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MUNICÍPIO DE PORTO BELO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP Nº 006/2025 - FMEDUCA

O Município de Porto Belo/Fundo Municipal de Educação, inscrito no CNPJ nº 10.721.783/0001-56, com base no art. 86 da Lei nº 14.133/2021, vem a público convidar órgãos interessados a participar de processo licitatório com o procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços – SRP para aquisição do(s) seguinte(s) objeto(s) a seguir discriminado(s):

	[bookmark: 1]Lote 1: 01

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	127509
	300,00
	UN
	
	748,00
	224.400,00

	GRAVADOR VEICULAR 4 CANAIS - <P>&NBSP;GRAVADOR VEICULAR, QUE DEVE APRESENTAR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</P> <UL> <LI>O SISTEMA DEVE POSSUIR OS EMBARCADO, E APRESENTAR MODO DE CONTROLE POR INTERFACE LOCAL E INTERFACE WEB.</LI> <LI>DEVE APRESENTAR 4 ENTRADAS PARA CANAIS MULTIHD + 2 CANAIS IP.</LI> <LI>DEVE APRESENTAR 1 SAÍDA ANALÓGICA CVBS (800X600).</LI> <LI>O GRAVADOR DEVE POSSUIR RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1080P HDCVI/AHD/TVI/CVBS PARA MULTI-HD, E 5MP PARA IP.</LI> <LI>AS CONFIGURAÇÕES DE ENTRADA DE ÁUDIO DO GRAVADOR DEVEM APRESENTAR COMPATIBILIDADE EM TODOS OS CANAIS AVIATION COM CÂMERAS QUE POSSUEM MICROFONES EMBUTIDOS OU ENTRADAS DE ÁUDIO.</LI> <LI>DEVE APRESENTAR 1 SAÍDA DE ÁUDIO BIDIRECIONAL (COM ACESSÓRIOS).</LI> <LI>A GRAVAÇÃO DEVE APRESENTAR INFORMAÇÕES GPS, DATA / HORA, NÚMERO DO CANAL, VELOCIDADE E ACELERÔMETRO.</LI> <LI>TIPO DE GRAVAÇÃO REGULAR COM MOVIMENTO E ALARME.</LI> <LI>A GRAVAÇÃO DEVE SUPORTAR OS SEGUINTES CODECS DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO: H.265, H. 265+, H.264, H.264+/ ÁUDIO: G.711A/G.711U/PCM/AAC.</LI> <LI>DEVE APRESENTAR NO MÍNIMO 6 NÍVEIS AJUSTÁVEIS DE QUALIDADE.</ LI> <LI>DEVE SUPORTAR ESPELHAMENTO E APRESENTAR MODO DE BUSCA POR DATA/HORA, CANAL E/OU EVENTO.</LI> <LI>PARA A DETECÇÃO DE VÍDEO DEVE APRESENTAR EVENTOS COMO GRAVAÇÃO, PTZ, TOUR, E-MAIL, FOTO, POP-UP EM TELA E ALARME SONORO.</LI> <LI>POSSIBILIDADE DE DETECÇÃO DE MOVIMENTO, PERDA DE VÍDEO E MASCARAMENTO.</LI> <LI>OS REQUISITOS DE LOCALIZAÇÃO, DETECÇÃO DE VELOCIDADE E SINCRONIZAÇÃO DE HORA COM BASE EM GPS/GLONASS.</LI> <LI>DEVE APRESENTAR SISTEMAS DE DETECÇÃO DE FADIGA, COLISÃO, DETECÇÃO DE FACE (DISTINGUINDO GÊNERO, IDADE, ÓCULOS, BARBA, MÁSCARA E EXPRESSÃO).</LI> <LI>O RECONHECIMENTO FACIAL DO SISTEMA DEVE TER CAPACIDADE PARA UM MÍNIMO DE 380 FACES, PODENDO SER DIVIDIDOS EM ATÉ 2 (DOIS) BANCOS).</LI> <LI>PARA O ARMAZENAMENTO É NECESSÁRIO SUPORTAR 2 CARTÃO SD DE ATÉ 256GB (TOTAL 512GB) <OL> <LI>A INTERFACE DEVE APRESENTAR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PARA REDE DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 1 PORTA FRONTAL RJ45 (100MBPS)</LI> <LI>SUPORTE 3G/4G (EVDO/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE);</LI> <LI>WI-FI (802.11B/G/N/ AC 2.4GHZ E 5GHZ)</LI> <LI>USB 2.0 X 3 (02 FRONTAIS E 01 ATRAVÉS DO CABO EXTEND)</LI> <LI>6 ENTRADAS, 2 SAÍDAS (SENDO UMA SAÍDA CONTROLADA 12VDC 0,75A)</LI> <LI>1 ENTRADA PARA SENSOR DE VELOCIDADE ANALÓGICO (PULSO)</LI> <LI>&NBSP;</LI>
<LI>DEVE POSSUIR ACELERÔMETRO GIROSCÓPIO COM PERCEPÇÃO DE CAPOTAMENTO, COLISÃO, ACELERAÇÃO E FREADA BRUSCAS, CURVA ACENTUADA (TROCA DE DIREÇÃO REPENTINA)</LI> <LI>O CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA DEVE SER NO MÁXIMO DE 8,4W (SEM CONSIDERAR OS PERIFÉRICOS. COM TENSÃO DE ENTRADA DE 6 – 36 VDC.</LI> <LI>O GRAVADOR DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE SUPORTAR CONDIÇÕES DE VIBRAÇÃO DOS VEÍCULOS.</LI> <LI>A TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DEVE ESTAR ENTRE -30°C A 70°C.</LI> </OL> </LI> </UL>

	2
	127510
	300,00
	UN
	
	53,00
	15.900,00

	CARTÃO SD COM ARMAZENAMENTO DE 256GB - <P>CARTÃO SD CLASSE 10 DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA O USO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE DE OPERAÇÃO DE 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA. DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</P> <UL> <LI>DEVE POSSUIR COM OPERAÇÃO A NÍVEL INDUSTRIAL E CLASSE DE VELOCIDADE 10 OU U3 (UHS-1);</LI> <LI>DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 256GB;</LI>
<LI>DEVE POSSUIR TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRE -40°C À +85°C;</LI> <LI>DEVE OFERTAR A QUANTIDADE SUPERIOR A 2000 CICLOS DE GRAVAÇÃO/LEITURA;</LI> <LI>DEVE POSSUIR RESISTÊNCIA À VIBRAÇÃO (7 - 2000HZ) DE NO MÍNIMO 20G, CONFORME NORMA IEC 68-2-6;</LI> <LI>DEVE POSSUIR O FORMATO SDXC;</LI> <LI>DEVE POSSUIR BLOQUEIO FÍSICO PARA ESCRITA E INTERFACE SD 3.0</LI> <LI>DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE ESCRITA DE PELO MENOS 80 MB/S E LEITURA DE AO MENOS 90 MB/S</LI>
</UL>

	3
	127511
	300,00
	UN
	
	83,00
	24.900,00

	CÂMERA FRONTAL 2MP DOME - <P>CÂMERA DE MONITORAMENTO DE COLISÃO QUE DEVE APRESENTAR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</P> <UL> <LI>DEVE POSSUIR SENSOR 1/2,8," CMOS;</LI> <LI>DEVE POSSUIR RESOLUÇÃO DE 1920X1080P;</LI> <LI>DEVE POSSUIR LENTE FIXA DE 6 MM;</LI> <LI>DEVE POSSUIR ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL DE 58°, E ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL DE 34°;</LI> <LI>DEVE POSSUIR FORMATO DE VÍDEO DO TIPO NTSC/PAL;</LI> <LI>DEVE POSSUIR SENSIBILIDADE DE NO MÍNIMO 0,1 LUX;</LI> <LI>DEVE POSSUIR HLC, BLC E WDR;</LI> <LI>DEVE SUPORTAR TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -30°C A 70°C.</LI> <LI>DEVE POSSUIR CONSUMO MÁXIMO DE 2 W (±10%);</LI> </UL>

	4
	127512
	300,00
	UN
	
	123,00
	36.900,00

	CÂMERA 2MP BULLET - <P>CÂMERA DE FADIGA COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, QUE DEVE APRESENTAR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</P> <UL> <LI>DEVE POSSUIR SENSOR 1/4" CMOS;</LI> <LI>DEVE POSSUIR RESOLUÇÃO DE 1280X720P;</ LI> <LI>DEVE POSSUIR LENTE FIXA DE 4 MM;</LI> <LI>DEVE POSSUIR ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL DE 56°, E ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL DE 32°;</LI> <LI>DEVE POSSUIR FORMATO DE VÍDEO DO TIPO NTSC;</LI> <LI>DEVE POSSUIR SENSIBILIDADE DE NO MÍNIMO 0,1 LUX;</LI> <LI>DEVE POSSUIR HLC, BLC E WDR;</LI> <LI>DEVE SUPORTAR TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -30°C A 70°C.</LI>
<LI>DEVE POSSUIR CONSUMO MÁXIMO DE 2,5 W (±10%);</LI> </UL>

	5
	127513
	600,00
	UN
	
	78,00
	46.800,00

	CÂMERA 4MP DOME EXTERNA - <P>CÂMERA VEICULAR HD, QUE DEVE APRESENTAR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</P>
<UL> <LI>DEVE SER DO TIPO MINI DOME PRÓPRIA PARA USO VEICULAR;</LI> <LI>DEVE POSSUIR SENSOR DIGITAL DE 1 /2,7" CMOS OU QUE ATENDA DE FORMA SUPERIOR;</LI> <LI>DEVE POSSUIR AO MENOS A FUNÇÃO DE BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO;</LI>
<LI>DEVE POSSUIR INFRAVERMELHO INTELIGENTE DE NO MÍNIMO 5M DE ALCANCE.</LI> <LI>DEVE SUPORTAR FORMATO DE VÍDEO NTSC;</LI> <LI>DEVE POSSUIR LENTE COM DISTÂNCIA FOCAL DE NO MÍNIMO 2,8 MM COM ÂNGULO DE ABERTURA HORIZONTAL DE ~ 100⁰ E VERTICAL DE ~53⁰;</LI> <LI>DEVE POSSUIR FUNÇÃO DE BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO/MANUAL;</LI> <LI>DEVE POSSUIR SAÍDA DE VÍDEO SERÁ DO TIPO COMPOSTO, COM CONECTOR DO TIPO AVIATION PLUG DE 4 PINOS;</LI> <LI>DEVE POSSUIR ALIMENTAÇÃO COM TENSÃO DE 12 VDC (± 30%);</LI> <LI>DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO DE NO MÍNIMO ENTRE
-40°C A 60° C E UMIDADE DE NO MÁXIMO 95%;</LI> <LI>DEVE POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO IP67 E CASE ANTI-VIBRAÇÃO;</LI>
<LI>DEVE POSSUIR EM SUAS PLACAS DE CIRCUITO INTERNAS PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DE FORMA A SER EVITADA A QUEBRA E DESCONEXÃO POR IMPACTO E VIBRAÇÃO;</LI> <LI>DEVE POSSUIR DIMENSÕES DE NO MÁXIMO 62MM X 61.7MM, PESO NÃO SUPERIOR A 0,17 KG E CASE METÁLICO NA COR PRETO;</LI> <LI>A CÂMERA DEVERÁ SER FORNECIDA COM NO MÍNIMO 1 ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, JUNTAMENTE COM OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO.</LI> </UL>

	6
	127514
	600,00
	UN
	
	73,00
	43.800,00



		Lote 1: 01

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	CÂMERA 2MP BULLET INTERNA - <P>CÂMERA FIXA INTERNA/EXTERNA DO TIPO DOME DE 2 MEGAPIXELS QUE DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</P> <UL> <LI>DEVE UTILIZAR UM SENSOR CMOS PARA CAPTAÇÃO DE<BR>IMAGENS, COM TAMANHO DE 1/2.8” E PELO MENOS 2 MILHÕES DE PIXELS EFETIVOS (2,0 MEGAPIXELS);</LI> <LI>DEVE POSSUIR UM ILUMINADOR INFRAVERMELHO DO TIPO LED DE NO MÍNIMO 30 METROS DE DISTÂNCIA;</LI> <LI>DEVERÁ POSSUIR IR ADAPTATIVO ONDE IRÁ LIGAR AUTOMATICAMENTE QUANDO A LUMINOSIDADE DIMINUIR;</LI> <LI>DEVERÁ POSSUIR DISTÂNCIA FOCAL DE 2,8 MM;</LI> <LI>DEVERÁ POSSUIR AO MENOS OS ÂNGULOS DE VISÃO DE H:117° / V:65°,</LI> <LI>DEVE SER CAPAZ DE CAPTAR IMAGENS EM SITUAÇÕES DE BAIXA<BR>LUMINOSIDADE, NAS SEGUINTES CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO INCIDENTE: EM MODO COLORIDO DEVERÁ SUPORTAR NO MÍNIMO 0.002 LUX; E A 0 LUX PARA QUE POSSA REALIZAR O MONITORAMENTO EM MODO PRETO E BRANCO;</LI> <LI>DEVE POSSUIR RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1080P (1920×1080) E A 30 FPS;</LI> <LI>POSSUIR VELOCIDADE DE OBTURADOR DE 1/3 A 1/100.000S DE FORMA MANUAL OU AUTOMÁTICA;</LI> <LI>DEVE SUPORTAR COMPRESSÃO DE VÍDEO H.264 E H.265;</LI> <LI>DEVE PERMITIR A CONFIGURAÇÃO DE, PELO MENOS, 2 (DOIS) PERFIS DE<BR>VÍDEO (STREAMING) COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE: DA RESOLUÇÃO DA IMAGEM; DA TAXA DE<BR>QUADROS POR SEGUNDO; E DO MODO DE TRANSFERÊNCIA DE BITS (BIT RATE), TANTO EM MODO<BR>VARIÁVEL (VBR) QUANTO EM MODO CONSTANTE (CBR) – NESTE ÚLTIMO DEVE SER POSSÍVEL<BR>AJUSTAR O VALOR DA TAXA DE TRANSFERÊNCIA;</LI> <LI>DEVERÁ POSSUIR O RECURSO DE COMPENSAÇÃO DE LUZ DE FUNDO (BLC).</LI> <LI>DEVERÁ POSSUIR O RECURSO DE COMPENSAÇÃO DE LUZ ALTA (HLC).</LI> <LI>DEVE POSSUIR RECURSO QUE PERMITA COMPENSAR AS DIFERENÇAS DE<BR>ILUMINAÇÃO NA CENA, CAPAZ DE EQUALIZAR UMA FAIXA DE CONTRASTE NA IMAGEM DE 120 DB OU SUPERIOR, POR MEIO DE CAPTURAS DE MAIOR E DE MENOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO,<BR>COMBINANDO-AS EM UMA ÚNICA IMAGEM;</LI>
<LI>POSSUIR INTERFACE WEB EM PORTUGUÊS;</LI> <LI>DEVE POSSUIR INTERFACE DE REDE ETHERNET COM VELOCIDADES DE 10 MBPS (10BASE-T) E 100 MBPS (100BASE-T);</LI> <LI>DEVE SER COMPATÍVEL COM OS PROTOCOLOS IEEE 802.1X, TCP/IP, UDP, IPV4, IPV6, DHCP,&NBSP; DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPS, HTTP,&NBSP; ONVIF;</LI> <LI>DEVE POSSUIR OPÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO 12V DC E POE (ALIMENTAÇÃO SOBRE ETHERNET – IEEE 802.3AF), SENDO QUE O CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 5,4 W;</LI> <LI>DEVE POSSUIR INVOLUCRO DE METAL QUE FORNEÇA PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO COM GRAU DE PROTEÇÃO IP67 E IK10;</LI> <LI><A>DEVE SUPORTAR FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -40°C A 60°C;</A></LI> <LI>DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÁXIMAS: 109MM DE DIÂMETRO E 55MM DE ALTURA.</LI> </UL>

	7
	127515
	300,00
	UN
	
	88,00
	26.400,00

	ASSESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO - <OL STYLE="LIST-STYLE-TYPE: LOWER-ALPHA;"> <LI><STRONG>CABO 4 VIAS PARA DVR VEICULAR 3 METROS</STRONG></LI> </OL> <P>&NBSP;CABO COM AVIATION PLUG DE 4 VIAS PARA DVR VEICULAR – 3 METROS</P> <UL>
<LI>DEVE POSSUIR NO CABO PARA DVR VEICULAR DE 4 VIAS O CONECTOR DO TIPO AVIATION PLUG (RESISTENTE A VIBRAÇÕES) QUE POSSIBILITA A TRANSMISSÃO DE ALIMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA AS CÂMERAS;</LI> <LI>DEVE POSSUIR O CONECTOR COM PROTEÇÃO CONTRA GOTEJAMENTO D’ÁGUA E COM CONEXÃO RESISTENTE A POSSÍVEL AFROUXAMENTO APÓS LONGO USO E VIBRAÇÃO;</LI> <LI>DEVE PERMITIR A COMUNICAÇÃO COM CÂMERAS DISTANTES A NO MÍNIMO 3 METROS;</LI> <LI>DEVE POSSUIR CABO COM BLINDAGEM CONTRA INTERFERÊNCIAS EXTERNAS;</LI> <LI>DEVE POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS COMO SUPORTAR AO MENOS 30 V, COM RESISTÊNCIA NO TAMANHO DE 24 AWG DE MENOS DE 130 Ω/KM E EM 26 AWG MENOR QUE 170 Ω/ KM;</LI> </UL> <OL STYLE= "LIST-STYLE-TYPE: LOWER-ALPHA;" START= "2"> <LI><STRONG>CABO 4 VIAS PARA DVR VEICULAR 7 METROS</STRONG></LI> </OL> <P>&NBSP;CABO COM AVIATION PLUG DE 4 VIAS PARA DVR VEICULAR – 7 METROS</P> <UL>
<LI>DEVE POSSUIR NO CABO PARA DVR VEICULAR O CONECTOR DO TIPO AVIATION PLUG (RESISTENTE A VIBRAÇÕES), COM 4 PINOS QUE POSSIBILITEM A TRANSMISSÃO DE ALIMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA AS CÂMERAS;</LI> <LI>DEVE POSSUIR CONECTOR COM PROTEÇÃO CONTRA GOTEJAMENTO D’ÁGUA E COM CONEXÃO RESISTENTE A POSSÍVEL AFROUXAMENTO APÓS LONGOS USO E VIBRAÇÃO;</LI> <LI>DEVE PERMITIR A COMUNICAÇÃO COM CÂMERAS DISTANTES A NO MÍNIMO 7 METROS;</LI> <LI>DEVE POSSUIR O CABO COM BLINDAGEM CONTRA INTERFERÊNCIAS EXTERNAS;</LI> <LI>DEVE POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS COMO SUPORTAR AO MENOS 30 V, COM RESISTÊNCIA NO TAMANHO DE 24 AWG DE MENOS DE 130 Ω/KM E EM 26 AWG MENOR QUE 170 Ω/ KM;</LI> </UL> <OL STYLE= "LIST-STYLE-TYPE: LOWER-ALPHA;" START= "3"> <LI><STRONG>CABO 4 VIAS PARA DVR VEICULAR 11 METROS</STRONG></LI> </OL> <P><STRONG>&NBSP;</STRONG>CABO COM AVIATION PLUG DE 4 VIAS PARA DVR VEICULAR – 11 METROS</P> <UL> <LI>DEVE POSSUIR NO CABO PARA DVR VEICULAR DE 4 VIAS O CONECTOR DO TIPO AVIATION PLUG (RESISTENTE A VIBRAÇÕES) QUE POSSIBILITA A TRANSMISSÃO DE ALIMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA AS CÂMERAS;</LI> <LI>DEVE POSSUIR O CONECTOR COM PROTEÇÃO CONTRA GOTEJAMENTO D’ÁGUA E COM CONEXÃO RESISTENTE A POSSÍVEL AFROUXAMENTO APÓS LONGO USO E VIBRAÇÃO;</LI> <LI>DEVE PERMITIR A COMUNICAÇÃO COM CÂMERAS DISTANTES A NO MÍNIMO 11 METROS;</LI>
<LI>DEVE POSSUIR CABO COM BLINDAGEM CONTRA INTERFERÊNCIAS EXTERNAS;</LI> <LI>DEVE POSSUIR AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS COMO SUPORTAR AO MENOS 30 V, COM RESISTÊNCIA NO TAMANHO DE 24 AWG DE MENOS DE 130 Ω/KM E EM 26 AWG MENOR QUE 170 Ω/KM;</LI> </UL> <OL STYLE= "LIST-STYLE-TYPE: LOWER-ALPHA;" START= "4"> <LI><STRONG>CABO U/UTP GIGA CAT6</STRONG></LI> </OL> <P><STRONG>CABO U/UTP GIGA - CAT.6 - </STRONG>IL5CAZ/IL5CPR IL5CBR/IL5CCZ</P> <UL> <LI>DEVE POSSUIR 8 VIAS DE COBRE 24 AWG;</LI> <LI>DEVE SER APROPRIADO PARA APLICAÇÃO EM REDES DE TRANSMISSÃO DE DADOS E CFTV IP;</LI> <LI>O ISOLAMENTO DO CONDUTOR DEVE SER EM PEAD COM DIÂMETRO NOMINAL DE 0,90MM;</LI> <LI>OS CONDUTORES DEVEM SER EM COBRE 24 AWG;</LI> <LI>DEVE POSSUIR CAPA RETARDANTE DE CHAMA EM PVC CMX 70°C;</LI> <LI>A RESISTÊNCIA ELÉTRICA DEVE SER DE 93 Ω/KM A 20°C;</LI> <LI>A IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA (0 A 250 MHZ) DEVE SER DE 100±15Ω;</LI> <LI>DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO NOMINAL DE 68%, E DESEQUILÍBRIO RESISTIVO MÁXIMO DE 4%;</ LI> <LI>O CABO DEVE ESTAR DENTRO DOS PARÂMETROS DAS NORMAS ANSI TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801, ABNT NBR 14703 E ABNT NBR 14705;</LI> <LI>APLICAÇÕES IEEE 802.3AF, IEEE 802.3AT E IEEE 802.3BT;</LI> <LI>O DIÂMETRO NOMINAL DO CABO DEVE SER DE 4,8MM;</LI> </UL> <OL STYLE="LIST-STYLE-TYPE: LOWER-ALPHA;" START="5"> <LI><STRONG>CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA MACHO P4</STRONG></LI> </OL> <P>CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA USO INTERNO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</P> <UL TYPE="DISC"> <LI>DEVE SER DO TIPO P4 MACHO;</LI> <LI>DEVE SER COMPATÍVEL COM CABOS DE 26AWG A 16AWG;</LI> <LI>DEVE POSSUIR IMPEDÂNCIA DE 75Ω;</LI> <LI>DEVE SUPORTAR TENSÃO DE ATÉ 300 VDC;</LI>
<LI>DEVE SUPORTAR CORRENTE DE ATÉ 2A;</LI> <LI>DEVE PERMITIR ATÉ 500 CICLOS DE INSERÇÃO;</LI> <LI>DEVE POSSUIR FIXAÇÃO DO CABO POR BORNE COM PARAFUSO;</LI> <LI>DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO ENTRE -10 °C E 70 °C;</ LI> </UL> <OL STYLE="LIST-STYLE-TYPE: LOWER-ALPHA;" START="6"> <LI><STRONG>CONECTOR RJ45 CT5E</STRONG></LI> </OL>
<P>CONECTOR PARA REDES DE COMUNICAÇÃO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</P> <UL> <LI>DEVE SER DO TIPO RJ45 CAT5E;</LI> <LI>DEVE SER COMPATÍVEL COM CABOS SÓLIDOS DE 24AWG A 26AWG;</LI> <LI>DEVE SER PROJETADO PARA INSTALAÇÃO INTERNA;</LI> <LI>DEVE SUPORTAR ATÉ 750 CICLOS DE INSERÇÃO;</LI> <LI>DEVE UTILIZAR FIXAÇÃO DO CABO POR CRIMPAGEM;</LI> <LI>DEVE TER MATERIAL DE CONTATO ELÉTRICO COM 8 VIAS DE COBRE, REVESTIDAS COM 50µIN DE OURO E 100µIN DE NÍQUEL;</LI> <LI>DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO ENTRE -40 °C E 80 °C;</LI> </UL>

	8
	127516
	300,00
	UN
	
	108,00
	32.400,00

	MONITOR DE EVENTOS - <P>&NBSP;MONITOR DE EVENTOS DE ALARME QUE DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:</ P> <UL> <LI>DEVE POSSUIR TELA DE NO MÍNIMO 1,54";</LI> <LI>DEVE POSSUIR COMUNICAÇÃO RS-232 COM BAUD-RATE DE 9600;</LI>
<LI>DEVE SUPORTAR TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -30°C A 70°C;</LI> <LI>DEVE POSSUIR CONSUMO MÁXIMO DE 2 W (±10%);</LI>
<LI>DEVERÁ POSSUIR SAÍDA DE VÍDEO DO TIPO AVIATION 7 PINOS.</LI> </UL>

	9
	127517
	12,00
	UN
	
	43,00
	516,00



		Lote 1: 01

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	SOFTWARE SERVIDOR - <P>SISTEMA DE GESTÃO DE FROTAS E VÍDEO MONITORAMENTO, COM O OBJETIVO DE GERENCIAR DE FORMA UNIFICADA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA VEICULAR. ESSE SISTEMA É COMPATÍVEL COM GRAVADORES VEICULARES. POSSIBILITA GERENCIAR MILHARES DE GRAVADORES, ALÉM DE CENTRALIZAR INTELIGÊNCIAS DE PONTA COMO FADIGA E COLISÃO.</P> <P>ATRAVÉS DO SOFTWARE É POSSÍVEL REALIZAR AS SEGUINTES FACILIDADES:</P> <P>• ACOMPANHAR EM TEMPO REAL: IMAGENS, POSICIONAMENTO POR GPS, VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO, ETC.</P> <P>• PERMITE CRIAR PERFIS DOS USUÁRIOS E PERMISSÕES COM NÍVEIS DE ACESSO AO SISTEMA;</P> <P>• DEFINIR PERMISSÕES DE ACESSO;</P> <P>• RECEBER ALARMES EM TEMPO REAL;</P> <P>• POSSIBILIDADE DA CRIAÇÃO DE CERCAS VIRTUAIS PARA GERAÇÃO DE ALARMES;</P>

	10
	127518
	300,00
	UN
	
	228,00
	68.400,00

	CHIP DE DADOS MÓVEIS - <P>CHIP DE DADOS MÓVEIS COM COBERTURA NACIONAL, PLANO DE DADOS 4G OU SUPERIOR, COM FRANQUIA MÍNIMA MENSAL DE 10GB POR UNIDADE, HABILITADO PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO VEICULAR COM TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL. O CHIP DEVERÁ PERMITIR CONECTIVIDADE CONTÍNUA E ESTÁVEL PARA O ENVIO DAS IMAGENS CAPTADAS PARA O SERVIDOR CENTRAL, BEM COMO PARA A LOCALIZAÇÃO GPS DOS VEÍCULOS. A OPERADORA DEVERÁ POSSUIR AMPLA COBERTURA NA REGIÃO DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, ESPECIALMENTE NAS ROTAS ESCOLARES. OS CHIPS DEVERÃO SER ENTREGUES ATIVOS, CONFIGURADOS E PRONTOS PARA USO, COM SUPORTE TÉCNICO E SUBSTITUIÇÃO EM CASO DE FALHAS.</P>

	11
	127519
	300,00
	UN
	
	318,50
	95.550,00

	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. - <P>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADOS NOS VEÍCULOS ESCOLARES, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, AJUSTES TÉCNICOS, ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARE E SOFTWARE, TESTES PERIÓDICOS DE FUNCIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO. O SERVIÇO DEVERÁ SER PRESTADO POR EQUIPE CAPACITADA, COM PRAZO MÁXIMO DE ATENDIMENTO DE ATÉ 48 HORAS APÓS ABERTURA DE CHAMADO. INCLUI TAMBÉM A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SERVIDOR E DO MONITORAMENTO CENTRAL, GARANTINDO A OPERAÇÃO CONTÍNUA E EFICAZ DO SISTEMA. AS VISITAS PREVENTIVAS DEVERÃO OCORRER, NO MÍNIMO, A CADA 90 DIAS POR VEÍCULO, COM RELATÓRIOS TÉCNICOS ENTREGUES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</P>

	12
	127520
	300,00
	UN
	
	63,00
	18.900,00

	SWITCH POE 05 PORTAS - <UL> <LI>DEVERÁ PROPORCIONAR O COMPARTILHAMENTO DE INTERNET PARA OS DEMAIS DISPOSITIVOS CONECTADOS A ELE;</LI> <LI>DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 5 PORTAS FAST ETHERNET (10/100 MBPS) COM CONECTORES RJ-45 E NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA;</LI> <LI>DAS PORTAS DISPONÍVEIS NO DISPOSITIVO, AO MENOS 4 DEVERÃO SUPORTAR POE/POE+ E AO MENOS 1 PORTA DEDICADA PARA UPLINK;</LI> <LI>DEVE SUPORTAR HI-POE 60 WATTS EM PELO MENOS UMA PORTA;</LI> <LI>O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL AO MENOS COM OS PADRÕES DE REDE IEEE802.3 – 10BASE-T, IEEE802.3U – 100BASE-TX, IEEE802.3X – FLOW CONTROL, IEEE802.3AF – POE (POWER OVER ETHERNET), IEEE802.3AT – POE (POWER OVER ETHERNET) E HI-POE;</LI> <LI>DEVERÁ POSSUIR UMA TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE NO MÍNIMO 148 KPPS E A CAPACIDADE DE BACKPLANE DE PELO MENOS 1,7 GBPS;</LI> <LI>SUA TABELA DE ENDEREÇOS MAC DEVERÁ POSSUIR UMA CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 1.000 ENDEREÇOS;</LI> <LI>DEVE POSSUIR LED’S INDICADORES QUE POSSAM DEMONSTRAR AO MENOS O STATUS DE ALIMENTAÇÃO DO SWITCH, O STATUS DE ALIMENTAÇÃO DE CADA PORTA E O STATUS DO LINK E ATIVIDADE POR PORTA;</LI>
<LI>DEVERÁ POSSIBILITAR A FUNÇÃO POE EXTENDER, OU SIMILAR, QUE POSSIBILITE LEVAR DADOS E ENERGIA ELÉTRICA PARA UM DISPOSITIVO COM ATÉ 250 METROS DE CABEAMENTO;</LI> <LI>SEU MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA DEVERÁ SER DO TIPO ARMAZENA E ENVIA (STORE AND FORWARD);</LI> <LI>O POE DEVERÁ FORNECER ATÉ 30 W EM UMA ÚNICA PORTA, PERMITINDO ALCANÇAR PELO MENOS 60 W COM A UTILIZAÇÃO DA FUNÇÃO EM TODAS AS PORTAS;</LI> <LI>SUA ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SER ATRAVÉS DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA COM ENTRADA 100 A 240 VAC 50/60 HZ;</LI> <LI>A TENSÃO DE SAÍDA DA FONTE DEVERÁ SER DE 48~57 VDC;</LI> <LI>SEU CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA DEVERÁ SER IGUAL OU INFERIOR A 68 W (COM CARGA);</ LI> <LI>DEVERÁ AINDA POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE NO MÍNIMO 15 KV;</LI> <LI>DEVE SER CERTIFICADO AO MENOS NOS PADRÕES DA ANATEL;</LI> <LI>DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A FUNÇÃO PLUG &AMP; PLAY, PERMITINDO UMA INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA;</LI> </UL>


Total Lote:	634.866,00
Total Requisição:	634.866,00

Aos órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, solicita-se o encaminhamento de manifestação formal no e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br, contendo as seguintes informações/documentos:
a) Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência;
b) Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);
c) Endereço do local de entrega;
d) Concordância com o objeto a ser licitado;
e) Documento formal contendo aprovação da autoridade competente.

Ainda, fica definido:
a) Número máximo de participantes, em conformidade com a capacidade de gerenciamento: 02. Devido ao nosso município não possuir quadro de pessoal suficiente para manejar grandes quantidades extras de Atas de Registros de Preços.
b) Não serão aceitos quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens, uma vez que nossos orçamentos já estão prontos e atrasará o lançamento da licitação, podendo acarretar em falta do material ao município.
b.1) em caso de manifestação de mais de 02 municípios, a escolha será por ordem cronológica da manifestação.

O prazo limite para envio da manifestação será de 8 (oito) dias úteis a contar da data da publicação.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br.

Porto Belo/SC, 14 de Julho de 2025.

Adriana Aparecida Schimiguel
Secretária Municipal Educação
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