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MUNICÍPIO DE PORTO BELO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP Nº 015/2025 - FMS

O Município de Porto Belo/Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ nº 10.721.828/0001-92, com base no art. 86 da Lei nº 14.133/2021, vem a público convidar órgãos interessados a participar de processo licitatório com o procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços – SRP para aquisição do(s) seguinte(s) objeto(s) a seguir discriminado(s):

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	QTD

	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1
	ABAIXADOR DE LÍNGUA BRUENINGS 19 CM - abaixador de língua bruenings (19 cm). permite que o profissional de saúde tenha uma melhor visualização da cavidade oral e da faringe (garganta). produzido em aço inoxidável, autoclavável, registrado pela anvisae com garantia de 2 anos. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	30
	R$ 26,60
	R$ 798,00

	2
	APARELHO DE PILATES REFORMER CLASSIC PRETO - com plataforma de extensão- peso máximo suportado: 140 kg; dimensões: 267x83x45 cm (cxlxa); peso: 89 kg; estrutura em madeira natural de eucalipto, reforçado com aço carbono 1020, aço inox; sistema de roldanas com regulagem de altura das cordas e polias; ajuste da altura das hastes de elevação da corda em 05 pontos de regulagem; ajuste de ângulo da barra móvel em 05 posições; ajuste da posição dos apoios de ombros: pode ser utilizada como apoio de ombros ou invertida, como suporte para apoio de mãos; ajuste de inclinação do apoio de cabeça: a inclinação varia de 0 a 70 graus; opção de ajuste da pré-carga das molas: disponível 03 posições; mosquetões em aço com travamento de segurança; produto entregue desmontado com manual de montagem; molas blindadas em aço carbono niquelado, com as densidades: amarela: densidade leve; azul: densidade média,verde: densidade forte; itens inclusos: 01 aparelho de pilates reformer classic; 01 estofamento preto; 01 par de alça de pés; 01 par de alça de mãos; 01 par de corda com argolas; 01 kit de molas para reformer; 01 kit com acessórios de montagem; 01 manual de instruções acessórios opcionais: caixa média; torre para reformer classic; jump board para reformer classic; tablado para reformer classic. garantia de 1 ano. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	2
	RS: 22.643,32
	R$ 22.643,32

	3
	APARELHO DE PILATES REFORMER INFINITY PRETO COM TORRE - estrutura: madeira e aço; composição: courino automotivo; dimensões pé baixo: altura: 1,96m; largura: 0,82m; peso: 25kg; dimensões pé alto: altura: 2,18m; largura: 0,82m; peso: 25kg; itens inclusos: componentes do reformer: 04 molas vermelhas; 01 mola azul; 01 par de alças de coxa/pé; 01 alça abdômen; 01 par de alças de mão; 01 trava para barra de apoio; corda 5,5m; metolife; componentes da torre:01 par de molas azul; 01 par de molas amarela; 01 par de molas branca; 01 par de molas preta; 01 alça de segurança; 01 par de alças de pé/tornozelo/coxa; 01 barra roll-down. itens inclusos: conversor mat; caixa reformer; prancha de salto; plataforma de extensão; hango; torino. dimensões do produto: 270 cm x 77 cm x 40 cm (cxlxa), peso: 90 kg; dimensões da embalagem: 270 cm x 77 cm x 40 cm (cxlxa), peso: 90 kg; dimensões da torre: 100 cm x 82 cm x 196 cm (cxlxa). dimensões do estofamento: 104 cm x 77 cm x 11 cm (cxlxa). garantia de 1 ano. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	2
	R$ 13.393,34
	R$ 26.786,68

	4
	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO - Aparelho digital automático para medição de pressão arterial no braço, com tecnologia oscilométrica. Mede pressão sistólica, diastólica e frequência cardíaca, com visor digital de fácil leitura. Possui memória para até 120 resultados com data e hora, cálculo automático da média das últimas três medições, detector de arritmia cardíaca e indicador gráfico de hipertensão. Braçadeira ajustável para circunferência de 22 a 36 cm, confortável e livre de látex. Produto validado clinicamente, com desligamento automático, baixo consumo de energia e acompanha bolsa para transporte e pilhas. Registro na ANVISA e garantia estendida.
	100
	R$ 165,41
	R$ 16.541,00

	5
	APARELHO DE ULTRASSOM VETERINÁRIO - ultrassom veterinário, com as seguintes especificações: monitor LED de 12 polegadas com alto brilho e contraste, resolução 1024 x 768; bateria de lithium; conector para 2 transdutor simultaneamente armazenagem 2gb. Um transdutor micro convexo 15mm, frequência principal 6.5MHz. Um transdutor linear 40mm, frequência principal 7.5MHz.. Apresentar catálogo do produto.

	1
	R$ 53.660,36
	R$ 53.660,36

	6
	AVENTAL PLUMBÍFERO - Fabricado com borracha plumbífera flexível; proteção frontal de 0,25mmPb ou 0,50mmPb; proteção nas costas de 0,25mmPb ou 0,50mmPb; acabamento em nylon lavável na cor azul marinho; tamanhos: medidas: 90 x 60 cm.
	2
	R$ 623,00
	R$ 1.246,00

	7
	BALANÇA DE BIOIMPEDÂNCIA - Analisador de Composição Corporal, pelo método de Bioimpedância Direta Multifrequencial Simultânea, Segmentar.30 Medições de Impedância usando 6 Frequências Diferentes (5 KHz , 50 KHz, 250KHz, 500 KHz, 1000KHz,3000KHz) de cada um dos 5 Segmentos (Braço Direito, Braço Esquerdo, Tronco, Perna Direita e Perna Esquerda) Ângulo de Fase:   15 medições de ângulo de fase usando 3 frequências diferentes (5kHz, 50kHz, 250kHz) em cada um dos 5 segmentos (braço direito, braço esquerdo, tronco, perna direita e perna esquerda)  Sistema de eletrodos  Sistema tetrapolar com 8 pontos, eletrodos táteis  Métodos de medição  Sistema Direto, Segmentar, Multifrequencial - DSM-BIA Análise Multifrequencial Simultânea - SMF-BIA  Método de Cálculo da Composição Corporal  Sem estimativa empírica (idade e sexo não afetam o resultado)  Vias de resultado  Tela LCD, App,  impressora - formato A4 Capacidade de memória  Armazena até 100.000 medições (quando informado ID)  Copie, faça backup ou restaure os dados de teste (os dados podem ser visualizados no Excel ou no app)  Leitor de código de barras  A ID do cliente será inserida automaticamente quando o QR code for digitalizado  Reconhecimento biométrico  Reconhece a impressão digital do examinado e insere automaticamente informações pessoais no   Backup de dados, backup salvos usando um pendrive USB  Código QR  Veja o seu resultado no aplicativo  Alimentação  Fonte de alimentação externa. Entrada 100-240V (Bivolt) mostrador 1280 x 800 LCD TFT colorido de 10,1 polegadas Interfaces Externas RS-232C 4EA, USB Host 2EA, USB Slave 1EA, LAN (10 / 100T) 1EA, Bluetooth 1EA, Wi-Fi 1EA compatível com impressoras. Dimensões 614.1(L) x 963.8(P) x 1239.3(A): mm Peso do Equipamento 46Kg Duração do Teste Aproximadamente 90 segundos Faixa de Peso 5 a 300 Kg Faixa de Idade 3 a 99 anos Faixa de Altura 95 a 220 cm
	3
	R$ 7.447,67
	R$ 22.343,01

	8
	BALANÇA DIGITAL ADULTO C/ RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 200KG - Balança digital com display de 06 dígitos em LED vermelho e função TARA até a capacidade máxima da balança. Características do Produto: Plataforma e coluna em aço carbono; Tapete antiderrapante; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 mm com fração de 0,5 cm; Pés reguláveis em borracha sintética; Pintura Epóxi na cor preta. Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt); • Consumo 08 VA; Entrada para bateria 12VCC (externa); Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM; Capacidade: 200kg; Carga mínima: 1kg; Divisão: 50g; Dimensão: 34 x 39 cm. Garantia: 12 meses. Assistência Técnica no Período de Garantia:- O consumidor poderá utilizar os serviços de assistência técnica gratuitamente, inclusive com reposição de peças originais, durante o período da garantia. Manual de instruções em português.Enviar catálogo do produto.
	30
	R$ 919,40
	R$ 27.582,00

	9
	BALANÇA DIGITAL CORPORAL DE CHÃO -Balança corporal digital, possibilita a medição do peso. Especificações Técnicas:- Plataforma: aço carbono revestida com material anti derrapante. Capacidade Máxima: 150Kg- Sensores: 4- Acionamento por toque- Desligamento automático- Bateria: Lítio de 3V CR2032 (acompanhar o produto)- Peso: 1,60KgDimensões: CxLxA: 30,2x30,2x1,9cm- Garantia: 12 Meses.- Manual de instruções em português.- Enviar catalogo do produto.
	30
	R$ 889,67
	R$ 26.690,10

	10
	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA capacidade de pesagem de até 25 kg e divisão de 5 g, essa balança oferece características: alimentação: bivolt automático full range (90-250v). dispensa a utilização de tomadas tri polar e a obrigatoriedade de aterramento, além de proteger a balança contra eventuais variações e sobrecargas na rede elétrica. teclado: teclado tipo membrana de fácil digitação em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais. funções do teclado: liga/desliga, tara 100%, impressão, e z. concha anatômica: construída especialmente em polipropileno injetado na cor branco e anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. capa almofadada: anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. informações técnicas: - capacidade 25kg.- precisão de 2g de 0,000 kg até 10,000 kg- precisão de 5g de 10,005 kg até 25,000 kg- selo e lacre do inmetro.- garantia: 12 meses.- manual de instruções em português.- enviar catalogo do produto.
	15
	R$ 901,47
	R$ 13.522,05

	11
	BATERIA ORIGINAL 15V 3.3AH P/ DESFIBRILADOR - bateria original 15v 3.3ah para desfibrilador nihon kohden cardiolife aed-3100; modelo: sb-310v; voltagem: 15v; capacidade: 3,3ah; tipo: bateria original de reposição; garantia de 1 ano. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	5
	R$ 4.449,67
	R$ 22.248,35

	12
	BOCAL ENDOSCÓPICO ADULTO C/ SUPORTE P/ CABEÇA LÁTEX FREE - tamanho 20 x 27mm. protege o endoscópio e o paciente causando menos desconforto e possíveis danos durante a inserção do endoscópio. acompanha tira de retenção para cabeça látex-free. validade de 2 anos.  características: fabricado em polipropileno (pp), superfície externa polida, facilitando a limpeza. dimensões (unidade): bocal: l:61 x c:23 x a:44 mm, diâmetro interno: l:20 x a:13mm dimensões do elástico: l:20 x c:470 mm, produto atóxico produto descartável após utilização. garantia: 3 meses. apresentar registro anvisa. enviar amostra.

	600
	R$ 14,27
	R$ 8.562,00

	13
	BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁLTICA - bomba de infusão peristáltica- parâmetros básicos. adaptador de energia, tensão e frequência entrada a.c. 100v-240v~ 47-63hz 0,7-0,35ª. faixa de ajuste da taxa de fluxo: 0,01 – 1,800ml/h (com a resolução de 0,01ml/h). precisão da taxa de fluxo (desempenho essencial): ± 3% faixa de volume a ser administrado (vtbi) 0,01~9999ml. com a resolução de 0,01ml. tela lcd: uma tela lcd tft de 2,8 polegadas colorida e touch screen oferece alto contraste e visibilidade, com nitidez e clareza, mesmo a uma distância de 5 metros. funcionalidades principais e mais frequentes: defina a taxa de fluxo de infusão, defina vtbi e exiba dados em tempo real; exiba o volume já infundido; purgar/bolus; alarme; altere automaticamente a taxa de fluxo para kvo após o alarme de infusão concluída; silenciar temporariamente o som do alarme e temporizador para recuperar o som do; alarme; exiba o volume a ser administrado (vtbi); limpe os dados de vtbi;suporte a várias marcas de conjuntos de infusão; bateria interna; adaptador dc externo; conectividade sem fio wifi. pressão máxima de infusão:>160kpa; alarme de oclusão (pressão) (desempenho essencial); máximo: 100kpa ±30kpa mínimo: 40kpa ±20kpa. precisão do volume de infusão (desempenho essencial): ± 3%; taxa de purga: 1ml/h~800ml/h ajustável ±20%. apresentar manual em português. garantia 01 ano. registro anvisa. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento. realizar treinamento para operação do equipamento sem custo adicional, em todos os turnos de trabalho.

	10
	R$ 3.839,52
	R$ 38.395,20

	14
	BOTIJÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO 11L - botijão de transporte com capacidade de 11 litros de nitrogênio líquido. conter: 01 caneca central de alumínio com capacidade armazenagem de doses de 0,5cc (palhetas médias) de 720 doses em racks de 10 doses
 ou 1.440 doses de 0,25cc (palhetas finas) em racks de 20 doses; taxa de evaporação de 0,16 litro por dia em situação estática. acompanhar régua para medir nitrogênio líquido e kit com mais 5 canecas coletoras fabricado em liga de aluminio antiferrugem. garantia para defeito de fabricação (perda de vácuo) de 3 anos. apresentar registro anvisa. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	2
	R$ 5.476,11
	R$ 10.952,22

	15
	BRAÇADEIRA ADULTO 22 A 36 USO EM APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL - durabilidade, conforto, mais leve e resistente; braçadeira reutilizável para medição da pressão arterial; revestimento antibacteriano ajuda a prevenir o crescimento de fungos e bactérias; bordas com dobras diminuem o risco de cortes e de arranhões; sem baínhas cosidas para rasgar ou esfiapar; velcro de alta qualidade. garantia de 1 anos e registrado pela anvisa. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	20
	R$ 64,86
	R$ 1.297,20

	16
	BRAÇADEIRA MANGUITO PNI 1 VIA - braçadeira manguito pni 1 via para monitor multiparâmetros compatível com monitores das marcas: creative medical modelo k12. braçadeiras próprias para medição de pressão arterial não invasiva. manguito removível de uma via, reutilizável; próprio para monitor; látex free; tamanho pediátrico em nylon soft impermeável de fácil assepsia. opções de tamanhos diversos. a braçadeira de 1 via é impermeável e reutilizável própria para medição de pressão arterial não invasiva - pni. características: braçadeira pni nylon soft impermeável, tecido suave. fechamento em velcro de alta aderência, manguito removível látex free - 01 via silicone - produto livre de latex. opções de diversos tamanho, com instruções impressas nas braçadeiras quanto a colocação no braço e marcação inmetro. tamanhos: adolescente 10x19cm; manguito infantil 10 x 19cm; manguito infantil 12,4x16,8cm; manguito infantil 18 x 26cm; manguito neo 3.3 x 5.6cm; manguito neo 4.2 x 7.1cm; manguito neo 5.0 x 10.5cm; manguito neo desc. 6.9 x 11.7cm; manguito neo desc. 8.7 x 15cm; manguito neo silicone med.1; manguito neo reut. 6.0 x 11.0cm - manguito neo silicone med. 2; manguito neo silicone med. 3; manguito neo silicone med. 4; manguito neo silicone med. 5; manguito adulto 25 a 35cm; manguito adulto reutilizável 33 x 47cm; manguito adulto reutilizável 44 x 66cm; contém: 01 unidade braçadeira com 01 vias em silicone, com manguito removível acompanha conector universal. padrão validade indeterminada garantia: 03 meses, apresentar catálogo com descrição completa do equipamento e registro anvisa.

	20
	R$ 93,33
	R$ 1.866,60

	17
	BRAÇADEIRA MANGUITO PNI P/ MONITOR MULTIPARÂMETROS ALFAMED VITA 600 - braçadeira manguito pni 1 via para monitor multiparâmetros, compatível com monitores da marca:  alfamed modelo vita 600. braçadeiras próprias para medição de pressão arterial não invasiva. manguito removível de uma via, reutilizável. próprio para monitor; látex free; tamanho pediátrico em nylon soft impermeável de fácil assepsia. opção de tamanhos diversos. braçadeira de 1 via é impermeável e reutilizável própria para medição de pressão arterial não invasiva - pni - características: braçadeira pni nylon soft impermeável, tecido suave ao toque. fechamento em velcro de alta aderência. manguito removível látex free. 01 via silicone produto livre de latex. tamanho: adolescente 10x19 - com instruções impressas nas braçadeiras quanto a colocação no braço e marcação inmetro. tamanhos: - manguito infantil 10 x 19cm med.1 - 12,4x16,8cm med.2 - 18 x 26cm med.3 - manguito neo desc. 3.3 x 5.6cm med.1 - manguito neo desc. 4.2 x 7.1cm med.2 - manguito neo desc. 5.0 x 10.5cm med.3 - manguito neo 6.9 x 11.7cm med.4 - manguito neo 8.7 x 15cm med.5 - manguito neo silicone med. 1 - manguito neo reut. 6.0 x 11.0cm med. 4 - manguito neo silicone med. 2 - manguito neo silicone med. 3 - manguito neo silicone med. 4 - manguito neo silicone med. 5 - manguito adulto 25 a 35cm - manguito adulto reutilizável 33 x 47cm - manguito adulto reutilizável 44 x 66cm contém: 01 unidade braçadeira com 01 vias em silicone, com manguito removível acompanha conector universal - padrão validade indeterminada. garantia: 03 meses, apresentar catálogo com descrição do produto e registro anvisa.

	20
	R$ 95,12
	R$ 1.902,40

	18
	CABO DE SENSOR DE OXIMETRIA INFANTIL ALFAMED SENSE 10 NEONATAL - compatível sensor de oximetria neonatal, compatível, modelo em y universal, tipo multisite, cabo com 3 metros. características do sensor de oximetria spo2 compatível com os modelos: vita 600 sensor tipo multisite em y, acompanha braçadeira em silicone para fixação do sensor. cabo flexível para suportar tensões e movimentos com blindagem interna que elimina interferências externas de outros equipamentos e garante qualidade de leitura da saturação e frequência cardíaca do paciente. confeccionado em silicone hospitalar de fácil limpeza e durabilidade. o sensor de oximetria é um sensor óptico formado por dois diodos emissores de luz (um infravermelho e o outro vermelho) na parte superior e um fotodetector na parte inferior. o fotodetector recebe a luz emitida pelos dois diodos emissores e a diferença entre a luz transmitida e a luz absorvida (pelas moléculas de hemoglobina presentes nas hemácias do sangue), é lida pelos monitores de oximetria que determina o valor da saturação arterial periférica de oxigênio (spo2). embalagem e manual. garantia: 03 meses. apresentar catálogo com descrição do produto e registro anvisa.

	20
	R$ 223,90
	R$ 4.478,00

	19
	CABO EXTENSOR MANGUEIRA PNI COMPATÍVEL ALFAMED VITA 600 - tubo extensor pni compatível com alfamed - mangueira de pressão não invasiva 1 via para engate rápido. tamanho: 2,50 metros.
conectores para pni cp03 (bp15). compatibilidade: alfamed. e, vita, vita 600 / 600e, vita 200 / vita 200e. tubo extensor confeccionado em silicone, de fácil limpeza e alta durabilidade, suporta tensões e movimentações. acompanhar dois conectores em ambas as pontas.
reutilizável. acompanhar conector macho lado braçadeira (conector pni engate rápido). garantia: 03 meses. apresentar catálogo com descrição do produto e registro ANVISA.

	20
	R$ 261,72
	R$ 5.234,40

	20
	CABO EXTENSOR PNI COMPATÍVEL MONITOR CREATIVE K12/K15 - cabo com aproximadamente 1,90m, conector macho e fêmea. diâmetro do cabo 5,08cm. garantia do vendedor: 3 meses. apresentar catalogo com descrição completa do equipamento e registro ANVISA. 

	20
	R$ 452,44
	R$ 9.048,80

	21
	CABO PACIENTE COMPATÍVEL C/ ELETROCARDIÓGRAFO EDA N SE1515 10 VIAS - modelo clip garra com cores conforme derivação, possuir caixa intermediária com identificação de posição de derivações. garantia: 03 meses. apresentar catálogo com descrição do produto e registro anvisa.

	4
	R$ 322,31
	R$ 1.289,24

	22
	CAIXA PARA VASECTOMIA (KIT) - produzido em aço inoxidável e autolavável. no kit deve conter: 01 estejo de inox perfurada (18x08,03cm); cabo de bisturi nº3; pinça de apreensão - ponta encaixe; pinça mosquito para vasectomia curva lisa 12cm; pinça mosquito curva 12cm; tesoura íris faceta ponta fina 11cm reta; porta agulha mayo hegar com vídea 12cm; pinça adson dente de rato 12cm; pinça adson serrilhada 12cm. registro na anvisa e com garantia de 1 ano. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	20
	R$ 1.261,00
	R$ 25.220,00

	23
	CÂNULA NASAL - fabricada em plástico atóxico, a cânula nasal para polissonografia é composta por dois tubos finos e curvos que se adaptam perfeitamente às narinas, proporcionando uma vedação eficaz e confortável. cada tubo possui um orifício que permite a passagem do fluxo de ar, essencial para o monitoramento preciso da respiração durante o sono. o tubo extensor de 55 cm, com conector universal, assegura compatibilidade com diversos modelos de aparelhos de polissonografia portátil, tornando-a uma escolha versátil para diferentes necessidades clínicas. restrado pela anvisa e com a garantia de 3 meses. enviar amostra do produto.

	350
	R$ 12,43
	R$ 4.350,50

	24
	CARRO DE EMERGÊNCIA - carro de emergência dotado de 04 gavetas com guias deslizantes sendo 01(uma) gaveta para medicamento conceito de psicobox e 03 delas com colméias de 11 divisórias (sendo 10 divisórias menores medindo 9 x 8 cms e 01 maior medindo 20 x 8 cms) e tampo superior em fiberglass, o qual pode ser utilizado também como mesa auxiliar. dispõe de suporte (haste) para soro com altura ajustavél; tábua para massagem cardíaca em acrilico; suporte para cilindro de oxigênio; duplo sistema de travamento das gavetas: um frontal para lacre ou cadeado e outro lateral com fechadura e chave de segurança; 01 jogo de divisória em polimero tipo colmeia de fácil remoção e limpeza; dotaod de cabo de força tripolar de 2m e 4 tomadas de (2p+t) de distribuição para alimentação de equipamentos diversos. móvel confeccionado em chapa aço com acabamento em pintura eletrostática a pó, possui 04 rodizios giratórios para movimentos em 360 graus sendo 02 deles frontais, dotados de freios nas rodas. dimensões (largura, profundidade e altura do gabinete): comprimento.: 505 mm x largura.: 360 mm x alt.: 960 mm dimensões (largura, profundidade e altura totais, com os suportes de perfuro cortantes e almotolias, e haste auxiliar de trasporte): comprimento.: 500 mm x larg.: 360 mm x alt.: 1020 mm apresentar catalogo do produto e registro na ANVISA.
	15
	R$ 3.005,83
	R$ 45.087,45

	25
	CARRO MACA HIDRÁULICO INOX - movimentos executados por uma coluna hidráulica e cremalheira – posições elevação do dorso acionados manualmente e fixado por cremalheira. movimento de elevação de altura através de uma coluna com sistema hidráulico e pedal – chassi estrutura de leito construido em tubos de aço inox com 1,00 mm de expessura- para choque em pvc em toda a volta – rodizios de 5 polegadas ou 200mm, sendo duas com freios dipostas diagonalmente, com garfo em metal zincado- gardes de abaixar em tubo de aço inoxidável aisi 304, com mecanismo de trava rápida- suporte de soro, suporte de cilindro de oxigênio , com fita com velcro permitindo acondicionar diversos modelos de cilindro. – colchão de 5cm de expressura, revestido de courvin das dimensões da maca- capacidade de carga 18kg – dimensões externas: 2080mm x 750mm (cxl); altura máxima: 1040mm; internas: 1900mm x 600mm (cxl)- manual do usuário em português. garantia de 1 ano. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	12
	R$ 9.200,00
	R$ 110.400,00

	26
	CARRO P/ TRANSFERÊNCIA PADIOLA GRADES 150KG - pintura epóxi; leito fixo; cabeceira reclinável; suporta 150kg; pés com rodízios de 5" com freio na diagonal; acompanha par de grades em pintura epóxi;
- dimensões: 1,80 m comp. x 0,50 m grande. x 0,86 m de altura. estrutura da base: construída em aço sae 1020, tubo redondo 1 ¼ x 1,06 mm, 7/8 x 0,9 mm e 1 x 1,5 mm. leito: dividido em duas partes, sendo uma das partes, a cabeceira móvel, com regulagem através de cremalheira. colchão com espuma densidade 28, revestido em corino. grades: construída em aço sae 1020, tubo redondo 1 x 1,06 mm. rodizios: 4 rodízios giratórios de pvc 3” polegadas (76,2 mm), sendo 2, com freios em diagonal. opicional: suporte de soro e para-choque nas extremidades. dimensões: altura= 760 mm, largura = 600 mm, comprimento = 1900 mm. acabamento: pintura eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento antiferruginoso. registro anvisa. garantia de 1 ano. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	5
	R$ 2.845,39
	R$ 14.226,95

	27
	COLAR CERVICAL RESGATE 4 EM 1 (PP/P/M/G) - confeccionado em polietileno de alta densidade; é revestido com espuma macia tipo eva, fechado com velcro de 50mm; na parte posterior (nuca), possui abertura para palpação e ventilação da nuca; na parte da frente, possui abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traqueia. garantia de 3 meses e com registro na anvisa. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.
	40
	R$ 51,20
	R$ 2.048,00

	28
	COLCHÃO HOSPITALAR D33-D45-D55 P/ MACA CORREDOR - 60cm de largura x 40cm cabeceira – 1,40cm corpo x 7cm de altura, revestimento de courvin, com capa 100% impermeável, com enchimento de espuma, suporte de peso ate 100 kg por pessoa, com garantia de 1 ano e registrado pela anvisa. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	20
	R$ 412,63
	R$ 8.252,60

	29
	COLCHÃO HOSPITALAR D33-D45-D55 P/ MACA DE OBSERVAÇÃO - para maca de observação- 90 cm de largura x 1,85cm de comprimento x 22cm de altura, revestimento de courvin, com capa 100% impermeável, com enchimento de espuma, suporte de peso até 100kg por pessoa, com garantia de 1 ano e registrado pela anvisa. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	20
	R$ 401,26
	R$ 8.025,20

	30
	COLCHONETE TÉRMICO VETERINÁRIO 50X100 ELÉTRICO - Aquecimento por resistência interna de fibras de carbono isoladas com PVC, sistema de segurança através de termostatos para que a temperatura não ultrapasse 90 (internamente), forração interna em poliéster com proteção antichama, fios e resistências possuem certificação ISO 9001, controlador de temperatura de 3 posições, revestimento externo em nylon azul. Medida: 50 x 100 cm.
	10
	R$ 298,84
	R$ 2.988,40

	31
	COMPRESSOR DE AR C/ PISTOLA DE LIMPEZA E SECAGEM PARA CME isento de óleo. acionamento deve ser feito a partir de pedal, engate rápido, baixo ruido, leve e prático.  tensão alimentar 220V. possuir motor de 1/4 e pressão de máxima de trabalho de 2,85 bar. o equipamento deve acompanhar 9 bicos sendo o encaixe por rosca, poder ser utilizado tanto por rede de água tanto por rede de ar. pressão ajustável, material de liga de alumínio antioxidante. punho em silicone ergonômico e isolado termicamente. podendo ser autoclavada.  a pistola deve acompanhar 9 bicos de tipos diferentes, sendo eles: 01 bico para limpeza interna (sucção de detergentes enzimáticos); 01 bico para vidrarias de laboratórios spray para lavagem rápida de instrumentos; 01 bico para seringas e cânulas; 01 bico para drenagem de tubos; 01 bico para cateteres e válvulas; 01 bico para pipetas; 01 bico para seringas e cânulas; 01 bico para uso diverso. mangueira em espiral flexível de 4,0 metros com sistema de engate rápido nas duas pontas permite a fácil movimentação durante o processo de limpeza. conter rack de parede. engate rápido de pistola, facilitando mudança ágil de água para ar comprimido. acompanhar um adaptador com rosca de um lado para conexão com a rede de ar ou água e do outro lado o sistema de engate rápido para conexão com a mangueira da pistola. garantia 01 ano. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	4
	R$ 6.232,21
	R$ 24.928,84

	32
	CONECTORES PNI, ENTRADA FÊMEA E SAÍDA MACHO – conector de metal diâmetro do cabo; 2,54 cm; tamanho awg 1; quantidade de conectores de entrada 1; quantidade de conectores de saída 1; conector de entrada femea; conector de saída macho; gênero do conector de entrada macho; material de revestimento do conector metal. garantia de 3 meses. apresentar catalogo com descrição.

	20
	R$ 70,70
	R$ 1.414,00

	33
	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL, 1 HP - 
Corpo construído em fibra resistente, com
rodas injetadas em resina termoplástica
com núcleo em polipropileno,
alças retratáveis e galvanizadas, com CART
ACOPLADO, EQUIPO DESTACÁVEL,
SUPORTE DE RESERVATORIO DE ÁGUA
NO EQUIPO, compressor embutido
odontológico, isento de óleo, silencioso com
SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DUPLA
PROTEÇÃO TÉRMICA, potencia: 1 HP,
pressão máxima: 8 Bar / 72,5 – 120 psi,
RPM = 380.000 a 480.000, Tensão: 127v ou
220v, Nível de Ruído: 52 DB, reservatório
com 6 litros de
Armazenamento, INSERÇÃO DA LOGO
DO PROJETO. Registro da ANVISA e Selo
de qualidade da ABO RECOMENDA
Dimensão do Case:
Medidas: 75 cm de altura; 35 cm de largura;
30 cm de profundidade
Peso: 25, quilos
Composição do Equipo:
01 Seringa tríplice.
02 Terminais com spray para alta rotação.
01 Terminal para micromotor pneumático.
01 Suctor de Saliva
01 Reservatório de água;
01 Pedal de acionamento.
01 Mangueira 5 metros
01 Mangueira de Expurgo
Corpo do equipo
• Construído em fibra de vidro na cor Branco
• Suporte para reservatório de água
Características técnicas do Compressor:
Potência: 1 HP
Pressão Máxima: 8 Bar / 72,5 – 120 psi
RPM = 380.000 a 480.000
Tensão: 127v ou 220v
Número de Pistões: 2
Reservatório de ar: 6 Litros
Nível de Ruído: 55 DB
Isento de óleo
• Foco Odontológico Portátil
Descrição
• Resistente leve e confortável
• 2 modos de funcionamento
• 1° modo: 9 Leds acesos (Econômica)
• 2º modo: 13 Leds acesos (Normal)
• Funciona com bateria recarregável bivolt
(interna) apresentar catálogo do produto e registro na anvisa.
	1
	R$ 25.520,10
	R$ 25.520,10

	34
	CUBA ASSÉPTICA INOX 8X4CM 140ML - produzido em aço inoxidável, registrado pela anvisa e com garantia de 3 meses. apresentar catálogo com descrição completa.
	30
	R$ 20,06
	R$ 601,80

	35
	CUBA ULTRASSÔNICA - 1 cuba de ultrassom, 1 cesto, 1 cabo de energia. capacidade total:  acima de  2,5 litros até 3,5 litros. peso: até 3 kg.cesto: plástico injetado.tensão elétrica: 220v. tampa visualizadora removível e trantaprente. temporizador digital: 5 tempos. visor digital lcd com indicação de  de tempo de funcionamento e aquecimento de água. ajuste de diferentes tempos de  funcionamento. dispositivo de proteção contra sobre aquecimento. faixa temperatura de trabalho adequada: 15 a 40°.frequência de 42 khz. apresentar catálogo do produto  e registro na anvisa. 

	3
	R$ 1.062,09
	R$ 3.186,27

	36
	CURETA OUVIDO PARA CERUME 15CM - produzido em aço inoxicidável, autoclavável, registrado pela anvisa e com garantia e 2 anos. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	30
	R$ 59,78
	R$ 1.793,40

	37
	CURETA PARA CORPO ESTRANHO DE NARIZ - produzido em aço inoxidável, autoclavável, registrado pela anvisa e com garantia de 2 anos. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	20
	R$ 45,08
	R$ 901,60

	38
	DESTILADOR DE ÁGUA P/ AUTOCLAVE - de bancada, 220v, capacidade de reservatório de água destilada: 3,8 litros; capacidade de reservatório de água comum: 4 litros; não necessita instalação hidráulica; proporciona economia de até 35% nos gastos com água destilada; duração do ciclo completo: 6 a 8 horas (destilar 3,8 litros de água); filtro de carvão ativado, elimina traços de sabor e odor da água; dimensões: 27,6x27x33 cm (pxlxa); frequência: 50/60 hz; potencia e consumo de energia 220v: 450w consome 0,45 kw/h. Equipamento contém os seguintes itens: 1 Destilador,1 Reservatório para água comum,1 Reservatório para água destilada,3 Filtros de carvão ativado,1 Filtro da resistência,1 Clip de metal. Duração do ciclo completo: 6 a 8 horas máximo; Temperatura de trabalho: entre 15 a 40°; Especificações Técnicas: Tensão Elétrica: 220V;Capacidade do reservatório de água destilada:  até 3,8 litros litros;Capacidade do reservatório de água comum: até 4 litros. Motor com baixo nível de ruído; troca de filtro de resistência e troca de filtro de carvão ativado. Frequência: 50/60Hz; Capacidade máxima: 4L; Registro na Anvisa apresentar catálogo com descrição completa do equipamento. 

	10
	R$ 1.069,33
	R$ 10.693,30

	39
	DIAPASÃO 512HZ - produzido em aço inoxidável, registrado pela anvisa e garantia de 2 anos. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	20
	R$ 70,80
	R$ 1.416,00

	40
	DISPENSER SABONETE LÍQUIDO/ÁLCOOL/GEL - Acionamento frontal. Tecla embutida na face frontal da saboneteira. Possuir botão de acionamento easy push. Com a tecnologia protect; Visor frontal transparente para visualização do conteúdo e facilitar a reposição; Confeccionado em polipropileno; Mãos livres de vírus e bactérias; Agente anti-vírus e anti- bactéria com ação vitalícia; Cor branco. Deve conter: dispenser, reservatório 800ml, válvula líquida, 3 parafusos, 3 buchas, manual de instalação. Possui chave para abrir o dispenser e proteger o conteúdo Garantia: 3 meses.
	200
	R$ 37,02
	R$ 7.404,00

	41
	DIVÃ TABLADO BAIXO FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E REABILITAÇÃO - produto produzido por madeira de eucaliptus, espuma e courvin; dimensões: 1,86 x 1,35 x 0,44 m (c x l x a); peso: 38 kg; peso suportado: máx: 200 kg; garantia de 6 meses e registrado pela anvisa. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	2
	R$ 1.771,43
	R$ 3.542,86

	42
	ELETROCARDIÓGRAFO DE 12 CANAIS SIMULTÂNEOS - eletrocardiógrafo de 12 canais simultâneos (ecg digital). deverá possuir software para impressão em papel comum formato a4, através de impressora laser ou jato de tinta, qualquer marca, podendo ser configurado para impressão colorida; - formato do registro: 12 derivações em uma janela, 12 derivações em janelas individuais ou segmentos individuais de uma derivação; - velocidade: 25 e 50 mm/seg; - filtros: digitais de tremor muscular, rede (60hz) e passaaltas; - o equipamento deverá ser um módulo de eletrocardiografia para utilização com um computador e não deverá possuir impressora térmica ou outra; - alimentação: 110 / 220 volts 50/60 ciclos; - o equipamento de eletrocardiografia deverá ser passível de ser conectado a um computador para transmissão dos dados de exame para o mesmo através da interface usb ou serial. todo o hardware necessário para a realização da conexão entre aparelho e computador, como cabos e outros, deverá ser fornecido com o equipamento. deverá ser fornecido juntamente com o equipamento o software necessário para a captura e o armazenamento local dos exames eletrocardiográficos. - exportação de dados: o software que é fornecido com o equipamento deverá obrigatoriamente exportar os dados de aquisição do exame de eletrocardiografia e se comunicar com o sistema de telemedicina estadual, já inserido no município. o equipamento exporta os dados de traçado de ecg em arquivos em um formato não-dicom. este formato deverá obrigatoriamente ser um formato que represente os dados das ondas de eletrocardiografia, contendo os dados de amostragem do sinal sem perdas de dados. para esse quesito ser considerado atendido o fabricante deverá fornecer documentação detalhada sobre o formato de dados utilizado para a codificação do sinal de eletrocardiografia nos arquivos armazenados em disco, de forma que seja possível o desenvolvimento sem restriçõe de uma rotina computacional para a leitura desses arquivos e utilização dos dados de eletrocardiografia ali contidos. blindagem dos cabos (shielded cables) mais importante para evitar captação de ruído eletromagnético ambiente (tomadas, monitores, celulares), cabos blindados com malha de cobre ou alumínio são os que mais reduzem interferência eletromagnética (emi). filtros analógicos e digitais (filtro passa-baixa / passa-alta / notch):filtro notch (50/60 hz): elimina interferência da rede elétrica; filtro passa-baixa: remove ruídos de alta frequência, como os causados por tremores musculares; filtro passa-alta: remove deriva de linha de base (causada por respiração ou movimentação); equipamentos com filtros programáveis e compensação digital de ruído produzem traçados mais limpos. sistema de terra (aterramento):equipamentos com sistema de aterramento adequado reduzem interferência por correntes de fuga ou diferença de potencial entre equipamentos; isolamento galvânico: protege o equipamento de interferências vindas de outros aparelhos conectados à rede elétrica. 1 ano de garantia e registrado pela anvisa. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento. realizar treinamento para operação do equipamento sem custo adicional, em todos os turnos de trabalho.

	10
	R$ 5.934,13
	R$ 59.341,30

	43
	ELETROESTIMULADOR E BIOFEEDBACK - eletroestimulador e biofeedback. utilizado para tratamentos uroginecológicos transcutânea, transanal e transvaginal. indicado para fortalecimento do assoalho pélvico, incontinência urinária e fecal, bexiga hiperativa, hipertonia e disfunções dos músculos do assoalho pélvico. controle por aplicativo; acompanha uma torre de bargraph, que mostra informações quanto à força de contração perineal através da captação dos níveis de pressão de ar na parte interior da sonda; acompanha 06 sondas, sendo 04 de teflon e 02 de látex; onta com 02 canais, um para eletroestimulação e outro para biofeedback; fornece biofeedback que informa a intensidade de cada contração muscular e permite elaborar programas de treinamento em tempo real; largura: 27 cm; profundidade: 29,4 cm; altura: 11,4 cm; peso líquido: 1,620 kg; voltagem: bivolt (100/240 v) | 50/60 hz; 1 saída para 2 canais independentes em amplitude; potência de entrada: consumo máx.: 30 va; timer: variável de 1 a 60 minutos (steps de 1 min.) com contagem regressiva; dimensões: 27 x 26,6 x 12,5 (l x p x a cm); peso (sem acessórios): 1,85kg. deve conter: 01 cabo pp fêmea iec - 2 x 0,75 x 1500 mm; 02 eletrodo de borracha condutiva 5 x 5 cm; 01 sonda latex anal; 01 sonda latex vaginal; 01 sonda eletroestimulação vaginal pequena (teflon); 01 sonda eletroestimulação vaginal (teflon);  01 sonda eletroestimulação anal (teflon); 01 sonda estimulação com biofeedback vaginal; 01 bargraph;  01 torneira 3 vias; 01 cabo eletroestimulação duplo branco - pino vermelho e pino preto; 01 bisnaga com gel - cap. 100 gramas; 01 seringa descartável 60 ml injex bico luer lock. garantia de 1 ano. registro anvisa. realizar treinamento para operação do equipamento sem custo adicional, em todos os turnos de trabalho. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	2
	R$ 4.129,25
	R$ 8.258,50

	44
	EQUIPAMENTO ELETROESTIMULADOR MULTICORRENTES P/ FISIOTERAPIA - equipamento que trabalhe minimamente com as correntes aussie, russa, tens, fens e eletroacupuntura. equipamento com: 10 canais de saídas de controle independente de intensidade. itens inclusos: 01 aparelho 10 canais; 10 agulhas p/ acupuntura 0,25mm x 15mm (pct com 10agulhas); 10 agulhas p/ acupuntura 0,25mm x 50mm (pct com 10 agulhas); 01 bisnaga com gel (cap. 100g); 01 cabo pp fêmea iec 2 x 0,75 x 1500mm; 01 cabo eletroestimulação 2 vias com conector mini din; 09 cabo eletroestimulação duplo branco - pino vermelho e pino preto; 01 caneta facial russa eletroestimulação; 10 cinta elástica para fixação dos eletrodos; 02 corpo caneta para eletrolifting - 2 mm cinza; 20 eletrodo condutivo 8cm x 7,5cm preto; 02 eletrodo condutivo facial 3x9x5x15 ; 10 garra de jacaré preta; 10 garra de jacaré vermelha; 02 ponteira esfera para caneta. 01 manual de instruções em português. garantia 01 ano. realizar treinamento para operação do equipamento sem custo adicional, em todos os turnos de trabalho. registro anvisa. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	4
	R$ 2.814,69
	R$ 11.258,76

	45
	ESCOVA LIMPEZA ENDOSCÓPICO REUTILIZÁVEL AUTOCLAVÁVEL - escova para limpeza de endoscópios. cabo composto em inox tipo mola com diâmetro 5mm diâmetro e 230 cm de compr. hastes em mola de inox.
escova limpeza de canulados 230cmx5mm, opções nos diâmetros 3 a 5mm. em embalagem individual. garantia 03 meses.
	40
	R$ 211,64
	R$ 8.465,60

	46
	ESFIGMOMANÔMETRO DE PAREDE (DIM. 147,2MM) - esfigmomanômetro de parede. o esfigmomanômetro com diâmetro de 147,2mm com um fundo que proporciona uma leitura facilitada para medição. deve contar com uma cesta na parte de trás para acomodar a braçadeira, pera e tubo. o tubo espiralado pode chegar até 3 metros de comprimento, com conector de rosca que permita conexão segura e firme do tubo. com válvula que possua um microfiltro para proteger a válvula e o sistema de medição. com membrana fabricada em material resistente de cobre-berílio resistente a uma pressão máxima de 600mmhg. com mecanismo de precisão que possa garantir estabilidade do sistema de medição e ponto zero. tolerância máxima admitida de 3mmhg. o material fabricado deve ser todo livre de látex. o suporte de parede é fabricado deve ser em plástico abs reforçado com fibra de vidro. o esfigmomanômetro deve ser fabricado em plástico abs de alta resistência. o suporte deve ter a possibilidade de girar 130º (65º para direita e 65º para esquerda), deve acompanhar parafusos para montagem na parede. deve possuir filtros para não entrar sujeira no mecanismo do aparelho, na pera e na válvula. deve acompanhar 1 esfigmomanômetro de parede; 1 braçadeira adulto 24 a 32cm (circunferência do braço); manual de instruções; registro na anvisa. garantia 01 ano. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	20
	R$ 467,66
	R$ 14.029,80

	47
	ESPAÇADOR INFANTIL E ADULTO - dois tamanhos de máscaras para adaptação em qualquer tamanho de rosto; máscaras extra macias com vedação total do ambiente externo; válvula dupla, no tubo e máscara, com retenção máxima do medicamento; compatível com todos os dispensadores de medicamento aerossol; tubo totalmente transparente para melhor visualização do aerossol; garantia de 90 dias e registrado pela anvisa. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	20
	R$ 21,20
	R$ 424,00

	48
	ESPÉCULO NASAL HARTMAN ADULTO N2 - espéculo nasal hartman adulto nº2 (tamanho 16cm, ponta ativa 3,1cm). Produzido em aço inoxidável, autoclavável, com 2 anos de garantia e registro na anvisa. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	20
	R$ 99,05
	R$ 1.981,00

	49
	ESPÉCULO NASAL HARTMAN INFANTIL N1 - espéculo nasal hartman infantil nº1 (tamanho 15cm, ponta ativa 3,1cm). produzido em aço inoxidável, autoclavável, garantia de 2 anos, registro na anvisa. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	20
	R$ 105,26
	R$ 2.105,20

	50
	ESPELHO DE LARÍNGEO COM CABO - tamanhos diversos (6,8,10,12,14,16,18,20), instrumento cirúrgico não articulado, não cortante, material: aço inoxidável. autoclavável. registro na anvisa. garantia 03 meses. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.
	20
	R$ 36,37
	R$ 727,40

	51
	ESTILETE PORTA ALGODÃO – produzido em aço inoxidável, autoclavável, registrado pela anvisa e garantia de 2 anos. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	20
	R$ 31,93
	R$ 638,60

	52
	EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX 304 COM SIFÃO EM INOX 304 - Material: Aço inox 304 de alta qualidade, resistente e durável. 30cm de diâmetro, Sifão integrado para o descarte adequado de líquidos contaminados. Design inteligente que facilita a caminhada e a limpeza. Compartimentos ajustáveis para melhor organização dos resíduos.
	05
	R$ 4.416,41
	R$ 22.082,05

	53
	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO DIFÍCIL BOUGIE ADULTO VENTILADO - características: ponta ventilada lisa e arredondada. o fio guia possui uma ponta ventilada lisa e arredondada na extremidade distal, o que permite a inserção suave dos bougies sem causar agressões aos tecidos moles. ponta curva para intubação às cegas: com sua ponta curva, o fio guia pode ser passado às cegas na traquéia quando a visualização da glote é inadequada para orientar a colocação do tubo endotraqueal. marcação graduada: composto com marcação graduada, fornecendo uma indicação de profundidade para garantir a colocação correta do tubo endotraqueal. material: fabricado em pe (polietileno) grau médico, sendo livre de látex e altamente flexível. especificações: tamanhos disponíveis: 14 fr, 15fr. ponta ventilada lisa e arredondada distalmente ponta curva para intubação às cegas tubo com marcação graduada. produto com registro na anvisa. garantia 03 meses. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	8
	R$ 30,84
	R$ 246,72

	54
	KIT 10 CÂNULAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS PARA LAVADOR DE OUVIDOS - kit 10 cânulas plástica descartável para lavador de ouvido não oxidam com o uso e são atraumáticas; diâmetro interno perfeito para um jato eficiênte e seguro durante a lavagem de ouvido; vedação ermética com a caneta aplicadora do jato, evitando vazamentos durante o uso; encaixe tipo luer-lock; fabricadas em polipropileno. compatível com o aparelho da secretaria de saúde e registrado pela anvisa. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	40
	R$ 114,18
	R$ 4.567,20

	55
	KIT BÁSICO AMBULATÓRIO OTORRINO - inclui itens essenciais para exames e procedimentos simples. abaixa língua bruenings; cureta de cerume reta; espéculo hartman infantil; espéculo hartman adulto; estilete porta algodão; ponta para aspiração de ouvido n°20; ponta para aspiração de ouvido n°25; pinça baioneta; pinça jacaré 9cm; estojo inox. produzido por aço inoxidável, autoclavável, com garantia de 2 anos. registro anvisa. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	20
	R$ 780,60
	R$ 15.612,00

	56
	KIT DE ELETRODOS PARA BISTURI ELETRÔNICO EMAI - kit de eletrodos de baixa para bisturi eletrônico emai original compatíveis com todos os bisturis bp-100 plus, bp-100 digital, bp-150, bp-150s e bp-400 da emai. registro anvisa. 3 meses garantia. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	20
	R$ 523,50
	R$ 10.470,00

	57
	KIT ESPÉCULO P/ OTOSCÓPIO - kit espéculo para otoscópio conjunto com 04un feitos em polipropileno; esterilizável; validade indeterminada; lisos, sem rebarbas; jogo com 4 espéculos reutilizáveis nos tamanhos 2.5,3,4 e 5 mm; espéculos reutilizáveis, leves e duráveis; podem ser autoclaváveis, fervidos ou esterilizados em soluções químicas, resistrado pela anvisa e com garantia de 6 meses. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	20
	R$ 78,40
	R$ 1.568,00

	58
	KIT STUDIO CLASSIC PILATES COMPLETO PRETO - composto por 01 cadillac classic + 01 estofamento cadillac + 01 reformer classic + 01 estofamento reformer + 01 cadeira combo classic pilates + 01 estofamento cadeira combo + 01 ladder barrel classic + 01 estofamento ladder barrel produzido por madeira maciça de eucalipto e revestido em material sintético que evita a proliferação de fungos e bactérias no estofamento as barras são produzidas em aço inox aisi 304 e polidas. deve conter:  01 aparelho cadillac classic + estofamento cadillac classic preto; 01 par de alça de pés; 01 par de alça de mãos; 01 par de alça fuzzy curta; 01 alça fuzzy comprida; 01 cinto de segurança; 01 cinto de segurança com argolas; 01 balancinho com 02 argolas; 01 balancinho com 04 argolas; 01 balancinho de madeira com 02 argolas; 02 molas azuis, densidade ultra fraca; 02 molas amarelas, densidade baixa; 02 molas vermelhas, densidade média; 02 molas verdes, densidade alta; 02 molas simples, sem cor, densidade ultra forte; 01 estofamento cadillac classic preto; 01 aparelho reformer classic + estofamento reformer classis preto; 01 par de alça de pés; 01 par de alça de mãos; 01 par de corda com argolas; 02 molas verdes, densidade forte; 02 molas azuis, densidade média; 01 mola amarela, densidade fraca; 01 estofamento principal do reformer preto (parte do tronco); 01 estofamento do apoio de cabeça; 01 par de estofamentos do apoio de ombros; 01 plataforma de extensão; 01 cadeira combo classic + estofamento cadeira combo classic preto; 01 cadeira combo classic;  04 molas curtas sem cor, densidade ultra forte; 01 estofamento cadeira combo - linha classic pilates preto; 01 aparelho lader barrel classic + estofamento lader barrel classic preto; 01 barra móvel; 02 presilhas para barra móvel; 02 buchas de proteção para barra; 01 estofamento ladder barrel - linha classic pilates preto. garantia: 03 meses: cordas, courvin, molas e acessórios; 12 meses: espuma, acessórios plásticos; 12 meses: pintura (não cobre danos provocados por impactos, atritos e arranhões) parafusos; 24 meses: estruturas metálicas e de madeira. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.
	2
	R$ 22.091,83
	R$ 44.183,66

	59
	LÂMPADA LED PARA OTOSCÓPIO 2.5V
	15
	R$ 47,13
	R$ 706,95

	60
	LÂMPADA LED PARA OTOSCÓPIO 3.5V
	15
	R$ 65,05
	R$ 975,75

	61
	LARINGOSCÓPIO COM 5 LÂMINAS - cabo em metal convencional médio, lâmina laringoscópio convencional standard macintosh curva, tamanhos das lâminas: n.0 - 75mm, n.1 - 90mm, n.2 - 110mm, n.3 - 130mm, n.4 - 150mm, as arestas arredondadas da lâmina de macintosh reduzem o risco de lesão, autoclaváveis até 134ºc cerca de 4.000 vezes, alimentação: 2 (duas) pilhas tipo c, com garantia de 1 ano e registrado pela anvisa. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	20
	R$ 611,25
	R$ 12.225,00

	62
	LAVADOR DE OUVIDO, VOLTAGEM 220 - lavador de ouvido (voltagem 220) é um dispositivo utilizado para remover o acúmulo de cera (cerúmen) ou corpos estranhos do canal auditivo externo. sua principal função é limpar o ouvido de forma segura e eficaz, aliviando sintomas como sensação de ouvido entupido, dor, coceira e até mesmo perda auditiva temporária causados pela obstrução. características: cuba em inox com capacidade para até 5 litros de água, com cantos e bordas arredondadas para facilitar a higienização; aquecimento da água por indução, sem o uso de resistência aparente na cuba;  manutenção automática da temperatura em 37°c; painel digital para informar a temperatura da água com precisa de + ou - 0,30°c; tampa tipo pingadeira, que mantém a temperatura da água; tampa tipo pingadeira, que mantém a temperatura da água; canta de aplicação contém; jato fino e contínuo de água, especialmente desenvolvido para remover o mais difícil tampão de cerume ou corpo estranho com segurança, eficácia e rapidez; mangueira de silicone grau médico autoclavável com 2m de comprimento e sistema de engate rápido; exclusivo protetor antirrespingos em plástico resistente e transparente para não atrapalhar a visualização do procedimento; ponteira plástica levemente curva na ponta, removível, descartável e atraumática (na compra do equipamento acompanha um pacote com 20 cânulas). fabricada em polipropileno, material possui memória e pode ser ajustada a angulação de acordo com a preferência do usuário; o conjunto composto pela mangueira e caneta de aplicação são totalmente desmontáveis, facilitando a assepsia e a substituição de peças de reposição; pedal com conector externo para controle progressivo da intensidade do jato de água, deixando as mãos livres para auxiliar no procedimento; potência: 400w; volume de água: 5 litros; temperatura de trabalho: 37°c; desvio máximo de temperatura: + - 0,30°c; tempo de aquecimento (de 25°c a 37°c): 220v - 15 min / 110v - 30 min; tampa pingadeira em poliestireno de alta resistência; controle digital da temperatura; carcaça em poliestireno de alta resistência pacote com 20 unidades ,registrado pela anvisa e garantia de 1 ano. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	1
	R$ 5.014,69
	R$ 5.014,69

	63
	MACA HOSPITALAR P/ TRANSPORTE DE OBESO - possuir par de grades laterais de abaixar e suporte de soro; carro maca hospitalar com regulagem de altura; leito estofado, com espuma revestido em courvin; cabeceira regulável através de cremalheira; grades laterais de abaixar em tubo de aço carbono; regulagem de altura através de manivela cromada e escamoteável; sistema de elevação em tubo de aço retangular; para-choque de proteção redondo nos quatros cantos do leito; grades laterais de baixar em tubo de aço carbono redondo;  suporte para soro com 02 ganchos em aço inox (t); rodízios giratórios de 4” em polipropileno, com sistema de freio em diagonal; acabamento em pintura epóxi, com tratamento ferruginoso; capacidade: até 200 kg; dimensão externa aproximada: 2,00 x 0,73 x 0,63m (c x l x a); altura mínima: 0,63m; altura máxima: 0,97m; leito com 70cm de largura; garantia de 1 ano e registrado pela anvisa. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	6
	R$ 4.678,00
	R$ 28.068,00

	64
	MÁSCARA PARA CPAP - a armação leve inclui o suporte para a testa que se encaixa com a almofada, tudo em uma mesma unidade que permite a máscara um desenho que limita contato e distribui de forma uniforma a pressão sobre o rosto. o suporte de silicone para a testa flexiona automaticamente para a posição sem o uso de almofadas, apenas o tecido toca a testa, proporcionando leveza, praticidade e uma sensação de conforto. a almofada tem uma parede dupla que cria uma alta vedação. material da almofada: silicone; apoio de testa, clips e atalho; almofada substituível; tamanhos p,m,g; registrado pela anvisa e com garantia de 3 meses. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	5
	R$ 644,67
	R$ 3.223,35

	65
	MÁSCARA PARA VNI CPAP - em silicone macio médico de alta qualidade, foi projetada para proporcionar maior conforto, mobilidade, praticidade e garantir uma vedação eficaz durante os procedimentos ventilatórios, utilizada em casos de insuficiência respiratória crônica ou afecções respiratórias relacionadas ao sono, melhorando a ventilação e a terapia do sono. características da máscara para vni cpap acompanha fixador cefálico em espuma e lycra. os orifícios de exalação eliminam o gás carbônico de forma silenciosa e confortável e porta lateral oxigênio. a almofada de testa convencional foi removida para criar uma linha de visão clara, ideal para pacientes claustrofóbicos a máscara possui conector 22mm com giro de 360°, compatível com todos os equipamentos ventilatórios e de cpap. conector swivel permite liberdade de movimento de 360° enquanto conectado à tubulação ou traqueia os clipes de liberação rápida facilitam a remoção sem redefinir o arnês a borda de vedação da linha de contorno e da cintura elimina o desconforto causado pela opressão ao nervo facial o desenho da parte nasal encaixa bem com o nariz e deixa pouco ângulo cego de ar, que limita a respiração de exaustão e aumenta o conforto fabricado em silicone médico líquido de alta qualidade e adequado para características faciais. não será envelhecido, endurecedor mas confortável e durável confortável, desenho de saia de silicone durável, silicone ultraleve ajuda a aumentar o conforto, mantendo uma vedação ideal os tamanhos que podem satisfazer quase todos os tipos de rostos e não vazam especificações da máscara para vni cpap material: policarbonato + silicone modelo: tipo 4: p / m / g. registro anvisa. garantia 3 meses. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.
	4
	R$ 530,12
	R$ 2.120,48

	66
	MESA CIRÚRGICA REGULÁVEL EM AÇO INOX - Mesa cirúrgica com altura regulável, fabricada 100% em aço inox 304, com tampo e chapa em aço inox 304 reforçada para não assustar o animal, com vincos e furo para escoamento de líquidos acabamento interno sem deformação da chapa. Com manoplas laterais para inclinar e regular a altura. Pés em tubo quadrado de aço inox. Acompanha suporte de soro em aço inox e balde de alumínio. Medidas da mesa: 116 x 70 cm.
	2
	R$ 2.961,28
	R$ 5.922,56

	67
	MESA REFEIÇÃO HOSPITALAR AJUSTÁVEL, DOBRÁVEL - com rodinha. mesa para refeição no leito com regulagem de altura por manípulo; confeccionada em metalon; tampo superior em termoplástico bege; estrutura com pintura eletrostática na cor; regulagem de altura 75cm mínimo, 127cm máxima; pés com ponteiras de pvc e 2 rodinhas dianteiras em nylon. comprimento x largura: 80 cm x 50 cm. garantia de 1 anos com registro na anvisa. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	20
	R$ 567,50
	R$ 11.350,00

	68
	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR - zoom de 4x, 10x, 40x e 100x (imersão); objetiva planocromática infinita; tubo binocular com inclinação de 30° e rotação de 360°; revólver com movimento giratório por rolamento; platina mecânica X-Y com trava de proteção; condensador com diafragma de íris e porta-filtro; foco macro e micrométrico conjugados com curso de 0,002mm por divisão; iluminação LED com ajuste de intensidade; alimentação bivolt automática.
	1
	R$ 2.337,50
	R$ 2.337,50

	69
	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO VETERINÁRIO - Dimensões: 25 x 27 x 9,5 cm (A x L x P). Peso: 1,3 kg Acessórios inclusos: Cabo de ECG com 5 eletrodos de 3m, Cabo de SpO2 com 1,9m, cabo de temperatura de silicone de 3m, cabo de respiração com sensor de 1,8m, cabo USB e uma fonte de energia 5V – 2A, bivolt.     ECG Cabo paciente de alto desempenho com 5 vias; desenvolvido especialmente para a anatomia animal; permite a análise l, ll, lll, aVF, aVR, aVL e 1 Precordial.    Pulso Cardíaco O oxímetro mensura o pulso através do pico de absorção dado pelo sinal pulsátil através do sensor na parte do corpo do paciente, o oxímetro faz o cálculo da quantidade de batimentos por minuto.  Bip sonoro de Pulso; Faixa de medidas: 30 a 250 bpm; Precisão: 30 a 250 bpm = ± 2; 30 a 250 bpm = ±3 (baixa perfusão ou movimento) Saturação de Oxigênio:  A luz é emitida a partir de fontes de Luz de LED que atravessam o local com corrente sanguínea e atingem o fotodetector.  Técnicas de espectrofotometria; Alta precisão em baixa perfusão; Tecnologia Anti Motion que possibilita a leitura com o paciente em movimento; Faixa de medida: 0 a 100%; Precisão: 70 a 100% ±2% (uso normal); 70 a 100% ±3% (baixa perfusão ou movimento); Abaixo de 70%: Não especificado.    Curva Pletismográfica. O equipamento realiza um cálculo matemático para determinar o percentual de sangue que está saturado com oxigênio. A captação da luz pulsátil permite verificar a amplitude e frequência de pulso. Esse sinal é chamado de curva pletismográfica e é importante na avaliação do paciente. Sempre observe a curva pletismográfica primeiro, depois observe a saturação de oxigênio.     Temperatura O sensor de temperatura com cabo de silicone pode ser posicionado via retal ou esofágica.  Faixa de medida: 0 a 60°C Precisão: 0, 1°C.Frequência Respiratória O sensor faz a mensuração a partir da temperatura da respiração e expiração do paciente. Para demonstrar a frequência respiratória, o fluxo inspirado e expirado de oxigênio deve passar através do sensor, o paciente deve ser intubado ou o sensor poderá ser acoplado em uma máscara.  Faixa de medida: 2 a 60 mpm. ENVIAR CATÁLOGO DO PRODUTO.
	02
	R$ 5.691,75
	R$ 11.383,50

	70
	MULTISECADORA ANALÓGICA - possui controle eletrônico de temperatura, regulagem do tempo de secagem e desligamento automático. seu controle analógico garante maior robustez no uso intenso do equipamento. ao final de cada processo a multi secadora analógica realiza um ciclo de ar frio para aclimatação das peças à temperatura ambiente, prevenindo choques térmicos e prolongando a vida útil das peças. comportar até 18 kg de carga por ciclo de secagem, vir com 10 prateleiras, removíveis e podem ser utilizadas como escorredores para as peças, logo após a lavagem. voltagem: 220 volts. potência: 1300 watts; 1 ano de garantia e registrado pela anvisa. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	14
	R$ 2.390,50
	R$ 33.467,00

	71
	MULTISECADORA DIGITAL - equipamento com temporizador digital com ciclos pré-programados de secagem de acordo com o tempo programado, controle de temperatura micro processado e desligamento automático. versátil, pode ser fixado na parede ou acomodado sobre a pia de lavagem. a multi secadora digital suporta até 20 kg por ciclo de secagem. voltagem: 220 volts; tensão: 1300 watts; garantia de 1 ano registrado pela anvisa. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	14
	R$ 2.465,83
	R$ 34.521,62

	72
	OTOSCÓPIO - altura total: 16,8 cm; largura da cabeça: 3,0 cm; profundidade da cabeça: 5,1 cm; diâmetro do cabo: 2,1 cm; tipo de pilha: 2 pilhas alcalina aa (não incluído); duração das pilhas: 5 horas (aproximadamente); tipo de lâmpada: led surecolor; duração da lâmpada: até 20,000 horas; transmissão da luz: fibra ótica; capacidade de ampliação: 3,6x; dioptria: 10,4; profundidade focal com espéculos (visual): 11 a 25 mm da ponta do espéculo; comprimento focal: 96 mm (3,8 in.); campo de iluminação/distribuição: 34,1 mm a uma distância de 50 mm da ponta; fluxo total (lúmens, andor): 2,90 lúmens; acompanha 4 espéculos nos tamanhos: 2,5, 3, 4 e 5mm. deve acompanhar 05 espéculos transparentes (2 de 2,7mm e 3 de 4mm); 01 amortecedor de cabo na cor do aparelho;01 protetor de lente na cor do aparelho, registrado pela anvisa e com 01 ano de garantia . apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	30
	R$ 322,93
	R$ 9.687,90

	73
	PAPELEIRA SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL ATÉ 400M - Para papel higiênico rolão até 400m. Sistema de rolamento independente. Com fácil extração do papel.
	200
	R$ 42,04
	R$ 8.408,00

	74
	PIA DE ASSEPSIA - Fabricada em aço inox 304, acionamento por meio do joelho, dispensando o contato das mãos com torneiras contaminadas. preparado para ser fixado à parede através de parafusos medidas aproximadas: 32,5 x 30,5 x 27cm.
	2
	R$ 1.274,02
	R$ 2.548,04

	75
	PINÇA BACKAUS 13CM - instrumental com qualidade. produzido em aço inoxidável, autoclavável, registrado pela anvisa e com garantia de 2 anos. apresentar catálogo com descrição completa.

	30
	R$ 31,39
	R$ 941,70

	76
	PINÇA BAIONETA 14,5CM - produzido por aço noxidável, autoclavável, registrado pela anvisa e com garantia de 2 anos. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	30
	R$ 40,92
	R$ 1.227,60

	77
	PINÇA COLLIN CORAÇÃO 16CM - instrumento produzido de aço inoxidável, autoclavável, registrado pela anvisa e com garantia de 2 anos. apresentar catálogo com descrição completa.

	30
	R$ 82,01
	R$ 2.460,30

	78
	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 21CM - instrumento produzido por aço inoxidável, autoclávavel, registrado pela anvisa e com garantia de 2 anos. apresentar catálogo com descrição completa.

	30
	R$ 58,93
	R$ 1.767,90

	79
	PINÇA JACARÉ DELICADA 18CM - produzida EM aço inoxidável, autoclavável, registrado pela anvisa e com garantia de 2 anos. apresentar catálogo com descrição completa.

	30
	R$ 238,02
	R$ 7.140,60

	80
	PINÇA PROFESSOR MEDINA 24CM 2MM - produzido em aço inoxidável, autoclavável, registrado pela anvisa e com garantia de 2 anos. apresentar catálogo com descrição completa.

	30
	R$ 236,88
	R$ 7.106,40

	81
	PISTOLA DE LIMPEZA E SECAGEM INTERNA DE MATERIAIS (9 BICOS) o equipamento deve vir com 9 bicos, encaixe por rosca. poder ser utilizado tanto em rede de água quanto ar. uso exclusivo em CME, atendendo prontamente a rdc 15. deve possuir sistema de engate rápido nos dois lados da mangueira e rosca na ponta da pistola para os diferentes bicos se adaptarem com segurança. utilizado para limpeza, enxágue, sucção e drenagem de endoscópios rígidos/flexíveis e canulados. pode ser conectada na rede de água ou ar; pressão ajustável; construído com liga de alumínio resistente e antioxidante; punho em silicone ergonômico e isolado termicamente; deve ser autoclavada (temperatura máxima para o silicone de 150°c e mangueira de 80°c). a pistola deve acompanhar 9 diferentes tipos de bicos: 01 para limpeza interna (sucção de detergentes enzimáticos); 01 para vidrarias de laboratórios; 01 spray para lavagem rápida de instrumentos; 01 para seringas e cânulas; 01 para drenagem de tubos; 01 para cateteres e válvulas; 01 para pipetas; 01 para seringas e cânulas e 01 para uso diverso; mangueira em espiral flexível de 4,0 metros com sistema de engate rápido nas duas pontas. acompanhar: rack de parede; engate rápido; adaptador: acompanha um adaptador com rosca de um lado para conexão com a rede de ar ou água e do outro lado o sistema de engate rápido para conexão com a mangueira da pistola. garantia 06 meses. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	4
	R$ 2.791,67
	R$ 11.166,68

	82
	POLTRONA FERRADURA - Poltrona tipo ferradura com estrutura resistente em madeira de reflorestamento ou aço carbono pintado, garantindo durabilidade e estabilidade. Assento e encosto estofados com espuma de alta densidade e revestidos em material sintético resistente, fácil de limpar e higiênico, com acabamento antibacteriano. Possui braços acolchoados para conforto do usuário e pés com proteção antiderrapante ou rodízios opcionais para mobilidade. Suporta peso mínimo de 120 kg, adequada para uso hospitalar em ambientes como ambulatórios e salas de espera. Produto certificado e conforme normas técnicas vigentes. Cor a definir no pedido.
	30
	R$ 389,33
	R$ 11.679,90

	83
	POLTRONA MACA HIDRÁULICA PROFISSIONAL 360º- capacidade para 250 kg, estofada em espuma injetada 28d, revestida em courvim, com cores diversas, estrutura: aço carbono com pintura eletrostática, carenagens em polietileno, sensor de fim de curso, bloqueio de segurança e apoio de braço, especificações mínimas: altura: 65,5 a 81,5cm; largura sem braços: 62cm; largura com braços: 76cm; comprimento: 1.90m; suporta: 250kg; estofado, espuma 28d em courvin náutico sem costura. garantia mínima de 01 ano. registro anvisa. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento. Cor a definir no pedido.

	4
	R$ 3.677,99
	R$ 14.711,96

	84
	POLTRONA P/ ACOMPANHANTE RECLINÁVEL MOVIMENTO SIMULTÂNEO - Poltrona para acompanhante reclinável movimento simultâneo- estrutura tubular em aço redondo, encosto, assento e apoio para os braços e pés estofados com revestimento em courvin; inclinação através de alavanca lateral com movimento simultâneo do encosto, apoios de braço e dos pés; pintura eletrostática a pó (epóxi). dimensões externas: largura: 66cm; altura total: 119cm; altura do chão ao assento: 42cm; profundidade: 75cm; profundidade reclinada: 135cm. dimensões assento: largura: 56cm; profundidade: 55cm. garantia de 1 ano. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento. Cor a definir no pedido.

	50
	R$ 1.758,81
	R$ 87.940,50

	85
	PROTETORES DE TIREOIDE - Tecido especial lavável e com velcro; proteção 0,50mmPb; tamanho único.
	2
	R$ 390,83
	R$ 781,66

	86
	RAIO X PORTÁTIL ODONTOLÓGICO - Equipamento portátil para radiografias intraorais deve ser Leve e prático, peso mínimo1kg até 2,5kg máximo. Sua estrutura ultracompacta, oferecendo conforto e praticidade ao profissional.  bateria de lítio longa duração   até 7.500 mAh garante uso contínuo ao longo do dia, mínimo 400 disparos sem interrupções para recarga.  Painel touch intuitivo, ter suporte adequado para segurar o equipamento com as mãos, de forma que assegure estabilidade durante o disparo, reduzindo tremores e otimizando a qualidade das imagens. Informações Técnicas do Equipamento: Ângulo de Alvo: 12,5°,Corrente da Ampola: 2,0 mA, curva de Aquecimento e resfriamento: Ver gráfico Curva de aquecimento/resfriamento do ânodo no Manual do Aparelho Eixo de Referência: Centralizado ao cone de posicionamento, tempo de Varredura/exposição (segundos): 0,02 mínimo a 2,2 máximo, ciclo de trabalho: A partir de 1 : 30, Filtração inerente: 1,0mm Al à 70kV, Filtração total: 2,2mm Al à 70kV, Natureza da radiação: Ondulatória, ponto focal:  (mínimo  0,4mm – 0,7mm (máximo), Potência na saída máxima: 140VA, radiação de fuga: 0,242 mGy/h , tensão da ampola  70kv – 2,0mA, Temperatura de operação: 6°C a 35°C,Tensão da ampola: 70 kV, tensão de carregamento: 22,2 Vcc, tensão máxima de operação (intensidade): 70 kVp, tensão nominal: 28V – 1,42ª,tipo de carregador: Adaptador AC/DC com Entrada 100/240Vca 1,0 a 0,5A e Saída 28Vcc 1,42ª, tipo de gerador: Inversor de Alta Frequência 38,5 kHz,Tipo de radiação: Raio-x.  Escudo protetor, tripé e controle remoto incluídos. Carregador bivolt. Garantia Pelo Fabricante: Console até 2 anos; Alça Manual até 1 ano; Carregador até 1ano; Bateria até 1 ano; Disparador Remoto (1 ano); Escudo de Radiação Refletida (1 ano). Produto registrado e certificado pela ANVISA. Apresentar catálogo.
	1
	R$ 15.155,29
	R$ 15.155,29

	87
	RAIO X VETERINÁRIO PORTÁTIL DIGITAL - Descrição Técnica Detalhada – Aparelho de Raio X Veterinário Portátil Digital Premium
Equipamento portátil digital de alta frequência (≥250 kHz);Potência nominal de 5,6 a 8,0 kW para máxima penetração de feixe e nitidez;Estrutura leve e compacta (peso até 15 kg), com alça de transporte ergonômica;Operação via tela touch screen colorida de 8” (LCD), interface intuitiva e fluxo de trabalho automático em três etapas;Compatível com sistemas de radiografia digital direta (DR), com opção de detector wireless;Software dedicado à radiologia veterinária com protocolos anatômicos pré-programados (canino, felino, bovino, equino, aves e silvestres);Conexão Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet ou RS-232, permitindo integração ao sistema de gestão de imagem (PACS/DICOM).
Especificações Técnicas
Tensão do tubo: 40 a 125 kV ajustável; Corrente do tubo: 5 a 100 mA; Potência de saída: até 8,0 kW;Foco do tubo: duplo (0,6 mm / 1,8 mm);Tempo de exposição: de 0,001 s a 6,3 s;Gerador: microprocessado de alta frequência, com precisão de 1%;Subida de tensão (rise time): ≤1 ms @100 kV (10%-90%);Controle de exposição: manual, programável e via controle remoto sem fio;Display: tela LCD de 8”, sensível ao toque, com interface multilingue e anatomias veterinárias predefinidas; Colimador: luminoso, com regulagem de intensidade e feixe calibrado; Proteção: sistema duplo de blindagem de chumbo e desligamento automático por sobreaquecimento; Alimentação: bivolt automática (110/220V) e/ou bateria interna de íon-lítio com autonomia mínima de 4h
Dimensões aproximadas: 383 × 240 × 215 mm
Peso: até 15 kg; Ruído operacional: < 60 dB
Acessórios e Componentes Inclusos:
Detector digital veterinário (Flat Panel Wireless, CsI, área ativa 43×43 cm, resolução 3.072×3.072 px, pixel pitch 139 μm, IPX4 à prova d’água); Cabo de disparo remoto (mínimo 5 metros); Mala reforçada para transporte e proteção; Bateria sobressalente e carregador automático; Software de aquisição e análise de imagem veterinária; Manual técnico e digital em português; Certificado de calibração e conformidade radiológica (ANVISA/CNEN/INMETRO).
Conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e RDC nº 751/2022 (ANVISA);
Certificação de segurança elétrica e radiológica conforme IEC 60601-1, IEC 60601-2-54 e CNEN NN 3.01;
Registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e homologação INMETRO para equipamentos veterinários; Fuga de radiação ultrabaixa (<0,1 mGy/h a 1m); Garantia mínima: 24 meses, com assistência técnica autorizada no Brasil. Apresentar catálogo do produto


	1
	R$ 87.733,67
	R$ 87.733,67

	88
	REANIMADOR MANUAL AMBU ADULTO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO - dimensões aproximadas da máscara: 8cm (p) x 12cm (a) x 13cm (l), bojo confeccionado em policarbonato com coxim em silicone, calibragem da válvula de segurança: 45 cm/ h2o, peso do ambu com o reservatório aproximado: 0,550 kg, balão com capacidade de 1600 ml largura 23.00 cm, altura 23.00 cm, comprimento 27.00
	30
	R$ 165,17
	R$ 4.955,10

	89
	RESERVATÓRIO P/ AMBU ADULTO 2500ML - capacidade de armazenamento de 2500 ml; possui balão em silicone básico; possui extensão (tubo), largura: 10 cm, altura: 10 cm, comprimento: 3 cm, peso: 800 gramas, largura:15.00 cm; altura:10.00 cm, comprimento: 20.00 cm, peso: 250.00 g, garantia de 3 meses e registrado pela anvisa. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	30
	R$ 72,84
	R$ 2.185,20

	90
	RESERVATÓRIO P/ AMBU INFANTIL E NEONATAL ATÉ 1000ML - possui balão em pvc, feito em material resistente, sua capacidade de armazenamento é de até 1000 ml, compatível com ambu de conexão direta, peso aproximado: 0, 020 kg, largura: 10 cm, altura: 10 cm, comprimento: 5 cm, peso: 20 gramas, largura: 15.00 cm, altura: 10.00 cm, comprimento: 20.00 cm, peso: 300.00 g, com garantia de 3 meses e registrado pela anvisa. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.


	30
	R$ 87,96
	R$ 2.638,80

	91
	SECADORA P/ INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS - O equipamento funciona através da aspersão de ar quente sobre os instrumentos úmidos e molhados, forçando a remoção mecânica e através de evaporação de líquidos da superfície dos mesmos. Composta por 2 compartimentos de secagem de instrumentos. Ter dois ciclos pré-determinados: ciclo 1  - 4 minutos de secagem e mais 3 minutos de resfriamento e   ciclo 2:  6 minutos  de secagem mais 3 minutos de resfriamento; Peso: até 3Kg.Dimensões: aproximadas 32x32x35cm.Voltagem:  220V.Capacidade Interna das bandejas: 60 kits clínicos. Ruído a 1m: 60dB.Tempo de ciclo até 9 minutos. Resistência Elétrica: 40Ohms. Potência: 1200Watts. Temperatura Máxima: Interna: 120°C e Externa: 70ºC. Consumo Médio: 1,2kW/dia. Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação. Registro anvisa. garantia 01 ano. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.
	14
	R$ 2.465,83
	R$ 34.521,62

	92
	SELADORA  - Possuir suporte para rolos que acomoda até dois tubulares de papel grau cirúrgico.
Resistência blindada com tecnologia PTC (Positive Temperature Coefficient), garante o controle eficaz da temperatura.
Aquece em aproximadamente três minutos e sela em apenas 6 segundos.
Selagem por alavanca com trava.
Sistema integrado de corte em ambas as direções.
Bivolt automático.
Sistema de avisos com LEDs e bips sonoros que indicam: Ligada e desligada / Aquecendo / Pronta para uso / Selagem completa. Área de selagem (comprimento): 30 cm. Largura de selagem: 12 mm.
Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. A Seladora deve cumprir as diretivas e normas internacionais ISO 13485:2016 e CE (Diretiva 2014/30/UE, EN55014-1 e EN55014-2).
Garantia: Oferece uma garantia de 2 anos para a Seladora Bivolt, cobrindo eventuais defeitos de fabricação. Apresentar catálogo do produto.

	2
	R$ 1.145,75
	R$ 2.291,50

	93
	SENSOR DE OXIMETRIA PEDIÁTRICO COMPATÍVEL ALFAMED VITA - sensor de oximetria pediátrico compatível com alfamed vita 200, vita 400, vita500, vita 600 séries, características: cabo com de 3 metros de comprimento permitem maior mobilidade, dispensando a necessidade de um cabo extensor. cabo flexível que suporta tensões e movimentos com blindagem interna especial, que elimina interferências externas de outros equipamentos e garante qualidade de leitura da saturação e frequência cardíaca do paciente. - confeccionado em silicone hospitalar de fácil limpeza e durabilidade. importante: esse sensor só deverá ser utilizado com monitores, instrumentos ou módulos de oximetria compatíveis. o uso deste sensor em instrumentos diferentes dos produtos compatíveis específicos pode resultar em desempenho inadequado. o sensor de oximetria é um sensor óptico formado por dois diodos emissores de luz (um infravermelho e o outro vermelho) na parte superior e um fotodetector na parte inferior. o fotodetector recebe a luz emitida pelos dois diodos emissores e a diferença entre a luz transmitida e a luz absorvida (pelas moléculas de hemoglobina presentes nas hemácias do sangue), é lida pelos monitores de oximetria que determina o valor da saturação arterial periférica de oxigênio (spo2). garantia 03 meses. produto novo com embalagem e manual. registro anvisa. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	10
	R$ 304,03
	R$ 3.040,30

	94
	SENSOR DE OXIMETRIA SPO2 ALFAMED ADULTO CLIPE DEDO - Sensor de oximetria spo2 alfamed adulto clipe dedo sensor de oximetro compatível com monitores alfamed vita 200, vita 400, vita500e, vita 600 - clipe adulto acessórios monitores vita 400a / vita 400e, acessórios monitores vita 500a /500e. acessórios monitores vita 600 / 600e características do sensor de oximetria - spo2: - sensor de oximetria clipe de dedo adulto, reutilizável. - cabo de 3 metros de comprimento permite maior mobilidade, dispensando a necessidade de um cabo extensor. - cabo flexível que suporta tensões e movimentos com blindagem interna especial, que elimina interferências externas de outros equipamentos e garante qualidade de leitura da saturação e frequência cardíaca do paciente. - confeccionado em silicone hospitalar de fácil limpeza e durabilidade. importante: esse sensor só deverá ser utilizado com monitores, instrumentos ou módulos de oximetria compatíveis. o uso deste sensor em instrumentos diferentes dos produtos compatíveis específicos pode resultar em desempenho inadequado. o sensor de oximetria é um sensor óptico formado por dois diodos emissores de luz (um infravermelho e o outro vermelho) na parte superior e um fotodetector na parte inferior. o fotodetector recebe a luz emitida pelos dois diodos emissores e a diferença entre a luz transmitida e a luz absorvida (pelas moléculas de hemoglobina presentes nas hemácias do sangue), é lida pelos monitores de oximetria que determina o valor da saturação arterial periférica de oxigênio (spo2). 3 meses de garantia. produto novo com embalagem e manual. registro anvisa. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	10
	R$ 419,77
	R$ 4.197,70

	95
	SUPORTE DE INOX PARA SORO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE COM 4 GANCHOS
	30
	R$ 272,67
	R$ 8.180,10

	96
	SUPORTE PARA SORO ARTICULADO DE PAREDE INOX
	30
	R$ 210,78
	R$ 6.323,40

	97
	TESOURA MAYO CURVA 15CM - produzido em aço inixidável, autoclavável, registrado pela anvisa e com garantia de 2 anos. apresentar catálogo com descrição completa.

	30
	R$ 66,21
	R$ 1.986,30

	98
	TRANSFORMADOR DE PAREDE COM OTOSCÓPIO E OFTALMOSCÓPIO 3,5V KIT COMPLETO - 220V. módulo de parede para um instrumento, oferece a praticidade e a flexibilidade. quando o cabo é removido do suporte a lâmpada acende e a intensidadepode ser ajustada no reostato. com cabo em espiral que atinja até 3 metros. facilidade na higienização. com sistema que permita o uso de instrumentos com e sem trava antifurto. acompanhar um dispensador de espéculos para otoscópio. disponível em 220v. deve acompanhar:- cabeça otoscópio l2 led - otoscópio portátil de topo, com ópticas avançadas, menor reflexo e lâmpada led para permitir um diagnóstico mais eficiente. iluminação led com condução por fibra optica. adequado para testes pneumáticos óticas em vidro e iluminação brilhante- lente rotativa com ampliação de 3 vezes - a fibra ótica proporciona a melhor eficiência de iluminação - desempenho de iluminação do led de até 100.000 lux - menor reflexo, iluminação consistente. - manual de instruções. - registro na anvisa. - garantia de 2 anos. - enviar catalogo do produto.
	10
	R$ 4.582,91
	R$ 45.829,10

	99
	TROCADOR DE FRALDAS - impermeável para que não absorva líquidos e sujeira. Características do Produto: Cor: Bege Material: Polipropileno Capacidade: 90 Kg Dimensões: A= 52,7 cm L= 91,2 cm Projeção da Parede: Aberto 53,9 cm / Fechado 10 cm Itens inclusos: 1 Trocador de fraldas, manual de instalação e parafusos para fixação. Garantia: 05 anos inclusive contra vandalismo. Funcionalidades Suportar até 90 KG, ter pistões a gás. Possuir compartimento para lençol descartável e cintos de segurança.
	25
	R$ 2.533,33
	R$ 63.333,25

	100
	ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO COM LED 32.000HZ - ultrasson piezoeletrico com led 32.000hz indicadoperiodontia:remoção do biofilme mineralizado; tártaro sub e supra gengival. endodontia:remoção dos instrumentos fraturados e limpeza do canal radicular.abertura de canais calcificados e remoção de pinos.remoção da dentina e restaurações antigas consistentes. dentística e prótese:remoção de coroas, blocos metálicos e pinos intraradiculares.condensação de amálgama.cimentação de inlays/onlays. preparação cavitária:preparos cavitários para restaurações através de pontas ativas diamantadas. tecnologia:transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cer micas com freqüência de 32.000hz estabilizado eletronicamente.caneta de ultrassom com luz de led para melhor visualização do campo de trabalho.capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável. seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom possui somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor. o equipamento acompanha duas capas da caneta. ultrassom:ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays.alta freqüência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento.10 níveis de potência do ultrassom.tips (pontas) com vários modelos: periodontia, endodontia, dentistica e prótese, preparação cavitária.acompanham o equipamento: pontas t1, t2 e t3. (2 de cada) outras características:pedal de acionamento único.altura sem caneta / com caneta:11,7cm / 12,9cm.dimensões:altura: 8,1cm. largura: 15,9cm comprimento: 18,8cm.peso líquido:1,56 kg.peso bruto:2,30 kg. freqüência do ultrassom:32.000 hz pressão de entrada de água:14 psi a 72 psi. alimentação:bivolt 127v / 220v. freqüência:50/60 hz.fusível:1a 127v / 220v.potência:60 va. consumo:0,43a .
	2
	R$ 4.190,00
	R$ 8.380,00

	101
	VÁLVULA EXALATÓRIA COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO LUFT 5 LEISTUNG - válvula exalatória com tubos integrados para medição de fluxo exalado; corpo da válvula: polissulfona (psu); tubos: silicone médico. garantia de 3 meses. registro anvisa. apresentar catálogo com descrição completa do equipamento.

	20
	R$ 608,00
	R$ 12.160,00



Aos órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, solicita-se o encaminhamento de manifestação formal no e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br, contendo as seguintes informações/documentos:
a) Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência;
b) Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);
c) Endereço do local de entrega;
d) Concordância com o objeto a ser licitado;
e) Documento formal contendo aprovação da autoridade competente.
Ainda, fica definido:
a) Número máximo de participantes, em conformidade com a capacidade de gerenciamento: 02. Devido ao nosso município não possuir quadro de pessoal suficiente para manejar grandes quantidades extras de Atas de Registros de Preços.
b) Não serão aceitos quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens, uma vez que nossos orçamentos já estão prontos e atrasará o lançamento da licitação, podendo acarretar em falta do material ao município.
b.1) em caso de manifestação de mais de 02 municípios, a escolha será por ordem cronológica da manifestação.

O prazo limite para envio da manifestação será de 8 (oito) dias úteis a contar da data da publicação.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br.


Porto Belo/SC, 03 de novembro de 2025.


Jainara Nordio Soares
Secretaria Municipal de Saúde
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