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MUNICÍPIO DE PORTO BELO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP Nº 081/2025 - PMPB

[bookmark: _Toc1.0]O Município de Porto Belo, inscrito no CNPJ nº 82.575.812/0001-20, com base no art. 86 da Lei nº 14.133/2021, vem a público convidar órgãos interessados a participar de processo licitatório com o procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços – SRP para aquisição do(s) seguinte(s) objeto(s) a seguir discriminado(s): 

	Lote 1: Lote 1

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	112126
	50,00
	UN
	
	148,75
	7.437,50

	JAQUETA DE TACTEL FORRADA, FEMININA E MASCULINA, NA COR PRETA COM LOGO DA PREFEITURA BORDADO NA PARTE DA FRENTE E DA FUNDAÇÃO NA PASTE DE TRÁS.

	2
	112125
	10,00
	UN
	
	270,69
	2.706,90

	JAQUETA DE NYLON COM FORRO EM DRY NA COR AZUL MARINHO, COM ZÍPER FRONTAL E FAIXA REFLETIVA NO CORPO E MANGAS. BORDADO NO PEITO ESQUERDO, COSTAS CENTRALIZADO E NAS DUAS MANGAS

	3
	112123
	50,00
	UN
	
	99,59
	4.979,50

	JAQUETA MANGA LONGA DE HELANCA, 100% POLIÉSTER, CORES VARIADAS, COM ESTAMPA COLORIDA FRENTE, COSTAS E MANGAS. BARRA DA JAQUETA DEVE SER DE 2,5CM COM PESPONTO, UMA AGULHA, COM LIMPEZA E ACABAMENTO INTERNO DOBRADO. A JAQUETA DEVE TER BOLSOS LATERAIS EMBUTIDOS. O FECHAMENTO FRONTAL DEVERÁ SER COM Z ÍPER DE NYLON DESTACÁVEL NA COR PRETA, DA BARRA ATÉ O FINAL DA GOLA. A GOLA DUPLA. TAMANHOS CONFOME PEDIDO.

	4
	112122
	20,00
	UN
	
	169,95
	3.399,00

	JAQUETA MODELOS FEMININO/MASCULINO - TECIDO MICROFIBRA IMPERMEÁVEL NOS MODELOS, GOLA ALTA. COR A COMBINAR. MANGA COMPRIDA COM PUNHO SEM ELASTANO. FECHAMENTO EM Z ÍPER. BORDADA COM BRASÃO DA PREFEITURA NO BRAÇO NO LADO ESQUERDO E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE NO PEITO LADO ESQUERDO. BANDEIRA DO MUNICÍPIO NO BRAÇO DIREITO.

	5
	112121
	10,00
	UN
	
	159,68
	1.596,80

	JAQUETA DE NYLON IMPERMEÁVEL COM FORRO EM MATELASSÊ NA COR AZUL MARINHO, COM ZÍPER FRONTAL E FAIXA REFLETIVA NO CORPO E MANGAS, BORDADO NO PEITO ESQUERDO, COSTAS CENTRALIZADO E NAS DUAS MANGAS.

	6
	114051
	20,00
	UN
	
	169,00
	3.380,00

	JAQUETA MODELOS FEMININO/MASCULINO - TECIDO MICROFIBRA IMPERMEAVEL NOS MODELOS, GOLA ALTA. COR A COMBINAR. MANGA COMPRIDA COM PUNHO SEM ELASTANO. FECHAMENTO EM ZIPER. BORDADA COM BRASÃO DA PREFEITURA NO BRAÇO NO LADO ESQ E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE NO PEITO LADO ESQUERDO.BANDEIRA DO MUNICIPIO NO BRAÇO DIR. E NAS COSTAS ESCRITO FAMAP OU FISCALIZAÇÃO FAMAP TAMANHOS DO PP ATÉ XG

	7
	128684
	20,00
	UN
	
	279,35
	5.587,00

	GANDOLA : RESISTENTE A RASGOS E TRAÇÃO, A GANDOLA ASSAULT FOI PROJETADA PARA AS SITUAÇÕES MAIS EXTREMAS E AOS OPERADORES MAIS EXIGENTES. PRODUZIDA EM RIPSTOP, É INDICADA PARA ATIVIDADES DE FORTE IMPACTO. CONTA COM BOLSOS INCLINADOS, DE FÁCIL ACESSO, REFORÇO NO COTOVELO E AJUSTE POR VELCRO NAS MANGAS. O TECIDO RIP-STOP, QUE REFERE- SE A UM TIPO DE TECIDO QUE QUANDO SE RASGA, NÃO SE DESFIA. UTILIZADO EM ROUPAS OU PRODUTOS DE NYLON OU POLIÉSTER, INCORPORA FIBRAS LARGAS INTERCALADAS COM FIBRAS MAIS ESTREITAS, DE FORMA A FORMAR PEQUENAS CAIXAS NO MATERIAL (FORMA DE QUADRICULADO). ESTE MÉTODO TORNA O TECIDO INCRIVELMENTE RESISTENTE. PODE-SE FAZER UM BURACO COM A PONTA DE UM PREGO, MAS É EXTREMAMENTE DIFÍCIL EXPANDIR O RASGO POR MAIS QUE SE TENTE. CARACTERÍSTICAS - PRODUZIDA EM RIP-STOP - PROTEÇÃO NO COTOVELO - 4 BOLSOS FRONTAIS INCLINADOS - REGULAGEM DE PUNHO - REFORÇO NO COTOVELO COMPOSIÇÃO: - 67% ALGODÃO - 33% POLIÉSTER BORDADA COM BRASÃO DA PREFEITURA NO BRAÇO NO LADO ESQ E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE NO PEITO LADO ESQUERDO. BANDEIRA DO MUNICIPIO NO BRAÇO DIR. E NAS COSTAS ESCRITO FAMAP OU FISCALIZAÇÃO FAMAP TAMANHOS DO PP ATÉ XG. - <DIV> <TABLE STYLE="BORDER- COLLAPSE: COLLAPSE; WIDTH: 539PT;" BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0"><COLGROUP><COL></COLGROUP>
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	8
	128685
	20,00
	UN
	
	199,00
	3.980,00

	“CONJUNTO MODELO MOTOCICLISTA, COMPOSTO DE JAQUETA E CALÇA, CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO EMBORRACHADO, COMPOSIÇÃO 30% POLIAMIDA (EXTERNO), E 70% POLICLORETO DE VINILA (INTERNO), TENDO COMO GRAMATURA MÍNIMA 190 GR/M² E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,20MM. TECIDO COM 31 FIOS/CM NA TRAMA E 42 FIOS/CM NO URDUME. COR: A COMBINAR/DEFINIR. TAMANHOS: P, M, G, GG, GGX E ESP. O FECHAMENTO DA JAQUETA DEVERÁ SER ATRAVÉS DE OVERLOQUE DE CINCO FIOS E AS COSTURAS PESPONTADAS EM MAQUINA RETA SIMPLES, COM LINHA DE NYLON 100% POLIAMIDA Nº 60. FECHAMENTO FRONTAL EM ZÍPER DE NYLON, PRETO, COM APROXIMADAMENTE 70 CM DE COMPRIMENTO, QUE DEVERÁ SER PROTEGIDO POR VISTA FECHADA EM VELCRO, MONTADA NO SENTIDO CONTRÁRIO AO DO FECHAMENTO DA JAQUETA, INTERNAMENTE UMA SEGUNDA LAPELA DE PROTEÇÃO. GOLA MODELO MOTO, COM CAPUZ EMBUTIDO E FECHAMENTO EM ZIPER, QUE SUA MODELAGEM PERMITA UM PERFEITO ENCAIXE AO CAPACETE DO USUÁRIO. BARRA DA JAQUETA COM AJUSTE EM ELÁSTICO. AS MANGAS DEVEM POSSUIR ELÁSTICO EM SUAS EXTREMIDADES PARA AJUSTE, ESSE ELÁSTICO DEVE SER DE BORRACHA REVESTIDA DE ALGODÃO, COM 25 MM DE LARGURA, ALÉM DO ELÁSTICO DEVE POSSUIR UM REGULADOR EM VELCRO PARA AJUSTE. AS ETIQUETAS SERÃO FIXADAS NO CENTRO DO DEGOLO NA PARTE TRASEIRA COM IDENTIFICAÇÃO DA CONFECÇÃO, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, NUMERO DE CA, E TAMANHO DA PECA E NO ELÁSTICO DA CINTURA DA CALÇA. CALÇA, CONFECCIONADA NO MESMO MATERIAL DA JAQUETA, COM ELÁSTICO E CORDÃO NA CINTURA E ABERTURA EM "V" REGULADA POR ZÍPER NAS PERNAS. FAIXAS REFLETIVAS: A FAIXA REFLETIVA DEVERÁ SER MICROPRISMÁTICA NA COR CRISTAL, COM LARGURA DE 50 MM E POSSUIR VALORES MÉDIOS DE NO MÍNIMO 500 CANDELAS QUANDO TESTADA SOB UM ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO DE 0,2° E UM ÂNGULO DE INCIDÊNCIA DE 5° (NORMA TÉCNICA NBR 15292:2013). AS FAIXAS REFLETIVAS DEVERÃO SER COSTURADAS E IMPERMEABILIZADAS, CONFORME SEGUE: - UMA FAIXA NO TÓRAX (FRENTE E COSTAS); - UMA FAIXA EM CADA MANGA, NA ALTURA DO TÓRAX; - UM FAIXA NA BARRA DA JAQUETA PRÓXIMO A BAINHA; - UMA FAIXA EM CADA PERNA DA CALÇA (APROXIMADAMENTE A 37CM DA BAINHA); PROCESSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO: TODAS AS COSTURAS DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS INTERNAMENTE ATRAVÉS DE PROCESSO DE SELAGEM POR TERMOFUSÃO, ATRAVÉS DA UNIÃO DE DUAS CAMADAS DE TECIDO POR MEIO DE UM FILME TERMOFUSÍVEL ISOLANDO COMPLETAMENTE AS POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES DE UMIDADE, TAMBÉM SENDO DE EXTREMA FLEXIBILIDADE NÃO COMPROMETENDO A IMPERMEABILIDADE DO EPI. LAUDO DE IMPERMEABILIDADE DO TECIDO E COSTURAS. O CONJUNTO DEVE TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MTE (VÁLIDO), AONDE O EPI DEVE TER APRESENTADO NO MÍNIMO NÍVEL 4 NO ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO TRAPEZOIDAL E DEVE SER APROVADO PARA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA. LOGOTIPO: LOGOMARCA EM SERIGRAFIA NO PEITO ESQUERDO, MANGA ESQUERDA E COSTAS. "

	9
	128689
	20,00
	UN
	
	80,68
	1.613,60

	MOLETOM FAMAP UNISSEX SERVE MASCULINO E FEMININO CONFECCIONADO EM MOLETOM FECHADO E/OU ABERTO - (DECIDIDO DEPOIS SE FOR FECHADO COM ZIPPER) RIBANA NO DEGOTE, PUNHO E CINTURA CAPUZ COR: VERDE MILITAR BORDADO: BRASÃO DA FAMAP APLICADO NO LADO ESQUERDO DO PEITO BANDEIRA DO MUNICÍPIO BORDADO NO LADO DIREITO DO BRAÇO (MANGA) BRASÃO DO MUNICÍPIO BORDADA NO LADO ESQUERDO DO BRAÇO (MANGAS) SERIGRAFADO: SERIGRAFADO OU BORDADO FAMAP E/ OU FAMAP FISCALIZAÇÂO NAS COSTAS NA COR BRANCA DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO MATERIAL: MOLETOM COMPOSIÇÃO: 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO.


Total Lote: R$ 34.680,30.
	[bookmark: 2]Lote 2: Lote 2

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	50637
	20,00
	UN
	
	69,97
	1.399,40

	BERMUDA BERMUDA EM MICROFIBRA, 100% POLIESTER. COM BARRA ITALIANA, BOLSO FRONTAL E TRASEIRO, COS LARGO COM PASSADOR DE CINTA. FECHAMENTO COM ZIPER E BOTÃO NA COR PEÇA. COR CONFORME PEDIDO. TAMANHO CONFORME PEDIDO

	2
	112127
	5,00
	UN
	
	74,73
	373,65

	LEGGING FEMININA EM SUPLEX PRETO

	3
	112128
	10,00
	UN
	
	77,43
	774,30

	BERMUDA CARGO EM RIPSTOP AZUL MARINHO, COM SEIS BOLSOS, ZÍPER E BOTÃO COM ELÁSTICO NAS COSTAS

	4
	112129
	20,00
	UN
	
	100,74
	2.014,80

	BERMUDA COM FAIXAS REFLETIVAS


Total Lote: R$ 4.562,15.
	[bookmark: 3]Lote 3: Lote 3

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	112131
	200,00
	UN
	
	59,37
	11.874,00

	CAMISETA BÁSICA ADULTO MANGA CURTA EM MALHA, 67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE COM FAIXA REFLETIVA NO CORPO E MANGAS, SILK BRAÇO DIREIRO COM LOGO E SILK COSTAS ESCRITO TEXTO. CORES VARIADAS. TAMANHO CONFORME PEDIDO - P, M, G, GG E EX.

	2
	112132
	200,00
	UN
	
	59,37
	11.874,00

	CAMISETA BÁSICA ADULTO MANGA CURTA EM MALHA, 67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE COM FAIXA REFLETIVA NO CORPO E MANGAS, SILK BRAÇO DIREIRO COM LOGO E SILK COSTAS ESCRITO TEXTO. COR BRANCA. TAMANHO CONFORME PEDIDO - P, M, G, GG E EX.

	3
	112133
	2.000,00
	UN
	
	64,84
	129.680,00

	CAMISETA MANGA CURTA FIO 30.1, GOLA V. PENTEADO 100% ALGODÃO, COR BRANCA COM ESTAMPA COLORIDA FRENTE, COSTAS E MANGAS. AS PEÇAS DEVEM ESTAR LIMPAS, ÍNTEGRAS, MONTADAS CORRETAMENTE, E SUAS COSTURAS DEVEM SER FEITAS DE TAL MODO QUE NÃO APRESENTEM PONTAS, DOBRAS, FRANZIDOS, TORÇÕES OU PONTOS FALHADOS, ROMPIDOS OU SOLTOS TAMANHO CONFORME PEDIDO - P, M, G, GG E EX.

	4
	112134
	100,00
	UN
	
	72,54
	7.254,00

	CAMISETA MANGA CURTA E GOLA V, TECIDO DE ALGODÃO, COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS PRATA PRÓXIMAS AO PEITO E BARRIGA

	5
	112141
	3.000,00
	UN
	
	89,00
	267.000,00

	CAMISETA EM MEIA MALHA FIO 30/1, SUPER PENTEADO 100% ALGODÃO, 160G, COR DA CAMISETA A COMBINAR, MANGA CURTA, GOLA REDONDA COM REFORÇO DE COSTURA DUPLA QUE VALORIZA O ACABAMENTO DA PEÇA. CONTENDO ESTAMPA SILKSCREEN COM TINTA ESPECIAL SUPER COBERTURA DE EXCELENTE QUALIDADE: A) FRENTE COM ATÉ 25X35CM, EM CORES TRAÇO. B) NAS COSTAS COM ATÉ 25X35, EM 5 CORES TRAÇO. C) NA MANGA DIREITA OU ESQUERDA ATÉ 10X10, EM 5 CORES TRAÇO. DISTRIBUIDOS OS TAMANHOS P, M, G E GG ADULTO FEMININO, P, M, G E GG ADULTO MASCULINO E P, M, G E GG INFANTO-JUVENIL DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PORTO BELO E SEUS DEPARTAMENTOS: CREAS, CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, NOS PROGRAMAS PROJETOS E EVENTOS

	6
	112175
	3.000,00
	UN
	
	89,00
	267.000,00

	CAMISETA MANGA CURTA FIO 30.1, GOLA V. PENTEADO 100% ALGODÃO, CORES VARIADAS COM ESTAMPA COLORIDA FRENTE, COSTAS E MANGAS. AS PEÇAS DEVEM ESTAR LIMPAS, ÍNTEGRAS, MONTADAS CORRETAMENTE, E SUAS COSTURAS DEVEM SER FEITAS DE TAL MODO QUE NÃO APRESENTEM PONTAS, DOBRAS, FRANZIDOS, TORÇÕES OU PONTOS FALHADOS, ROMPIDOS OU SOLTOS TAMANHO CONFORME PEDIDO - P, M, G, GG E EX.

	7
	125566
	25,00
	UN
	
	159,00
	3.975,00

	CAMISA POLO FEMININA - TECIDOPIQUET PA 50%DE POLIESTER E 50% DE ALGODÃO, COR VERDE MILITAR OU SIMILAR. GOLA FECHAMENTO: ATRAVÉS DE 2 BOTÕES; ALTURA: PROPORCIONAL A CADA TAMANHO. BOTÕES EM RESINA 100% POLIESTER NA COR DO TECIDO E CASAS NA VERTICAL. MANGAS CURTAS. BORDADA COM BRASÃO DA PREFEITURA NO BRAÇO NO LADO ESQ E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE NO PEITO. BANDEIRA DO MUNICIPIO NO BRAÇO DIR. TAMANHOS DO PP ATÉ XG

	8
	118080
	100,00
	UN
	
	81,43
	8.143,00

	CAMISETA FEMININA - 50 % POLIESTER E 50% ALGODÃO, NA COR A COMBINAR, GOLA REDONDA, MANGAS CURTAS. BORDADA COM BRASÃO DA PREFEITURA NO BRAÇO NO LADO ESQ E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO LADO ESQUERDO DO PEITO. BANDEIRA DO MUNICIPIO NO BRAÇO DIR, FAMAP OU FICALIZAÇÃO FAMAP NAS COSTAS. TAMANHOS DO PP ATÉ XG.

	9
	125567
	25,00
	UN
	
	159,00
	3.975,00

	CAMISA POLO MASCULINA - TECIDOPIQUET PA 50%DE POLIESTER E 50% DE ALGODÃO, COR A COMBINAR. GOLA:FECHAMENTO: ATRAVÉS DE 2 BOTÕES; ALTURA: PROPORCIONAL A CADA TAMANHO. BOTÕES EM RESINA 100% POLIESTER NA COR DO TECIDO E CASAS NA VERTICAL. MANGAS CURTAS. BORDADA COM BRASÃO DA PREFEITURA NO BRAÇO NO LADO ESQ E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE NO PEITO. BANDEIRA DO MUNICIPIO NO BRAÇO DIR. TAMANHOS DO PP ATÉ XG

	10
	114057
	100,00
	UN
	
	70,95
	7.095,00

	CAMISETA MASCULINA - 50 % POLIESTER E 50% ALGODÃO, NA COR A COMBINAR, DECOTE COM GOLA REDONDA, MANGAS CURTAS. BORDADA COM BRASÃO DA PREFEITURA NO BRAÇO NO LADO ESQ E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO LADO ESQUERDO DO PEITO. BANDEIRA DO MUNICIPIO NO BRAÇO DIR, FAMAP OU FICALIZAÇÃO FAMAP NAS COSTAS. TAMANHOS DO PP ATÉ XG


Total Lote: R$ 717.870,00.
	[bookmark: 4]Lote 4: Lote 4

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	112135
	20,00
	UN
	
	90,00
	1.800,00

	CALÇA COM CORDÃO E ELÁSTICO COM FAIXAS REFLETIVAS PRATA PRÓXIMAS AS CANELAS

	2
	112136
	100,00
	UN
	
	120,00
	12.000,00

	CALÇA COMPRIDA PARA OS AGENTES DE VIGILÂNCIA A SAÚDE - DENGUE. CALÇA CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO, MODELO MASCULINO COM DOIS BOLSOS TIPO CARGO COM LAPELA, UM BOLSO EXTERNO TRASEIRO E DOIS BOLSOS DIANTEIROS ESTILO FAÇA, COSTURAS REFORÇADAS, E COM CÓS E PASSANTES PARA CINTO, COM VISTA, ZÍPER E BOTÃO NA PARTE DA FRENTE. EM UM DOS BOLSOS DIANTEIROS, COM LOGO DA PREFEITURA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 5X5CM E COM A ESCRITA NA COR PRETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10X10CM. TAMANHOS: P, M, G, GG E EXG.

	3
	125568
	50,00
	UN
	
	222,57
	11.128,50

	CALÇA CONFECCIONADA EM TECIDO RIP STOP (FEMININA E MASCULINA) SETE PASSANTES; FECHAMENTO EM BOTÃO C/ CASEADO; DOIS BOLSOS FACA FRONTAIS DOIS BOLSOS LATERAIS COM LAPELA E FECHAMENTO EM VELCRO DOIS BOLSOS TRASEIROS EMBUTIDOS COM LAPELA E FECHAMENTO EM VELCRO PARA A MEDIDA DA CINTURA FOI REALIZADO A CIRCUNFERÊNCIA EXTERNA DA CALÇA PASSADORES DE CINTO LARGURA: 20 MM COMPRIMENTO: 50 MM *MEDIDAS APROXIMADAS ESPECIFICAÇÕES: COMPOSIÇÃO: 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO TAMANHOS DO PP ATÉ XG


Total Lote: R$ 24.928,50.
	[bookmark: 5]Lote 5: Lote 5

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	112137
	15,00
	UN
	
	190,00
	2.850,00

	CAMISA SOCIAL FEMININA MANGA CURTA: TECIDO TRICOLINE MISTA 67% DE POLIÉSTER, 28% ALGODÃO E 5% ELASTANO, COR A COMBINAR, SEM BOLSO, COM MANGA CURTA, COMPRIMENTO ATÉ O QUADRIS. BOTÕES NA COR BRANCO EM RESINA 100% POLIÉSTER. BORDADA COM O BRASÃO DA PREFEITURA OU FUNDAÇÃO. COR BRANCA. TAMANHO CONFORME PEDIDO - P, M, G, GG E EX

	2
	112143
	20,00
	UN
	
	190,00
	3.800,00

	CAMISA SOCIAL FEMININA MANGA CURTA: TECIDO TRICOLINE MISTA 67% DE POLIÉSTER, 28% ALGODÃO E 5% ELASTANO, COR A COMBINAR, SEM BOLSO, COM MANGA CURTA, COMPRIMENTO ATÉ O QUADRIS. BOTÕES NA COR BRANCO EM RESINA 100% POLIÉSTER. BORDADA COM O BRASÃO DA PREFEITURA OU FUNDAÇÃO. CORES VARIADAS. TAMANHO CONFORME PEDIDO - P, M, G, GG E EX

	3
	112144
	20,00
	UN
	
	190,00
	3.800,00

	CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA, TECIDO TRICOLINE MISTA 67% DE POLIÉSTER, 28% ALDODÃO E 5% ELASTANO, COR A COMBINAR COM MANGA CURTA. COLARINHO ENTRETELADO COM DETALHES EM BRANCO NA PARTE INTERNA E EXTERNA COM UMA CASA NA HORIZONTAL, ABERTURA NA FRENTE EM TODA A EXTENSÃO DE PEÇA COM BOTÕES EM RESINA 100% POLIÉSTER NA COR DO TECIDO E CASAS NA VERTICAL. BORDADA COM O BRASÃO DA PREFEITURA OU FUNDAÇÃO. CORES VARIADAS. TAMANHO CONFORME PEDIDO - P, M, G, GG E EX

	4
	112145
	20,00
	UN
	
	190,00
	3.800,00

	CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA, TECIDO TRICOLINE MISTA 67% DE POLIÉSTER, 28% ALDODÃO E 5% ELASTANO, COR A COMBINAR COM MANGA CURTA. COLARINHO ENTRETELADO COM DETALHES EM BRANCO NA PARTE INTERNA E EXTERNA COM UMA CASA NA HORIZONTAL, ABERTURA NA FRENTE EM TODA A EXTENSÃO DE PEÇA COM BOTÕES EM RESINA 100% POLIÉSTER NA COR DO TECIDO E CASAS NA VERTICAL. BORDADA COM O BRASÃO DA PREFEITURA E DA FUNDAÇÃO. COR BRANCA. TAMANHO CONFORME PEDIDO - P, M, G, GG E EX

	5
	125569
	10,00
	UN
	
	120,00
	1.200,00

	CALÇA SOCIAL FEMININA EM TECIDO MICROFIBRA, 100% POLIÉSTER, COM BOLSOS EMBUTIDOS NA FRENTE E DOIS BOLSOS CHAPADOS ATRÁS. TAMANHO CONFORME PEDIDO. COR CONFORME PEDIDOCALÇA SOCIAL FEMININA EM TECIDO MICROFIBRA, 100% POLIÉSTER, COM BOLSOS EMBUTIDOS NA FRENTE E DOIS BOLSOS CHAPADOS ATRÁS. TAMANHO CONFORME PEDIDO. COR CONFORME PEDIDO

	6
	125570
	10,00
	UN
	
	120,00
	1.200,00

	CALÇA SOCIAL MASCULINA SARJA, 33% ALGODÃO E 67% POLIÉSTER, COM BOLSOS E PASSADOR DE CINTA. COR E TAMANHO CONFORME PEDIDO.


Total Lote: R$ 16.650,00.
	[bookmark: 6]Lote 6: Lote 6

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	118082
	50,00
	UN
	
	159,00
	7.950,00

	CAMISA POLO MANGA CURTA, CONFECCIONADA EM 100% COTTON, FIO PENTEADO GARANTINDO MELHOR QUALIDADE E DURABILIDADE, COM LOGO NA FRENTE E BRASÃO DO MUNICÍPIO NA MANGA, NUMERAÇÃO DO PP AO GG, CORES VARIADAS, DISPONÍVEL TAMBÉM NO MODELO BABY LOOK. O TECIDO NÃO PODERÁ ENCOLHER E NEM RETORCER APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS DA PEÇA.

	2
	118083
	70,00
	UN
	
	159,00
	11.130,00

	CAMISA POLO MANGA CURTA, CONFECCIONADA EM 100% COTTON, FIO PENTEADO GARANTINDO MELHOR QUALIDADE E DURABILIDADE, COM LOGO NA FRENTE E BRASÃO DO MUNICÍPIO NA MANGA, NUMERAÇÃO DO PP AO GG, COR BRANCA, DISPONÍVEL TAMBÉM NO MODELO BABY LOOK. O TECIDO NÃO PODERÁ ENCOLHER E NEM RETORCER APÓS SUCESSIVAS LAVAGENS DA PEÇA.

	3
	112150
	300,00
	UN
	
	159,00
	47.700,00

	CAMISA POLO: TECIDO PIQUET PA 50% DE POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, COR A COMBINAR. GOLA FECHAMENTO ATRAVÉS DE DOIS BOTÕES, ALTURA PROPORCIONAL A CADA TAMANHO. BOTÕES EM RESINA 100% POLIÉSTER NA COR DO TECIDO E CASAS NA VERTICAL. MANGA CURTA, BORDADA COM O BRASÃO DA PREFEITURA OU FUNDAÇÃO. CORES VARIADAS. TAMANHO CONFORME PEDIDO - P, M, G, GG E EX

	4
	112151
	50,00
	UN
	
	159,00
	7.950,00

	CAMISA POLO: TECIDO PIQUET PA 50% DE POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, COR A COMBINAR. GOLA FECHAMENTO ATRAVÉS DE DOIS BOTÕES, ALTURA PROPORCIONAL A CADA TAMANHO. BOTÕES EM RESINA 100% POLIÉSTER NA COR DO TECIDO E CASAS NA VERTICAL. MANGA CURTA, BORDADA COM O BRASÃO DA PREFEITURA OU FUNDAÇÃO. COR BRANCA. TAMANHO CONFORME PEDIDO - P, M, G, GG E EX

	5
	112152
	50,00
	UN
	
	159,00
	7.950,00

	CAMISA EM PIQUET FEMININA, TIPO BABY LOOK, GOLA POLO, MANGA CURTA COM APROXIMADAMENTE 2CM DE LARGURA, FRENTE SEMI-ABERTA, COM FECHAMENTO COM BOTÕES E CASEADOS, BAINHA EM APROXIMADAMENTE 2CM DE LARGURA, APLICAÇÃO EM BORDADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LOCALIZADO NA MANGA DIREITA E LADO SUPERIOR ESQUERDO. COR BRANCA. TAMANHO CONFORME PEDIDO - P, M, G, GG E EX

	6
	112154
	50,00
	UN
	
	159,00
	7.950,00

	CAMISA EM PIQUET FEMININA, TIPO BABY LOOK, GOLA POLO, MANGA CURTA COM APROXIMADAMENTE 2CM DE LARGURA, FRENTE SEMI-ABERTA, COM FECHAMENTO COM BOTÕES E CASEADOS, BAINHA EM APROXIMADAMENTE 2CM DE LARGURA, APLICAÇÃO EM BORDADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LOCALIZADO NA MANGA DIREITA E LADO SUPERIOR ESQUERDO. CORES VARIADAS. TAMANHO CONFORME PEDIDO - P, M, G, GG E EX

	7
	112155
	100,00
	UN
	
	159,00
	15.900,00

	CAMISA POLO 24/1, MEIA MALHA PIQUETE A 50% ALG. E 50% POLIÉSTER ECOLÓGICA MANGA CURTA. CORES DIVERSAS A ESCOLHER NO PEDIDO. PESPONTO DUPLO NAS MANGAS, OMBROS COM ACABAMENTO INTERNO NA GOLA COM DUAS AGULHAS GOLA LISA COM DOIS BOTÕES E DOIS FUROS. TAMANHOS P, M, G, GG E EXGG A ESCOLHER QUANTIDADE NO PEDIDO. GRAMATURA 250G, BORDADO ATÉ 20.000 PONTOS FRENTE E 5.000 NA MANGA COM ETIQUETA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO


Total Lote: R$ 106.530,00.
	[bookmark: 7]Lote 7: Lote 7

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	112156
	100,00
	UN
	
	139,80
	13.980,00

	COLETE FEMININO/MASCULINO CONFECCIONADO EM TECIDO DE BRIM COM FORRO, DECOTE EM V, SEM GOLA, FECHAMENTO COM ZÍPER NA FRENTE, QUATRO BOLSOS EXTERNOS, SENDO DOIS SUPERIORES E DOIS INFERIORES, E APLICAÇÃO DAS LOGOMARCAS EM BORDADO DE 1ª QUALIDADE. FRENTE: BRASÃO DO MUNICÍPIO. COSTAS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AGENTE DA DENGUE. CORES VARIADAS. TAMANHO CONFORME PEDIDO - P, M, G, GG E EX

	2
	112159
	20,00
	UN
	
	190,00
	3.800,00

	COLETE, CORDURA, ABERTURA FRONTAL COM FECHO TIPO ZÍPER E ABERTO NAS LATERAIS COM 3 AJUSTES DE TAMANHO, COM SEIS BOLSOS FRONTAIS (2 ACIMA DO PEITO SEM FECHO, 4 ABAIXO DO PEITO SOBREPOSTOS, SENDO 2 SEM FECHO E 2 COM FECHO TIPO ZÍPER) COR VERDE ESCURO, BORDADO NA FRENTE COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO COLORIDO NO LADO ESQUERDO DO PEITO, NO LADO DIREITO DO PEITO COM A ESCRITA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO, NA COR BRANCA E BORDADO ATRÁS COM A ESCRITA FISCALIZAÇÃO NA COR BRANCA, COM 4 REFLETIVOS HORIZONTAIS NA FRENTE E 1 REFLETIVO HORIZONTAL ATRÁS. TAMANHO E MODELO CONFORME JÁ EXISTENTE.

	3
	128731
	10,00
	UN
	
	190,00
	1.900,00

	COLETE VERDE MILITAR - PRODUZIDOS EM RIPSTOP (67% POLIESTER 33% ALGODÃO). TECIDO DE ALTA RESISTENCIA E QUALIDADE. NÃO DESFIA AO SER PERFURADO. NÃO RETÉM LÍQUIDOS AO SER MOLHADO. PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV (50+). POSSUI 4 BOLSOS FRONTAIS, SENDO 3 ENVELOPE E 1 COMUM, NAS MEDIDAS CONFORME SEGUE: SUPERIOR DIREITO: TIPO DE ENVELOPE FECHAMENTO COM BOTÃO (18 CM ALTURA X 17 CM COMPRIMENTO) SUPERIOR ESQUERDO: COMUM COM FECHAMENTO EM ZIPER (16 CM ALTURA X 15 CM COMPRIMENTO). INFERIOR DIREITO: TIPO DE ENVELOPE, BOLSO TRIPLO E FECHAMENTO COM BOTÃO (19 CM ALTURA X 18 CM COMPRIMENTO) INFERIOR ESQUERDO: TIPO ENVELOPE FECHAMENTO COM BOTÃO 1 BOLSO NAS COSTAS TIPO DE CANGURU, DE LADO A LADO (24 CM ALTURA X 63 CM COMPRIEMNTO). FECHAMENTO DO COLETE FRONTAL COM ZIPER E GOLA PADRE BORDADA COM O BRASÃO DA PREFEITURA E DA FAMAP. TAMANHOS DO PP ATÉ XG


Total Lote: R$ 19.680,00.
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	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	49424
	100,00
	UN
	
	190,00
	19.000,00

	JALECO FEMININO MODELO PROFESSOR, TAMANHOS PP AO G3, NA COR AZUL, TECIDO GABARDINI, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 173 G/M², SEM MANGA, ACINTURADOS, BOTÕES PERSONALIZADOS, GOLA V, DOIS BOLSOS INFERIORES, LADO SUPERIOR ESQUERDO BORDADO SLOGAN DA SAÚDE (BORDADO NO MÍNIMO 6 CORES), CINTO NAS COSTAS, COSTURAS REFORÇADAS E PESPONTADA, ACABAMENTO IMPECÁVEL.

	2
	49425
	20,00
	UN
	
	190,00
	3.800,00

	JALECO MASCULINO MODELO PROFESSOR, TAMANHOS PP AO G3, NA COR BRANCO, TECIDO GABARDINI, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 173 G/M², MANGA CURTA, BOTÕES PERSONALIZADOS, GOLA V, DOIS BOLSOS INFERIORES, UM LADO SUPERIOR ESQUERDO BORDADO SLOGAN DA SAÚDE (BORDADO NO MÍNIMO 6 CORES), CINTO NAS COSTAS, COSTURAS REFORÇADAS E PESPONTADA, ACABAMENTO IMPECÁVEL.

	3
	112162
	100,00
	UN
	
	142,42
	14.242,00

	JALECO MASCULINO MODELO PROFESSOR, TAMANHOS PP AO G3, NA COR BRANCO, TECIDO GABARDINI, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 173G/M², MANGA LONGA, BOTÕES PERSONALIZADOS, GOLA V, DOIS BOLSOS INFERIORES, LADO SUPERIOR ESQUERDO BORDADO SLOGAN DA SAÚDE (BORDADO NO MÍNIMO 6 CORES), CINTO NAS COSTAS, COSTURAS REFORÇADAS E PESPONTADA, ACABAMENTO IMPECÁVEL.

	4
	112165
	100,00
	UN
	
	150,00
	15.000,00

	MOLETOM PELUCIADO, COM ACABAMENTO NAS BARRAS E NOS PUNHOS EM RIBANA 2X1, COM 5CM DE LARGURA, TANTO PARA O PUNHO COMO PARA BARRA, PARA TODOS OS TAMANHOS. COM BRASÃO DO MUNICÍPIO BORDADO. TAMANHO CONFORME PEDIDO. COR CONFORME PEDIDO.


Total Lote: R$ 52.042,00.
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	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	122800
	20,00
	UN
	
	1.354,01
	27.080,20

	COLETE BALÍSTICO NIVEL II-A - PADRÃO GMPB - TAMANHOS VARIADOS


Total Lote: R$ 27.080,20.
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	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	128732
	30,00
	UN
	
	910,86
	27.325,80

	Lote 10: Lote 11

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	BOTA TÁTICA2.1 CABEDALA) CONFECCIONADO EM MICRO FIBRA SIMILAR OU NANOX, NA COR PRETA, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,9 MM
+- 0,2MM; COM ENCHIMENTOS EM ESPUMA DE POLIETILENO DE CÉLULAS FECHADAS. NÃO SERÃO ACEITOS ENCHIMENTOS EM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO DE CÉLULAS ABERTAS E NEM DE EVA.B) DEVERÁ ATENDER OS REQUISITOS, PROVADOS POR MEIO DE RELATÓRIO TÉCNICO EPI ORIGINAL, COM FOTO, EMITIDO PELO IBTEC- INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO CALÇADO OU ACREDITADA PELO INMETRO, À SABER:ESPECIFICAÇÕESENSAIO MÉTODO ESPECIFICAÇÃORESISTÊNCIA AO RASGAMENTO (PARA BOTAS EM MICROFIBRA) ISO 4674-1 MÍN. 115 N PERMEABILIDADE DO VAPOR DE ÁGUA ABNT NBR ISO 20344-ITEM
6.6 MÍNIMO 2,8 MG/(CM².H)COEFICIENTE DO VAPOR DE ÁGUA ABNT NBR ISO 20344-ITEM 6.8 MÍNIMO DE 25 MG/CM²2.2 CANO, LINGUETA.FORRAÇÃO INTERNA EM MICRO FILAMENTOS POLIAMIDA E/OU POLIÉSTER E MEMBRANA HIDROFÍLICA. A) FORRO 100% IMPERMEÁVEL E RESPIRÁVEL, SENDO A PRIMEIRA CAMADA EM TECIDO INTERNO EM POLIÉSTER E/OU POLIAMIDA RESISTENTE À ABRASÃO E AO ENOVELAMENTO E CAMADA COMPOSTA POR MEMBRANA HIDROFÍLICA 100% IMPERMEÁVEL À ÁGUA E RESPIRÁVEL, FECHAMENTO DO FORRO INTERNO FEITO COM COSTURAS TERMO SELADAS COM FITA DE 0,20 MM DE ESPESSURA (TOLERÂNCIA DE
+ - 0,05) E 22 MM DE LARGURA (ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE 0,5MM), COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE DUAS ATM. FITAS DE SELAGEM DE COSTURA DEVEM SER ESPECÍFICAS PARA SELAGEM DE MEMBRANAS RESPIRÁVEIS DE RADICAL ESTER OU POLIÉSTER.B) POSSUIR MEMBRANA IMPERMEÁVEL E RESPIRÁVEL PELO MENOS ATÉ A ALTURA DE 13CM, TENDO COMO REFERÊNCIA A NUMERAÇÃO 40 BRASILEIRA.C) NA PARTE INTERNA DA LÍNGUA DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM MARCA DO PRODUTO INSERIDAS ATRAVÉS DE COLAGEM E COSTURA, NESTA DEVERÁ CONTER TAMBÉM O MÊS E ANO DA FABRICAÇÃO DO CALÇADO (LOTE), NUMERAÇÃO DO CALÇADO NA ESCALA FRANCESA, NORTE AMERICANA E EUROPEIA, NÚMERO DO CA EPI, QUE DEVERÁ ESTAR VÁLIDO, E SUAS SIMBOLOGIAS (OB; CR; P; SRC; E; HRO; HI; CI; FO E WRU) E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.2.3 REQUISITOS BÁSICOS DEVERÁ ATENDER OS REQUISITOS, PROVADOS POR MEIO DE RELATÓRIO TÉCNICO ORIGINAL, COM FOTO, EMITIDO PELO IBTEC- INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO CALÇADO OU INSTITUIÇÃO SIMILAR ACREDITADA PELO INMETRO, À SABER:ENSAIO MÉTODO ESPECIFICAÇÃOALTURA DO CABEDAL ABNT NBR ISO 20344 - ITEM 6.2 NÚMERO 34: 185 MM + - 5 MMNÚMERO 40: 225 MM + - 5 MMNÚMERO 44: 240 MM + - 5 MMFECHAMENTO DA REGIÃO DO SALTO ABNT NBR ISO 20347 - ITEM 5.2.2 A ÁREA DE SALTO DEVE ESTAR FECHADA.DEVE APRESENTAR ENQUADRAMENTO ""SIM"".ESCORREGAMENTO ISO 13287 PISO CERÂMICO + DETERGENTECONDIÇÃO A - SALTO: MÍN.0,28 À 0,45CONDIÇÃO B - PLANO: MÍN.0,32 A 0,45 PISO AÇO + ÓLEOCONDIÇÃO C - SALTO: MÍN. 0,13CONDIÇÃO D - PLANO: MÍN.0,18RESISTÊNCIA DA UNIÃO CABEDAL/SOLADO ABNT NBR ISO 20344 - ITEM 5.2 MÍNIMO: 6 N/MM SE NÃO HOUVER RUPTURA DA SOLA.MÍNIMO: 5 N/MM SE ROMPER A SOLA.CARACTERÍSTICAS ERGONÔMICAS ESPECÍFICAS ABNT NBR ISO 20344 - ITEM 5.1 TODAS RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DEVEM SER POSITIVAS.DEVE APRESENTAR ENQUADRAMENTO ""SIM"".ISOLAMENTO AO CALOR DO CONJUNTO DO SOLADO ABNT NBR ISO 20344 - ITEM 5.12 AUMENTO DA TEMPERATURA INTERNA NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 22ºCABSORÇÃO DE ENERGIA DA ÁREA DO SALTO ABNT NBR ISO 20344 - ITEM 5.14 MÍN. 20J2.4 FORRO DA GÁSPEA/ FORRO LATERAL E FORRO TRASEIRO A) FORRAÇÃO INTERNA EM MICRO FILAMENTOS POLIAMIDA/POLIÉSTER E MEMBRANA HIDROFÍLICA B) DEVERÁ ATENDER OS REQUISITOS, PROVADOS POR MEIO DE RELATÓRIO TÉCNICO EPI ORIGINAL, COM FOTO, EMITIDO PELO IBTEC- INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO CALÇADO OU ACREDITADA PELO INMETRO, À SABER:ENSAIO NORMA ESPECIFICAÇÃO ENQUADRAMENTORESISTENCIA AO RASGAMENTO ISO 4674-1 MÍNIMO 50 N SIMRESISTÊNCIA À ABRASÃO NBR ISO 20344 -ITEM 6.12 SECO 51200 CICLOS - SEM FUROS ÚMIDO 25600 CICLOS - SEM FUROS SIMPERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUANBR ISO 20344 -ITEM 6.6 MÍNIMO 2,5 MG/CM2H SIMCOEFICIENTE DE VAPOR DE ÁGUA NBR ISO 20344 -ITEM 6.8 MÍNIMO
20 MG/CM2 SIM2.5 ILHOSES PASSADORES E GANCHOSA) ILHOSES GANCHOS E PASSADORES EM POLIAMIDA.2.6 ATACADORA) CONFECCIONADO EM TRAMA EM POLIAMIDA OU POLIÉSTER COM CABO DUPLO (CAPA E ALMA), NA COR PRETA, COM PONTEIRAS EM POLÍMERO TERMO MOLDADO, COMPRIMIDO. DEVERÁ ATENDER OS REQUISITOS, PROVADOS POR MEIO DE RELATÓRIO TÉCNICO ORIGINAL, COM FOTO, EMITIDO PELO IBTEC- INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO CALÇADO OU INSTITUIÇÃO SIMILAR ACREDITADA PELO INMETRO, À SABER:ENSAIO MÉTODO ESPECIFICAÇÃOFORÇA DE RUPTURA E ALONGAMENTO DE ATACADORES. SATRA TM 94/18 MÍN. 690 NABRASÃO SATRA TM 154/92 11.000 MIL FRICÇÕES. DEVE APRESENTAR LEVE OU NENHUM DESGASTE.TESTE DE DESLIZAMENTO DO NÓ. SATRA TM 195/04 FORCA DE DESLIZAMENTO DO NÓ : MÍN. 12 NFORCA DE ABERTURA DO NÓ : MÍN. 30 NFORÇA DE FIXAÇÃO DAS PONTEIRAS SATRA TM 175/18 MÍNIMO 360 NESPESSURA ABNT NBR 14098/09 MÍN. 3,5MM E NO MAX.4,5MM2.7 BIQUEIRA INTERNA E CONTRAFORTEA) CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, CONSTITUÍDO POR UMA LÂMINA DE RESINA POLIMÉRICA, CONTENDO ADESIVOS GRANULADOS ATIVADOS POR CALOR E PRESSÃO, REFORÇADA POR UMA TELA DE POLIÉSTER. 2.8 SOBREBIQUEIRAA) DEVE SER CONSTITUÍDA EM ELASTÔMERO VULCANIZADO, COLADA DIRETAMENTE À GÁSPEA. NÃO SERÃO ACEITAS SOBRE BIQUEIRAS COSTURADAS À GÁSPEA. COM ESPESSURA DE 1,5 MM +-0,3 MM E ENQUADRAMENTO SIM SEGUNDO A NORMA ISO 23529. ESSAS INFORMAÇÕES DEVERÃO CONSTAR NO RELATÓRIO TÉCNICO DE EPI DO CALÇADO OFERTADO.2.9 PALMILHA DE LIMPEZA (PALMILHA INTERNA):A) EM POLIURETANO, , REVESTIDA COM NÃO TECIDO OU TECIDO. DEVERÁ ATENDER OS REQUISITOS, PROVADOS POR MEIO DE RELATÓRIO TÉCNICO EPI ORIGINAL, COM FOTO, EMITIDO PELO IBTEC- INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO CALÇADO OU INSTITUIÇÃO SIMILAR ACREDITADA PELO INMETRO, A SABER:ENSAIO MÉTODO ESPECIFICAÇÃORESISTÊNCIA À ABRASÃO ABNT BNR ISO 20344 ITEM 6.12. MIN 25.600 CICLOS A SECO SEM DANOS MIN 12.800 CICLOS ÚMIDO SEM DANOSA PALMILHA DEVERÁ APRESENTAR RESISTÊNCIA À BRASÃO COM ENQUADRAMENTO SIM .ABSORÇÃO DE ÁGUA ABNT NBR ISO 20344 ITEM 7.2 DEVER PERMEAR ÁGUA EM ATÉ 60 SEGUNDOS E APRESENTAR ENQUADRAMENTO SIM.2.10 PALMILHA DE MONTAGEMA) À PROVA DE PERFURAÇÃO CONSTRUÍDA NA PARTE POSTERIOR À LINHA DE FLEXÃO DA PALMILHA TODA EM COMPOSTO DE POLÍMERO INJETADO OU ABS INJETADO E COM A ÁREA DE FLEXÃO CONSTRUÍDA EM MANTA TÊXTIL ANTIPERFURO. DEVERÁ ATENDER OS REQUISITOS, PROVADOS POR MEIO DE RELATÓRIO TÉCNICO EPI ORIGINAL, COM FOTO, EMITIDO PELO IBTEC- INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO CALÇADO OU INSTITUIÇÃO SIMILAR ACREDITADA PELO INMETRO, A SABER:ENSAIO MÉTODO ESPECIFICAÇÃODETERMINAÇÃO DA ESPESSURA. ABNT NBR ISO 20344 ITEM 7.1 DEVERÁ POSSUIR ESPESSURA DE 4,5 MM +- 0,5MM.ENQUADRAMENTO ""SIM"".ABSORÇÃO DE ÁGUA ABNT NBR ISO 20344 ITEM 7.2 MÍNIMO 70 MG/CM2ENQUADRAMENTO ""SIM"".DESORÇÃO DE ÁGUA ABNT NBR ISO 20344 ITEM 7.2 MÍNIMO 100%.ENQUADRAMENTO ""SIM"".RESISTÊNCIA À ABRASÃO ABNT NBR ISO 20344 ITEM 7.3 SEM OCORRÊNCIA DE DANOS.ENQUADRAMENTO ""SIM"".RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO. ABNT NBR ISO 20344 ITEM 5.8.3 USANDO UMA FORÇA DE 1100N, A PONTA DA AGULHA NÃO PODE SOBRESSAIR NO CORPO DE PROVA.RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO APÓS TRATAMENTO.EN 12568 ITEM
7.4 USANDO UMA FORÇA DE 1100N, A PONTA DA AGULHA NÃO PODE SOBRESSAIR NO CORPO DE PROVA.RESISTÊNCIA À FLEXÃO EN
12568 - ITEM 7.2.2 1.000.000 DE FLEXÕES SEM APRESENTAR DANOS. DEVE APRESENTAR ENQUADRAMENTO 'SIM"". CONSTRUÇÃO ABNT NBR ISO 20347 - ITEM 5.3.1.1. A PALMILHA NÃO PODE SER REMOVIDA SEM DANIFICAR O CALÇADO.DEVE APRESENTAR ENQUADRAMENTO ""SIM"".2.11 SOLADOA) UNISOLA COMPOSTA EM BORRACHA COM RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS, NA COR PRETA. DEVERÁ ATENDER A TODOS OS REQUISITOS, PROVADOS POR MEIO DE RELATÓRIO TÉCNICO EPI ORIGINAL, COM FOTO, EMITIDO PELO IBTEC- INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO CALÇADO OU INSTITUIÇÃO SIMILAR ACREDITADA PELO INMETRO, A SABER:ENSAIO MÉTODO ESPECIFICAÇÃODETERMINAÇÃO DA CONFORMIDADE DA ÁREA COM RESSALTOS ABNT NBR ISO 20344 - ITEM 8.1.1 REGIÃO DA PLANTA MÍNIMO 45%REGIÃO DO SALTO MÍNIMO 25%DEVE APRESENTAR ENQUADRAMENTO ""SIM"".ESPESSURA DA SOLA COM RESSALTOS. ABNT NBR ISO 20344-ITEM 8.1.2 ESPESSURA DA SOLA: MÍNIMO 4MMALTURA DO RESSALTO: MÍNIMO 4,5RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO ISO 34-1 DENSIDADE MÍNIMA 0,9 G/CM3RASGAMENTO MÍNIMO 8KN/MDEVE APRESENTAR ENQUADRAMENTO ""SIM"".RESISTÊNCIA À ABRASÃO. ISO 4649 DENSIDADE MÍNIMA: 0,9 G/CM3ABRASÃO MÁXIMA: 115 MM3DEVE APRESENTAR ENQUADRAMENTO ""SIM"".RESISTÊNCIA À FLEXÃO ABNT NBR ISO 20344-ITEM 8.4 VERIFICAÇÃO DE RIGIDEZ: MAIOR QUE 45ºAUMENTO DA INCISÃO: MÁXIMO 2MMDEVE APRESENTAR ENQUADRAMENTO ""SIM"".ALTURA DO CABEDAL:A) BOTA MEIO CANO (TIPO ""C"" - ATÉ O JOELHO) COM ALTURA INTERNA, CONSIDERANDO A ALTURA DO CABEDAL MEDIDA DE ACORDO COM A NORMA


ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PORTO BELO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
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	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	ABNT NBR ISO 20344 ITEM 6.2, TOLERÂNCIA DE + - 5 MM, DEVERÁ ATENDER OS REQUISITOS, PROVADOS POR MEIO DE RELATÓRIO TÉCNICO EPI ORIGINAL, COM FOTO, EMITIDO PELO IBTEC- INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO CALÇADO OU INSTITUIÇÃO SIMILAR ACREDITADA PELO INMETRO, A SABER:A. NÚMERO 34: 185 MM;B. NÚMERO 40: 225 MM;C. NÚMERO 44: 240 MM.2.13 IMPERMEABILIDADE DA BOTA: A BOTA DEVERÁ APRESENTAR RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO DE ÁGUA. DEVERÁ ATENDER O REQUISITO, PROVADOS POR MEIO DE RELATÓRIO TÉCNICO ORIGINAL, COM FOTO DO CALÇADO ENSAIADO, EMITIDO PELO IBTEC- INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO CALÇADO OU INSTITUIÇÃO SIMILAR ACREDITADA PELO INMETRO, À SABER:DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO DE ÁGUA COM MÁQUINA DE FLEXÃO ABNT NBR 15838:2016 APÓS 15.000 FLEXÕES NÃO PODE HAVER PENETRAÇÃO DE ÁGUA NO CALÇADO.CONFORTO BIOMECÂNICO:O CALÇADO DEVE, NECESSARIAMENTE, ATENDER ÀS SEGUINTES NORMAS DE CONFORTO DO CALÇADO EDITADAS PELA ABNT, PROVADOS POR MEIO DE RELATÓRIO DE BIOMECÂNICA ORIGINAL, COM FOTO, EMITIDO PELO IBTEC- INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO CALÇADO OU INSTITUIÇÃO SIMILAR ACREDITADA PELO INMETRO, COM OS SEGUINTES RESULTADOS:NORMA ENSAIO NÍVEL DE CONFORTO EXIGIDOABNT NBR 14836/11 PICO DE PRESSÃO NA REGIÃO DO CALCÂNEO CONFORTÁVEL PICO DE PRESSÃO NA REGIÃO DOS METATARSOS CONFORTÁVELABNT NBR 14837/11 TEMPERATURA INTERNA DO CALÇADO NORMAL OU CONFORTÁVELABNT NBR 14838/11 ÍNDICE DE AMORTECIMENTO. CONFORTÁVELABNT NBR 14839/11 ÍNDICE DE PRONAÇÃO DO CALÇADO CONFORTÁVELABNT NBR 14840/11 PERCEPÇÃO DE CALCEMARCAS E LESÕES CONFORTÁVELCONFORTÁVELAPRESENTAR O LAUDO DE CONFORTO JUNTAMENTE COM A AMOSTRA E O MESMO DEVERÁ ESTAR VÁLIDO NO MOMENTO DA ENTREGA DA AMOSTRA E A REFERÊNCIA QUE CONSTA NO LAUDO DE CONFORTO DEVERÁ SER A MESMA REFERÊNCIA QUE CONSTA NO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO POR SE TRATAR DO MESMO MODELO.DOS LAUDOS TÉCNICOS QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS:LAUDOS TÉCNICOS, EMITIDOS POR LABORATÓRIO CREDENCIADO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO (IPT, IBTEC OU SIMILAR) NA ÁREA DE ANÁLISE EM CALÇADOS, COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS NOS ITENS CITADOS ABAIXO:2.1 - CABEDAL2.2 - CANO E LINGUETA.2.3 - FORRO2.8 - PALMILHA DE LIMPEZA2.9 - PALMILHA DE MONTAGEM2.10 - SOLADO (BORRACHA E ENTRESSOLA)OS LAUDOS TÉCNICOS DEVERÃO SER APRESENTADOS DE ACORDO COM A EXIGÊNCIA DO CERTAME OU ORDEM DO PREGOEIRO. JUNTAMENTE COM OS LAUDOS OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR UMA AMOSTRA DO MATERIAL N° 40, PARA QUE O ÓRGÃO ANALISE A QUALIDADE DO MATERIAL. TAL AMOSTRA PODERÁ SOFRER DANIFICAÇÕES EM SUA ESTRUTURA PARA MAIOR ANÁLISE DA COMISSÃO E TAMBÉM PASSARÁ POR TESTES DE CALCE. COM ISSO A COMISSÃO PODERÁ ATESTAR OU NÃO A AMOSTRA APRESENTADA.A) APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇAO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO INDIVIDUAL (CA) DO CALÇADO APROVADO PARA:O CAEPI DEVE APROVAR O CALÇADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E PERFURANTES (P) E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO) (CI).I) CALÇADO COM ISOLAMENTO RESISTENTE AO CALOR (HI), COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (CALCANHAR) (E) E COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) E PISO DE AÇO CONTAMINADO COM GLICEROL (SRC).II) CABEDAL RESISTENTE AO CORTE (CR) E À PENETRAÇÃO E À ABSORÇÃO DE ÁGUA (WRU)III) SOLADO RESISTENTE AO CONTATO COM CALOR (HRO) E AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO).B) APRESENTAR O(S) RELATÓRIO(S) TÉCNICO(S) DE EPI ORIGINAL (AIS), COM FOTO, EMITIDO PELO IBTEC OU ENTIDADE SIMILAR ACREDITADA PELO INMETRO QUE DEU ORIGEM AO CAEPI.C) APRESENTAR, O CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORES DE RECURSOS AMBIENTAIS: CUJA ATIVIDADE DE FABRICAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO É ENQUADRADA NO ANEXO II DA INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº 31, DE 03/12/2009. SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORES DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI Nº 6.930, DE 1981GARANTIA: A) A GARANTIA DEVERÁ SER DE 01(UM) ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.A LICITANTE TEM 3 DIAS ÚTEIS PARA APRESENTAR AS AMOSTRAS E TODOS OS LAUDOS SOLICITADOS SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.NUMERAÇÃO: 36 Á 44 "


Total Lote: R$ 27.325,80.
Total Requisição: R$ 1.031.348,95.
Aos órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, solicita-se o encaminhamento de manifestação formal no e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br, contendo as seguintes informações/documentos:
a) Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência;
b) Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);
c) Endereço do local de entrega;
d) Concordância com o objeto a ser licitado;
e) Documento formal contendo aprovação da autoridade competente.
Ainda, fica definido:
a) Número máximo de participantes, em conformidade com a capacidade de gerenciamento: 02. Devido ao nosso município não possuir quadro de pessoal suficiente para manejar grandes quantidades extras de Atas de Registros de Preços.
b) Não serão aceitos quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens, uma vez que nossos orçamentos já estão prontos e atrasará o lançamento da licitação, podendo acarretar em falta do material ao município.
b.1) em caso de manifestação de mais de 02 municípios, a escolha será por ordem cronológica da manifestação.

O prazo limite para envio da manifestação será de 8 (oito) dias úteis a contar da data da publicação.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br.

Porto Belo/SC, 12 de novembro de 2025.



Priscila Amâncio Brito Luiz 
Secretária de Administração
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