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MUNICÍPIO DE PORTO BELO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP Nº 083/2025 - PMPB

[bookmark: _Toc1.0]O Município de Porto Belo, inscrito no CNPJ nº 82.575.812/0001-20, com base no art. 86 da Lei nº 14.133/2021, vem a público convidar órgãos interessados a participar de processo licitatório com o procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços – SRP para aquisição do(s) seguinte(s) objeto(s) a seguir discriminado(s): 

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	116156
	15,00
	UN
	
	9.545,20
	143.178,00

	PALCO COM COBERTURA 10X8. - PALCO COM DIMENSÃO DE 10 X 8 COM ALTURA DE 1,00 MT DE ALTURA DO SOLO, FORRADO COM CARPET ANTI-CHAMAS, ESCADA DE ACESSO E CORRIMÃO, FECHAMENTO EM TORNO COM TNT OU TECIDO PRETO. PALCO COM CAPACIDADE DE PESO DE 500 KG POR M², COM CARPET EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COBERTURA EM ESTRUTURA DE Q30 EM FORMA DE 02 ÁGUAS, COM DIMENSÃO DE 10 X 8 COM 6 MT DE PE DIREITO, ESTRUTURA PARA P.A. FLY, FIXADO COM 08 PONTOS DE CABOS DE AÇO AO CHÃO. 04 SLEVES, 04 PAU DE CARGA, 04 TALHAS, 04 PINOS DE SEGURANÇA, 04 BASES OU GEO SPACE, COM LONA VINÍLICA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, FECHAMENTO COM SOMBRITE PRETO SEM ESCRITAS OU LOGOS NAS LATERAIS E FUNDOS; 01 HOUSE MIX DE PA COM DIMENSÃO DE 5 X 5, NÃO PODENDO ESTA SER EM TENDA PIRAMIDAL, COM PE DIREITO DE 3,0 MT NO MÍNIMO, COM FECHAMENTO EM TORNO TOTAL COM LONA E 01 PISO COM 40 CM DE ALTURA DE 5 X 5. INCLUSO: MONTAGEM E DESMONTAGEM, EQUIPE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESENTE DURANTE O EVENTO, 2 EXTINTORES DE INCÊNDIO CONFORME NORMA DA ABNT/ BOMBEIROS, ART E LAUDO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, ATERRAMENTO. INCLUSO. O PALCO DEVERÁ TER SISTEMA DE ATERRAMENTO E ART. DURANTE OS EVENTOS, A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM FUNCIONÁRIO DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTOS QUE FOREM NECESSÁRIOS

	2
	116157
	30,00
	UN
	
	7.938,00
	238.140,00

	PALCO COM COBERTURA 8X6 - PALCO COM DIMENSÃO DE 8 X 6, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, FECHAMENTO EM TORNO COM TNT OU TECIDO PRETO. PALCO COM CAPACIDADE DE PESO DE 500 KG POR M² COM CARPET EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, ESTRUTURA METÁLICA OU ALUMÍNIO, COM COBERTURA EM DUAS AGUAS OU GEO SPACE, COM LONA VINÍLICA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, LIVRE DE SUJIDADES, FECHAMENTO COM SOMBRITE PRETO SEM ESCRITAS OU LOGOS NAS LATERAIS E FUNDOS, NAS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 8X6M, TABLADO NO TAMANHO DE 8X6 COM 1,0 METRO DE ALTURA DO SOLO, PÉ DIREITO DE 06 METROS DE ALTURA, COM ESCADA DE ACESSO E CORRIMÃO, ESTRUTURA PARA P.A. FLY. 01 HOUSE MIX DE PA COM DIMENSÃO DE 5 X 5, NÃO PODENDO ESTA SER EM TENDA PIRAMIDAL, COM PE DIREITO DE 3,0 MT NO MÍNIMO, COM FECHAMENTO EM TORNO TOTAL COM LONA E 01 PISO COM 40 CM DE ALTURA DE 5 X 5. INCLUSO: MONTAGEM E DESMONTAGEM, EQUIPE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESENTE DURANTE O EVENTO, 2 EXTINTORES DE INCÊNDIO CONFORME NORMA DA ABNT/ BOMBEIROS, ART E LAUDO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, ATERRAMENTO. INCLUSO. O PALCO DEVERÁ TER SISTEMA DE ATERRAMENTO E ART. DURANTE OS EVENTOS, A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM FUNCIONÁRIO DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTOS QUE FOREM NECESSÁRIOS

	3
	116158
	25,00
	UN
	
	11.708,84
	292.721,00

	PALCO COM COBERTURA 10X10 - PALCO COM DIMENSÃO DE 10 X 10 COM ALTURA DE 1,00 MT DE ALTURA DO SOLO, ESCADA DE ACESSO E CORRIMÃO, FECHAMENTO EM TORNO COM TNTOU TECIDO PRETO. PALCO COM CAPACIDADE DE PESO DE 500 KG POR M², COM CARPET EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COBERTURA EM ESTRUTURA DE Q30 EM FORMA DE 02 ÁGUAS, COM DIMENSÃO DE 10 X 10 COM 6 MT DE PE DIREITO, FIXADO COM 08 PONTOS DE CABOS DE AÇO AO CHÃO, ESTRUTURA PARA P.A. FLY. 04 SLEVES, 04 PAU DE CARGA, 04 TALHAS, 04 PINOS DE SEGURANÇA, 04 BASES OU GEO SPACE, COM LONA VINÍLICA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, FECHAMENTO COM SOMBRITE PRETO SEM ESCRITAS OU LOGOS NAS LATERAIS E FUNDOS;; 01 HOUSE MIX DE PA COM DIMENSÃO DE 5 X 5, NÃO PODENDO ESTA SER EM TENDA PIRAMIDAL, COM PE DIREITO DE 3,0 MT NO MÍNIMO, COM FECHAMENTO EM TORNO TOTAL COM LONA E 01 PISO COM 40 CM DE ALTURA DE 5 X 5. INCLUSO: MONTAGEM E DESMONTAGEM, EQUIPE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESENTE DURANTE O EVENTO, 2 EXTINTORES DE INCÊNDIO CONFORME NORMA DA ABNT/ BOMBEIROS, ART E LAUDO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, ATERRAMENTO. INCLUSO. O PALCO DEVERÁ TER SISTEMA DE ATERRAMENTO E ART. DURANTE OS EVENTOS, A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM FUNCIONÁRIO DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTOS QUE FOREM NECESSÁRIOS

	4
	121678
	10,00
	UN
	
	12.265,00
	122.650,00

	PALCO COM COBERTURA 10X12 - PALCO COM DIMENSÃO DE 10 X 12 COM ALTURA DE 1,00 MT DE ALTURA DO SOLO, FORRADO COM CARPET ANTI-CHAMAS, ESCADA DE ACESSO E CORRIMÃO, FECHAMENTO EM TORNO COM TNT OU TECIDO PRETO. PALCO COM CAPACIDADE DE PESO DE 500 KG POR M², COM CARPET EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COBERTURA EM ESTRUTURA DE Q30 EM FORMA DE 02 ÁGUAS, COM DIMENSÃO DE 10 X 12 COM 6 MT DE PE DIREITO, ESTRUTURA PARA P.A. FLY, FIXADO COM 08 PONTOS DE CABOS DE AÇO AO CHÃO. 04 SLEVES, 04 PAU DE CARGA, 04 TALHAS, 04 PINOS DE SEGURANÇA, 04 BASES OU GEO SPACE, COM LONA VINÍLICA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, FECHAMENTO COM SOMBRITE PRETO SEM ESCRITAS OU LOGOS NAS LATERAIS E FUNDOS; 01 HOUSE MIX DE PA COM DIMENSÃO DE 5 X 5, NÃO PODENDO ESTA SER EM TENDA PIRAMIDAL, COM PE DIREITO DE 3,0 MT NO MÍNIMO, COM FECHAMENTO EM TORNO TOTAL COM LONA E 01 PISO COM 40 CM DE ALTURA DE 5 X 5. INCLUSO: MONTAGEM E DESMONTAGEM, EQUIPE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESENTE DURANTE O EVENTO, 2 EXTINTORES DE INCÊNDIO CONFORME NORMA DA ABNT/ BOMBEIROS, ART E LAUDO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, ATERRAMENTO. INCLUSO. O PALCO DEVERÁ TER SISTEMA DE ATERRAMENTO E ART. DURANTE OS EVENTOS, A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM FUNCIONÁRIO DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTOS QUE FOREM NECESSÁRIOS

	5
	116159
	5,00
	UN
	
	19.316,67
	96.583,35

	PALCO COM COBERTURA 14X12 - PALCO COM DIMENSÃO DE 14 X 12 COM ALTURA DE 1.80 MT DE ALTURA, FORRADO COM CARPET ANTI CHAMAS, ESCADA DE ACESSO E CORRIMÃO, FECHAMENTO EM TORNO COM TNT OU TECIDO PRETO. PALCO COM CAPACIDADE DE PESO DE 500 KG POR M2. 01 COBERTURA EM ESTRUTURA DE Q30 EM FORMA DE 02 AGUAS, COM DIMENSÃO DE 14 X 12 COM 8 MT DE PE DIREITO, FIXADO COM 12 PONTOS DE CABOS DE AÇO AO CHÃO, ESTRUTURA PARA P.A. FLY. 06 SLEVES, 06 PAU DE CARGA, 06 TALHAS, 06 PINOS DE SEGURANÇA, 06 BASES OU GEO SPACE, COM LONA VINÍLICA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, FECHAMENTO COM SOMBRITE PRETO SEM ESCRITAS OU LOGOS NAS LATERAIS E FUNDOS; 01 HOUSE MIX DE PA COM DIMENSÃO DE 5 X 5, NÃO PODENDO ESTA SER EM TENDA PIRAMIDAL, COM PE DIREITO DE 3,0 MT NO MÍNIMO, COM FECHAMENTO EM TORNO TOTAL COM LONA E 01 PISO COM 40 CM DE ALTURA DE 5 X 5. INCLUSO: MONTAGEM E DESMONTAGEM, EQUIPE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESENTE DURANTE O EVENTO, 2 EXTINTORES DE INCÊNDIO CONFORME NORMA DA ABNT/ BOMBEIROS, ART E LAUDO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, ATERRAMENTO. INCLUSO. O PALCO DEVERÁ TER SISTEMA DE ATERRAMENTO E ART. DURANTE OS EVENTOS, A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM FUNCIONÁRIO DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTOS QUE FOREM NECESSÁRIOS

	6
	116160
	15,00
	UN
	
	10.460,00
	156.900,00



	LOCAÇÃO DE PALCO 10 X 8 - LOCAÇÃO COM TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, MEDINDO 10 METROS DE FRENTE POR 08 METROS DE PROFUNDIDADE E ALTURA DO SOLO DE 1,00 METRO, FORRADO COM CARPET ANTI CHAMAS, FECHAMENTO TNT PRETO DE TODOS OS LADOS. PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA, COM COMPENSADO DE 20MM NA COR PRETA E CARPET, INCLUINDO ESCADAS ANTI DERRAPANTE COM CORRIMÃO, HOUSE MIX E MONITOR. O PALCO DEVERÁ SER ATERRADO. EMISSÃO DE ART DOS SERVIÇOS INCLUSA. HOUSE MIX: 01 PISO COM 40 CM DE ALTURA DE 5 X 5. INCLUSO: MONTAGEM E DESMONTAGEM, EQUIPE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESENTE DURANTE O EVENTO, 2 EXTINTORES DE INCÊNDIO CONFORME NORMA DA ABNT/ BOMBEIROS, ART E LAUDO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. O PALCO DEVERÁ TER SISTEMA DE ATERRAMENTO E ART. DURANTE OS EVENTOS, A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM FUNCIONÁRIO DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTOS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

	7
	116161
	15,00
	UN
	
	6.983,33
	104.749,95

	LOCAÇÃO DE PALCO 08X06 - LOCAÇÃO COM TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, MEDINDO 08 METROS DE FRENTE POR 06 METROS DE PROFUNDIDADE E ALTURA DO SOLO DE 50 CM, FECHAMENTO TNT PRETO DE TODOS OS LADOS. PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA, COM COMPENSADO DE 20MM NA COR PRETA E FORRADO COM CARPET ANTI CHAMAS, INCLUINDO ESCADAS ANTI DERRAPANTE COM CORRIMÃO, ESTRUTURA PARA P.A. FLY, HOUSE MIX: 01 PISO COM 40 CM DE ALTURA DE 5 X 5. INCLUSO: MONTAGEM E DESMONTAGEM, EQUIPE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESENTE DURANTE O EVENTO, 2 EXTINTORES DE INCÊNDIO CONFORME NORMA DA ABNT/ BOMBEIROS, ART E LAUDO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. O PALCO DEVERÁ TER SISTEMA DE ATERRAMENTO E ART. DURANTE OS EVENTOS, A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM FUNCIONÁRIO DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTOS QUE FOREM NECESSÁRIOS

	8
	116162
	30,00
	UN
	
	5.099,97
	152.999,10

	LOCAÇÃO DE PALCO 06X06 - LOCAÇÃO COM TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, MEDINDO 06 METROS DE FRENTE POR 06 METROS DE PROFUNDIDADE E ALTURA DO SOLO DE 60 CM, SENDO ESTA FORRADA POR TNT PRETO DE TODOS OS LADOS. PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA, COM COMPENSADO DE 20MM NA COR PRETA E FORRADO COM CARPET ANTI CHAMAS. O PALCO DEVERÁ TER SISTEMA DE ATERRAMENTO E ART. DURANTE OS EVENTOS, A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM FUNCIONÁRIO DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTOS QUE FOREM NECESSÁRIOS

	9
	54069
	300,00
	UN
	
	603,47
	181.041,00

	LOCAÇÃO DE TENDA 3M X 3MLOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 3M X 3M, LONA BRANCA, COM PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO 3M DE ALTURA, ABERTA NAS LATERAIS, IMPERMEÁVEL, LOCAÇÃO COM TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. A ESTRUTURA DEVERÁ TER ATERRAMENTO. EMISSÃO DE ART DOS SERVIÇOS INCLUSA. DURANTE OS EVENTOS, A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM FUNCIONÁRIO DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTOS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

	10
	54070
	300,00
	UN
	
	846,19
	253.857,00

	LOCAÇÃO DE TENDA 5M X 5MLOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5M X 5M, LONA BRANCA, COM PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO 3M DE ALTURA, FECHADA NAS LATERAIS, IMPERMEÁVEL, LOCAÇÃO COM TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. A ESTRUTURA DEVERÁ TER ATERRAMENTO. EMISSÃO DE ART DOS SERVIÇOS INCLUSA. DURANTE OS EVENTOS, A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM FUNCIONÁRIO DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTOS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

	11
	54071
	300,00
	UN
	
	596,18
	178.854,00

	LOCAÇÃO DE TENDA 5M X 5LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5M X 5M, LONA BRANCA, COM PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO 3M DE ALTURA, ABERTA NAS LATERAIS, IMPERMEÁVEL, LOCAÇÃO COM TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. A ESTRUTURA DEVERÁ TER ATERRAMENTO. EMISSÃO DE ART DOS SERVIÇOS INCLUSA. DURANTE OS EVENTOS, A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM FUNCIONÁRIO DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTOS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

	12
	54072
	100,00
	UN
	
	1.235,50
	123.550,00

	LOCAÇÃO DE TENDA 5M X 5M, LONA TRANSLÚCIDALOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5M X 5M, LONA TRANSLÚCIDA, COM PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO 3M DE ALTURA, ABERTA NAS LATERAIS, IMPERMEÁVEL, LOCAÇÃO COM TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. A ESTRUTURA DEVERÁ TER ATERRAMENTO. EMISSÃO DE ART DOS SERVIÇOS INCLUSA. DURANTE OS EVENTOS, A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM FUNCIONÁRIO DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTOS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

	13
	54073
	300,00
	UN
	
	2.820,64
	846.192,00

	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10MLOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10M X 10M, LONA BRANCA, COM PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO 3M DE ALTURA, FECHADA NAS LATERAIS, IMPERMEÁVEL, LOCAÇÃO COM TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. A ESTRUTURA DEVERÁ TER ATERRAMENTO. EMISSÃO DE ART DOS SERVIÇOS INCLUSA. DURANTE OS EVENTOS, A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM FUNCIONÁRIO DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTOS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

	14
	54074
	300,00
	UN
	
	2.079,00
	623.700,00

	LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M, ABERTALOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10M X 10M, LONA BRANCA, COM PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO 3M DE ALTURA, ABERTA NAS LATERAIS, IMPERMEÁVEL, LOCAÇÃO COM TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. A ESTRUTURA DEVERÁ TER ATERRAMENTO. EMISSÃO DE ART DOS SERVIÇOS INCLUSA. DURANTE OS EVENTOS, A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM FUNCIONÁRIO DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTOS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

	15
	54075
	50,00
	UN
	
	2.972,50
	148.625,00

	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10M X 10M, LONA TRANSLÚCIDA, COM PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO 3M DE ALTURA, ABERTA NAS LATERAIS, IMPERMEÁVEL, LOCAÇÃO COM TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. A ESTRUTURA DEVERÁ TER ATERRAMENTO. EMISSÃO DE ART DOS SERVIÇOS INCLUSA. DURANTE OS EVENTOS, A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM FUNCIONÁRIO DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTOS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

	16
	54076
	20,00
	UN
	
	12.924,79
	258.495,80

	LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 12M X 12M, LONA BRANCA, COM PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO 3M DE ALTURA, ABERTA NAS LATERAIS, IMPERMEÁVEL, LOCAÇÃO COM TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. A ESTRUTURA DEVERÁ TER ATERRAMENTO. EMISSÃO DE ART DOS SERVIÇOS INCLUSA. DURANTE OS EVENTOS, A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM FUNCIONÁRIO DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTOS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

	17
	54077
	20,00
	UN
	
	32.500,00
	650.000,00



	TENDA GALPÃO 20X50M. DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE TENDA GALPÃO COM LARGURA DE 20 METROS E COMPRIMENTO DE 50 METROS COM VÃOS DE 10 METROS, PÉS LATERAIS MEDINDO 06 METROS DE ALTURA. ESTRUTURA COM 2 FECHAMENTOS FRONTAIS (4M DE ALTURA E 2 PEDAÇOS DE 10M DE LARGURA CADA) NA COR BRANCA, 6 FECHAMENTOS LATERAIS (4M ALTURA E 10M DE LARGURA CADA) NA COR BRANCA E CRISTAL, 2 FECHAMENTOS LATERAL (4M DE ALTURA E 10M DE LARGURA CADA) NA COR CRISTAL, 2 FECHAMENTOS FRONTAIS (4M DE ALTURA E 10M DE LARGURA CADA) NA COR BRANCA. ESTRUTURAS EM MATERIAL Q30 E Q50 E EXTREMAMENTE RESISTENTE, SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA-CATRACA), AMARRAÇÃO DE CABO DE AÇO, COBERTURA NO FORMATO DE DUAS ÁGUAS EM LONA VINÍLICA EM BOA QUALIDADE, LIMPAS E SEM FUROS, NA COR BRANCA COM TRATAMENTO ESPECIAL E REVESTIMENTO SINTÉTICO, BLACK OUT (RETENÇÃO DE LUZ SOLAR), ANTI- MOFO, ANTI UV, ANTI IV E AUTO EXTINGUÍVEL. COM ABA LATERAL DE 06 MTS DE LARGURA POR 10 MTS DE COMPRIMENTO, EM MATERIAL Q30, ART DA ESTRUTURA E LAUDO ANTI-CHAMA (DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE PROPAGAÇÃO SUPERFICIAL DE CHAMA) E LAUDO DE DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE ÓPTICA ESPECÍFICA DE FUMAÇA. A ESTRUTURA DEVE POSSUIR ATERRAMENTO. DURANTE OS EVENTOS, A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM FUNCIONÁRIO DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTOS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

	18
	121693
	20,00
	UN
	
	36.435,00
	728.700,00

	TENDA GALPÃO 20X50M DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE TENDA GALPÃO COM LARGURA DE 20 METROS E COMPRIMENTO DE 50 METROS COM VÃOS DE 10 METROS, PÉS LATERAIS MEDINDO 06 METROS DE ALTURA. ESTRUTURA COM 2 FECHAMENTOS FRONTAIS (4M DE ALTURA E 2 PEDAÇOS DE 10M DE LARGURA CADA) NA COR BRANCA, 6 FECHAMENTOS LATERAIS (4M ALTURA E 10M DE LARGURA CADA) NA COR BRANCA E CRISTAL, 2 FECHAMENTOS LATERAL (4M DE ALTURA E 10M DE LARGURA CADA) NA COR CRISTAL, 2 FECHAMENTOS FRONTAIS (4M DE ALTURA E 10M DE LARGURA CADA) NA COR BRANCA. ESTRUTURAS EM MATERIAL Q30 E Q50 E EXTREMAMENTE RESISTENTE, SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO (FITA-CATRACA), AMARRAÇÃO DE CABO DE AÇO, COBERTURA NO FORMATO DE DUAS ÁGUAS EM LONA VINÍLICA EM BOA QUALIDADE, LIMPAS E SEM FUROS, NA COR BRANCA COM TRATAMENTO ESPECIAL E REVESTIMENTO SINTÉTICO, BLACK OUT (RETENÇÃO DE LUZ SOLAR), ANTI- MOFO, ANTI UV, ANTI IV E AUTO EXTINGUÍVEL. A ESTRUTURA DEVE POSSUIR ATERRAMENTO E ART.

	19
	54079
	1.000,00
	MT
	
	37,92
	37.920,00

	LOCAÇÃO DE TABLADO. LOCAÇÃO COM TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PISO TABLADO EM COMPENSADO DE MADEIRA DE PRIMEIRO USO COM ESPESSURA DE 20MM E ALTURA DE 05 CM A 10 CM ELEVADO DO CHÃO, SARRAFEADO E PREGADO NO LOCAL. DURANTE OS EVENTOS, A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM FUNCIONÁRIO DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTOS QUE FOREM NECESSÁRIOS. AS DATAS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM SERÃO DEFINIDAS E REPASSADAS À EMPRESA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE CINCO DIAS, ANTES DA DATA DA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS.

	20
	54080
	1.000,00
	MT
	
	2.312,74
	2.312.740,00

	LOCAÇÃO DE ESTANDES EM OCTANORME. EM MATERIAL DE OCTANORME. O MATERIAL DEVE SER COMPOSTO POR PAREDES COM PAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCO COM 4MM DE ESPESSURA, EMOLDURADOS POR PERFIS OCTAGONAIS, TRAVESSAS EM COR NATURAL LEITOSA DE ALUMÍNIO ANODIZADOS. LOCAÇÃO COM TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO EVENTO, PODERÁ SER SOLICITADO OPCIONAIS COMO PORTAS, TESTEIRAS, BALCÃO. DURANTE OS EVENTOS, A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM FUNCIONÁRIO DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTOS QUE FOREM NECESSÁRIOS. AS DATAS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM SERÃO DEFINIDAS E REPASSADAS À EMPRESA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE CINCO DIAS, ANTES DA DATA DA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS. DURANTE OS EVENTOS, A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM FUNCIONÁRIO DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTOS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

	21
	54081
	5.000,00
	MT
	
	33,85
	169.250,00

	GRADIL DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS NA METRAGEM 1,10 X 3,00. INCLUSO ENTREGA NO LOCAL 01 DIA ANTES DO EVENTO. DURANTE OS EVENTOS, A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM FUNCIONÁRIO DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTOS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

	22
	54082
	1.000,00
	MT
	
	69,80
	69.800,00

	LOCAÇÃO DE METROS ALUMÍNIO Q30, ESTRUTURA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA SEREM USADOS EM EVENTOS DIVERSOS E PORTAIS, COM SUPORTE PARA BANERS, INCLUSO 04 PÉS QUANDO NECESSÁRIO, INCLUSO ART, MONTAGEM E DESMONTAGEM, ENTREGA E RETIRADA NO LOCAL DO EVENTO. INSTALAÇÃO 01 DIA ANTES DO EVENTO. DURANTE OS EVENTOS, A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM FUNCIONÁRIO DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTOS QUE FOREM NECESSÁRIOS.

	23
	125475
	200,00
	diária
	
	2.320,00
	464.000,00

	"SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 550 KVA. LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA MÓVEL, SILENCIOSO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 550 KVA, TRIFÁSICO, TENSÃO 380/220 WATTS, 60HZ, COM COMBUSTÍVEL, OPERADOR E CABOS ELÉTRICOS PARA LIGAÇÃO. EM OPERAÇÃO. LOCAÇÃO COM TRANSPORTE. DIÁRIA BASEADA EM 24 HORAS DE FUNCIONAMENTO. EMISSÃO DE ARTS DOS SERVIÇOS INCLUSAS. DURANTE OS EVENTOS, A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM FUNCIONÁRIO DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTOS QUE FOREM NECESSÁRIOS"

	24
	125476
	150,00
	diária
	
	3.933,50
	590.025,00

	"SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 240 KVA. LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA MÓVEL, SILENCIOSO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 KVA, TRIFÁSICO, TENSÃO 380/220 WATTS, 60HZ, COM COMBUSTÍVEL, OPERADOR E CABOS ELÉTRICOS PARA LIGAÇÃO. EM OPERAÇÃO. LOCAÇÃO COM TRANSPORTE. DIÁRIA BASEADA EM 24 HORAS DE FUNCIONAMENTO. EMISSÃO DE ARTS DOS SERVIÇOS INCLUSAS. DURANTE OS EVENTOS, A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM FUNCIONÁRIO DE PLANTÃO PARA ATENDIMENTOS QUE FOREM NECESSÁRIOS"

	25
	127743
	100,00
	MT²
	
	2.041,00
	204.100,00

	PAINEL DE LED P3 PARA AMBIENTE OPERACIONAL INDOOR, PIXEL PITCH 3MM , COM MÓDULOS DE DIMENSÃO MÁXIMA DE 1M X 0,5M (0,5M² CADA MÓDULO) COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 128 X 256 PIXEL POR MÓDULO, CONSUMO MÁXIMO POR MÓDULO DE 540W, 15KG POR MÓDULO, ÂNGULO DE VISÃO HORINZONTAL /VERTICAL 160°/120°, FREQUÊNCIA DE REFRESH 7680HZ, FREQUÊNCIA POR QUADRO 50 E 60HZ, TENSÃO DE TRABAHLHO, 100~240V (50~60HZ), INCLUSO: BUMPER NA QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA FIXAÇÃO DOS MÓDULOS, GROUND Q30 (EM ALUMÍNIO) E TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA MONTAR E INSTALAR O PAINEL DE LED, CABEAMENTO DE SINAL, ENERGIA, 01 MAINPOWER EXCLUSIVO PARA O SERVIÇO DE PAINEL DE LED. INCLUSO TÉCNICO E OPERADOR , 01 PROCESSADORA4K X 2K VÍDEO PROCESSADOR 4K, CONEXÕES DE ENTRADA: DVI, HDMI, SDY E DHDMI, DP, SAÍDAS: DVI 2 OUTPUT, DVI 3 OUTPUT, DVI, 4 OUTPUT, USB UPGRADE PORT, SOFTWARE CONTROL, GENLOCK INTUP & LOOP, RS 232, USB CONTROL, IP E OUTPUT PREVIEW, DVI OUTPUT MONITOR. 01 NOTEBOOK COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE IMAGEM, COM PLACA DE VÍDEO DEDICADA, PLACA DE CAPTURA COM 02 ENTRADAS, 02 SAIDAS HDMI, PROCESSADOR DE ALTO DESEMPENHO, HD NVME 1T, 32 GB DE RAM. 01 INTERFACE DE ÁUDIO COM ALTO-DESEMPENHO QUE INCLUI UMA ENTRADA USB, 01 ENTRADA XLR, 02 SAÍDAS XLR.


Total Requisição: R$ 9.148.771,20.

Aos órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, solicita-se o encaminhamento de manifestação formal no e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br, contendo as seguintes informações/documentos:
a) Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência;
b) Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);
c) Endereço do local de entrega;
d) Concordância com o objeto a ser licitado;
e) Documento formal contendo aprovação da autoridade competente.
Ainda, fica definido:
a) Número máximo de participantes, em conformidade com a capacidade de gerenciamento: 02. Devido ao nosso município não possuir quadro de pessoal suficiente para manejar grandes quantidades extras de Atas de Registros de Preços.
b) Não serão aceitos quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens, uma vez que nossos orçamentos já estão prontos e atrasará o lançamento da licitação, podendo acarretar em falta do material ao município.
b.1) em caso de manifestação de mais de 02 municípios, a escolha será por ordem cronológica da manifestação.

O prazo limite para envio da manifestação será de 8 (oito) dias úteis a contar da data da publicação.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br.

Porto Belo/SC, 13 de novembro de 2025.



Priscila Amâncio Brito Luiz 
Secretária de Administração
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