[image: brasao_m.png][image: ]ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PORTO BELO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP Nº 072/2026 - PMPB

[bookmark: _Toc1.0]O Município de Porto Belo, inscrito no CNPJ nº 82.575.812/0001-20, com base no art. 86 da Lei nº 14.133/2021, vem a público convidar órgãos interessados a participar de processo licitatório com o procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços – SRP para aquisição do(s) seguinte(s) objeto(s) a seguir discriminado(s): 
	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	131607
	20,00
	UN
	
	900,00
	18.000,00

	ACCESS POINT.1 PORTA GIGABIT ETHERNET (RJ-45) - <P><SPAN STYLE="FONT-SIZE: 11.0PT; LINE-HEIGHT: 115%EM; FONT-FAMILY: ARIAL, SANS-SERIF;">SUPORTA POE IEEE 802.3AT (POE+) COMPATÍVEL COM IEEE 802.3AF.FONTE DE ALIMENTAÇÃO.FORNECIMENTO DE ENERGIA POE IEEE 802.3AT (POE+) OU SUPERIOR DISPENSANDO FONTE EXTERNA COM SWITCH COMPATÍVEL.ANTENA INTERNA OMNIDIRECIONAL INTEGRADA OTIMIZADA PARA AMBIENTES INTERNOS.MONTAGEM MONTÁVEL EM TETO/PAREDE (KITS INCLUSOS).TECNOLOGIA MU-MIMO BIDIRECIONAL (UPLINK E DOWNLINK) E OFDMA.BEAMFORMING.BSS COLORING.BAND STEERING.AIRTIME FAIRNESS.BALANCEAMENTO DE CARGA ENTRE CLIENTES.ROAMING CONTÍNUO (SEAMLESS ROAMING).SUPORTE A QOS (WMM).CONTROLE DE POTÊNCIA AUTOMÁTICO E MANUAL.SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE CANAIS.MÚLTIPLOS SSIDS NO MÍNIMO 16 SIMULTÂNEOS.ASSOCIAÇÃO DE SSID A VLAN IEEE 802.1Q.ISOLAMENTO DE CLIENTES.PORTAL CATIVO INTEGRADO.AUTENTICAÇÃO WPA2-ENTERPRISE WPA3-ENTERPRISE WPA2-PERSONAL E WPA3-PERSONAL.SUPORTE IEEE 802.1X.FILTRAGEM POR MAC.DETECÇÃO DE ROGUE AP.ESTATÍSTICAS E MONITORAMENTO.ATUALIZAÇÃO REMOTA DE FIRMWARE.AGENDAMENTO DE RÁDIO E REINICIALIZAÇÃO PROGRAMADA.GERENCIAMENTO CENTRALIZADO POR CONTROLADORA FÍSICA VIRTUAL OU EM NUVEM COM CONFIGURAÇÃO MONITORAMENTO ATUALIZAÇÃO RELATÓRIOS MAPAS E ADMINISTRAÇÃO UNIFICADA.CERTIFICAÇÕES HOMOLOGADO PELA ANATEL CE FCC E ROHS OU EQUIVALENTES.GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES PELO FABRICANTE OU AUTORIZADA.PADRÕES WI-FI COMPATÍVEL COM IEEE 802.11A/B/G/N/AC/AX (WI-FI 6).VELOCIDADES WI-FI DE ATÉ 2.900 MBPS AGREGADA MÍNIMA COM NO MÍNIMO 574 MBPS EM 2.4GHZ E 2.402 MBPS NA BANDA DE 5GHZ.VELOCIDADE 2900MBPS</SPAN></P>

	2
	131608
	20,00
	UN
	
	450,00
	9.000,00

	ACCESS POINT.1 PORTA MULTIGIGABIT ETHERNET 2,5 GBPS (RJ-45) - <P>SUPORTA POE IEEE 802.3AT (POE+).FONTE DE ALIMENTAÇÃO.FORNECIMENTO DE ENERGIA POE IEEE 802.3AT (POE+) DISPENSANDO FONTE EXTERNA COM SWITCH COMPATÍVEL.ANTENA INTERNA OMNIDIRECIONAL DE ALTO GANHO OTIMIZADA PARA AMBIENTES INTERNOS.MONTAGEM MONTÁVEL EM TETO/PAREDE (KITS INCLUSOS).TECNOLOGIA MU-MIMO BIDIRECIONAL (UPLINK E DOWNLINK) E OFDMA.BEAMFORMING.BSS COLORING.BAND STEERING.AIRTIME FAIRNESS.BALANCEAMENTO DE CARGA ENTRE CLIENTES.ROAMING CONTÍNUO (SEAMLESS ROAMING).SUPORTE A QOS (WMM).CONTROLE DE POTÊNCIA AUTOMÁTICO E MANUAL.SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE CANAIS.MÚLTIPLOS SSIDS NO MÍNIMO 16 SIMULTÂNEOS.ASSOCIAÇÃO DE SSID A VLAN IEEE 802.1Q.ISOLAMENTO DE CLIENTES.PORTAL CATIVO INTEGRADO.AUTENTICAÇÃO WPA2-PERSONAL WPA2-ENTERPRISE WPA3-PERSONAL E WPA3-ENTERPRISE.SUPORTE IEEE 802.1X.FILTRAGEM POR MAC.DETECÇÃO DE ROGUE AP.ESTATÍSTICAS E MONITORAMENTO POR ACCESS POINT SSID E CLIENTE.ATUALIZAÇÃO REMOTA DE FIRMWARE.AGENDAMENTO DE RÁDIO E REINICIALIZAÇÃO PROGRAMADA.CAPACIDADE MÍNIMA 250 CLIENTES SIMULTÂNEOS EM ALTA DENSIDADE.GERENCIAMENTO CENTRALIZADO POR CONTROLADORA FÍSICA VIRTUAL OU EM NUVEM INTERFACE WEB APLICATIVO MÓVEL E PLATAFORMA EM NUVEM COM CONFIGURAÇÃO MONITORAMENTO ATUALIZAÇÃO RELATÓRIOS MAPAS E ADMINISTRAÇÃO UNIFICADA.CERTIFICAÇÕES HOMOLOGADO PELA ANATEL CE FCC E ROHS OU EQUIVALENTES.GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES PELO FABRICANTE OU AUTORIZADA.PADRÕES WI-FI COMPATÍVEL COM IEEE 802.11A/ B/G/N/AC/AX (WI-FI 6).VELOCIDADES WI-FI DE ATÉ 5.300 MBPS AGREGADA MÍNIMA COM NO MÍNIMO 574 MBPS EM 2.4GHZ E 4.804 MBPS NA BANDA DE 5GHZ.VELOCIDADE 5300MBPS</P>

	3
	131609
	2,00
	UN
	
	480,00
	960,00

	ASPIRADOR ASPIRA ÁGUA E PÓ MÍNIMO 1400W DE POTÊNCIA - <P>USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS RODÍZIO E ALÇA ERGONÔMICA QUE FACILITAM O TRANSPORTE DURANTE O USO SENDO POSSÍVEL DESACOPLAR A PARTE SUPERIOR DO BARRIL PARA ALCANÇAR LUGARES MAIS DISTANTES DO SOLO PORTA-ACESSÓRIOS QUE FACILITA SUA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO BAGLESS: A SUJEIRA ASPIRADA FICA ARMAZENADA EM RECIPIENTE LAVÁVEL, NÃO PRECISANDO DE SACO COLETOR PARA PÓ FILTRO DE ESPUMA QUE PROTEGE O MOTOR E GARANTE UM AUMENTO DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO POSSUI BOCAL DE SOPRO: AUXILIA NA LIMPEZA DE LUGARES INACESSÍVEIS, AINDA SERVE PARA ENCHER INFLÁVEIS, ACENDER CHURRASQUEIRAS OU SOPRAR FOLHAS.BOCAL PARA CANTOS .BOCAL MÚLTIPLO: IDEAL PARA CARPETES E PISO FRIO. ALÇA PARA TRANSPORTE .MANGUEIRA DE 1,5 M BASE COM 4 RODAS.NÍVEL DE RUÍDO SONORO CLASSIFICAÇÃO A CAPACIDADE: VOLUME TOTAL DO RECIPIENTE: 6L / CAPACIDADE ÚTIL PARA LÍQUIDOS: 2L / CAPACIDADE ÚTIL PARA SÓLIDOS: 4,3L CONTEÚDO DA EMBALAGEM.01 ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ .01 SOPRADOR.01 BARRIL PORTÁTIL.01 BOCAL CANTO 01 MANGUEIRA DE 1,5 M.3 EXTENSORES DE PLÁSTICO.01 BOCAL MÚLTIPLO PARA CARPETES E PISO FRIO.01 FILTRO DE ESPUMA LAVÁVEL 01 BOIA PARA PROTEÇÃO DO MOTOR.01 FILTRO DE PANO LAVÁVEL</P>

	4
	131610
	5,00
	UN
	
	149,65
	748,25

	BANDEJA FIXA 19'' X 1U DE ALTURA X 800MM DE PROFUNDIDADE CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 - <P>1020 SUPORTA ATÉ 50KG PADRÃO DE INSTALAÇÃO HORIZONTAL 19’’COM 4 PONTOS DE FIXAÇÃO – 2 NA PARTE FRONTAL – 2 NA PARTE TRASEIRA. DEVE ACOMPANHAR KIT COM 4 SUPORTES DE FIXAÇÃO DA BANDEJA JUNTO AO RACK. SUPERFÍCIE DE APOIO EM CHAPA PERFURADA PARA MELHORAR A VENTILAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ. BANDEJA FIXA 19’’ X 1U DE ALTURA X 800MM DE PROFUNDIDADE CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 SUPORTA ATÉ 50KG PADRÃO DE INSTALAÇÃO HORIZONTAL 19’’COM 4 PONTOS DE FIXAÇÃO – 2 NA PARTE FRONTAL – 2 NA PARTE TRASEIRA. DEVE ACOMPANHAR KIT COM 4 SUPORTES DE FIXAÇÃO DA BANDEJA JUNTO AO RACK. SUPERFÍCIE DE APOIO EM CHAPA PERFURADA PARA MELHORAR A VENTILAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ.</P>

	5
	126293
	2,00
	UN
	
	204,13
	408,26

	"BANDEJA MÓVEL 19'' X 1U DE ALTURA X 800MM DE PROFUNDIDADE CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 ABERTURA DAS BANDEJAS ATRAVÉS DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS DEVE POSSUIR KIT PARA FIXAÇÃO EM PLANOS DE GABINETES METÁLICOS. A FIXAÇÃO DA BANDEJA DEVE SER FEITA NOS PLANOS FRONTAIS E TRASEIROS DO GABINETE COM A UTILIZAÇÃO DE PORCA-GAIOLA M5 POSSUI OBLONGOS DE 12 X 36MM DESTINADOS A VENTILAÇÃO. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ. CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL DE 23 KG"

	6
	126297
	50,00
	UN
	
	5,55
	277,50

	"BATERIA 9 VOLTS ALCALINA APROVADA PELO INMETRO 0% MERCÚRIO E CÁDMIO"

	7
	113923
	100,00
	UN
	
	14,90
	1.490,00

	BATERIA LITHIUM3V 2032

	8
	126298
	8,00
	UN
	
	349,00
	2.792,00
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	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	"BATERIA ESTACIONÁRIA TENSÃO: 12V 36AH TENSÃO DE FLUTUAÇÃO : DE 13,2 A 13,8V @ 25 C TENSÃO CARGA / EQUALIZAÇÃO : DE 14,4 A 15,5V @ 25 C PESO : 9,7 KG GARANTIA: 2 ANOS ( 3 MESES P/ MOTORES ELÉTRICOS ) DIMENSÕES ( COMP X LARG X ALT ) : 175 X
175 X 175MM"

	9
	126299
	8,00
	UN
	
	149,00
	1.192,00

	"BATERIA NOBREAK 12V 9AH PRODUZIDA COM CHUMBO DE ALTA PUREZA. TERMINAIS DO TIPO FAST ON (ENGATE RÁPIDO) DIMENSÕES DO PRODUTO: 150 X 65 X 95MM PESO: 2,4KG"

	10
	126300
	20,00
	UN
	
	92,24
	1.844,80

	"BATERIA NOBREAK 12V 7AH PRODUZIDA COM CHUMBO DE ALTA PUREZA. TERMINAIS DO TIPO FAST ON (ENGATE RÁPIDO) DIMENSÕES DO PRODUTO: 150 X 65 X 95MM PESO: 2,4KG"

	11
	126303
	20,00
	UN
	
	25,00
	500,00

	"CABO HDMI V. 2.0 TAMANHO DO CABO: 2M MATERIAL DO CABO: COBRE PURO 30 AWG LARGURA DE BANDA MÁXIMA: 18GBIT/S RESOLUÇÃO MÁXIMA: 4K (60HZ) MÁXIMO DE CANAIS DE ÁUDIO LCPM: 32 TAXA DE ÁUDIO: 1536 KHZ HDR ESTÁTICO SUPORTA 3D POSSUI CONEXÃO ETHERNET CONECTOR HDMI MACHO/MACHO"

	12
	131611
	20,00
	UN
	
	32,00
	640,00

	CABO HDMI V. 2.0 TAMANHO DO CABO: 5M MATERIAL DO CABO: - <P>COBRE PURO 30 AWG LARGURA DE BANDA MÁXIMA: 18GBIT/S RESOLUÇÃO MÁXIMA: 4K (60HZ) MÁXIMO DE CANAIS DE ÁUDIO LCPM: 32 TAXA DE ÁUDIO: 1536 KHZ HDR ESTÁTICO SUPORTA 3D POSSUI CONEXÃO ETHERNET CONECTOR HDMI MACHO/MACHO</P>

	13
	131612
	20,00
	UN
	
	95,67
	1.913,40

	CABO HDMI V. 2.0 TAMANHO DO CABO: 20M MATERIAL DO CABO: COBRE PURO 28 AWG - <P>LARGURA DE BANDA MÁXIMA: 18GBIT/S RESOLUÇÃO MÁXIMA: 4K (60HZ) MÁXIMO DE CANAIS DE ÁUDIO LCPM: 32 TAXA DE ÁUDIO: 1536 KHZ HDR ESTÁTICO SUPORTA 3D POSSUI CONEXÃO ETHERNET CONECTOR HDMI MACHO/MACHO</P>

	14
	126306
	20,00
	UN
	
	27,00
	540,00

	"CABO VGA TAMANHO DO CABO: 2M MATERIAL DO CABO: COBRE PURO 28 AWG RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1280X1024P PROFUNDIDADE DE COR: 12 BPC NÃO TRANSMITE ÁUDIO ANALÓGICO 1280X1024P"

	15
	126307
	60,00
	UN
	
	930,00
	55.800,00

	"CAIXA DE CABO DE REDE CATEGORIA: CAT.5E COR: AZUL BITOLA: DIÂMETRO NOMINAL 5.1MM IMPEDÂNCIA: - RESISTÊNCIA ELÉTRICA CC MÁXIMA DO CONDUTOR EM 20ºC:93,8OHMS/KM IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA NOM. DE 1 MHZ A 250 MHZ: 100 +OU- 15% OHMS REVESTIMENTO: PVC RETARDANTE A CHAMA CONSTRUÇÃO: U/UTP - 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL CAPA EXTERNA: PVC MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE (305 - 0 M) DIÂMETRO NOMINAL: 4,8MM; MASSA LÍQUIDA: 26 KG/KM; VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO NOMINAL: 68%; GRAU DE FLAMABILIDADE CMX: NORMA IEC 60332-1; PESO DO CABO: 31KG/KM. TEMPERATURA: INSTALAÇÃO: 0ºC A 40ºC; ARMAZENAMENTO: -20ºC A 70ºC; OPERAÇÃO: -10ºC A 60ºC. HOMOLOGADO PELA ANATEL"

	16
	126308
	10,00
	UN
	
	926,90
	9.269,00

	"CAIXA DE CABO DE REDE CATEGORIA: CAT.6 COR: AZUL BITOLA: DIÂMETRO NOMINAL 6.0MM IMPEDÂNCIA: - RESISTÊNCIA ELÉTRICA CC MÁXIMA DO CONDUTOR EM 20ºC: 93,8OHMS/KM IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA NOM. DE 1 MHZ A 250 MHZ: 100 +OU- 15% OHMS REVESTIMENTO: PVC RETARDANTE A CHAMA CONSTRUÇÃO: U/UTP - 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 23 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL CAPA EXTERNA: PVC MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE (305 - 0 M) DIÂMETRO NOMINAL: 6,0MM; MASSA LÍQUIDA: 32 KG/KM; VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO NOMINAL: 68%; GRAU DE FLAMABILIDADE CMX: NORMA IEC 60332-1; PESO DO CABO: 37KG/KM. TEMPERATURA: INSTALAÇÃO: 0ºC A 50ºC; ARMAZENAMENTO: -20ºC A 75ºC; OPERAÇÃO: -20ºC A 60ºC. HOMOLOGADO PELA ANATEL"

	17
	126310
	50,00
	UN
	
	43,00
	2.150,00

	"CAIXA DE SOM COM SAIDA PRA FONE OUVIDO, REGULAGEM MANUAL DE VOLUME, ALIMENTAÇÃO USB; CARACTERISTICAS PRINCIPAIS PARA COMPUTADOR POTÊNCIA: 1W RMS DRIVER UNIT: 2,25 (2X) IMPEDÂNCIA: 8 OHMS FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 200HZ - 10KHZ S/N: >65DB DIMENSÕES: 144, 0 X 159,0 X 98,0 MM PESO (UNITÁRIO): 460,0 G LIGA/ DESLIGA COM LED LIGHT CONTROLE DE VOLUME ENTRADA PARA FONES DE OUVIDO PROTEGIDAS MAGNETICAMENTE FREQUENCIA DE RESPOSTA - 100-20K HZ LUZES DE LED DECORATIVAS - SIM POTENCIA - 1W PESO EMBALAGEM (KG) - 0.305 GARANTIA - 1 ANO COMPOSICAO DO MATERIAL - COMPOSIÇÃO INTERNA (METAIS), COMPOSIÇÃO EXTERNA (PLÁSTICO ABS, BORRACHA) COR PRINCIPAL - PRETO"

	18
	117859
	600,00
	UN
	
	39,89
	23.934,00

	BOBINA TÉRMICA PARA RELOGIO PONTO 57MMX300M 48G

	19
	126322
	50,00
	UN
	
	2.200,00
	110.000,00

	"RELOGIO PONTO HOMOLOGADO PELO TEM E ATENDA A PORTARIA MTE1510 CERTIFICADO PELO INMETRO OS REGISTROS PODEM SER REALIZADOS POR BIOMETRIA (DIGITAL) OU CARTÃO DE PROXIMIDADE MODELO BASE: HENRY PRISMA SF ADVANCED R2"

	20
	131613
	200,00
	UN
	
	216,00
	43.200,00

	SSD 120GB FORMATO 2,5 POLEGADAS; - <P>INTERFACE SATA III 6GB/S; VELOCIDADE DE LEITURA SEQUENCIAL DE ATÉ 550MB/S E GRAVAÇÃO SEQUENCIAL DE ATÉ 500MB/S; TECNOLOGIA DE CORREÇÃO DE ERROS LDPC; MTBF DE NO MÍNIMO 1.500.000 HORAS; RESISTÊNCIA A CHOQUE DE 1500G/0,5MS; COMPATÍVEL COM FABRICANTES DE PRIMEIRA LINHA DO MERCADO; CERTIFICAÇÕES ROHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC; GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS COM O FABRICANTE.</P>

	21
	131614
	200,00
	UN
	
	9.600,00
	1.920.000,00



	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	COMPUTADOR DESKTOP COM OS SEGUINTES REQUISITOS - - <P>PLACA MÃE: CPU SOCKET: LGA 1700. GRAPHICS INTERFACE: 1X PCI EXPRESS 5.0 X16 SLOT / 1X PCI EXPRESS 4.0 X4 SLOT / SUPORTE À TECNOLOGIA AMD CROSSFIRE™. DISPLAY INTERFACE: SUPORTE A RESOLUÇÃO 4K@60HZ OU SUPERIOR ATRAVÉS DAS SAÍDAS HDMI E DISPLAYPORT (CONFORME PROCESSADOR INSTALADO). MEMORY SUPPORT: 4 DIMMS / DDR5 / SUPORTE A 5600MHZ (JEDEC) OU SUPERIOR / SUPORTE A PERFIS XMP. EXPANSION SLOTS: 1X PCI EXPRESS 3.0 X1 SLOT. STORAGE: 4X M.2 PCI EXPRESS 4.0 X4 64GBPS SLOTS / SUPORTE À TECNOLOGIA INTEL® RAPID STORAGE / 6X SATA 6GBPS PORTS. USB PORTS: 1X USB 3.2 GEN 2X2 20GBPS (TYPE-C) / MÚLTIPLAS USB 3.2 GEN 2 10GBPS (TYPE-A E TYPE-C) / USB 3.2 GEN 1 5GBPS / USB 2.0. LAN: 1X INTEL® 2.5GBPS ETHERNET. AUDIO: 8-CHANNEL (7.1) HD AUDIO COM SAÍDAS DE ALTA DEFINIÇÃO. CONEXÕES TRASEIRAS: USB 2.0 / USB 3.2 GEN 1 / USB 3.2 GEN 2 TYPE-A / USB 3.2 GEN 2X2 TYPE-C / HDMI / DISPLAYPORT / 1X RJ-45 2.5G LAN / CONECTORES DE ÁUDIO HD / SAÍDA ÓPTICA S/PDIF / OUT PROCESSADOR<BR>ESPECIFICAÇÕES: SOCKET LGA1700 NÚMERO DE NÚCLEOS: 12 Nº DE ERFORMANCECORES:&NBSP;8 Nº DE THREADS: 20 FREQUÊNCIA TURBO MAX: 4,90 GHZ FREQUÊNCIA BASE DO&NBSP;PERFORMANCE-CORE: 2,10GHZ CACHE PROCESSADOR: 25MB POTÊNCIA BÁSICA DO&NBSP;PROCESSADOR: 65W TECNOLOGIA HYPER-THREADING TECNOLOGIA TURBO BOOST MAX&NBSP;3.0 PROCESSADOR COM GRAFICOS INTEGRADOS FREQUENCIA BASE GRAFICA: 300MHZ&NBSP;RESOLUÇÃO MAXIMA NO HDMI: 4096 X 2160 SUPORTE A DIRECTX 12/ SUPORTE A OPENGL<BR>4.5 / SUPORTE A OPENCL 3.0 SERÃO SER ACEITOS SOMENTE PROCESSADORES QUE FORAM&NBSP;LANÇADOS A PARTIR DO ANO DE 2024, O PROCESSADOR DEVERÁ TER NO MINIMO 40.419&NBSP;PONTOS COMPROVADOS ATRÁVES DO SITE HTTPS://WWW.CPUBENCHMARK.NET/ NO&NBSP;QUAL DEVERÁ SER ANEXADO JUNTO AO CATALOGO O MESMO DEVERÁ SER 100%&NBSP;COMPÁTIVEL COM A PLACA MÃE OFERTADA OFERTADA MEMÓRIA: 16GB DDR5 CL40 FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 5600MT/S (COMPATÍVEL COM 4800MT/S JEDEC) DEVE POSSUIR DISSIPADOR DE CALOR EM ALUMÍNIO TEMPERATURA OPERACIONAL DE 0°C A 85°C TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 1,1V NON-ECC UNBUFFERED SUPORTE A PERFIL INTEL® XMP 3.0 DEVE POSSUIR GARANTIA VITALÍCIA LIMITADA DO FABRICANTE, ARMAZENAMENTO: SSD NVME M.2 2280 500GB PCI GEN4 X4 VELOCIDADE DE LEITURA DE ATÉ 5.000MB/S VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DE ATÉ 3.000MB/S TEMPERATURA OPERACIONAL DE 0°C A 70°C TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO DE -40°C A 85°C CERTIFICAÇÕES: TUV, UL, RCM, CE, FCC, KC, CB-SCHEME, MAGHREB, UKCA, VCCI E DEMAIS CERTIFICAÇÕES APLICÁVEIS DO FABRICANTE GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, FONTE: 550W ATX +12V IGUAL OU SUPERIOR A 45,8A +3.3V IGUAL OU SUPERIOR A 20A +5V IGUAL OU SUPERIOR A 20A PFC ATIVO CERTIFICAÇÃO 80 PLUS WHITE PROTEÇÕES OVP / UVP / OPP / SCP / OTP DEVE ACOMPANHAR CABO DE ENERGIA PADRÃO NOVO CERTIFICAÇÕES: UL/CUL – FCC – CE – TÜV – ROHS GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, GABINETE: FORMATO: ATX MATERIAL: AÇO SPCC 0,45MM PLACA MÃE SUPORTADA: ITX,<BR>MATX, ATX ENTRADAS: 2 X USB 2.0 / 1X USB 3.0 / AUDIO HD PAINEL FRONTAL: ABS COM&NBSP;VENTILAÇÃO PAINEL LATERAL EM ACRILICO BAIAS: 1 X SSD + 2X HD OU 2X SSD + 1 HD<BR>SLOTS DE EXPANSÃO: 7 VENTOINHAS INCLUSAS: 3 X 120MM VENTOINHAS SUPORTADAS:<BR>3X 120MM FRONTAL / 1X 120MM TRASEIRA COMPRIMENTO MAXIMA DA VGA: 310MM<BR>GARANTIA: GARANTIA ON-SITE DE 12 (DOZE) MESES, COM ATENDIMENTO NO LOCAL NO<BR>PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS ABERTURA DO CHAMADO, COM TEMPO DE SOLUÇÃO, NO<BR>MÁXIMO, 48 HORAS. CONDIÇÕES GERAIS: DEVERÁ SER APRESENTADO PORTIFÓLIO OU<BR>FOLHA DE ESPECIFAÇÕES DE CADA COMPONENTE PROPOSTO PARA O ITEM, SOB PENA DE<BR>DESCLASSIFICAÇÃO APRESENTAR CERTIFICAÇÃO OU COMPROVAÇÃO DE EFICIENCIA<BR>SOLICITADA PARA A FONTE COTADA SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, APRESENTAR NA PROPOSTA OS MODELOS DE PROCESSADOR E PLACA MÃE<BR>OFERTADOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO</P>

	22
	126327
	1.000,00
	UN
	
	0,85
	850,00

	"CONECTOR RJ45 CAT6 - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40ºC A + 70ºC; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10ºC A + 60ºC; COR: TRANSPARENTE; CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACT (UL 94 V-0); VIAS DE CONTATO PRODUZIDO EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,54U M DE NÍQUEL E 1,27UM DE OURO; ATENDE FCC 68.5 (EMI- INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA); EM CONFORMIDADE COM A ROHS; NBR 14565"

	23
	126328
	5.000,00
	UN
	
	0,35
	1.750,00

	"CONECTOR RJ45 CAT5 - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40ºC A + 70ºC; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10ºC A + 60ºC; COR: TRANSPARENTE; CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO (UL 94 V-0); VIAS DE CONTATO PRODUZIDO EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2, 54U M DE NÍQUEL E 1,27UM DE OURO; ATENDE FCC 68.5 (EMI- INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA); EM CONFORMIDADE COM A ROHS; NBR 14565"

	24
	126330
	5,00
	UN
	
	70,00
	350,00

	"DECAPADOR DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA DESCASCAR E DECAPAR CABOS. COMPATÍVEL COM VÁRIOS TAMANHOS DE CABOS UTP, FTP E COAXIAIS. POSSUI AJUSTE DE ALTURA E UM DESIGN COMPACTO QUE FACILITA O MANUSEIO. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: - COMPATÍVEL COM: UTP/STP OU OUTROS CABOS DE DIÂMETRO 3.2MM A 9,5MM MATERIAL: ABS MATERIAL DA LÂMINA: AÇO MN65 DIMENSÕES: 110X45X10MM PESO:45G GARANTIA: 12 MESES"

	25
	126336
	2,00
	UN
	
	700,00
	1.400,00

	"ESCADA MODELO: 13X1 PROFUNDIDADE: 27 CM USO: PROFISSIONAL COR: ALUMÍNIO MATERIAL: MONTANTES E DEGRAUS EM LIGA ESPECIAL DE ALUMÍNIO GARANTIA: 12 MESES CERTIFICAÇÃO: 290.001/19 ORIGEM: NACIONAL DEGRAUS: 12 ALTURA DO PRODUTO: 122 CM LARGURA DO PRODUTO: 41 CM CARGA MÁXIMA DE TRABALHO 150KG"

	26
	126337
	2,00
	UN
	
	185,20
	370,40

	"ESCADA DE ALUMINIO DOBRÁVEL COM BASE PLASTICA QUANTIDADE DE DEGRAUS: 5 PESO: 3,12KG TAMANHO FECHADA: 43 X 11 X 162 CM TAMANHO ABERTA: 109,4 X 89,3 CM PESO MÁXIMO SUPORTADO: 120KG"

	27
	126338
	300,00
	UN
	
	109,60
	32.880,00

	"ESTABILIZADOR COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA OU ELETROELETRÔNICOS POTÊNCIA: 500VA TENSÃO DE ENTRADA: 115V / 220V (BIVOLT AUTOMÁTICO) TENSÃO DE SAÍDA: 115V FILTRO DE LINHA INTEGRADO: SIM PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO 115V: 91V PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO EM 220V: 174V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO 115V: 143VA.PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO EM 220V: 272V RENDIMENTO: >92% CHAVE LIGA-DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADA.MEDIÇÃO E ANÁLISE EM TRUE RMS.SINALIZAÇÃO VISUAL DE TENSÃO EM 5 NÍVEIS: 1. REDE NORMAL (LED ACESO); 2. SOBRETENSÃO (PISCAGEM RÁPIDA);
3. SUBTENSÃO (PISCAGEM LENTA); 4. ANÁLISE DE REDE (PISCAGEM CRESCENTE POR 2 SEGUNDOS); 5. SOBRECARGA (PISCAGEM NORMAL) GARANTIA DE 3 ANOS COM O FABRICANTE FREQUÊNCIA DE REDE: 50HZ OU 60HZ (+/-5%) COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA SUPRESSOR DE TRANSIENTES PARA REDE ELÉTRICA: 150VRMS, 35J*, 2,5KA** PESO: 1.845KG.GRAU DE PROTEÇÃO: IP 20.MICROPROCESSADO .4 TOMADAS DE SAÍDA.PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA.PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB/SOBRETENSÃO (DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO NA SAÍDA) .FUSÍVEL EXTERNO DE PROTEÇÃO (COM UNIDADE RESERVA).PRODUZIDO CONFORME AS NORMAS NBR 5410 E NBR 14136"

	28
	117872
	20,00
	UN
	
	240,00
	4.800,00



	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	DPS COM FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS DPS CLASSE III COM CAPACIDADE DE DRENO DE CORRENTE DE 13.500 AMPERES PROTEÇÃO: LINHA-NEUTRO / LINHA-LINHA / LINHA-TERRA / NEUTRO-TERRA TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO - UO: 127 / 220 V @50 / 60 HZ CORRENTE DE CARGA MÁXIMA - IL: 10 A POTÊNCIA MÁXIMA - WMAX: 1270 / 2200 W MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO CONTINUA - UC: 275 VCA / 350 VCC CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA - IMAX: 4,5 KA @8 / 20 S (L-L OU L-N) CORRENTE DE DESCARGA TOTAL - ITOTAL: 9 KA TENSÃO EM CIRCUITO ABERTO: 6 KV TEMPO TÍPICO DE RESPOSTA: 25 ?S TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: - 40 °C... + 70
°C CONEXÃO DE ENTRADA: CABO COM PLUGUE 2 P + T (ABNT NBR 14136) 10 A COMPRIMENTO DO CABO DE ENTRADA: 1,5 M CONEXÃO DE SAÍDA: 5 TOMADAS 2 P + T (ABNT NBR 14136) 10 A SINALIZAÇÃO: ATRAVÉS DE LED COM SINALIZAÇÃO DE PROTEÇÃO ATIVA. DIMENSÕES: 241,8 X 91,2 X 45 MM (C X L X A) TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO: VARISTOR ÓXIDO DE ZINCO (MOV)

	29
	126341
	10,00
	UN
	
	28,00
	280,00

	"FITA DUPLA FACE ACRILICA 12MMX20MT SUBSTRATO 1 - ENERGIA DE SUPERFÍCIE ELEVADA, (400-1100 DINES / CM) SUBSTRATO 2 - ENERGIA DE SUPERFÍCIE ELEVADA, (400-1100 DINES / CM), ENERGIA DE SUPERFÍCIE MÉDIA-ALTA, (42-50 DINES / CM) TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO -93 °C TIPO DE ADESIVO - ACRÍLICO TIPO DE ESPUMA CONFORMÁVEL APLICAÇÕES SUGERIDAS METAL MADEIRA VIDRO PLÁSTICO UNIÃO DE MATERIAIS TRANSPARENTES MONTAGEM DE SINAIS TRANSLÚCIDOS RETROILUMINADOS VIDRO CHEIO DE RESINA PARA COLAGEM DE BORDAS SUBSTRATOS DE METAL, VIDRO E COM ALTA ENERGIA SUPERFICIAL (HSE) MATERIAIS DECORATIVOS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E LOGOTIPOS PAINÉIS A QUADROS FIXAÇÃO EM PAINÉIS"

	30
	115556
	10,00
	UN
	
	150,00
	1.500,00

	FITA ROTULADORA COMPATIVEL COM EPSON LW-400 12MM AMARELA

	31
	115557
	20,00
	UN
	
	150,00
	3.000,00

	FITA ROTULADORA EPSON LW-400 12 MM BRANCA

	32
	115558
	5,00
	UN
	
	150,00
	750,00

	FITA ROTULADORA EPSON LW-400 12 MM TRANSPARENTE

	33
	115559
	10,00
	UN
	
	180,00
	1.800,00

	FITA ROTULADORA EPSON LW-400 18 MM AMARELA.

	34
	115560
	20,00
	UN
	
	180,00
	3.600,00

	FITA ROTULADORA COMPATIVEL COM EPSON LW-400 18 MM BRANCA

	35
	126344
	70,00
	UN
	
	118,24
	8.276,80

	"FONE OUVIDO IMAS DE NEODIMIO DE ALTA QUALIDADE, OFERECENDO SONS PODEROSOS. OS EARBUDS E GANCHOS DE SILICONE FIXAM O HEADSET CONFORTAVELMENTE EM SUA ORELHA, E OFERECEM OTIMO ISOLAMENTO ACUSTICO. O MICROFONE MODULAR E MALEAVEL E AJUSTAVEL, ACOPLADO E RETIRADO SEMPRE QUE PRECISAR. DRIVER DE 10MM FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 2 LARGURA 10,5 CM ALTURA 18 CM PROFUNDIDADE 3,5 CM"

	36
	126345
	40,00
	UN
	
	250,00
	10.000,00

	"FONTE COMPATÍVEL COM DESKTOPS DELL, LENOVO E HP POTÊNCIA: 300W (REAIS) CABOS MODULARES: NÃO COR: PRATA - <p>PFC ATIVO: SIM<br>VIDA ÚTIL - 100.000 HORAS (COM ENERGIA 100% ESTABILIZADA)<br>PADRÃO: TFX12V V2.3<br>TENSÃO: 100 - 240 V<br>FREQUÊNCIA: 47 - 63 HZ<br>EFICIÊNCIA: >82% (80 PLUS BRONZE CERTIFIED)<br>PESO APROX. C/ EMBALAGEM: 2KG<br>TAMANHO: 175MM (L) X 85MM (P) X 64MM (A) <br>CERTIFICAÇÕES - TUV, CE, CB, CUL, FCC, C-TICK<br>PROTEÇÕES - OVER VOLTAGE, SHORT CIRCUIT, UNDER VOLTAGE, OVER CURRENT, OVER CURRENT, OVER TEMPERATURE<br>CONECTORES - 1 ATX24, 1 EPS/ATX 12V (4 PINOS), 2 MOLEX, 4 SATA, 1 FLOPPY <br>REFRIGERAÇÃO - 1 X 80MM DOUBLE BALL BEARING FAN"</p>

	37
	121330
	200,00
	UN
	
	364,00
	72.800,00

	FONTES ATX PFC ATIVO COM CERTIFICAÇÃO 80 PLUS MINIMO 550W CERTIFICAÇÃO: 80 PLUS BRONZE VENTOINHA: 120MM CORRENTE DE ENTRADA: 8-4 A BARRAMENTO: TRILHO ÚNICO DE +12V GARANTIA DE 3 ANOS COM FABRICANTE PROTEÇÃO: OVP/OPP/SCP/UVP/ OCP/OTP CABO TIPO FLAT 1X 20+4 ATX - 550MM 1X 4+4 CPU - 600MM 2X 6+2 PCI-E - 550MM+150MM 6X SATA - 500MM+120MM+120MM 3X PERIFERICO 4 PIN + 1X PIN FLOPPY - 500MM+120MM+120MM+120MM MTBF 100.000 HORAS DIMENSÕES: 150 X 140 X 86 MM

	38
	126352
	10,00
	UN
	
	3.100,00
	31.000,00

	"HD COMPATIVEL PARA SERVIDOR DELL POWER EDGE T310 TAG: 906JNQ1 (DISCO RÍGIDO SERIAL ATTACHED SCSI (SAS) NEARLINE DE 4 TB/ 7.200 RPM PARA SERVIDORES DELL POWER), HD DEVE SER COMPATÍVEL COM OS OUTROS QUE ESTÃO EM RAID 5, DEVE ACOMPANHAR GAVETA COMPATÍVEL COM ORIGINAL."

	39
	113932
	5,00
	UN
	
	529,00
	2.645,00

	HD EXTERNO 1TB, PORTÁTIL, CONEXÃO USB 3.0

	40
	117884
	10,00
	UN
	
	890,00
	8.900,00

	HD EXTERNO 4TB, PORTÁTIL, CONEXÃO USB 3.0

	41
	113929
	5,00
	UN
	
	900,00
	4.500,00

	HD SAS 2TB HOT PLUG, 7200 RPM, 12GBPS, COMPATÍVEL COM SERIDOR DELL T310

	42
	113930
	2,00
	UN
	
	3.100,00
	6.200,00

	HD SAS 4TB HOT PLUG , 7200 RPM, 12GBPS, COMPATÍVEL COM SERVIDOR DELL/HP/LENOVO

	43
	126355
	3,00
	UN
	
	484,00
	1.452,00

	"KIT RÁDIO COMUNICADOR (KIT COM 2 UNIDADES) FÁCIL EMPARELHAMENTO. ATÉ 24 HORAS DE BATERIA. 20 CANAIS; 121 CÓDIGOS DE PRIVACIDADE. WEATHERPROOF (À PROVA DE INTEMPÉRIES) # IP54. CARACTERÍSTICAS FREQUÊNCIA: 409MHZ (UHF) ALCANCE: ATÉ 32KM (EM CONDIÇÕES IDEAIS) CANAIS: 26CANAIS, 121 CÓDIGOS DE PRIVACIDADE ITENS INCLUSOS: 1 PAR DE RÁDIOS, 2 PRESILHAS DE CINTO, 1 BASE DE CARREGAMENTO, 1 CARREGADOR MICRO USB, BATERIA LI-ION, E GUIA DO USUÁRIO. EMBALAGEM: CAIXA C/ 2 RÁDIOS (1 PAR) OUTROS INFORMAÇÃO ADICIONAL: COR: PRETO. LARGURA DA BANDA: 12.5KHZ. DURAÇÃO DA BATERIA: APROX. 24 HORAS UTILIZANDO PILHAS RECARREGÁVEIS LI-ION. IP54: WEATHERPROOF (À PROVA DE INTEMPÉRIES). CARREGAMENTO: USB. COMPATÍVEL COM BASE DE CARREGAMENTO: #DROP-IN# (INCLUSO). IVOX/VOX: MÃOS LIVRES. GARANTIA MINIMA 1 ANO"

	44
	126356
	3,00
	UN
	
	55,00
	165,00

	"LANTERNA DE CABEÇA LED 3 ESTÁGIOS DE LUMINOSIDADE 9 NÍVEIS DE INCLINAÇÃO 120 LÚMENS PILHA AAA USO GERAL ADAPTÁVEL EM CAPACETE."



	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	45
	126358
	5,00
	UN
	
	415,99
	2.079,95

	"LICENÇA DEFINITIVA WINDOWS SERVER 2019 OU SUPERIOR, COM RECURSOS DE SERVIDOR EM PASTA COMPARTILHADA, ACTIVE DIRECTORY, SERVIDOR DE IMPRESSÃO"

	46
	12064
	20,00
	UN
	
	27,68
	553,60

	LIMPA CONTATO SPRAY 300ML

	47
	126359
	5,00
	UN
	
	290,00
	1.450,00

	"LOCALIZADOR DE CABOS COM ZUMBIDOR, COM TESTE CABO UTP8 VIAS, ANTI INFERFERÊNCIA DISPLAY DE INTENSIDADE DE SINAL RASTREAMENTO DE FIO TELEFÔNICO E CABO LAN IDENTIFICA FIOS EM SISTEMASELÉTRICOS VERIFIQUE CONDIÇÃO DE CABO LAN TESTE DE CONTINUIDADE SONDA DE TENSÃO DC FLASH LED ALIMENTAÇÃO: 9V 6F22 FORMATO DE SINAL: IMPULSO MULTI FREQUENCIAL DISTÂNCIA MÁXIMA: 100M CORRENTE MÁXIMA: EMISSOR 9MA, RECEPTOR 28MA"

	48
	113956
	10,00
	UN
	
	10,20
	102,00

	LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE SPRAY, 300ML

	49
	126366
	50,00
	UN
	
	64,00
	3.200,00

	"MEMORIA DDR3 4GB 1600MHZ LATÊNCIA: 9-9-9-24 TENSÃO: 1.5V LATÊNCIA SPD: 9-9-9-24 VELOCIDADE SPD: 1333 MHZ TENSÃO SPD:
1.5V CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE: PC3-12800 (1600 MHZ) DISSIPADOR GARANTIA VITALICIA FORMATO: DIMM PERFIL DE DESEMPENHO: XMP 1.3 PINAGEM: 240-PIN"

	50
	126367
	60,00
	UN
	
	307,00
	18.420,00

	"MEMORIA DDR4 4GB 2666MHZ FORMATO: UDIMM PINOS: 288 XMP READY PLUG & PLAY VELOCIDADES: 2666MHZ LATÊNCIAS CAS: 16 VOLTAGEM: 1.2V CAPACIDADES DE MÓDULO: 4GB TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0° C ATÉ +70° C TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 40° C ATÉ +85° C GARANTIA VITALICIA COR DO PCB: PRETO COR DO DISSIPADOR DE CALOR: PRETO DIMENSÕES DO MÓDULO: 133.35MM X 34.10MM X 7MM PLUG & PLAY COM OVERCLOCKING AUTOMATICO NOS MÓDULOS ATÉ 2666MHZ"

	51
	126368
	50,00
	UN
	
	339,00
	16.950,00

	"MEMÓRIA 8GB DDR4 U-DIMM CAPACIDADE: 8 GB VELOCIDADE: 3200 MHZ TIPO: DDR4 LATÊNCIA CAS: CL22 TENSÃO: 1.2V CERTIFICADO ROHS 288-PIN UDIMM GARANTIA VITALICIA"

	52
	117898
	15,00
	UN
	
	400,00
	6.000,00

	MICROFONE TIPO LAPELA COR: PRETO COMPRIMENTO DO CABO: 6 M USOS RECOMENDADOS DO MICROFONE: PARA CÂMERAS, PARA TELEFONES CELULARES, PARA COMPUTADORES, PARA GRAVAÇÕES, PARA VLOGGING, PARA PODCAST, PARA TRANSMISSÕES CONECTORES DE SAÍDA: JACK 3.5 MM FREQUÊNCIA MÍNIMA: 65 HZ FREQUÊNCIA MÁXIMA: 18 KHZ FORMATOS DE MICROFONE: DE LAPELA TIPOS DE MICROFONE: CONDENSADOR PADRÕES POLARES: OMNIDIRECIONAL SENSIBILIDADE: -30 DB IMPEDÂNCIA: 1000 ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: 1 PÁRA-BRISA DE ESPUMA, 1 CLIPE DE LAPELA

	53
	126372
	10,00
	UN
	
	1,76
	17,60

	"CONECTOR RJ45 CAT6 BLINDADO TIPO: RJ45 (8P8C) BLINDADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CATEGORIA: 6 U/UTP -
<p>TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE À CHAMA<br>VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE NÍQUEL E BANHADO DE OURO.<br>COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE MONTAGEM T568A E T568B<br>COMPATÍVEL PARA REDES FAST ETHERNET (10/100MBPS)<br>COMPATÍVEL PARA REDES GIGABIT (10/100/1000MBPS)<br>CONTATOS ADEQUADOS PARA CONDUTORES SÓLIDOS OU FLEXÍVEIS<br>RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: 500M OHMS<br>EMBALAGEM COM 100 PEÇAS"</p>

	54
	126373
	50,00
	UN
	
	630,00
	31.500,00

	"CABO DE REDE CAT5E BLINDADO 305M LAN: LOCAL AREA NETWORKING F/UTP: CABO BLINDADO COM FITA METALICA CAT.5E: CARACTERÍSCA DE TRANSMISSÃO 100MHZ CONDUTOR: FIO DE COBRE NU DIÂMETRO DE 0,500 MM ISOLAÇÃO: TERMOPLÁSTICO SÓLIDO (PEAD) DIÂMETRO DE 0,90 +/- 0,05 PAR: AS VEIAS ISOLADAS SÃO BINADAS (TORCIDO) COM PASSO ADEQUADO PARA CADA PAR; PARES NAS CORES 1- AZUL/AZUL CLAO 2- LARANJA/BRANCO 3- VERDE/VERDE CLARO 4- MARROM/MARROM CLARO. NÚCLEO: OS PARES SÃO REUNIDOS COM PASSO ADEQUADO, FORMANDO O NUCLEO DO CABO JUNTAMENTE COM UM DRENO, EM SEGUIDA ENVOLVIDO POR UMA FITA METALICA. COBERTURA: CAPA EXTERNA DE MATERIAL RETARDANTE A CHAMA NA COR PRETA"

	55
	117902
	30,00
	UN
	
	455,00
	13.650,00

	RACK 5U 19" 350MM GABINETE PARA AMBIENTES INTERNOS (INDOOR) INDICADO PARA ACOMODAÇÃO E PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ELETRÔNICOS EM PADRÃO 19?. ESTRUTURAS CONFECCIONADAS EM AÇO SOLDADO. PERMITE A PASSAGEM DE CABOS TANTO NA PARTE SUPERIOR QUANTO NA PARTE INFERIOR. PAR DE PLANOS DE MONTAGEM FRONTAL PADRÃO 19''. VENEZIANAS DE VENTILAÇÃO LATERAIS. PORTA FRONTAL FABRICADA EM AÇO. CHAVES DE SEGURANÇA. TRATAMENTO DO AÇO COM ANTICORROSIVOS E DESENGRAXANTES BIODEGRADÁVEIS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI TEXTURIZADA. DEVE ACOMPANHAR: 20 PORCAS GAIOLA 1 RÉGUA COM 8 TOMADAS E FILTRO DE LINHA MONTAVEM EM RACK 1 BANDEJA FIXA 350MM NAS MESMAS QUALIFICAÇÕES DO RACK, COM 4 PONTOS DE FIXAÇÃO

	56
	117903
	20,00
	UN
	
	690,00
	13.800,00

	RACK 9U 19" 470MM GABINETE PARA AMBIENTES INTERNOS (INDOOR) INDICADO PARA ACOMODAÇÃO E PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ELETRÔNICOS EM PADRÃO 19" ESTRUTURA MONOBLOCO COM TETO, BASE E FUNDOS, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020. LATERAIS REMOVIVEIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020. PORTA FRONTAL CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM VISOR EM ACRICLICO E FECHADURA COM CHAVE. POSSUI PLANO FRONTAL AJUSTAVÉL PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PADRÃO 19" O PRODUTO É ESTAMPADO, DOBRADO, SOLDADO, ELETROZINCADO E PINTADO EM EPÓXI PRETO. DEVE ACOMPANHAR: 20 PORCAS GAIOLA 1 RÉGUA COM 8 TOMADAS E FILTRO DE LINHA MONTAVEM EM RACK 2 BANDEJAS FIXAS 400MM NAS MESMAS QUALIFICAÇÕES DO RACK, COM 4 PONTOS DE FIXAÇÃO

	57
	126376
	3,00
	UN
	
	3.347,00
	10.041,00



	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	"NOBREAK 3000VA, ENTRADA BI-VOLT AUTOMÁTICA, SAÍDA 110V. MONITORAMENTO VIA COMPUTADOR. CARACTERÍSTICAS: - TECNOLOGIA ONLINE DUPLA CONVERSÃO. - POSSIBILITA MODULO DE BATERIA EXTERNA. - POSSIBILIDADE DE MONITORAMENTO VIA COMPUTADOR DE TODAS AS INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTO, DA BATERIA, DO INVERSOR, DO CONSUMO DE CARGA, DA TEMPERATURA INTERNA E DA REDE ELÉTRICA. -GABINETE RACK DE NO MÁXIMO 3U. - SINALIZAÇÃO VISUAL COM LCD FRONTAL COM TODAS AS INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES DO EQUIPAMENTO, DA BATERIA, DO INVERSOR, DO CONSUMO DE CARGA, DA TEMPERATURA INTERNA E DA REDE ELÉTRICA. -BATERIAS SELADAS TIPO VRLA INTERNAS DE PRIMEIRA LINHA E À PROVA DE VAZAMENTO. - RECARGA AUTOMÁTICA DA BATERIA MESMO COM O NOBREAK. - DESLIGADO GARANTINDO MAIOR TEMPO DE VIDA ÚTIL. - GERENCIAMENTO DE BATERIA QUE AVISA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA. - EQUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA BATERIA A CADA VEZ QUE O EQUIPAMENTO É LIGADO. -CORRENTE DE CARGA DA BATERIA COM CONTROLE DIGITAL NOS ESTÁGIOS DE CARGA, EQUALIZAÇÃO E FLUTUAÇÃO. - DC START: PODE SER LIGADO MESMO NA AUSÊNCIA DA REDE ELÉTRICA COM BATERIA CARREGADA. - CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR DESLIGAMENTO ACIDENTAL. - OITO OU MAIS TOMADAS NA SAÍDA. - TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL BIVOLT AUTOMÁTICO. - TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL 120V. - COMUNICAÇÃO USB. - SOFTWARE DE MONITORAÇÃO COM MEDIDAS DA TENSÃO DE ENTRADA E SAÍDA, TENSÃO DAS BATERIAS, POTÊNCIA COSUMIDA, DESLIGAMENTO REMOTO E ESTADO GERAL DO NOBREAK. - MONITORAÇÃO E ARMAZENAMENTO CONTÍNUO DAS MEDIDAS DE TENSÃO, POTÊNCIA E ESTADO GERAL COM ARQUIVAMENTO E VISUALIZAÇÃO GRÁFICA. - INTERFACE SNMP OPCIONAL, QUE PERMITE MEDIDOS E CONTROLE REMOTO. - UPDATE DE FIRMWARE COM PC VIA INTERFACE USB."

	58
	121339
	50,00
	UN
	
	529,00
	26.450,00

	MONITOR LED 18.5" TAMANHO DO PAINEL - 18,5" TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL) - 47,0 CM PROPORÇÃO DE TELA - 16:9 BORDAS CONVENCIONAIS FORMATO DE TELA - WIDESCREEN ILUMINAÇÃO DO PAINEL - LED TIPO DE PAINEL - ANTIRREFLEXIVO TECNOLOGIA - TN RESOLUÇÃO MÁXIMA - 1366 X 768 @ 60 HZ (HD) RESOLUÇÃO RECOMENDADA - 1366 X 768 @ 60 HZ (HD) PIXEL PITCH - 0,3 MM BITS - 8 BITS BRILHO - 200 CD/M² RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO - 20.000.000:1 RELAÇÃO DE CONTRASTE ESTÁTICO - 1.000:1 FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL - 60 HZ TEMPO DE RESPOSTA - 5 MS ÂNGULO DE VISÃO - H:90° V:65° FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL - 30 ~ 60 KHZ FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL - 50 ~ 75 HZ LARGURA DE BANDA - 85 MHZ SUPORTE DE CORES - MAIOR QUE 16 MILHÕES CONECTORES - 1X VGA E 1X HDMI COMPATIBILIDADE - WINDOWS, MAC, LINUX

	59
	117906
	50,00
	UN
	
	636,36
	31.818,00

	MONITOR LED 19.5" TELA: 19,5" LED TN TEMPO DE RESPOSTA: 5MS (G PARA G) RESOLUÇÃO: 1600 X 900 @ 60HZ BRILHO: 200 NITS (CD/ M²) INCLINAÇÃO: -5° ~ 25° ÂNGULO DE VISÃO: (CR = 10) 90°(H), 65°(V) (CR = 5) 110°(H), 85°(V) INTERFACES: PORTAS VGA HDMI (1.4) FURAÇÃO VESA (100 X 100) CONTRASTE: 100 MILHÕES:1 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MONITOR CABO DE ENERGIA SUPORTE CABO VGA

	60
	121341
	20,00
	UN
	
	740,00
	14.800,00

	MONITOR LED 21.5" TAMANHO DO PAINEL 21,5" TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL) 54,7 CM PROPORÇÃO DE TELA 16:9 BORDAS BORDAS CONVENCIONAIS FORMATO DE TELA WIDESCREEN ILUMINAÇÃO DO PAINEL LED TIPO DE PAINEL ANTIRREFL EXIVO TECNOLOGIA TN RESOLUÇÃO MÁXIMA 1920 X 1080 @ 60 HZ (FULL HD) RESOLUÇÃO RECOMENDADA 1920 X 1080 @ 60 HZ (FULL HD) PIXEL PITCH 0,248 MM BITS 8 BITS BRILHO 200 CD/M² RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO 20.000.000:1 RELAÇÃO DE CONTRASTE ESTÁTICO 1.000:1 FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL 60 HZ TEMPO DE RESPOSTA 5 MS ÂNGULO DE VISÃO H:90° V:65° FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL 30 ~ 83 HZ FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL 50 ~ 75 KHZ LARGURA DE BANDA 165 MHZ SUPORTE DE CORES MAIOR QUE 16 MILHÕES CONECTORES 1X VGA | 1X HDMI COMPATIBILIDADE WINDOWS, MAC, LINUX FUNÇÃO OSD VESA (MM) SIM (100 X 100) BASE AJUSTÁVEL INCLINAÇÃO: -5/20° CONSUMO LIGADO < 18 WATTS (TÍPICO), STAND BY < 0,5 WATT NORMAS/ SEGURANÇA/CERTIFICAÇÕES FCC, CE, EPA6.0, ISO9241-307, CCC, ROHS, INMETRO

	61
	126380
	100,00
	UN
	
	189,90
	18.990,00

	"COMBO MOUSE E TECLADO SEM FIO ESPECIFICAÇÕES ALCANCE SEM FIO: 10 METROS 1O ALCANCE DA REDE SEM FIO PODE VARIAR DE ACORDO COM O AMBIENTE E COM AS CONDIÇÕES DE COMPUTAÇÃO TECLADO COMPACTO (COM TECLADO NUMÉRICO) TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS CONTROLES DE MÚSICA ATÉ 5 MILHÕES DE TOQUES DE TECLA (EXCLUI A TECLA DE BLOQUEIO NUMÉRICO) TIPO DE TECLA: PERFIL PROFUNDO À PROVA DE DERRAMAMENTOS 2TESTADO EM CONDIÇÕES LIMITADAS (MÁXIMO DERRAMAMENTO DE LÍQUIDO DE 60 ML). NÃO MERGULHE O TECLADO EM LÍQUIDO. INCLUSO 2 PILHAS AAA (PILHAS ALCALINAS) CRIPTOGRAFIA AES DE 128 BITS PILHAS COM VIDA ÚTIL DE ATÉ 24 MESES GARANTIA DE 3 ANOS MOUSE TECNOLOGIA DO SENSOR: RASTREAMENTO ÓPTICO AVANÇADO NÚMERO DE BOTÕES: 3 (CLIQUE ESQUERDO/DIREITO, CLIQUE NO BOTÃO DO MEIO) ROLAGEM: LINE-BY-LINE RODA DE ROLAGEM: SIM, ÓPTICA INCLUSO 2 PILHAS AA (ALCALINAS)"

	62
	117909
	50,00
	UN
	
	9,80
	490,00

	MOUSE PAD COM APOIO PARA PULSO EM GEL SUPERFÍCIE EM TECIDO BASE EMBORRACHADA DIMENSÕES DO MOUSE PAD: 16,5X20CM DIMENSÕES DO APOIO ERGONÔMICO: 11,5X6X2CM

	63
	126384
	500,00
	UN
	
	28,00
	14.000,00

	"TECLADO TIPO MEMBRANA, PADRÃO QWERTY, LAYOUT PORTUGUÊS (BRASIL) ABNT2, COM A TECLA "Ç" DEDICADA, E TECLAS DE ATALHO MULTIMÍDIA. COMPATÍVEL COM SISTEMAS WINDOWS. DESIGN ERGONÔMICO E RESISTENTE, IDEAL PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE CORPORATIVO E EDUCACIONAL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TIPO DE CONEXÃO: USB (COM FIO) TECLAS: PADRÃO ABNT2, COM TECLAS DE ATALHO PARA MULTIMÍDIA E FUNÇÕES RÁPIDAS. COR: PRETO. COMPATIBILIDADE: WINDOWS 10 E VERSÕES POSTERIORES. DESIGN: RESISTENTE A RESPINGOS E COM PÉS AJUSTÁVEIS PARA AJUSTE DE INCLINAÇÃO. MATERIAL: PLÁSTICO DE ALTA DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 45 CM (LARGURA) X 15 CM (PROFUNDIDADE) X 2 CM (ALTURA). PESO APROXIMADO: 500 G. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES. CERTIFICAÇÕES: CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE APLICÁVEIS NO BRASIL."

	64
	126385
	2,00
	UN
	
	350,00
	700,00

	"MULTIMETRO DIGITAL ELE FAZ MEDIÇÕES DE CORRENTE AC/DC, TENSÕES AC/DC, RESISTÊNCIA, TEMPERATURA, TESTE DE DIODO, CONTINUIDADE E HFE. ALÉM DAS FUNÇÕES DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DATA HOLD E NCV. DISPLAY: 3 1/2 DÍGITOS, 2000 CONTAGENS; INDICAÇÃO DE POLARIDADE: AUTOMÁTICA; MUDANÇA DE FAIXA: AUTOMÁTICA; INDICAÇÃO DE SOBREFAIXA: INDICA OL NO DISPLAY; TAXA DE AMOSTRAGEM: APROX. 3 VEZES POR SEGUNDO; INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA: LUZ DE FUNDO E LANTERNA; DATA HOLD; MEDIÇÃO DE TEMPERATURA; FUNÇÃO NCV; TESTE DE HFE; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO (APO 15 MINUTOS / OFF); AMBIENTE DE OPERAÇÃO: 0 A 40°C, U.R. <80%; ARMAZENAMENTO: -10 A 50°C, U.R. <80%; ALIMENTAÇÃO: 2 X 1,5V AAA; AUTONOMIA: APROXIMADAMENTE 200 HORAS PARA BATERIA ALCALINA E 100 HORAS PARA BATERIA DE CARBONO; CONFORMIDADE: IEC61010 CAT II 600V;"

	65
	126386
	15,00
	UN
	
	149,70
	2.245,50



	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	"BATERIA NOBREAK 12V 5AH TENSÃO NOMINAL: 12VCC DIMENSÕES (LXPXA): 9 X 7 X 10,1CM (OU 10,6CM C/ TERMINAIS) PESO: 1,41KG TERMINAIS: FASTON F1 (LARGURA 4,75MM) POSITIVO: DIÓXIDO DE CHUMBO ELETRÓLITO: ÁCIDO SULFÚRICO SEPARADOR: FIBRA DE VIDRO RECIPIENTE: ABS (UL94-HB) | ABS C/ RETARDANTE À CHAMAS (UL94-V0) NEGATIVO: CHUMBO VÁLVULA DE SEGURANÇA: EPDR TERMINAL: COBRE"

	66
	131615
	45,00
	UN
	
	800,00
	36.000,00

	NOBREAK INTERATIVO 1200VA / 1500VA ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 115V / 220V. SAÍDA 115V - - <P>&NBSP;TECNOLOGIA INTERATIVA (LINE-INTERACTIVE) COM ESTABILIZADOR INTEGRADO E MICROPROCESSADOR DSP DE ALTA PERFORMANCE. BATERIA E CARREGAMENTO 2 BATERIAS SELADAS INTERNAS 12V / 9AH (OU SUPERIOR), LIVRE DE MANUTENÇÃO. CARREGADOR INTELIGENTE COM CONTROLE DIGITAL E SISTEMA DE RECARGA RÁPIDA. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA PROFUNDA, SOBRETENSÃO E SOBRECORRENTE DE CARGA. TECNOLOGIA E CONTROLE PROCESSAMENTO DIGITAL VIA DSP / MICROCONTROLADOR DE ALTA VELOCIDADE. REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO (AVR) COM MÚLTIPLOS ESTÁGIOS DE CORREÇÃO. MEDIÇÃO DE TENSÃO, CORRENTE E FREQUÊNCIA EM TRUE-RMS. CIRCUITO DESMAGNETIZADOR AUTOMÁTICO (PROTEÇÃO CONTRA SATURAÇÃO). PROTEÇÕES CONTRA BAIXA TENSÃO NA REDE. CONTRA ALTA TENSÃO NA REDE. CONTRA CURTO-CIRCUITO NA SAÍDA. CONTRA SOBRECARGA. CONTRA SOBREAQUECIMENTO. CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA ENTRADA (DPS CLASSE III / MOV). CONTRA RUÍDOS ELÉTRICOS COM FILTRO EMI/RFI INTEGRADO. PROTEÇÃO TOTAL PARA A CARGA EM: QUEDA DE REDE, INSTABILIDADE, TRANSIENTES E PICOS, OSCILAÇÕES ABRUPTAS DE TENSÃO. TOMADAS E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 8 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR 14136 2P
+T. DISTRIBUIÇÃO: 4 TOMADAS COM ENERGIA PROTEGIDA E ININTERRUPTA (BATERIA). 4 TOMADAS COM ENERGIA PROTEGIDA (REDE
+ FILTRAGEM). SUPRESSOR DE TRANSIENTES DPS INTERNO CLASSE III TENSÃO NOMINAL: 150 V RMS CAPACIDADE: 2500 A - 8/20 S ENERGIA SUPORTÁVEL: 45J A 70J (MELHORADO) TECNOLOGIA MOV DE RESPOSTA ULTRARRÁPIDA. OPERAÇÃO E RECURSOS INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE. FUNÇÃO BLECAUTE: PODE SER LIGADO MESMO SEM ENERGIA. ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO INVERSOR EM: SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECARGA. CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA, PARA EVITAR DESLIGAMENTO ACIDENTAL. FUNÇÃO MUTE (SILENCIA ALARME). PAINEL COM LEDS OU DISPLAY DIGITAL INDICANDO ESTADO DA REDE, BATERIA, NÍVEL DE CARGA, MODO INVERSOR E FALHAS. ALARMES E SINALIZAÇÕES ALARME SONORO PARA: FALHA DE REDE, BATERIA BAIXA, SOBRECARGA, FALHA INTERNA. INDICADORES VISUAIS DE OPERAÇÃO E DIAGNÓSTICO. COMPONENTES E CONSTRUÇÃO TECNOLOGIA SMD FUSÍVEL DE PROTEÇÃO EXTERNO COM UNIDADE RESERVA GABINETE EM ABS ALTO IMPACTO. SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTELIGENTE COM CONTROLE TÉRMICO AUTOMÁTICO. GARANTIA: 1 ANO DE GARANTIA.</P>

	67
	126401
	45,00
	UN
	
	5.748,00
	258.660,00

	PROCESSADOR (CORES / THREADS) DUAL CORE / 4 THREADS;PROCESSADOR (CACHE) 6MB;PROCESSADOR (CLOCK) 2.1GHZ (4.1GHZ MAX TURBO);MEMÓRIA RAM 8GB;MEMÓRIA RAM 4GB SOLDADO + 4GB DDR4 3200MHZ;DDR4 3200MHZ;BARRAMENTO DA MEMÓRIA 3200MHZ UMA SAIDA VGA;MÁXIMA EXPANSÃO DA MEMÓRIA EXPANSÍVEL ATÉ 12GB;ARMAZENAMENTO SSD DE 256 GB PCIE 3.0X4 NVME;MÁXIMA EXPANSÃO DE ARMAZENAMENTO SLOT 2.5" HDD ATÉ 1TB E SLOT M.2 SSD ATÉ 1TB;CHIPSET INTEGRADO;PLACA DE VÍDEO INTEGRADA;UHD GRAPHICS;SISTEMA OPERACIONAL [PRÉ-INSTALADO] W11;TELA 15.6";RESOLUÇÃO DE TELA FHD (1920 X 1080) ANTIRREFLEXO;FORMATO DE TELA 16:9 WIDESCREEN;BRILHO DA TELA 250 NITS;TIPO DE PAINEL TN;TPM 2.0;WI-FI WIFI 2X2 11AC;CAMERA HD-720P COM PRIVACIDADE;MICROFONE MICROFONE TIPO DUAL ARRAY;BLUETOOTH BLUETOOTH 5.0; AUDIO (ALTO-FALANTES) ALTO-FALANTES COM CERTIFICAÇÃO DOLBY® AUDIO (2 X 1.5W);ARMAZENAMENTO SSD 1TB;PORTA COMBO PARA HEADSET/HEADPHONE 1;2X USB (3.0);1 X ETHERNET (RJ-45);1X USB (2.0);1X LEITOR DE CARTÕES SEM A NECESSIDADE DE ADAPTADORES;1X SAÍDA HDMI (1.4B);PTP TOUCHPAD;TECLADO PADRÃO BRASILEIRO;TECLADO NUMÉRICO;BATERIA 2 CÉLULAS 36WH;BATERIA REMOVÍVEL NÃO

	68
	131616
	1,00
	UN
	
	1.200,00
	1.200,00

	O KIT CONTROLE DE ACESSO COMPOSTO POR:.FONTE CARREGADORA: TENSÃO DE ENTRADA 90 A 240 VAC - - <P>(RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DE UM.CABO COM BITOLA &NBSP;1 MM).TENSÃO DE SAÍDA 14,4 VDC.CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA 2 A.POTÊNCIA/CARGA NOMINAL 28,8 W.SAÍDA NA PARA FECHADURA.ELETROMAGNÉTICA SIM.SAÍDA TEMPORIZADA 1, 5, 15, 30 E 60 SEGUNDOS.SAÍDA AUXILIAR PARA EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO SIM.CARREGADOR CHAVEADO SIM.CONSUMO 10 W.PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO,.SOBRECARGAE.INVERSÃODE.POLARIDADEDA.BATERIA.ACIONAMENTO DO RELÉ POR CONTATO NA, PULSO NEGATIVO (CONFIG CONTATO SECO)..POR COMANDO DE 12 A 24 V EM CORRENTE CONTÍNUA OU ALTERNADA, PULSO POSITIVO (CONFIG INTERFONE).LEDS DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO DE CARREGAMENTO DA.BATERIA;.INDICAÇÃO DE TENSÃO BAIXA DA BATERIA, AUSÊNCIA OU BATERIA.DANIFICADA; STATUS DA ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA; INDICAÇÃO DE REDE ELÉTRICA..COR BRANCO.DIMENSÃO DO GABINETE (L × A × P) 210 × 270 × 95 MM.BATERIA:.12V 7AH.CONTROLADOR DE ACESSO:.TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 12 VDC.TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -10 °C A 70 °C.POTÊNCIA DE OPERAÇÃO 0,5 W.CORRENTE DE CHAVEAMENTO
200 MA.UMIDADE DE OPERAÇÃO 20% A 80%.MÉTODOS DE AUTENTICAÇÃO CARTÃO DE PROXIMIDADE OU SENHA.MODULAÇÃO ASK.FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 125 KHZ.TAXA DE TRANSMISSÃO 3,906 KBPS.CÓDIGO DE EMISSÃO 125KA2DCN.TIPO DE ANTENA INTERNA.CAPACIDADE MÁXIMA DE CARTÕES 1.000.CAPACIDADE MÁXIMA DE SENHAS 1.000.DIMENSÕES (L × A × P) 75 × 118 × 21 MM.CHAVEIRO DE PROXIMIDADE RFID 125KHZ:.10 UN COMPATÍVEL COM O CONTROLADOR DE ACESSO.ACIONADOR INOX PARA ABERTURA DE PORTAS:.APLICAÇÃO PORTAS COM CONTROLADOR DE ACESSO, INTERFONES E SISTEMAS COM TEMPORIZADOR PARA CONTROLE DE FECHADURAS.TIPO DE CONTATO COM - NO.TENSÃO MÁXIMA DOS CONTATOS 36 VDC.CORRENTE MÁXIMA DOS CONTATOS 3 A.DIMENSÕES (L × A × P) 32 × 81 × 22 MM.TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -5 ~ 55 °C.UMIDADE DE OPERAÇÃO 0-95%.VIDA ÚTIL MÍNIMA 500 MIL ACIONAMENTOS.FECHADURA:.APLICAÇÃO PORTAS DE VIDRO COM RECORTE OU FURAÇÃO.MODO DE FUNCIONAMENTO FAIL SAFE TEMPORIZADOR 0S, 3S E 6S .ALIMENTAÇÃO 12 VDC CORRENTE DE PICO 1 A .DIMENSÃO (L × A × P) 225 × 75 × 205 MM .PESO 1,40 KG .ESPESSURA DO.VIDRO RECORTE DE 10 A 12 MM .FURAÇÃO DE 8 A 12 MM .FORÇA DE CISALHAMENTO
1.200 KG</P>
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	117920
	5,00
	UN
	
	583,00
	2.915,00

	PARAFUSADEIRA SEM FIO 3,6V COM ESTOJO E 33 BITS BIVOLT BATERIA: 3,6 V 1,5 AH. TIPO DE BATERIA: LÍTIO. PESO SEM BATERIA: 0,280 KG. CAPACIDADE DE PERFURAÇÃAO: ALVENARIA 5 MM. ENCAIXE HEXAGONAL: 1/4\" (6,35). SUPORTE DA FERRAMENTA SEXTAVADO INTERIOR DE 1/4". PESO LÍQUIDO (SEM ACESSÓRIOS): 0,280 KG. TEMPO DE CARGA: 90 MIN. TORQUE (SUAVE/DURO/ MÁX.): 2,5/5/- NM. VELOCIDADE SEM CARGA: 360 - 360 RPM. DIÂMETRO DE PERFURAÇÃO: Ø MÁX. DE PERFURAÇÃO EM AÇO: 5 MM. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 PARAFUSADEIRA. 1 CABO MICRO USB. 1 CARREGADOR USB. CONJUNTO DE 33 PONTAS DE PARAFUSAR (PORTA-BITS, 3X PH1, 3X PH2, 3X PZ1, 3X PZ2, 2X SL3, 2X SL4, 2X SQ0, 2X SQ1, 2X SQ2, 2X HEX3, 2X HEX4, 2X T10, 2X T15, 2X T20) (Nº DE PEÇA DE REPOSIÇÃO 1 600 A01 39X). GARANTIA (FABRICANTE): 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
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	126392
	5,00
	UN
	
	439,94
	2.199,70



	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	"PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA 18V LI-ION 1/2 POL. COM CARREGADOR 2 BATERIAS MALETA E ACESSÓRIOS ESCOVAS DE CARVÃO SUBSTITUÍVEIS: AUMENTA A VIDA ÚTIL DO MOTOR ELECTRONIC CELL PROTECTION: PROTEGE A FERRAMENTA E A BATERIA TORQUE OTIMIZADO PARA PARAFUSAMENTO E VELOCIDADE PARA FURAÇÃO, GRAÇAS À ENGRENAGEM PLANETÁRIA DE 2 VELOCIDADES TENSÃO DA BATERIA: 18V 1.5AH BATERIA DE LÍTIO NÚMERO DE ROTAÇÕES EM VAZIO: 1ª VELOCIDADE 0 - 450 RPM NÚMERO DE ROTAÇÕES EM VAZIO: 2ª VELOCIDADE 0 - 1700 RPM TORQUE MÁXIMO (DURO/MACIO): 54/21NM CONFIGURAÇÕES DE TORQUE: 20+2 MANDRIL DE APERTO RÁPIDO: 1/2"" (13MM) DIÂMETRO DE PERFURAÇÃO: PERFURAÇÃO EM MADEIRA: 35MM PERFURAÇÃO EM AÇO: 10MM PERFURAÇÃO EM ALVENARIA: 8MM DIÂMETRO DO PARAFUSO: MÁXIMO DO PARAFUSO: 10MM DIMENSÕES: (CXLXA): 210 X 62 X 225MM ACOMPANHA: 1 FURADEIRA DE IMPACTO 2 BATERIAS 18V DE 1.5AH 1 CARREGADOR 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES DA FERRAMENTA 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES DO CARREGADOR 4 BROCAS MADEIRA 4 BROCAS METAL 4 BROCAS ALVENARIA 10 BITS 1 EXTENSOR GARANTIA: 1 ANO"

	71
	126394
	15,00
	UN
	
	17,99
	269,85

	"PASTA TÉRMICA PRATA POTE 50G FORMULADA A PARTIR DA CONVENIENTE ADITIVAÇÃO DE SILICONE MODIFICADO COM MATERIAIS ESPECIAIS, DE ALTA CONDUÇÃO TÉRMICA COM ALTA CONDUÇÃO TÉRMICA (1,2 W/MK) E FACILIDADE DE ESPALHAMENTO QUIMICAMENTE INERTE, NÃO CORROSIVA E ATOXICA, ALÉM DE POSSUIR EXCELENTE ESTABILIDADE TÉRMICA, PODENDO OPERAR, SEM PERDER SUAS PRINCIPAIS PROPRIEDADES EM TEMPERATURAS DE ATÉ 250ºC E, POR CURTOS PERÍODOS, TEMPERATURAS DE ATÉ 300ºC. NORMA TÉCNICA ISO 8301-1991"

	72
	117923
	20,00
	UN
	
	690,00
	13.800,00

	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT5E EXCEDE OS LIMITES ESTABELECIDOS NAS NORMAS PARA CAT.5E/CLASSE D; IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO DAS PORTAS (1 ATÉ 24); SUPORTE A IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, VÍDEO, SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL, Y TODOS OS PROTOCOLOS LAN ANTERIORES; PAINEL FRONTAL EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO E CHAPA DE AÇO COM PORTA ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO; PINTURA ESPECIAL ANTI-CORROSÃO; FOLHETO DE MONTAGEM EM PORTUGUÊS IMPRESSO NA EMBALAGEM; FORNECIDO COM ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS E ABRAÇADEIRAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS; CONTATO IDC EM ÂNGULO DE 45 PARA MELHORIA DA PERFORMANCE ELÉTRICA; O CONECTORES RJ-45 MONTADOS SOBRE CIRCUITOS IMPRESSOS TOTALMENTE PROTEGIDOS; COMPATIBILIDADE COM CONECTOR RJ11; CERTIFICADO UL LISTED. ALTURA (MM) 24 PORTAS: 43,7MM (1 U DE RACK) LARGURA (MM) 482,6MM (19") ESPESSURA DE CHAPA (MM) 1,5MM TIPO DE CONECTOR FRONTAL RJ45 FÊMEA FIXADO A CIRCUITO IMPRESSO QUANTIDADE DE POSIÇÕES 24 (MÓDULOS DE 6 PORTAS) MATERIAL DO CONTATO ELÉTRICO: RJ-45: BRONZE FOSFOROSO COM 50MIN (1,27 MM) DE OURO E 100 MIN (2,54MM) DE NÍQUEL 110 IDC: BRONZE FOSFOROSO ESTANHADO. MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO ESTRUTURA: AÇO PAINEL FRONTAL: TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0 DIÂMETRO DO CONDUTOR (MM) 26 A 22 AWG TIPO DE CABO U/UTP CAT. 5E PADRÃO DE MONTAGEM T568A E T568B TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C) -10ºC A +60ºC TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C) -40ºC A +70ºC FORÇA DE RETENÇÃO (N) MÍNIMO DE 13,6 KGF (30LBF OU 133N) QUANTIDADE DE CICLOS DE INSERÇÃO 750 RJ45 E 200 RJ11 200 NO BLOCO IDC RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (M) 10M RESISTÊNCIA DE CONTATO (M) 20M RESISTÊNCIA DC () 0,1 PROVA DE TENSÃO ELÉTRICA ENTRE CONDUTORES 1000V (RMS, 60HZ, 1 MIN) FORÇA DE CONTATO (N) 0,98N (100G)

	73
	117925
	80,00
	UN
	
	1.950,00
	156.000,00

	PATCH PANEL 48 PORTAS CATEGORIA 5E - 48P PINAGEM 568-A/B TERMINAIS DE CONEXÃO PADRÃO 110 IDC PARA CONDUTORES DE 22 A 26 AWG PERMITE ESTRUTURAR OS PONTOS DE REDE PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGENS

	74
	117926
	20,00
	UN
	
	2.100,00
	42.000,00

	PATCH PANEL 48 PORTAS CATEGORIA 6 - 48P PINAGEM 568-A/B TERMINAIS DE CONEXÃO PADRÃO 110 IDC PARA CONDUTORES DE 22 A 26 AWG POSSUI NÚMEROS E ETIQUETAS QUE AUXILIAM NA LOCALIZAÇÃO DOS CABOS. NORMAS: ISO/IEC1 1801, TIA/EIA 568
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	126399
	40,00
	UN
	
	95,00
	3.800,00

	"PEN DRIVE 16GB USB 3.0 TAXA DE TRANSMISSÃO DE DADOS 80MB/S (LEITURA); 5 ANOS DE GARANTIA"

	76
	126400
	40,00
	UN
	
	68,00
	2.720,00

	"PEN DRIVE 32GB USB 3.0 TAXA DE TRANSMISSÃO DE DADOS 100MB/S (LEITURA); 5 ANOS DE GARANTIA CERTIFICAÇÕES FCC, ICES, CE, UKCA, BSMI, RCM"

	77
	117929
	40,00
	UN
	
	50,33
	2.013,20

	PEN DRIVE 64GB VELOCIDADE: USB 3.2 GEN 1 DIMENSÕES: 67,3 MM X 21,04 MM X 10,14 MM PESO: 11G TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C A 60 °C TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20 °C A 85 °C GARANTIA DE 5 ANOS, SUPORTE TÉCNICO GRATUITO COMPATÍVEL COM WINDOWS® 10, 8.1, 8, MAC OS (V.10.10.X +), LINUX (V. 2.6.X +), CHROME OS.
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	131617
	20,00
	UN
	
	5.350,00
	107.000,00

	NOTEBOOK I7 14ª GERAÇÃO - - <P><SPAN STYLE= "FONT-SIZE: 11.0PT; LINE-HEIGHT: 115%EM; FONT-FAMILY: ARIAL, SANS-SERIF;">NOTEBOOK I7 14ª GERAÇÃO TELA 17" PROCESSADOR INTEL CORE I7 14ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM 16GB LPDDR5 5200MHZ ARMAZENAMENTO SSD NVME 512GB M.2 2280 INTERFACE GRÁFICA INTEL IRIS XE GRAPHICS SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 HOME 64 BITS TELA 17" IPS LCD RESOLUÇÃO WQXGA 2560X1600 COBERTURA DCI-P3 99% WIRELESS INTEL WI-FI 6 2X2 BLUETOOTH
5.2 LAN 10/100 MBIT VIA ADAPTADOR USB-C PARA RJ45 HDMI SIM USB 2X USB 3.1 USB-C 2X THUNDERBOLT 4 LEITOR DE CARTÕES UFS/MICRO-SD ENTRADA DE FONE SIM RJ45 VIA ADAPTADOR USB-C ALTO-FALANTES 2X 2,0W ESTÉREO DTS:X ULTRA BATERIA 80WH ATÉ 19,5H ADAPTADOR AC BIVOLT WEBCAM SIM MICROFONE EMBUTIDO SIM LEITOR DE DIGITAL SIM CERTIFICAÇÃO MIL-STD-810G ONSCREEN DISPLAY SIM</SPAN></P>

	79
	117931
	20,00
	UN
	
	310,00
	6.200,00

	LEITOR CODIGO DE BARRAS SEM FIO DESIGN ERGONÔMICO; UTILIZAÇÃO SIMPLES E FÁCIL; BOTÃO DE CAPTURA; ESCANEAMENTO AUTOMÁTICO; LEITURA 1D; LEITURA PRECISA E DECODIFICAÇÃO RÁPIDA. SISTEMA ANTI-CHOQUE DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDA; SUPORTE A MULTI-LINGUAGEM; CONEXÃO USB; WIRELESS 2,4GHZ ATÉ 30M; MATERIAL: ABS+PVC+PC; BATERIA 1600MAH LÊ TELA DIGITAL MEMÓRIA INTERNA 512KB MODO DE ESCANEAMENTO: AUTOMÁTICO; CONTÍNUO; MANUAL. SENSOR: SENSOR CCD 1D; DISTÂNCIA DE LEITURA: 5~90CM; VELOCIDADE 300 SCANS/SEG. PADRÃO DE LEITURA: UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN-13; ISBN/ISSN; CODABAR INTERLEAVED 2 OF 5; INDUSTRIAL 2 OF 5; MATRIX 2 OF 5; CODE 11; CODE 39; CODE 93; CODE128; MSI/PLESSEY; UK/ PLESSEY; UCC/EAN128 CODE. RECURSOS EXTRAS NA LEITURA: BOLETO BANCÁRIO: SIM; BOLETO CONCESSIONÁRIA: SIM; NOTAS FISCAIS DANFES: SIM.

	80
	117932
	200,00
	UN
	
	6,45
	1.290,00

	PILHA ALCALINA 1.5V AAA SELO INMETRO BLISTER COM 4 UNIDADES 0% DE MERCÚRIO E CÁDMIO

	81
	117933
	150,00
	UN
	
	8,50
	1.275,00

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	PILHA ALCALINA 1.5V AA SELO INMETRO BLISTER COM 4 UNIDADES 0% DE MERCÚRIO E CÁDMIO

	82
	131618
	25,00
	UN
	
	150,00
	3.750,00

	PLACA DE REDE PCI-E GIGABIT PCI EXPRESS - - <p>1 PORTA × 10/100/1000 MBPS RJ45 , AUTO-NEGOCIAÇÃO, AUTO MDI/MDIX MÍDIA DE REDE 10BASE-T: CABO UTP CATEGORIA 3, 4, 5 (MÁXIMO 100M) EIA / TIA-568 100 STP (MÁXIMO 100M) 100BASE-TX: UTP CATEGORIA 5, CABO 5E (MÁXIMO 100M) EIA / TIA-568 100 STP (MÁXIMO 100M) 1000BASE-T: UTP CATEGORIA 5, CABO 5E (MÁXIMO 100M) PADRÕES WIRELESS IEEE802.3, IEEE802.3U, IEEE802.3AB, IEEE802.3X TAXA DE DADOS 10/100/1000MBPS FOR HALF-DUPLEX MODE, 20/200/2000MBPS FOR FULL-DUPLEX MODE DIMENSÕES 3.1 × 4.8 × 0.8 IN (78.5 × 120.8 × 21.5MM) CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X FLOW CONTROL (FULL-DUPLEX) CERTIFICAÇÃO FCC, CE, ROHS, BSMI, VCCI ALETA DE PERFIL BAIXO TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0
°C ~ 40 °C (32 °C ~ 104 °C) TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C ~ 70 °C (-40 °C ~ 158 °C) UMIDADE OPERACIONAL: 10% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO</p>

	83
	126409
	10,00
	UN
	
	180,00
	1.800,00

	"ADAPTADOR PCI EXPRESS WIRELESS - - <p>INTERFACE PCI EXPRESS.DIMENSÕES (L X C X A) 4.8 X 3.1 X 0.8POL. (120.8 X 78.5 X 21.5MM).TIPO DE ANTENA OMNIDIRECIONAL, DESTACÁVEL (RP-SMA).GANHO DE ANTENA 2DBI.CARACTERÍSTICAS WIRELESS.PADRÕES WIRELESS IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B<br>FREQUÊNCIA 2.400-2.4835GHZ.TAXA DE SINAL 11N: ATÉ 150MBPS<br>11G: ATÉ 54MBPS<br>11B: ATÉ 11MBPS.SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO 130M: -68DBM@10% PER<br>108M: -68DBM@10% PER<br>54M: -68DBM@10% PER<br>11M: -85DBM@8% PER<br>6M: -88DBM@10% PER<br>1M: -90DBM@8% PER<br>POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO <20DBM(EIRP)<br>MODOS WIRELESS AD-HOC / MODO INFRAESTRUTURA<br>SEGURANÇA WIRELESS 64/128 BITS WEP<br>WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES<br>TECNOLOGIA DE MODULAÇÃO DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM<br>OUTROS.CERTIFICAÇÃO CE, FCC, ROHS.WINDOWS 8(32/64BITS), WINDOWS 7(32/64BITS), WINDOWS VISTA (32/64BITS), WINDOWS XP (32/64BITS)<br>TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: 0~40 (32~104).TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40~70 (-40~158)<br>UMIDADE DE FUNCIONAMENTO: 10%~90% SEM CONDENSAÇÃO.UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5%~90% SEM CONDENSAÇÃO"</p>

	84
	117937
	25,00
	UN
	
	320,00
	8.000,00

	PLACA DE VÍDEO CUDA: 16SP TIPO DE MEMÓRIA: DDR3 QUANTIDADE DE MEMÓRIA: 1GB CORE: 589 MHZ CLOCK DE MEMÓRIA: 1000MHZ SAÍDAS: 1X HDMI 1X DVI-I 1X VGA PERMITE 2 MONITORES SIMULTÂNEOS. LOW PROFILE GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO

	85
	131619
	20,00
	UN
	
	2.500,00
	50.000,00

	PLACA DE VIDEO 3072 CUDA CORES - - <P>CLOCK DE GPU MÍNIMO DE 2460 MHZ, MEMÓRIA 8 GB GDDR6 (128 BITS), CLOCK DE MEMÓRIA 17 GBPS, LARGURA DE BANDA MÍNIMA 272 GB/S, BARRAMENTO PCI-EXPRESS GEN 4 X8, CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO 8 PINOS OU SUPERIOR, SUPORTE A 3 DISPLAYPORT E 1 HDMI, SUPORTE A RAY TRACING DE ÚLTIMA GERAÇÃO, TENSOR CORES PARA ACELERAÇÃO DE IA, SUPORTE A TECNOLOGIAS DE OTIMIZAÇÃO DE FRAMES E IA, COMPATIBILIDADE COM MICROSOFT DIRECTX 12 ULTIMATE, VULKAN, OPENGL 4.6, SUPORTE A VR E GPU BOOST.</P>

	86
	131620
	30,00
	UN
	
	550,00
	16.500,00

	PLACA-MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADORES INTEL CORE DE 6ª E 7ª GERAÇÃO - - <P>SOQUETE LGA 1151 (SÉRIE 100 OU 200); CHIPSET COMPATÍVEL COM AS GERAÇÕES 6 E 7; SUPORTE A MEMÓRIAS DDR4; MÍNIMO DE 2 SLOTS DE MEMÓRIA; SUPORTE A VÍDEO INTEGRADO VIA PROCESSADOR; MÍNIMO DE 4 PORTAS USB; 1 PORTA HDMI OU DISPLAYPORT OU VGA; 1 PORTA DE REDE GIGABIT; BIOS COM SUPORTE ÀS GERAÇÕES 6 E 7; FORMATO MICRO-ATX OU ATX; ATENDE À NORMA NBR 14136 (QUANDO APLICÁVEL); GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</P>

	87
	131621
	30,00
	UN
	
	564,20
	16.926,00

	PLACA-MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADORES INTEL CORE DE 8ª E 9ª GERAÇÃO - - <P>SOQUETE LGA 1151 V2 (SÉRIE 300); CHIPSET DA SÉRIE 300 COMPATÍVEL COM AS GERAÇÕES 8 E 9; SUPORTE A MEMÓRIAS DDR4; MÍNIMO DE 2 SLOTS DE MEMÓRIA; SUPORTE A VÍDEO INTEGRADO VIA PROCESSADOR; MÍNIMO DE 4 PORTAS USB; 1 PORTA HDMI OU DISPLAYPORT; 1 PORTA DE REDE GIGABIT; SUPORTE A ARMAZENAMENTO SATA E M.2 NVME; FORMATO MICRO-ATX OU ATX; ATENDE À NORMA NBR 14136 (QUANDO APLICÁVEL); GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</P>

	88
	131622
	20,00
	UN
	
	450,00
	9.000,00

	PLACA-MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADORES INTEL CORE DE 10ª E 11ª GERAÇÃO; - <P>SOQUETE LGA 1200; CHIPSET DAS SÉRIES 400 OU 500; SUPORTE A MEMÓRIAS DDR4; MÍNIMO DE 2 SLOTS DE MEMÓRIA; SUPORTE A VÍDEO INTEGRADO VIA PROCESSADOR; MÍNIMO DE 4 PORTAS USB; 1 PORTA HDMI OU DISPLAYPORT; 1 PORTA DE REDE GIGABIT; SUPORTE A ARMAZENAMENTO SATA E M.2 NVME; FORMATO MICRO-ATX OU ATX; ATENDE À NORMA NBR 14136 (QUANDO APLICÁVEL); GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</P>

	89
	131623
	25,00
	UN
	
	28,00
	700,00

	ADAPTADOR DISPLAYPORT PARA HDMI - - <P>&NBSP;TIPO: CONVERSOR ATIVO; PADRÃO DISPLAYPORT 1.2 OU SUPERIOR; SAÍDA HDMI 1.4 OU SUPERIOR; SUPORTE A RESOLUÇÃO FULL HD 1920X1080@60HZ (MÍNIMO), RECOMENDADO SUPORTE A 4K 3840X2160@30HZ; COMPATÍVEL COM MONITORES, TVS E PROJETORES HDMI; SUPORTE A TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO; CONECTOR DISPLAYPORT MACHO COM TRAVA DE SEGURANÇA; CONECTOR HDMI FÊMEA PADRÃO; INSTALAÇÃO PLUG AND PLAY, SEM NECESSIDADE DE DRIVERS; COMPRIMENTO DO CABO/ADAPTADOR: 20 A 30 CM (OU PADRÃO CURTO FIXO SEM CABO); COMPATIBILIDADE: WINDOWS, LINUX E MACOS; MATERIAL DE FABRICAÇÃO RESISTENTE, COM REFORÇO ANTITENSÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; CERTIFICAÇÕES: CE, FCC, ROHS.</P>

	90
	131624
	25,00
	UN
	
	69,00
	1.725,00

	ADAPTADOR DISPLAYPORT PARA VGA - - <P>TIPO: CONVERSOR ATIVO; PADRÃO DISPLAYPORT 1.2 OU SUPERIOR; SAÍDA VGA PADRÃO D-SUB 15 PINOS; SUPORTE A RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920X1080@60HZ; COMPATÍVEL COM MONITORES, TVS E PROJETORES VGA; SUPORTE A TRANSMISSÃO DE VÍDEO ANALÓGICO; CONECTOR DISPLAYPORT MACHO COM TRAVA DE SEGURANÇA; CONECTOR VGA FÊMEA PADRÃO; INSTALAÇÃO PLUG AND PLAY, SEM NECESSIDADE DE DRIVERS; COMPRIMENTO DO CABO/ADAPTADOR: 20 A 30 CM (OU MODELO SEM CABO, PADRÃO CURTO); MATERIAL DE FABRICAÇÃO RESISTENTE, COM REFORÇO ANTITENSÃO; COMPATIBILIDADE: WINDOWS, LINUX E MACOS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; CERTIFICAÇÕES: CE, FCC, ROHS</P>

	91
	131625
	10,00
	UN
	
	650,00
	6.500,00

	PROCESSADOR NÚMERO DE NÚCLEOS 4 Nº DE THREADS 4 - - <P>FREQUÊNCIA TURBO MAX 4.20 GHZ TECNOLOGIA INTEL® TURBO BOOST FREQUÊNCIA 2.0 4.20 GHZ FREQUÊNCIA BASEADA EM PROCESSADOR 3.60 GHZ CACHE 6 MB VELOCIDADE DO BARRAMENTO 8 GT/S TDP 65 W TAMANHO MÁXIMO DE MEMÓRIA (DE ACORDO COM O TIPO DE MEMÓRIA) 64 GB TIPOS DE MEMÓRIA DDR4-2400 Nº MÁXIMO DE CANAIS DE MEMÓRIA 2 LARGURA DE BANDA MÁXIMA DA MEMÓRIA 37.5 GB/S COMPATIBILIDADE COM MEMÓRIA ECC &NBSP;SIM GRAFICO INTEGRADO SIM COOLER BOX SIM</P>

	92
	117946
	10,00
	UN
	
	1.900,00
	19.000,00

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	PROCESSADOR NÚMERO DE NÚCLEOS 4 Nº DE THREADS 8 FREQUÊNCIA TURBO MAX 4.30 GHZ TECNOLOGIA INTEL® TURBO BOOST FREQUÊNCIA 2.0 4.30 GHZ FREQUÊNCIA BASEADA EM PROCESSADOR 3.60 GHZ CACHE 6 MB VELOCIDADE DO BARRAMENTO 8 GT/S TDP 65 W TAMANHO MÁXIMO DE MEMÓRIA (DE ACORDO COM O TIPO DE MEMÓRIA) 128 GB TIPOS DE MEMÓRIA DDR4-2666 Nº MÁXIMO DE CANAIS DE MEMÓRIA 2 LARGURA DE BANDA MÁXIMA DA MEMÓRIA 41.6 GB/S COMPATIBILIDADE COM MEMÓRIA ECC NÃO GRAFICO INTEGRADO - SIM COOLER BOX - SIM

	93
	131626
	30,00
	UN
	
	1.100,00
	33.000,00

	PROCESSADOR NÚMERO DE NÚCLEOS 6 Nº DE THREADS - - <P>&NBSP;6 FREQUÊNCIA TURBO MAX 4.10 GHZ TECNOLOGIA INTEL® TURBO BOOST FREQUÊNCIA 2.0 4.10 GHZ FREQUÊNCIA BASEADA EM PROCESSADOR 2.90 GHZ CACHE 9 MB VELOCIDADE DO BARRAMENTO 8 GT/S TDP 65 W TAMANHO MÁXIMO DE MEMÓRIA (DE ACORDO COM O TIPO DE MEMÓRIA) 128 GB TIPOS DE MEMÓRIA DDR4-2666 Nº MÁXIMO DE CANAIS DE MEMÓRIA 2 LARGURA DE BANDA MÁXIMA DA MEMÓRIA 41.6 GB/S COMPATIBILIDADE COM MEMÓRIA ECC &NBSP;NÃO GRAFICO INTEGRADO - SIM COOLER BOX - SIM</P>

	94
	117948
	20,00
	UN
	
	900,00
	18.000,00

	PROCESSADOR NÚMERO DE NÚCLEOS 6 Nº DE THREADS 12 FREQUÊNCIA TURBO MAX 4.30 GHZ TECNOLOGIA INTEL® TURBO BOOST FREQUÊNCIA 2.0 4.30 GHZ FREQUÊNCIA BASEADA EM PROCESSADOR 2.90 GHZ CACHE 12 MB VELOCIDADE DO BARRAMENTO 8 GT/S TDP 65 W TAMANHO MÁXIMO DE MEMÓRIA 128 GB Nº MÁXIMO DE CANAIS DE MEMÓRIA 2 LARGURA DE BANDA MÁXIMA DA MEMÓRIA
41.6 COMPATIBILIDADE COM MEMÓRIA ECC NÃO GRAFICO INTEGRADO - SIM COOLER BOX - SIM

	95
	117949
	1,00
	UN
	
	1.567,31
	1.567,31

	RACK 44U AMBIENTE DE INSTALAÇÃO: INTERNO AMBIENTE DE OPERAÇÃO: INTERNO - IP20 DIMENSÕES EXTERNAS RACK MONTADO (MM): ALTURA: 2.100 MM LARGURA: 600 MM PROFUNDIDADE: 800 MM COR: BLACK - RAL 9004 TIPO DE PINTURA: EPÓXI ESPESSURA DE CHAPA (MM): PORTAS FRONTAIS E TRASEIRAS 1,5MM PAINÉIS INFERIOR E SUPERIOR 1,5MM LATERAIS 1,2MM MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO: AÇO SAE 1020 PORTA FRONTAL: PORTA FRONTAL COM ÂNGULO DE ABERTURA 180º EM VIDRO TEMPERADO DE 5MM COM SISTEMA DE FECHO RÁPIDO COM CHAVE. REMOVÍVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVA RÁPIDA COM MOLA. PORTA TRASEIRA: PORTA FRONTAL COM ÂNGULO DE ABERTURA 180º EM AÇO COM SISTEMA DE FECHO RÁPIDO COM CHAVE. REMOVÍVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVA RÁPIDA COM MOLA. CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL: SUPORTE CARGA MÁXIMA DE 600KG DISTRIBUÍDO POR TODA SUA ESTRUTURA. ACESSÓRIOS: KIT RODIZIO COM 4 RODAS SENDO 2 COM SISTEMA DE FREIO. GARANTIA: 12 MESES. NORMAS APLICADAS: ATENDE A NORMA ANSI / EIA RS-310-D

	96
	117950
	30,00
	UN
	
	44,90
	1.347,00

	GARRAFA TINTA PARA MULTIFUNCINAL EPSON L4260, L14150, L6270, L6161, L6171, L4150 E L4160 COR AMARELO GARRAFA COM 70ML PRODUTO ORIGINAL DA MARCA DA IMPRESSORA DEVE POSSUIR SELO HOLOGRAFICO DE ORIGINALIDADE

	97
	117951
	30,00
	UN
	
	44,90
	1.347,00

	GARRAFA TINTA PARA MULTIFUNCINAL EPSON L4260, L14150, L6270, L6161, L6171, L4150 E L4160 COR CIANO GARRAFA COM 70ML PRODUTO ORIGINAL DA MARCA DA IMPRESSORA DEVE POSSUIR SELO HOLOGRAFICO DE ORIGINALIDADE

	98
	117952
	30,00
	UN
	
	44,90
	1.347,00

	GARRAFA TINTA PARA MULTIFUNCINAL EPSON L4260, L14150, L6270, L6161, L6171, L4150 E L4160 COR MAGENTA GARRAFA COM 70ML PRODUTO ORIGINAL DA MARCA DA IMPRESSORA DEVE POSSUIR SELO HOLOGRAFICO DE ORIGINALIDADE

	99
	117953
	30,00
	UN
	
	44,90
	1.347,00

	GARRAFA TINTA PARA MULTIFUNCINAL EPSON L4260, L14150, L6270, L6161, L6171, L4150 E L4160 COR PRETO GARRAFA COM 127ML PRODUTO ORIGINAL DA MARCA DA IMPRESSORA DEVE POSSUIR SELO HOLOGRAFICO DE ORIGINALIDADE

	100
	117954
	2,00
	UN
	
	109,77
	219,54

	REGUA RACK 19" CABO DE ENTRADA (M) 1,10M FREQUÊNCIA 50/60 HZ FUSÍVEL (A) 12A - BIVOLT GARANTIA COM O FABRICANTE 01 ANO TOMADA 08

	101
	126430
	3,00
	UN
	
	420,95
	1.262,85

	"ROTULADORA PORTÁTIL LEVE E PORTÁTIL.TECLADO QWERTY PARA MELHOR DIGITAÇÃO DISPLAY GRÁFICO - VEJA COMO A FITA VAI FICAR ANTES DE IMPRIMIR TECLAS DEDICADAS PARA ACESSAR FONTES, MOLDURAS, SÍMBOLOS.3 FONTES, 14 MOLDURAS E MAIS DE 250 SÍMBOLOS.POSSUI RECURSO PARA CRIAÇÃO DE ETIQUETAS PARA IDENTIFCAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CABOS.MEMÓRIA PARA
15 ETIQUETAS.IMPRIME ATÉ 2 LINHAS.UTILIZE 6 PILHAS ""AAA"" OU SE PREFERIR ADAPTADOR CA .MATERIAL DA FITA: LAMINADO.TAMANHOS DE FITA: 6 MM, 9 MM, 12 MM.COMPRIMENTO DA FITA: 8 METROS.TECNOLOGIA DA FITA: TRANSFERÊNCIA TÉRMICA.TIPOS DE FITA: PADRÃO LAMINADA (TZE), FLEXÍVEL (TZEFX PARA USO EM CABOS), COLA EXTRA (TZES), TÊXTIL (TZEFA3)LCD: 15 CARACTERES X 1 LINHA.RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO: 180 DPI.VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 20 MM / SEG.TECLADO: QWERTY.CORTADOR: MANUAL.BATERIA: 6 PILHAS AAA (NÃO INCLUSAS) E ADAPTADOR (NÃO INCLUSO).AUTO POWER OFF: SIM.NÚMERO DE LINHAS IMPRIMÍVEIS: 2 LINHAS NÚMERO DE FONTES: 3.ESTILOS DE FONTES: NORMAL, NEGRITO, CONTORNO, SOMBRA, ITÁLICO, ITÁLICO CONTORNO, ITÁLICO NEGRITO, SOMBRA ITÁLICO, VERTICAL, VERTICAL NEGRITO TAMANHOS DE PONTO: PEQUENO, MÉDIO E GRANDE.NÚMERO DE ESTILOS: 14 MOLDURAS SÍMBOLOS INCORPORADOS: 253.ALTURA MÁX. DE IMPRESSÃO: 9 MM AJUSTE DO COMPRIMENTO DA ETIQUETA: SIM.IMPRESSÃO VERTICAL: SIM INSERÇÃO DE TEXTO: SIM.IMPRESSÃO DE CÓPIAS MÚLTIPLAS: ATÉ 9 CÓPIAS MEMÓRIA: ATÉ 15 ARQUIVOS.DESENHOS/MODELOS INCORPORADOS :DECORATIVO 15 PADRÕES E CABO 2 PADRÕES.FONTES INTERNAS: HELSINKI, BRUSSELS, FLORIDA CONTEÚDO DA EMBALAGEM: ROTULADOR, FITA INICIAL DE 12 MM X 4 M PRETO SOBRE BRANCO LAMINADO.DIMENSÕES DA ESTRUTURA: 10,9 X 20,2 X 5,5 CM.PESO DA ESTRUTURA: 410 GRAMAS.GARANTIA:
1 ANO.MOLDURAS: 16 MOLDURAS.IDIOMAS: INGLÊS, ALEMÃO, FRANCÊS, ESPANHOL, PORTUGUÊS, PORTUGUÊS-BRA, ITALIANO,HOLANDÊS, DINAMARQUÊS, NORUEGUÊS, SUECO, FINLANDÊS, HÚNGARO, CHECO, POLONÊS, ROMENO,ESLOVENO, ESLOVACO, CROATA, TURCO, MALAIO"

	102
	126431
	30,00
	UN
	
	1.493,00
	44.790,00

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	"MONITOR 34" ULTRA WIDE RESOLUÇÃO: 2560 X 1080P TIPO DE PAINEL: IPS PROPORÇÃO DA TELA: 21: 9.PIXEL PITCH: 0,312 X 0,310 MM BRILHO (MÍN.): 200 CD/M².BRILHO (TÍPICO): 250NITS GAMA DE CORES (MÍN.): SRGB 90% (CIE1931).GAMA DE CORES (TÍPICA): SRGB 95% (CIE1931) CORES: 16,7 M RELAÇÃO DE CONTRASTE (MÍN.): 700: 1.RELAÇÃO DE CONTRASTE (TÍPICO): 1000: 1 TEMPO DE RESPOSTA: 5MS (GTG E MAIS RÁPIDO) ÂNGULO DE VISÃO (CR10): 178º (R/L), 178º (U/D).TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE: ANTI-REFLEXO.HDR 10: SIM.EFEITO HDR: SIM.FLICKER SEGURO: SIM.MODO LEITOR: SIM.FRAQUEZA DA COR: SIM.SUPER RESOLUÇÃO+: SIM.AMD FREESYNC: SIM.ESTABILIZADOR PRETO: SIM SINCRONIZAÇÃO DE AÇÃO DINÂMICA: SIM.CROSSHAIR: SIM CHAVE DE ENTRADA AUTOMÁTICA: SIM.ECONOMIA DE ENERGIA INTELIGENTE: SIM DUAL CONTROLLER: SIM.HDMI: SIM (2EA) FONE DE OUVIDO: SIM MODELO: ALIMENTAÇÃO EXTERNA (ADAPTADOR) ENTRADA AC: 100-240 VCA, 50/60 HZ CONSUMO DE ENERGIA (TÍPICO): 35W ONSUMO DE ENERGIA (MÁX.): 39W CONSUMO DE ENERGIA (ENERGY STAR): 23W CONSUMO DE ENERGIA (MODO DE ESPERA): MENOS DE 0,5 W.CONSUMO DE ENERGIA (DC DESLIGADO): MENOS DE 0,3 W.AJUSTES DE POSIÇÃO DE EXIBIÇÃO INCLINAÇÃO / ALTURA.MONTAGEM EM PAREDE: 100 X 100 MM"

	103
	131627
	200,00
	UN
	
	264,00
	52.800,00

	SSD 512GB FORMATO 2,5 POLEGADAS - - <P>INTERFACE SATA III 6GB/S; VELOCIDADE DE LEITURA SEQUENCIAL DE ATÉ 560MB/S E GRAVAÇÃO SEQUENCIAL DE ATÉ 520MB/S; TECNOLOGIA DE CORREÇÃO DE ERROS LDPC; MTBF DE NO MÍNIMO 2.000.000 HORAS; RESISTÊNCIA A CHOQUE DE 1500G/0,5MS; COMPATÍVEL COM FABRICANTES DE PRIMEIRA LINHA DO MERCADO; CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS ROHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC; GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS COM O FABRICANTE.</P>

	104
	131628
	50,00
	UN
	
	453,00
	22.650,00

	SSD 1TB FORMATO 2,5 POLEGADAS - - <P>INTERFACE SATA III 6GB/S; VELOCIDADE DE LEITURA SEQUENCIAL DE ATÉ 560MB/S E GRAVAÇÃO SEQUENCIAL DE ATÉ 530MB/S; TECNOLOGIA DE CORREÇÃO DE ERROS LDPC; MTBF DE NO MÍNIMO 2.000.000 HORAS; RESISTÊNCIA A CHOQUE DE 1500G/0,5MS; COMPATÍVEL COM FABRICANTES DE PRIMEIRA LINHA DO MERCADO; CERTIFICAÇÕES ROHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC; GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS COM O FABRICANTE.</P>

	105
	131629
	400,00
	UN
	
	170,00
	68.000,00

	SSD 256GB FORMATO 2,5 POLEGADAS - - <P>INTERFACE SATA III 6GB/S; VELOCIDADE DE LEITURA SEQUENCIAL DE ATÉ 560MB/S E GRAVAÇÃO SEQUENCIAL DE ATÉ 520MB/S; TECNOLOGIA DE CORREÇÃO DE ERROS LDPC; MTBF DE NO MÍNIMO 1.800.000 HORAS; RESISTÊNCIA A CHOQUE DE 1500G/0,5MS; COMPATÍVEL COM FABRICANTES DE PRIMEIRA LINHA DO MERCADO; CERTIFICAÇÕES ROHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC; GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS COM O FABRICANTE.</P>

	106
	117961
	60,00
	UN
	
	94,89
	5.693,40

	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000MPPS CERTIFICADO ANATEL

	107
	126440
	20,00
	UN
	
	239,00
	4.780,00

	"SWITCH GIGABIT 16 PORTAS MONTAVEL EM RACK 19 POL CERTIFICADO ANATEL"

	108
	117964
	50,00
	UN
	
	980,00
	49.000,00

	SWITCH GIGABIT 24 PORTAS MONTAVEL EM RACK 19 POL CERTIFICADO ANATEL

	109
	131630
	20,00
	UN
	
	1.900,00
	38.000,00

	TABLET TELA 11 POLEGADAS - - <P>RESOLUÇÃO MÍNIMA WUXGA+ (2000 X 1200), TECNOLOGIA IPS/TFT COM PROFUNDIDADE DE COR 16M; PROCESSADOR OCTA-CORE COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 2.4GHZ; MEMÓRIA RAM 6GB; ARMAZENAMENTO INTERNO 128GB; SUPORTE A CARTÃO MICROSD ATÉ 1TB; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID ATUALIZADO; CÂMERA TRASEIRA MÍNIMA DE 8MP COM FOCO AUTOMÁTICO; CÂMERA FRONTAL MÍNIMA DE 5MP; GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM FHD 1080P; WI-FI 802.11 A/B/G/N/AC DUAL BAND; BLUETOOTH 5.0 OU SUPERIOR; GPS, GLONASS, BEIDOU E GALILEO; PORTA USB-C 2.0 COM SUPORTE OTG; CONECTOR DE FONE
3.5MM; BATERIA MÍNIMA DE 7000MAH; AUTONOMIA DE VÍDEO DE NO MÍNIMO 12H; ALTO-FALANTES ESTÉREO; SENSORES ACELERÔMETRO, GIROSCÓPIO, SENSOR DE LUZ, SENSOR DE EFEITO HALL; PESO MÁXIMO DE 500G; DIMENSÕES APROXIMADAS DE ATÉ 250 X 160 X 8MM; ACOMPANHA CAPA E PELÍCULA PROTETORA; DEVERÁ SER APRESENTADO PORTFÓLIO OU FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES COMPLETA DO PRODUTO PROPOSTO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.</P>

	110
	126443
	200,00
	UN
	
	79,00
	15.800,00

	"MOUSE ÓPTICO COM FIO, DESIGN ERGONÔMICO, IDEAL PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTES DE TRABALHO E ESCRITÓRIOS. POSSUI ALTA PRECISÃO E DURABILIDADE, ADEQUADO PARA DIVERSAS SUPERFÍCIES E COM FÁCIL INSTALAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:MARCA/MODELO REFERÊNCIA: DELL MS116 PRETO.TIPO DE CONEXÃO: USB (COM FIO).TECNOLOGIA DE RASTREAMENTO: ÓPTICO.RESOLUÇÃO (DPI): 1.000 DPI, GARANTINDO ALTA PRECISÃO EM DIFERENTES SUPERFÍCIES.BOTÕES: 2 BOTÕES PRINCIPAIS E UMA RODA DE ROLAGEM CLICÁVEL. DESIGN: SIMÉTRICO, AMBIDESTRO, ADAPTADO PARA USUÁRIOS DESTROS E CANHOTOS.COR:PRETO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 11,3 CM (COMPRIMENTO) X 6,1 CM (LARGURA) X 3,5 CM (ALTURA). PESO: APROXIMADAMENTE 90 G. COMPATIBILIDADE: WINDOWS 10, 8, 7, E SISTEMAS OPERACIONAIS BASEADOS EM LINUX.INSTALAÇÃO: PLUG AND PLAY, SEM NECESSIDADE DE DRIVERS ADICIONAIS. MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE COM ACABAMENTO QUE PROPORCIONA MELHOR ADERÊNCIA.CABO: APROXIMADAMENTE 1,8 METROS DE COMPRIMENTO.GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES.CERTIFICAÇÕES:CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM NORMAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE APLICÁVEIS.COMPATÍVEL COM AS EXIGÊNCIAS DE ERGONOMIA PARA USO PROLONGADO.MODELOS ALTERNATIVOS QUE ATENDEM ÀS ESPECIFICAÇÕES:LOGITECH M100: MOUSE ÓPTICO COM FIO, 1.000 DPI, DESIGN AMBIDESTRO, CONEXÃO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS E LINUX, PLUG AND PLAY.HP X500: MOUSE ÓPTICO COM FIO, 1.000 DPI, DESIGN ERGONÔMICO, CONEXÃO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS E LINUX, INSTALAÇÃO PLUG AND PLAY. REQUISITOS ADICIONAIS:O MOUSE DEVE SER PROJETADO PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTES CORPORATIVOS, GARANTINDO PRECISÃO E DURABILIDADE. A ENTREGA DEVE INCLUIR MANUAL DE INSTRUÇÕES E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O USO IMEDIATO. OBSERVAÇÕES:O MOUSE DEVE ATENDER ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. FORNECEDORES DEVEM OFERECER SUPORTE TÉCNICO AUTORIZADO DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA."

	111
	126444
	400,00
	UN
	
	143,00
	57.200,00

	"TECLADO PRETO USB TIPO: MEMBRANA; NÚMEROS DE TECLAS: 107; COMPRIMENTO DO CABO: 1,2M; DURABILIDADE DA TECLA: 8 MILHÕES DE ACIONAMENTOS; CURSO DE ACIONAMENTO DA TECLA: 0.9 MM.; ANTI-RESPINGO."

	112
	126446
	4,00
	UN
	
	252,25
	1.009,00

	"TESTADOR DE CABOS MULTIFUNCIONAL CONECTORES RJ-45/RJ-11, CABO COAXIAL BNC E USB TESTE DE CABO ABERTO / CURTO. DISPLAY DE LED INDICADOR DE RESULTADOS. INDICADORES VISUAL E SONORO. TESTE AUTOMÁTICO. AUTO DESLIGAMENTO. TIPO DE BATERIA: 1 X 9V. DIMENSÕES: 145(A) X 86(L) X 25(P) MM. PESO: APROXIMADAMENTE 185G (INCLUSO BATERIA)."

	113
	115608
	100,00
	UN
	
	27,51
	2.751,00

	TOMADA FÊMEA KEYSTONE RJ 45 PRA COM CAIXA TIPO SISTEMA "X" PRA USO EXTERNO CAT5E

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	114
	117969
	150,00
	UN
	
	26,14
	3.921,00

	TOMADA FÊMEA KEYSTONE RJ 45 PRA COM ESPELHO EMBUTIR BRANCO CAT5E

	115
	115610
	100,00
	UN
	
	32,00
	3.200,00

	TOMADA FÊMEA KEYSTONE RJ 45 PRA COM CAIXA TIPO SISTEMA "X" PRA USO EXTERNO CAT6E

	116
	115611
	100,00
	UN
	
	120,00
	12.000,00

	TOMADA FÊMEA KEYSTONE RJ 45 PRA CAT5E (MODULO)

	117
	115612
	100,00
	UN
	
	120,00
	12.000,00

	TOMADA FÊMEA KEYSTONE RJ 45 PRA CAT6 (MODULO)

	118
	126447
	20,00
	UN
	
	250,00
	5.000,00

	"WEBCAM HD RESOLUÇÃO MÁXIMA: 720P 30FPS TIPO DE FOCO: FOCO FIXO VÍDEO EM HD 720P QUALIDADE DA FOTO 3MP CANCELAMENTO DE SOM DE FUNDO CORREÇÃO DE LUZ AUTOMÁTICA MICROFONE COM CANCELAMENTO DE SOM DE FUNDO CLIPE UNIVERSAL QUE SE AJUSTA A MONITORES DE LAPTOP OU LCD GARANTIA DE 2 ANOS"

	119
	126448
	20,00
	UN
	
	430,00
	8.600,00

	"WEBCAM FHD HD TOTAL COM STREAMING DE 1080P A 30FPS / 720P A 60FPS SUBSTITUIÇÃO DE PLANO DE FUNDO PERSONALIZÁVEL CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE POUCA LUZ DOIS MICROFONES OMNIDIRECIONAIS TRIPÉ DE MESA TOTALMENTE AJUSTÁVEL DO MESMO FABRICANTE DA WEBCAM GARANTIA DE 1 ANO"

	120
	131631
	25,00
	UN
	
	49,00
	1.225,00

	ALCOOL ISOPROPÍLICO COM 1LT - - <P>DENSIDADE20/20°C:0,785 – 0,787; ACIDEZ COMO ÁCIDO ACÉTICO, %M/M0, MÁXIMO:0,002 FAIXA DE DESTILAÇÃO A 760 MMHG, (°C): 81,5 83,0 ÁGUA, (%M/M), MÁXIMO:0,10 DENSIDADE DO LÍQUIDO 20/20°C: 0,7837 DENSIDADE DO VAPOR ( AR = 1): 2,1 PRESSÃO DE VAPOR: 4,444KPA (20°C) SOLUBILIDADE EM ÁGUA: COMPLETA LIMITE DE EXPLOSIVIDADE O AR INFERIOR 2% / SUPERIOR 12% (V/V)</P>

	121
	115614
	10,00
	UN
	
	25,00
	250,00

	ADAPTADOR HDMI X VGA P2 ÁUDIO

	122
	117974
	200,00
	UN
	
	9,00
	1.800,00

	TORRE DE TOMADA RETRÁTIL PARA EMBUTIR EM MESA 16 AMPERES VOLTAGEM: ATÉ 250V; FURO PADRÃO Ø60MM; MEDIDA DO CABO: 1,6 METROS; TORRE COM TRÊS PLUGUES PADRÃO ABNT. TAMANHO DO CABO: 1,8M POTÊNCIA MÁXIMA: 3500W COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA: 28CM X 5CM X 5CM

	123
	131632
	50,00
	UN
	
	129,98
	6.499,00

	FONTE ATX 300W REAIS - - <P>POTÊNCIA CONTÍNUA DE 300W; PADRÃO ATX 2.3 OU SUPERIOR; EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 70%; ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA FULL RANGE 115~230V; FREQUÊNCIA 47~63HZ; VENTILAÇÃO TRASEIRA COM COOLER 80MM; PROTEÇÕES OVP/ OCP/SCP; CABO ATX 24 PINOS 300MM; CABO CPU 4 PINOS 300MM; CONECTORES 2X SATA E 1X MOLEX; ACABAMENTO METÁLICO ANTI-CORROSÃO; PFC PASSIVO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; CERTIFICAÇÕES CE E ROHS.</P>

	124
	117976
	5,00
	UN
	
	1.015,40
	5.077,00

	SMART TV TAMANHO: 32" RESOLUÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A HD (1366 X 768) BRILHO IGUAL OU SUPERIOR A 200CD/M² ÁUDIO IGUAL OU SUPERIOR A 2X 8WRMS CONTRASTE IGUAL OU SUPERIOR A 1200:1 FUNÇÃO DRN: GRANULAÇÃO REDUZIDA. TENHA IMAGENS MAIS CLARAS E NÍTIDAS SAÍDA DIGITAL ENTRADAS: IGUAL OU SUPERIOR A 3X HDMI, 2X USB, 1X R-J45, 1X AV VOLTAGEM: BIVOLT GARANTIA 1 ANO

	125
	117977
	5,00
	UN
	
	1.500,00
	7.500,00

	SMART TV TAMANHO: 43" RESOLUÇÃO: FULL HD (1920 X 1080) ÂNGULO DE VISÃO: 178 º (H) / 178 º (V) BRILHO: 220CD/M² CONTRASTE: 4000:1 VOLTAGEM: BIVOLT ÁUDIO: 2X 8WRMS ENTRADAS: HDMI, USB, P2 SISTEMA OPERACIONAL: LINUX MÉMORIA RAM: 1GB PROCESSADOR: QUAD CORE COR: PRETO VOLTAGEM: BIVOLT GARANTIA 1 ANO

	126
	117978
	50,00
	UN
	
	1.329,00
	66.450,00

	SMART TV POLEGADAS 50 TELA 50 POL COR PRETO PESO DO PRODUTO 14400.0G LARGURA DO PRODUTO 126.0CM ALTURA DO PRODUTO 73.0CM COMPRIMENTO DO PRODUTO 113.0CM HDR 10 WIFI SIM CONSUMO STAND BY 11.89 CONSUMO MAXIMO 11.89 KW/H RESOLUÇÃO DA TELA 4K ENTRADAS HDMI

	127
	117979
	10,00
	UN
	
	2.194,00
	21.940,00

	SMART TV RECURSOS DE VÍDEOS DOLBY VISION, HLG (HYBRID LOG GAMMA), HDR10+ PIXEL PRECISE ULTRA HD, ULTRA RESOLUTION RECURSOS/FUNCIONALIDADES - ANDROID TV - GOOGLE ASSISTANT BUILT-IN - COMANDO DE VOZ NO CONTROLE REMOTO - CHROMECAST INTEGRADO - COMPATIBILIDADE COM GOOGLE NEST - HDMI 2.1/VRR / ALLM - DOLBY VISION/ATMOS - BLUETOOTH 5.0 PROCESSADOR QUAD CORE CONSUMO (KW/H) 11,88 KWH/MÊS RECURSOS DE ÁUDIO DOLBY ATMOS TIPO DE TV SMART TV ANDROID TECNOLOGIA DA TELA LED POLEGADAS 55" MONITOR ULTRA HD 4K TAXA DE ATUALIZAÇÃO 60HZ TAXA DE ATUALIZAÇÃO COM TECNOLOGIA 60HZ QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 2 LOCAL DAS ENTRADAS USB 2 ENTRADAS LATERAIS HDMI 4 LOCAL DAS ENTRADAS HDMI 4 ENTRADAS TRASEIRAS OUTRAS CONEXÕES 1 ÁUDIO L-R / 1 ENTRADA RF (ANTENA) / 1 SPDIF (ÁUDIO ÓPTICA) / 1 SAÍDA FONE DE OUVIDO / 1 ETHERNET RJ-45 WI-FI INTEGRADO SIM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO SIM PIP (PICTURE IN PICTURE) NÃO TIMER ON/OFF SIM SLEEP TIMER SIM CLOSED CAPTION SIM PRINCIPAIS APLICATIVOS NETFLIX, YOUTUBE, PRIME VIDEO E DISNEY PLUS PRÉ-INSTALADOS. MILHARES DE APLICATIVOS DISPONÍVEIS NA GOOGLE PLAY STORE POTÊNCIA DO ÁUDIO (RMS) 20 W WI-FI WI-FI INTEGRADO COR PRETO

	128
	126457
	10,00
	UN
	
	3.200,00
	32.000,00

	"SMART TV RESOLUÇÃO 4K UHD CONEXÕES WI-FI, BLUETOOTH RECURSOS SMART, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ENTRADA HDMI 3 ENTRADA USB 2 TIPO DE TELA LED TIPO DE PRODUTO SMART TV FORMATO DE TELA WIDESCREEN APLICATIVOS DISPONÍVEIS GOOGLE ASSISTENTE, AMAZON ALEXA POTÊNCIA DE ÁUDIO TOTAL 20W DIMENSÕES S/ BASE (LXAXP) MM 1356 X 783 X 57,5 DIMENSÕES C/ BASE (LXAXP) MM 1356 X 852 X 269 PADRÃO DO FURO P/ INSTALAÇÃO NA PAREDE VESA 300 X 300.BLUETOOTH SIM WI-FI SIM.CONTROLE REMOTO SIM.PESO (KG) 23,4.POLEGADAS 60"" ALTURA (CM) 78,3.LARGURA (CM) 148,7.COMPRIMENTO (CM) 16,9"

	129
	126458
	50,00
	UN
	
	88,90
	4.445,00

	"SUPORTE ERGONÔMICO PARA MONITOR 4 NÍVEIS DE AJUSTE SUPORTA ATÉ 40KG ALTURA MÁXIMA: 17CM ALTURA MÍNIMA: 4,5CM"

	130
	126459
	60,00
	UN
	
	72,00
	4.320,00

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	"SUPORTE PARA MONITOR COM GAVETAS COM 3 BANDEJAS ALTURA DAS GAVETAS DE 4CM COR: PRETO"

	131
	131633
	120,00
	UN
	
	1.167,90
	140.148,00

	MONITOR DE 24 POLEGADAS - - <P>COM PAINEL IPS (IN-PLANE SWITCHING) DE ALTA QUALIDADE, RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080), BORDAS ULTRAFINAS, TECNOLOGIA DE CONFORTO VISUAL E SUPORTE AJUSTÁVEL. IDEAL PARA USO EM ESCRITÓRIOS E AMBIENTES DE TRABALHO QUE EXIGEM ALTA QUALIDADE DE IMAGEM E ÂNGULO DE VISÃO AMPLO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MARCA/MODELO REFERÊNCIA: DELL S2421HN.TAMANHO DA TELA: 24 POLEGADAS. RESOLUÇÃO MÁXIMA: FULL HD (1920 X 1080 PIXELS). TIPO DE PAINEL: IPS, GARANTINDO CORES CONSISTENTES E ÂNGULO DE VISÃO DE ATÉ 178°. PROPORÇÃO DE TELA: 16:9. CONECTIVIDADE: 2 ENTRADAS HDMI 1.4. SAÍDA DE ÁUDIO DE 3,5 MM. FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO: 75 HZ, COMPATÍVEL COM AMD FREESYNC PARA REDUÇÃO DE TEARING. TEMPO DE RESPOSTA: 4 MS (GTG - GRAY TO GRAY).BRILHO: 250 CD/M².CONTRASTE: 1.000:1 (TÍPICO).AJUSTE DE INCLINAÇÃO: AJUSTÁVEL EM ÂNGULO PARA MAIOR CONFORTO.TECNOLOGIA DE CONFORTO VISUAL: FLICKER-FREE E COMFORTVIEW PARA REDUZIR A EMISSÃO DE LUZ AZUL NOCIVA.BORDAS: DESIGN ULTRAFINO EM TRÊS LADOS PARA MAXIMIZAR A ÁREA DE VISUALIZAÇÃO.MONTAGEM: COMPATÍVEL COM SUPORTE VESA (100 X 100MM).DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE 54 CM (LARGURA) X 32 CM (ALTURA) X 15 CM (PROFUNDIDADE) COM BASE.PESO:APROXIMADAMENTE 3,5 KG.CONSUMO DE ENERGIA: 18 W EM OPERAÇÃO.GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES.CERTIFICAÇÕES:CERTIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (ENERGY STAR).CERTIFICAÇÃO DE ERGONOMIA (TCO).CERTIFICAÇÃO ROHS PARA RESTRIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS.MODELOS ALTERNATIVOS QUE ATENDEM ÀS ESPECIFICAÇÕES:LG 24MP400: MONITOR DE 24 POLEGADAS, PAINEL IPS, RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080), TEMPO DE RESPOSTA DE 5 MS, SUPORTE VESA, ENTRADAS HDMI E TECNOLOGIA FLICKER SAFE.SAMSUNG LF24T350FHLMZD: MONITOR DE 24 POLEGADAS, PAINEL IPS, RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080), TEMPO DE RESPOSTA DE 5 MS, TECNOLOGIA AMD FREESYNC, ENTRADAS HDMI E COMPATIBILIDADE COM SUPORTE VESA.REQUISITOS ADICIONAIS:O MONITOR DEVE TER TECNOLOGIA QUE MINIMIZE O CANSAÇO VISUAL E PROPORCIONAR IMAGENS NÍTIDAS E SEM DISTORÇÕES.A ENTREGA DEVE SER FEITA COM TODOS OS CABOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO IMEDIATA.OBSERVAÇÕES:O MONITOR DEVE ATENDER ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE ESTABELECIDAS PELAS REGULAMENTAÇÕES BRASILEIRAS.FORNECEDORES DEVEM GARANTIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA.</P>

	132
	131634
	100,00
	UN
	
	5.490,00
	549.000,00

	PROCESSADOR: DEVE SER DA 12ª GERAÇÃO OU MAIS RECENTE, COM NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS FÍSICOS, 8 THREADS, SUPORTE A 64 BITS - - <P>CACHE L3 DE 12MB, CLOCK MÍNIMO DE 4.5GHZ (COM TECNOLOGIA TURBO), E PERFORMANCE DE 14.400 NO PERFORMANCE TEST 10 DA PASSMARK® SOFTWARE. DEVE ESTAR EM PRODUÇÃO DESDE 2022 E SUPORTAR INSTRUÇÕES AES E VIRTUALIZAÇÃO. MARCA, MODELO E PARTNUMBER DEVEM SER DECLARADOS NA PROPOSTA.BIOS:DEVE SER DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU TER DIREITOS DE COPYRIGHT,PERMITIR ATUALIZAÇÃO ONLINE, SUPORTAR ACPI, TPM, DESABILITAÇÃO DE COMPONENTES, CONFIGURAÇÃO DE SENHAS, E ESTAR EM CONFORMIDADE COM NORMATIVAS DE SEGURANÇA.CHIPSET E PLACA MÃE: PLACA MÃE EXCLUSIVA PARA O MODELO OFERTADO, SEM NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO PRESENCIAL PARA CONFIGURAÇÃO, COM CHIP TPM 2.0, SUPORTE A ENERGYSTAR E DIAGNÓSTICO, E DRIVERS DISPONÍVEIS NO SITE DO FABRICANTE.MEMÓRIA: 8GB DDR5 COM FREQUÊNCIA DE 4.400 MHZ, EXPANSÍVEL PARA 128GB, COM PARTNUMBER DESTACADO NA PROPOSTA.ARMAZENAMENTO: SSD DE 256GB PCIE NVME MLC/TLC COM PERFORMANCE DE LEITURA DE 2.000 MB/S E ESCRITA DE
1.500 MB/S, COM PARTNUMBER DESTACADO NA PROPOSTA.KIT TECLADO E MOUSE: PADRÃO ABNT2 DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO,MOUSE COM RESOLUÇÃO DE 1000 DPI, AMBOS COM INTERFACE USB E CORES DO GABINETE MANTIDAS,COM PARTNUMBER DESTACADO NA PROPOSTA.FONTE DE ALIMENTAÇÃO: MÍNIMO DE 300W COM PFC ATIVO,CERTIFICADO GOLD OU PLATINUM, COMPATÍVEL COM ENERGY STAR E INMETRO,E COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO.GABINETE: SFF, TOOL-LESS, DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO,COM CONECTOR KENSINGTON, LINHA CORPORATIVA, E EM PRODUÇÃO.INTERFACES E PORTAS: MÍNIMO DE 2 SLOTS PCIE, 4 SLOTS DIMM DDR5, CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA, 2 SAÍDAS DIGITAIS, 1 VGA, ETHERNET GIGABIT, 9 PORTAS USB (6 USB 3.2), SENDO 1 USB-C.MONITOR: 21,4 POLEGADAS LED, ALTO-FALANTES INTERNOS, ANTIBRILHO, RESOLUÇÃO 1920X1080@60HZ, CONEXÕES DISPLAYPORT, HDMI, VGA, AJUSTE DE ALTURA, COMPATÍVEL COM ENERGY STAR, EPEAT GOLD, TCO E ROHS.SOFTWARE: LICENÇA OEM DO WINDOWS 10 PRO 64 BITS EM PORTUGUÊS BRASIL.COMPATIBILIDADE: LISTADO NO MICROSOFT HCL, COMPATÍVEL COM UBUNTU 20.04, CONFORMIDADE COM ENERGY STAR, EPEAT GOLD, ISO-9296 E ROHS.DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES: EQUIPAMENTOS NOVOS E CORPORATIVOS, MANUAIS DISPONÍVEIS NO SITEDO FABRICANTE, IDIOMA EM PORTUGUÊS OU INGLÊS, CONFORMIDADE COM NORMAS ESPECÍFICAS.SUPORTE E GARANTIA: GARANTIA ON-SITE DE 36 MESES, ABERTURA DE CHAMADOS VIA 0800,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEFEITUOSAS, COM DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE ANEXADA.NOTA 1: TODOS OS REQUISITOS DEVEM SER COMPROVADOS PELO FABRICANTE POR MEIO DE CATÁLOGOS,MANUAIS E DOCUMENTAÇÃO OFICIAL ATÉ A DATA LIMITE DE OFERTA DA PROPOSTA.</P>

	133
	126462
	100,00
	UN
	
	2.393,55
	239.355,00

	"PROCESSADOR DE ALTO DESEMPENHO: -ARQUITETURA DE 64 BITS -MÍNIMO DE 14 NÚCLEOS FÍSICOS E 20 THREADS -FREQUÊNCIA BASE DE NO MÍNIMO 3,4 GHZ, COM TECNOLOGIA DE TURBO QUE PERMITA ALCANÇAR ATÉ 5,6 GHZ OU SUPERIOR -CACHE TOTAL DE PELO MENOS 30 MB -COMPATÍVEL COM MEMÓRIA DDR5 -SUPORTE A PCI EXPRESS 5.0 OU SUPERIOR -DEVE OFERECER TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO INTEGRADA -SUPORTE A INSTRUÇÕES AVANÇADAS, INCLUINDO AVX-512 E AES -TDP (THERMAL DESIGN POWER) DE ATÉ 125W -CAPAZ DE ATENDER APLICAÇÕES DE ALTO DESEMPENHO, COMO PROCESSAMENTO DE DADOS, GRÁFICOS AVANÇADOS E MULTITAREFA INTENSIVA -COMPATIBILIDADE COM PLACAS-MÃE DE ÚLTIMA GERAÇÃO, ATENDENDO AO PADRÃO ATX - GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES - SOQUETE LGA 1700"

	134
	126463
	20,00
	UN
	
	1.100,00
	22.000,00

	"RELOGIO PONTO HOMOLOGADO PELO TEM E ATENDA A PORTARIA MTE1510 CERTIFICADO PELO INMETRO OS REGISTROS PODEM SER REALIZADOS POR BIOMETRIA (FACIAL) E CARTÃO DE PROXIMIDADE MODELO BASE: HENRY PRISMA SF FACIL MTP671"

	135
	131635
	30,00
	UN
	
	3.910,00
	117.300,00

	NOTEBOOK I3 14ª GERAÇÃO - - <P>TELA 17" PROCESSADOR INTEL CORE I3 14ª GERAÇÃO MEMÓRIA RAM 16GB LPDDR5 5200MHZ ARMAZENAMENTO SSD NVME 512GB M.2 2280 INTERFACE GRÁFICA INTEL UHD GRAPHICS SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 HOME 64 BITS TELA 17" IPS LCD RESOLUÇÃO WQXGA 2560X1600 COBERTURA DCI-P3 99% WIRELESS INTEL WI-FI 6 2X2 BLUETOOTH
5.2 LAN 10/100 MBIT VIA ADAPTADOR USB-C PARA RJ45 HDMI SIM USB 2X USB 3.1 USB-C 2X THUNDERBOLT 4 LEITOR DE CARTÕES UFS/MICRO-SD ENTRADA DE FONE SIM RJ45 VIA ADAPTADOR USB-C ALTO-FALANTES 2X 2,0W ESTÉREO DTS:X ULTRA BATERIA 80WH ATÉ 19,5H ADAPTADOR AC BIVOLT WEBCAM SIM MICROFONE EMBUTIDO SIM LEITOR DE DIGITAL SIM CERTIFICAÇÃO MIL-STD-810G ONSCREEN DISPLAY SIM</P>


Total Requisição:	5.088.370,91

[bookmark: 2]	Aos órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, solicita-se o encaminhamento de manifestação formal no e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br, contendo as seguintes informações/documentos:
a) Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência;
b) Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);
c) Endereço do local de entrega;
d) Concordância com o objeto a ser licitado;
e) Documento formal contendo aprovação da autoridade competente.
Ainda, fica definido:
a) Número máximo de participantes, em conformidade com a capacidade de gerenciamento: 02. Devido ao nosso município não possuir quadro de pessoal suficiente para manejar grandes quantidades extras de Atas de Registros de Preços.
b) Não serão aceitos quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens, uma vez que nossos orçamentos já estão prontos e atrasará o lançamento da licitação, podendo acarretar em falta do material ao município.
b.1) em caso de manifestação de mais de 02 municípios, a escolha será por ordem cronológica da manifestação.
O prazo limite para envio da manifestação será de 8 (oito) dias úteis a contar da data da publicação.
Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br.

Porto Belo/SC, 03 de setembro de 2026.





Priscila Amâncio Brito Luiz 
Secretária de Administração
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