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MUNICÍPIO DE PORTO BELO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP Nº 075/2026 - PMPB

[bookmark: _Toc1.0]O Município de Porto Belo, inscrito no CNPJ nº 82.575.812/0001-20, com base no art. 86 da Lei nº 14.133/2021, vem a público convidar órgãos interessados a participar de processo licitatório com o procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços – SRP para aquisição do(s) seguinte(s) objeto(s) a seguir discriminado(s): 

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	127815
	100,00
	UN
	
	72,52
	7.252,00

	AVENTAL DE RASPA DE COURO COM MANGAS ACOPLADAS: VESTIMENTA TIPO AVENTAL- PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES - AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA, MANGAS ACOPLADAS, ELÁSTICO NAS COSTAS, ELÁSTICOS DE AJUSTE NO PUNHO, GOLA COM FECHAMENTO EM VELCRO, TIRAS EM RASPA NA CINTURA E FIVELA PARA AJUSTES. COR: CINZA. APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	2
	127816
	100,00
	UN
	
	78,31
	7.831,00

	AVENTAL DE RASPA DE COURO TIPO BARBEIRO: VESTIMENTA TIPO AVENTAL- PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES - AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA, ELÁSTICO NAS COSTAS, TIRAS EM RASPA NA CINTURA E FIVELA PARA AJUSTES. COR: CINZA. APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	3
	127817
	400,00
	UN
	
	9,22
	3.688,00

	AVENTAL IMPERMEÁVEL : VESTIMENTA TIPO AVENTAL- PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA- AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, COM TIRAS SOLDADAS ELETRÔNICAMENTE, SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA COM FIVELA PLÁSTICA, ACABAMENTO NAS LATERAIS POR SOLDA ELETRÔNICA. CORES: AMARELA. TAMANHOS: 1,00M X 0,70CM; 1,20CM X 0,70M E 1,40CM X 0,70CM; 1,60M X 70CM. APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	4
	127818
	400,00
	UN
	
	9,66
	3.864,00

	AVENTAL IMPERMEÁVEL: VESTIMENTA TIPO AVENTAL- PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA- AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM VINIL LAMINADO 100%, TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE, SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA COM FIVELA PLÁSTICA PARA FECHAMENTO, ACABAMENTO NAS LATERAIS POR SOLDA ELETRÔNICA. CORES: TRANSPARENTE APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	5
	127819
	500,00
	UN
	
	17,01
	8.505,00

	AVENTAL IMPERMEÁVEL DE PVC: VESTIMENTA TIPO AVENTAL - PROTEÇÃO DO TRONCO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA. AVENTAL CONFECCIONADO EM TELA SINTÉTICA REVESTIDA DE PVC EM AMBAS AS FACES, SEM COMPONENTES METÁLICOS. PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUIMICA EPI APROVADO PARA TIPO (PB) "6" - VESTIMENTA DE PROTEÇÃO PARCIAL QUÍMICA COM PROTEÇÃO LIMITADA CONTRA LÍQUIDOS QUÍMICOS, PARA A ISO 16602:2007. II) DESEMPENHOS APRESENTADOS: A. NÍVEL "1" NO ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO TRAPEZOIDAL, QUE VARIA DE 1 A 6, SENDO 6 O MELHOR RESULTADO; B. PENETRAÇÃO A LÍQUIDOS: 3 - ÁCIDO SULFÚRICO 30%, 3 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO 10%, 3 - 1-BUTANOL; 3 - ORTOXILENO;
3 - ÁCIDO SULFÚRICO 96%, QUE VARIAM DE 0 A 3, SENDO 3 O MELHOR RESULTADO. C. REPELÊNCIA A LÍQUIDOS: 3 - ÁCIDO SULFÚRICO 30%, 3 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO 10%, 3 - 1-BUTANOL; 3 - ORTOXILENO; 3 - ÁCIDO SULFÚRICO 96%. COR: BRANCO. APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	6
	127820
	500,00
	UN
	
	53,33
	26.665,00

	BOTA DE BORRACHA: BOTA MEIO CANO - TIPO C - PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUIMICA. CALÇADO COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (CALCANHAR) (E) E COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) (SRA). II) SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (FO). III) CALÇADO RESISTENTE AOS SEGUINTES REAGENTES QUÍMICOS: HEPTANO (J); HIDRÓXIDO DE SÓDIO 30% (K); ÁCIDO ACÉTICO (99 ± 1)% (N); SOLUÇÃO DE AMÔNIA (25 ± 1)% (O); PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (30 ± 1)% (P); ISOPROPANOL (Q); HIPOCLORITO DE SÓDIO (13 ± 1)% (R). CORES: BRANCO, PRETA E PRETA COM AMARELO. TAMANHOS 34 AO 47 NAS CORES BRANCO E PRETO APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	7
	131728
	400,00
	UN
	
	38,61
	15.444,00

	BOTA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM BORRACHA FLEXÍVEL COM CANO LONGO DE NO MINIMO 33CM E CABEDAL VULCANIZADO EM BORRACHA; POSSUI SOLADO ANTIDERRAPANTE; CARACTERÍSTICAS E APLICABILIDADE: PROTEÇÃO DOS PÉS NOS TRABALHOS EM LUGARES ÚMIDOS E LAMACENTOS; RECOMENDADA PARA O USO NA ÁREA DE EXPLORAÇÃO DE MINAS DE CARVÃO E MINÉRIOS, CONSTRUÇÃO CIVIL, AGRO-INDÚSTRIA, PECUÁRIA, CONSTRUÇÃO CIVIL E INDÚSTRIAS EM GERAL; QUALQUER RASGO, DANO FÍSICO OU AVARIA DEVE SE TROCAR IMEDIATAMENTE. CORES: BRANCO E PRETO. QUALQUER RASGO, DANO FÍSICO OU AVARIA DEVESE TROCAR IMEDIATAMENTE. TAMANHOS DO 33 AO 47. APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.

	8
	127821
	500,00
	UN
	
	123,44
	61.720,00

	CALÇADO BAIXO - TIPO A: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUE ELÉTRICOS. CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO CALÇADO BAIXO (SAPATO), CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, COM BIQUEIRA TERMOPLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, PARA USO ELETRICISTA. TAMANHOS 34 AO 47 NA COR PRETO APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CALÇADO BAIXO - TIPO A: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUARIO IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES - CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO CALÇADO BAIXO, CABEDAL CONFECCIONADO EM MATERIAL TÊXTIL DE ALTA PERFORMANCE, FORRO EM MATERIAL TÊXTIL, FECHAMENTO ATRAVÉS DE ATACADOR, PALMILHA DE MONTAGEM CONFECCIONADA EM MATERIAL NÃO TECIDO, SOLADO POLIURETANO BIDENSIDADE, RESISTENTE À ÓLEOS COMBUSTÍVEIS, BIQUEIRA COMPOSITE. TAMANHOS 34 AO 47 NA COR PRETO APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	9
	131733
	200,00
	UN
	
	79,25
	15.850,00



	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA - PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E PERFURANTES, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO E RESISTENTE AO CORTE , FORRO DE GÁSPEA EM NÃO TECIDO, FORRO LATERAL EM TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO RESINADO COSTURADO PELO SISTEMA STROBEL , BIQUEIRA DE AÇO, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTIVEL. QUALQUER RASGO, DANO FÍSICO OU AVARIA DEVESE TROCAR IMEDIATAMENTE. TAMANHOS DO 33 AO 47. APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.

	10
	127824
	500,00
	UN
	
	59,43
	29.715,00

	CALÇADO DE SEGURANÇA BOTINA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, CONFECCIONADO EM COURO, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BIQUEIRA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO AO CABEDAL, PARA USO DE ELETRICISTA. TAMANHOS 34 AO 47 NA COR PRETO APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	11
	127825
	500,00
	UN
	
	54,58
	27.290,00

	CALÇADO BAIXO - TIPO A - - <p>PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA - CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO SAPATO, FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, CONFECCIONADO EM EVA, SOLETA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, COM PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL. <br>TAMANHOS 34 AO 47 NA COR PRETO<br>APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO</p>

	12
	127826
	500,00
	UN
	
	44,19
	22.095,00

	CAMISETA PROTEÇÃO SOL UV50 + MANGA LONGA: CAMISA TÉRMICA COM PROTEÇÃO UV - CAMISA TÉRMICA PROTEÇÃO SOLAR UV CAMISETA SEGUNDA PELE UV50 (TAMANHO PP, P, M, G, GG, XG G1, G2, G3, G4).

	13
	127827
	500,00
	UN
	
	21,39
	10.695,00

	CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADO REFORÇADA- PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA- CAPA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TELA DE POLIÉSTER REVESTIDA DE PVC, CAPUZ, MANGAS LONGAS, BOTÕES DE PRESSÃO PARA FECHAMENTO FRONTAL, COSTURAS POR SOLDA ELETRÔNICA. CALÇA DE CHUVA EM PVC FORRADO REFORÇADA - PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA. CALÇA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIÉSTER, TIPO PIJAMA E CORDÃO DE POLIÉSTER NA CINTURA PARA AJUSTE. TAMANHOS P, M, G, GG, EXG, XXG, G1, G2, G3, G4 APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	14
	127828
	300,00
	UN
	
	21,54
	6.462,00

	CHAPÉU DE SEGURANÇA TIPO PESCADOR COM PROTEÇÃO UVA/UVB - CHAPÉU CONFECIONADO PARA BLOQUEAR OS RAIOS SOLARES DIRETOS, AJUDANDO A PREVENIR QUEIMADURAS, INSOLAÇÃO E DESCONFORTOS CAUSADOS PELO CALOR INTENSO. TECIDO LEVE E RESPIRÁVEL PARA MAIOR CONFORTO, ABA AMPLA PARA SOMBRA COMPLETA NO ROSTO, FLAP TRASEIRO REMOVÍVEL PARA PROTEGER A NUCA, PROTEÇÃO REFORÇADA UV

	15
	127829
	100,00
	CONJ
	
	99,00
	9.900,00

	KIT CAPACETE CONJUGADO - CAPACETE DE PROTEÇÃO COM PROTETOR AURICULAR ACOPLADO E COM VISEIRA DE PROTEÇÃO-PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRACHOQUE ELÉTRICOS. O CAPACETE DE SEGURANÇA, EQUIPADO COM PROTETOR AUDITIVO DE 18 DB E PROTETOR FACIAL DE 8 EM NYLON. CORES: BRANCO, AMARELO, AZUL, CINZA, LARANJA, MARROM, VERDE E VERMELHA APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	16
	127830
	100,00
	CONJ
	
	124,47
	12.447,00

	KIT CAPACETE CONJUGADO - CAPACETE DE PROTEÇÃO COM PROTETOR AURICULAR ACOPLADO E COM VISEIRA DE PROTEÇÃO EM ACRILICO- PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRACHOQUE ELÉTRICOS. O CAPACETE DE SEGURANÇA, EQUIPADO COM PROTETOR AUDITIVO DE 18 DB E PROTETOR FACIAL VISEIRA ACRILICA. CORES: BRANCO, AMARELO, AZUL, CINZA, LARANJA, MARROM, VERDE E VERMELHA APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	17
	127831
	200,00
	UN
	
	52,19
	10.438,00

	CAPACETE DE SEGURANÇA - - <p>Capacete de segurança - Proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos com suspensão de catraca - Capacete de segurança Classe B, com casco de aba frontal tipo II, moldado em polietileno de alta densidade na versão sem ventilação. Suspensão com quatro ou seis pontos de fixação, confeccionada com duas ou três tiras de tecido, carneira em polietileno de alta densidade, com regulagem através das suspensões Ajuste Simples, Catraca, Ajuste Fácil ou Secure Fit. Possui tira de absorção de suor removível, lavável e substituível, fixada à carneira através de 6 pontos. O casco possui duas fendas laterais, podendo acomodar abafadores e viseiras. O capacete possui a opção de utilizar uma tira jugular acoplada ao casco, através de dois ou três orifícios nas versões elástica ou em tecido. O casco possui a opção da tira refletiva, impressão de logo, suporte para lanterna/lâmpada e indicador de vida útil. Cores: branco, amarelo, azul claro, azul escuro, cinza, verde, laranja, vermelho, marrom, bege e preto.</p>

	18
	127832
	300,00
	UN
	
	16,09
	4.827,00

	COLETE REFLETIVO: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS - FRIO, PARA TEMPERATURA AMBIENTE ACIMA DE -5ºC- COLETE DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE POLIÉSTER RESINADO. TAMANHOS: TAMANHOS M, G, GG, EXG, XXG, G1, G2 E G3 APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	19
	127833
	300,00
	UN
	
	45,36
	13.608,00

	COLETE REFLETIVO: COLETE CONFECIONADO TECIDO 100% ALGODÃO - SARJA, COM 03 LINHAS DE FAIXAS REFLETIVAS. COSTURAS REFORÇADAS, BOLSO COM ZIPER TAMANHOS: TAMANHOS M, G, GG, EXG, XXG, G1

	20
	127834
	200,00
	UN
	
	7,69
	1.538,00

	CREME PROTETOR DE SEGURANÇA: PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE PRODUTOS QUÍMICOS (TOLUENO, XILENO, BENZINA, QUEROSENE, AGUARRÁS, THINNER, METILETILCETONA, GASOLINA, ÓLEO MINERAL, ÓLEO DIESEL, ACETONA, PÓS EM GERAL, PERCLOROETILENO, CLORETO DE METILENO, TINTAS, ADESIVOS, ÁCIDO FOSFÓRICO DILUÍDO A 15%, ÁCIDO CLORÍDRICO DILUÍDO A 15%, ÁCIDO SULFÚRICO DILUÍDO A 15%, ÁCIDO ACÉTICO DILUÍDO A 10%, HIDRÓXIDO DE SÓDIO DILUÍDO A 10%) - CREME PROTETOR DE SEGURANÇA, GRUPO 2, SÓLIDO DE CONSISTÊNCIA CREMOSA, DE COR BRANCA E DE ODOR PERFUMADO. APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	21
	127835
	400,00
	UN
	
	177,12
	70.848,00



	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	VESTIMENTA TIPO JAPONA IMPERMEÁVEL: PROTEÇÃO DO CRÂNIO, TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. JAPONA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON EMBORRACHADO, UMA FACE EM POLIAMIDA E A OUTRA EM PVC, EMENDAS ATRAVÉS DE COSTURAS IMPERMEABILIZADAS, FORRADA COM MANTA ACRÍLICA, FECHAMENTO FRONTAL, CAPUZ FIXO, AJUSTADO POR CADARÇO COM REGULADOR E PONTEIRAS EM PVC, PUNHOS AJUSTADOS COM ELÁSTICO, VENTILAÇÃO ATRAVÉS DE FUROS COBERTOS POR PALA NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR DO TÓRAX. CORES: PRETO E AMARELO TAMANHOS P, M, G, GG, EXG, XXG APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	22
	127836
	100,00
	CONJ
	
	168,16
	16.816,00

	VESTIMENTA TIPO JARDINEIRA IMPERMEÁVEL: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA - JARDINEIRA DE SEGURANÇA PARA SANEAMENTO, CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO PLASTIFICADO COM PVC EM AMBAS AS FACES (TREVIRA), COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, COM SUSPENSÓRIO DO MESMO MATERIAL DA VESTIMENTA COM MEIA ARGOLA PARA AJUSTES, BOTAS DE PVC FORRADAS ACOPLADAS. TAMANHOS P, M, G, GG, EXG, XXG E TAMANHOS LINHA G APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	23
	127837
	100,00
	CONJ
	
	163,35
	16.335,00

	VESTIMENTA TIPO JARDINEIRA IMPERMEÁVEL: PROTEÇÃO DO TRONCO E DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. JARDINEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO DE POLIÉSTER, REVESTIDO EM POLICLORETO DE VINIL (PVC) NA FACE EXTERNA, COM BOLSO INTERNO, DUAS TIRAS DE ELÁSTICO E FIVELAS PLÁSTICAS PARA AJUSTE, COSTURAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE.TAMANHOS P, M, G, GG, EXG, XXG E TAMANHOS LINHA G APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	24
	127838
	400,00
	CONJ
	
	19,02
	7.608,00

	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO) - LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RECOBERTA DE POLIURETANO NA PALMA, PUNHO EM ELÁSTICO. TAMANHOS A DEFINIR NO ATO DA COMPRA APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	25
	127839
	400,00
	PAR
	
	25,32
	10.128,00

	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS E TÉRMICOS: LUVA TIPO B PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO) E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ÁLCOOIS PRIMÁRIOS (A), HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L) E BASES ORGÂNICAS (O) - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS, TIPO "INTERLOCK", TOTALMENTE REVESTIDA EM NITRILA, LISA, PUNHO DE MALHA. TAMANHOS A DEFINIR NO ATO DA COMPRA APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	26
	127840
	200,00
	PAR
	
	289,19
	57.838,00

	LUVA DE MALHA DE AÇO: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CORTES POR FACAS MANUAIS E OBJETOS CORTANTES SIMILARES. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MALHA DE AÇO INOXIDÁVEL, FIO COM DIÂMETRO DE 0,55 MM E ANÉIS COM DIÂMETRO INTERNO DE 2,9 MM E EXTERNO DE 4,0 MM COM PULSEIRA MALHA AÇO INOX PARA FECHAMENTO E AJUSTE NO PUNHO, CURTA, CINCO DEDOS. TAMANHOS CORRESPONDENTES ÀS CORES: MARROM (XXP), VERDE (XP), BRANCA (P), VERMELHA (M), AZUL (G), LARANJA (XG) E VERDE OLIVA (XXG). TAMANHOS A DEFINIR NO ATO DA COMPRA APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	27
	127841
	1.000,00
	PAR
	
	9,54
	9.540,00

	LUVA CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTETICAS: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS - PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUARIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS, 13 GAUGE, REVESTIDA EM NITRILA NA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, PUNHO COM FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAMENTO COM FIBRAS SINTÉTICAS. TAMANHOS A DEFINIR NO ATO DA COMPRA APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	28
	127842
	1.000,00
	PAR
	
	2,93
	2.930,00

	LUVA DE MALHA DE ALGODÃO PIGMENTADA: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS - LUVA TRICOTADA PIGMENTADA TP169NO - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO TRICOTADO DE ALGODÃO COM POLIÉSTER 4 FIOS, GRAMATURA DE 700 G/M², PUNHO ELÁSTICO, COM PIGMENTOS DE PVC LOCALIZADO NA PALMA E PONTA DOS DEDOS. CORES : PRETO E BRANCO APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	29
	127843
	300,00
	PAR
	
	2,62
	786,00

	LUVA DE NYLON: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO). LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E FIOS DE FIBRA DE VIDRO, COM REVESTIMENTO DUPLO EM BORRACHA NITRÍLICA NA FACE PALMAR E EXTREMIDADE DOS DEDOS. PUNHO EM POLIETILENO E ELASTANO, COM ACABAMENTO EM OVERLOQUE. TAMANHOS A DEFINIR NO ATO DA COMPRA APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	30
	127844
	200,00
	PAR
	
	3,86
	772,00

	LUVA DE NYLON COM ELASTANO: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTE TÉRMICO CALOR DE CONTATO. LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM NÁILON, BANHO DUPLO EM NITRÍLICO, PALMA ANTIDERRAPANTE, PUNHO EM ELÁSTICO. TAMANHOS A DEFINIR NO ATO DA COMPRA APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	31
	127845
	500,00
	PAR
	
	20,63
	10.315,00

	LUVA DE PROTEÇÃO: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM REVESTIMENTO NITRÍLICO COMPLETO (PALMA, DORSO E DEDOS), PUNHO TRICOTADO COM POLIETILENO E ELASTANO. COM ACABAMENTO RUGOSO E ADERÊNCIA A SUPERFÍCIES LISAS E/OU LUBRIFICADAS. TAMANHOS A DEFINIR NO ATO DA COMPRA APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	32
	127846
	1.000,00
	PAR
	
	8,28
	8.280,00

	LUVA DE SEGURANÇA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO). LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL, COM BANHO EM LÁTEX NATURAL NA PALMA, DEDOS E DORSO DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO, ACABAMENTO EM OVERLOQUE TAMANHOS A DEFINIR NO ATO DA COMPRA APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	33
	127847
	500,00
	PAR
	
	11,07
	5.535,00



	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	LUVA DE SEGURANÇA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO) - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTÉTICAS, 13 "GAUGE", REVESTIDA EM NITRILA NA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, PUNHO COM FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAMENTO COM FIBRAS SINTÉTICAS. TAMANHOS A DEFINIR NO ATO DA COMPRA APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	34
	127848
	300,00
	PAR
	
	12,47
	3.741,00

	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES TÉRMICO E MECÂNICOS: PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS- PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES- LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS, GAUGE 10, REVESTIDA COM BORRACHA VULCANIZADA NA PALMA, PUNHO COM FIBRAS ELÁSTICAS E ACABAMENTO COM FIBRAS SINTÉTICAS. TAMANHOS A DEFINIR NO ATO DA COMPRA APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	35
	127849
	300,00
	PAR
	
	16,68
	5.004,00

	LUVA DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES MECÂNICOS: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM VAQUETA ENTRE OS DEDOS POLEGAR, INDICADOR, MÉDIO E ANELAR, REFORÇO EM VAQUETA NA PALMA, ELÁSTICO NO DORSO PARA AJUSTE. TAMANHOS A DEFINIR NO ATO DA COMPRA APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	36
	131349
	200,00
	PR
	
	5,67
	1.134,00

	LUVA TIPO "A" - - <P>PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO), CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ÁLCOOIS PRIMÁRIOS (A), AMINAS (G), (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS, OXIDANTES (M), ÁCIDOS ORGÂNICOS (N), BASES ORGÂNICAS (O), PERÓXIDOS (P), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (S) E ALDEÍDOS (T)) E CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS. LUVA DE SEGURANçA CONFECCIONADA EM NáILON COM BANHO TOTAL EM BORRACHA NITRíLICA E NEOPRENE, BANHO NITRíLICO ESPUMOSO ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS.</P>

	37
	127851
	400,00
	PAR
	
	20,70
	8.280,00

	LUVA DE SEGURANÇA PVC: LUVA TIPO B PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONGTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUIMICOS (HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASES INORGÂNICAS (K) E ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L) LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE ALGODÃO, COM PALMA ÁSPERA. COMPRIMENTO DE PUNHOS 25 CM, 35 CM, 45 CM, 60 CM E 70 CM. TAMANHOS A DEFINIR NO ATO DA COMPRA, ASSIM COMO SEU COMPRIMENTO APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	38
	127852
	500,00
	PAR
	
	8,54
	4.270,00

	LUVA EM LÁTEX INDUSTRIAL: PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS, TÉRMICOS, BIOLÓGICOS E UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL E REVESTIMENTO NA FACE PALMAR, PONTA DOS DEDOS E DORSO EM NEOPRENE, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO. TAMANHOS A DEFINIR NO ATO DA COMPRA APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	39
	127853
	500,00
	PAR
	
	11,34
	5.670,00

	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES CONTRA AGENTE TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO) E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (BASE INORGÂNICAS E ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS). LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX), CINCO DEDOS, SEM REVESTIMENTO INTERNO, ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR, NOS DEDOS E NA PONTA DOS DEDOS. TAMANHOS A DEFINIR NO ATO DA COMPRA APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	40
	127855
	500,00
	PAR
	
	4,00
	2.000,00

	LUVA EM LATEX NATURAL: PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS, TÉRMICOS, BIOLÓGICOS E UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA - LUVA TIPO "A" PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E CORTANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO) E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ÁLCOOIS PRIMÁRIOS (A), BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS, OXIDANTES (M), BASES ORGÂNICAS (O), PERÓXIDOS (P) E ALDEÍDOS (T)), CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, RELEVO ANTIDERRAPANTE NA PALMA E PONTA DOS DEDOS, DETALHES DE RANHURAS NO PUNHO. TAMANHOS A DEFINIR NO ATO DA COMPRA APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	41
	127857
	400,00
	PAR
	
	5,68
	2.272,00

	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS: LUVA TIPO B PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (ÁLCOOIS PRIMÁRIOS (A), BASES INORGÂNICAS (K), ÁCIDOS MINERAIS INORGÂNICOS (L), BASES ORGÂNICAS (O)- LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICO, COM ACABAMENTO INTERNO LISO E PALMA ANTIDERRAPANTE. TAMANHOS A DEFINIR NO ATO DA COMPRA APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	42
	127858
	300,00
	PAR
	
	43,77
	13.131,00

	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE). LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO COM TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SILICONE, FORRAÇÃO DESCARTÁVEL, COM UMA CAMADA EM FIBRA DE POLIÉSTER E UMA CAMADA DE TECIDO DE ALGODÃO, MODELO DOIS DEDOS (MÃO DE GATO), REFORÇO EM ARAMIDA, COSTURAS EM PARA-ARAMIDA. COMPRIMENTOS: 45 CM E 60 CM. TAMANHOS A DEFINIR NO ATO DA COMPRA APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	43
	127859
	300,00
	PAR
	
	96,06
	28.818,00

	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS ( PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS) - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SILICONE, MODELO MÃO DE GATO COM RANHURAS, PUNHO RETO. TAMANHOS A DEFINIR NO ATO DA COMPRA APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	44
	127860
	1.000,00
	CX
	
	23,23
	23.230,00



	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, TIPO 1, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, LISA, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, COM PÓ. TAMANHOS A DEFINIR NO ATO DA COMPRA APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	45
	127861
	500,00
	PAR
	
	17,79
	8.895,00

	LUVAS EM LÁTEX: PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA- LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, LISA NA FACE DORSAL E PUNHO. TAMANHOS A DEFINIR NO ATO DA COMPRA APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	46
	127862
	100,00
	UN
	
	12,35
	1.235,00

	MACACÃO DE SEGURANÇA: PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA. MACACÃO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM NÃOTECIDO DE FIBRA DE POLIPROPILENO, FECHAMENTO FRONTAL EM ZÍPER E COM ELÁSTICO NO CAPUZ, CINTURA, TORNOZELOS E PUNHOS. TAMANHOS A DEFINIR NO ATO DA COMPRA APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	47
	127863
	100,00
	UN
	
	28,86
	2.886,00

	MANGOTE TÉRMICO: PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE) E CONTRA UMIDADE PROVENIENTES DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA- MANGOTE PARA PROTEÇÃO DO BRAÇO E DO ANTEBRAÇO CONTRA AGENTES TÉRMICOS, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMA, IMPERMEABILIZADO E COSTURAS EM LINHA DE ARAMIDA. TAMANHOS A DEFINIR NO ATO DA COMPRA APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	48
	127864
	500,00
	UN
	
	1,36
	680,00

	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF1: - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUARIO CONTRA POEIRAS E NÉVOAS PFF1. RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, CLASSE PFF1 (S), EM TNT E POLIÉSTER, FORMATO DOBRÁVEL, SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO. APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	49
	127865
	400,00
	UN
	
	1,46
	584,00

	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS. RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS CLASSE PFF2, TNT E POLIÉSTER, FORMATO DOBRÁVEL, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO. APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	50
	127866
	2,00
	UN
	
	103,50
	207,00

	MÁSCARA DE SOLDA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO: - <p>PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES, LUMINOSIDADE INTENSA E RADIAÇÕES PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM. MÁSCARA DE SOLDA DE SEGURANÇA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO; MOLDURA EXTERNA FRONTAL REFLETIVA; FILTRO DE LUZ COM FUNCIONAMENTO ELETRÔNICO AUTOMÁTICO TONALIDADES FIXAS E VARIÁVEIS, COM TROCA DE BATERIAS; SUSPENSÃO COM SISTEMA DE CATRACA BASCULANTE AJUSTÁVEL AO DIÂMETRO DA CABEÇA DO USUÁRIO, COM AJUSTE DE ALTURA, FIXADA ATRAVÉS DE PARAFUSO PLÁSTICO COM FRICÇÃO. MÁSCARA DE SOLDA E MOLDURA EXTERNA REFLETIVA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO NYLON POLIAMIDA; FILTRO DE LUZ PARA PROTEÇÃO DA RADIAÇÃO DE LUZ VISÍVEL COMPOSTO DE LÂMINAS DE VIDRO SOBREPOSTAS, ELEMENTOS POLARIZADORES DE CRISTAL LÍQUIDO E FILTRO DE INTERFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO ULTRA VIOLETA E INFRA VERMELHO MONTADOS EM CASSETE DE MATERIAL PLÁSTICO, CARNEIRA CONFECCIONADA EM NYLON POLIAMIDA COM AJUSTES DE ALTURA E DIÂMETRO DA CABEÇA; PLACAS DE PROTEÇÃO EXTERNA E INTERNA DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO. A MÁSCARA DE SOLDA PODE SER UTILIZADA COM CAPACETE 3M ATRAVÉS DE UM SUPORTE CONSTITUÍDO EM PLÁSTICO ABS.<br>APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO</p>

	51
	127867
	400,00
	PCT
	
	9,52
	3.808,00

	MÁSCARA DESCARTÁVEL: MÁSCARA TRIPLA COM ELASTICO CAIXA 50 UNIDADES - MASCARA TRIPLA COM ELASTICO CAIXA 50 UNIDADES- MÁSCARA DESCARTÁVEL COM TRIPLA CAMADA EM TNT POLIPROPILENO, SENDO CAMADAS EXTERNAS COM GRAMATURA DE 20G/M² SPUNBOND E CAMADA INTERNA EM 50 G/M² SMMMS, CONFERINDO BFE>95%.

	52
	127868
	300,00
	UN
	
	5,33
	1.599,00

	ÓCULOS DE SEGURANÇA: - <p>PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U), E, NO CASO DA LENTE CINZA, CONTRA LUZ INTENSA- ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDOS DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO COM UM PINO CENTRAL E DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES PARA O ENCAIXE DE LENTE DE POLICARBONATO INCOLOR, CINZA (FUMÊ), AMARELO (ÂMBAR) OU VERDE, COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL CONFECCIONADOS DO MESMO MATERIAL E INJETADOS EM UMA ÚNICA PEÇA, COM UM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA O ENCAIXE NO ARCO. O ARCO POSSUI PROTEÇÃO SUPERIOR NAS BORDAS. HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO (POM) COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PINOS PLÁSTICOS E SEMI-HASTE COM UM PINO EM UMA DAS EXTREMIDADES QUE SE ENCAIXA NA SEMI-HASTE ANTERIOR E PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO.<br>COR A DEFINIR NO ATO DA COMPRA <br>APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO</p>

	53
	127869
	200,00
	UN
	
	4,10
	820,00

	- ÓCULOS DE SEGURANÇA - <p>PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES; CONTRA RAIO ULTRAVIOLETA (U6); NO CASO DAS LENTES INCOLOR COM REVESTIMENTO EXTERNO DE FILME PRATEADO, CINZA, CINZA COM TRATAMENTO, CINZA COM REVESTIMENTO EXTERNO DE FILME PRATEADO E VERDE ESCURO, CONTRA LUZ INTENSA (L); E, AINDA, NO CASO DA LENTE VERDE ESCURO, CONTRA RAIO INFRAVERMELHO (R3) E CONTRA SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES (W5). ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO CONFECCIONADO EM NÁILON PRETO COM PROTEÇÃO SUPERIOR NAS BORDAS, PINO CENTRAL E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE UTILIZADOS PARA O ENCAIXE DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR, CINZA E VERDE ESCURO COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADA DO MESMO MATERIAL COM UM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE DO ARCO, HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E SEMIHASTE COM UM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES QUE SE ENCAIXA NA SEMI-HASTE ANTERIOR E PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO.<br>COR A DEFINIR NO ATO DA COMPRA<br>APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO</p>

	54
	127870
	400,00
	UN
	
	3,78
	1.512,00



	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	ÓCULOS DE SEGURANÇA :: - <p> PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES, NO CASO DAS LENTES INCOLOR E CINZA, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA(U6), NO CASO DE LENTE CINZA , CONTRA LUZ INTENSA (L3) E NO CASO DA LENTE VERDE ESCURO, CONTRA SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES (W5)- ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO CONFECCIONADO EM NÁILON PRETO COM PROTEÇÃO SUPERIOR NAS BORDAS, PINO CENTRAL E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE UTILIZADOS PARA O ENCAIXE DE VISOR CONFECCIONADO EM POLICARBONATO DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR, CINZA E VERDE ESCURO COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADA DO MESMO MATERIAL COM UM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE DO ARCO, HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E SEMIHASTE COM UM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES QUE SE ENCAIXA NA SEMI-HASTE ANTERIOR E PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO.<br>COR A DEFINIR NO ATO DA COMPRA<br>APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO</p>

	55
	127871
	400,00
	UN
	
	3,92
	1.568,00

	ÓCULOS DE SEGURANÇA: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOX DE PARTICULOS VOLANTES; CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA(U6), NO CASO DAS LENTES INCOLORES; CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E LUZ INTENSA (L3), NO CASO DAS LENTES CINZA. ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDO DE ARCO DE NÁILON PRETO COM CANALETA COM UM PINO CENTRAL E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE, VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR E CINZA COM PONTE E MEIA PROTEÇÃO LATERAL INJETADA NA MESMA PEÇA COM UM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA O ENCAIXE NO ARCO, DUAS HASTES NA ALTURA DO NARIZ PARA ENCAIXE DE APOIO NASAL DE BORRACHA PRETA, HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO COMPOSTA DE TRÊS PEÇAS: SUPORTE QUE POSSUI UMA FENDA EM UMA DAS EXTREMIDADES QUE É FIXADA AO ARCO ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO, SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES FIXADAS AO SUPORTE DESCRITO ANTERIORMENTE POR MEIO DE ENCAIXE (ESTE SUPORTE PERMITE O AJUSTE DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DA HASTE) E SEMI-HASTE QUE SE ENCAIXA NA SEMI-HASTE ANTERIOR E PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO. COR A DEFINIR NO ATO DA COMPRA APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	56
	127872
	400,00
	UN
	
	8,02
	3.208,00

	ÓCULOS DE SEGURANÇA DE SOBREPOSIÇÃO: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E, NO CASO DO VISOR CINZA, CONTRALUZ INTENSA (L4). ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO DISPONÍVEL NAS CORES INCOLOR E CINZA COM MEIA BORDA SUPERIOR E APOIO NASAL INJETADOS NA MESMA PEÇA, HASTES DO TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO COM SEIS FENDAS PARA VENTILAÇÃO E FIXADAS À ARMAÇÃO POR MEIO DE PINOS PLÁSTICOS. COR A DEFINIR NO ATO DA COMPRA APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	57
	127873
	100,00
	PAR
	
	27,07
	2.707,00

	PERNEIRA SINTÉTICA: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES - PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO POR COSTURA DE SOLDA ELETRÔNICA, TRÊS TALAS FRONTAIS EM AÇO REVESTIDAS COM POLIPROPILENO. APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	58
	127874
	400,00
	UN
	
	25,13
	10.052,00

	PROTETOR AUDITIVO ABAFADOR: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15 - PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO POR DOIS ABAFADORES, APRESENTANDO ALMOFADAS DE VEDAÇÃO E ESPUMA NO SEU INTERIOR. POSSUI DUAS HASTES EM PLÁSTICO QUE SE ENCAIXAM NO ARCO E NA CONCHA. ATENUAÇÃO MÍNIMO 18DB. APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	59
	127875
	500,00
	UN
	
	1,96
	980,00

	PROTETOR AUDITIVO INTRA-AURICULAR - PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUARIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR15. PROTETOR AUDITIVO DO TIPO INSERÇÃO PRÉ-MOLDADO, DE SILICONE NA COR LARANJA, COM CORDÃO E TAMANHO ÚNICO. CORDÃO NAS CORES LARANJA, AMARELA, AZUL, VERDE, VERMELHA, BRANCA. ATENUAÇÃO MÍNIMO 19DB. APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	60
	127876
	800,00
	UN
	
	16,98
	13.584,00

	PROTETOR SOLAR FPS60 COM REPELENTE CONTRA INSETOS: PROTETOR SOLAR FPS60 COM REPELENTE CONTRA INSETOS COM PROTEÇÃO UVB E UVA COM FRASCO DE 120 ML E COM VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS. APRESENTAR REGISTRO ANVISA.

	61
	127877
	400,00
	UN
	
	56,33
	22.532,00

	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA UM QUARTO FACIAL COM FILTRO: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE GASES E VAPORES, QUANDO UTILIZADO COM FILTROS QUÍMICOS- RESPIRADORES PURIFICADORES DE AR TIPO PEÇA UM QUARTO FACIAL, COM CORPO CONFECCIONADO, EM ELASTÔMERO LARANJA, COM BORDA INTERNA. A PARTE FRONTAL DA PEÇA POSSUI DUAS ABERTURAS: NA ABERTURA LOCALIZADA NA PARTE CENTRAL, É FIXADO UM DISPOSITIVO PLÁSTICO CINZA CLARO, DOTADO DE 01 (UMA) VÁLVULA DE EXALAÇÃO EM SUA PARTE DIANTEIRA E DE UMA TAMPA DE MESMA COR, COM ENCAIXE TIPO PRESSÃO; NA ABERTURA LOCALIZADA NA PARTE CENTRO INFERIOR, É ENCAIXADO UM SUPORTE PLÁSTICO CINZA CLARO, DOTADO DE 01 (UMA) VÁLVULA DE INALAÇÃO EM SUA PARTE TRASEIRA E DE 01 (UMA) ROSCA EXTERNA EM SUA PARTE DIANTEIRA, ONDE SÃO ROSQUEADOS OS FILTROS QUÍMICOS. NAS LATERAIS DO CORPO DA PEÇA ESTÃO LOCALIZADAS 04 (QUATRO) ALÇAS, 02 (DUAS) SUPERIORES E 02 (DUAS) INFERIORES, FEITAS DO MESMO MATERIAL QUE CONSTITUI A PEÇA, EM QUE ESTÃO FIXADAS 04 (QUATRO) PRESILHAS PLÁSTICAS PRETAS COM REGULAGEM, ATRAVÉS DAS QUAIS PASSAM AS PONTAS DE 02 (DOIS) TIRANTES ELÁSTICOS PRETOS. APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	62
	127878
	600,00
	UN
	
	178,06
	106.836,00

	FILTRO QUÍMICO PARA AMÔNIA E METILAMINA: FILTRO QUÍMICO PARA RESPIRADORES DE AR TIPO PEÇA UM QUARTO FACIAL APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	63
	127879
	600,00
	UN
	
	48,23
	28.938,00

	FILTRO QUÍMICO PARA VAPORES ORGÂNICOS VO CLASSE 1: FILTRO QUÍMICO PARA RESPIRADORES DE AR TIPO PEÇA UM QUARTO FACIAL APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	64
	127880
	300,00
	PR
	
	48,71
	14.613,00



	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	CALÇADO BAIXO TIPO A :: - <p>PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUARIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA AGENTES TÉRMICOS. CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO SAPATO, FECHADO NA PARTE DO CALCANHAR E NA PARTE SUPERIOR, CONFECCIONADO EM EVA, SOLADO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO COM SOLUÇÃO DE DETERGENTE E PISO DE AÇO COM SOLUÇÃO DE GLICEROL, RESISTENTE AO ISOLAMENTO AO FRIO, À ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIÃO DO SALTO E AO ÓLEO COMBUSTÍVEL, COM PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL.<br>TAMANHOS 34 AO 47 <br>CORES A DEFINIR NO ATO DA COMPRA<br>APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO</p>

	65
	127881
	1.000,00
	PCT
	
	10,95
	10.950,00

	TOUCA DESCARTÁVEL: TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO-TOUCA DESCARTÁVEL FEITA EM POLIPROPILENO NÃO TECIDO, POSSUI FECHAMENTO EM ELÁSTICO DE USO ÚNICO. INDICADA PARA A PROTEÇÃO E PARA REDUZIR A CONTAMINAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS.

	66
	127882
	300,00
	UN
	
	12,19
	3.657,00

	TOUCA ARABE TIPO BONÉ: PROTEÇÃO DO CRANIO E PESCOÇO DO USUARIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES - CAPUZ DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM HELANCA, MODELO ÁRABE COM ABA, FECHAMENTO FRONTAL. COR CINZA APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	67
	127883
	1.000,00
	UN
	
	1,66
	1.660,00

	VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO AVENTAL DESCARTAVEL: AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA - DESCARTÁVEL INTEIRAMENTE CONFECCIONADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) 100% POLIPROPILENO DO TIPO AGULHADO, POR PROCESSO DE COSTURA OVERLOQUE - POSSUI MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO E PRÁTICO FECHAMENTO COM TIRAS.

	68
	127884
	300,00
	UN
	
	15,53
	4.659,00

	VESTIMENTA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.VESTIMENTA DE PROTEÇÃO DO TRONCO TIPO AVENTAL DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM PVC, COMPOSIÇÃO DE 85% POLICLORETO DE VINILA E 15% POLIÉSTER, GRAMATURA DE 0,145G/M², COM FORRO DE POLIÉSTER, COM TIRAS DO MESMO MATERIAL, SOLDADAS ELETRONICAMENTE SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA, COM FIVELA PLÁSTICA DE ENGATE RÁPIDO PARA AJUSTE E FECHAMENTO E ACABAMENTO DAS LATERAIS COM SOLDA ELETRÔNICA. TAMANHOS: 100X70CM, 120X70CM, 140X70CM E 160X70CM. A DENIR NO ATO DA COMPRA APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	69
	127885
	300,00
	UN
	
	7,75
	2.325,00

	VESTIMENTA TIPO AVENTAL: PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA- AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM PVC, ALÇAS PARA SUPORTE NO PESCOÇO E NA LATERAL (CINTURA) FIXADAS COM SOLDA POR RADIOFREQUÊNCIA, EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR COM DOBRAS. TAMANHOS: 0,80 M X 0,70 M; 1,00 M X 0,70 M; 1,10 M X 0,70 M E 1,20 M X 0,70 M. A DENIR NO ATO DA COMPRA APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	70
	127886
	800,00
	UN
	
	12,37
	9.896,00

	REPELENTE DE INSETO SPRAY 200 ML - REPELENTE SPRAY PARA REPELIR MOSQUITOS, PERNILONGOS, BORRACHUDOS, MURIÇOCAS E MOSQUITO DA DENGUE. PROTEÇÃO DE ATÉ 10 HORAS , TESTADO DERMATOLOGICAMENTE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA

	71
	127887
	200,00
	UN
	
	45,76
	9.152,00

	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PISO MOLHADO - AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO ROMHER SÃO UTILIZADAS COMO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COLETIVA NA PREVENÇÃO DE RISCO DE ACIDENTES. SÃO PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR AMARELA, PARA QUE REPRESENTE ATENÇÃO.ELA É PORTÁTIL E COM AVISO DE AMBOS OS LADOS DO CAVALETE, POSSUI GRANDE RESISTÊNCIA À UMIDADE E VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. ALTURA:57CM,LARGURA: 30 CM,PROFUNDIDADE: 44 CM.

	72
	131735
	900,00
	UN
	
	40,51
	36.459,00

	CONE 50 CM EM PVC - CONE DE SEGURANÇA DE ALTA RESISTÊNCIA, CONFECCIONADO EM PVC. DEVIDO A PINTURA SINTÉTICA, OS CONES NÃO PERDEM A COLORAÇÃO COM O PASSAR DO TEMPO, AUMENTANDO ASSIM A SUA DURABILIDADE. COR LARANJA FLUORESCENTE; A DEFINIR NA HORA DA COMPRA.

	73
	131353
	1.000,00
	M
	
	3,14
	3.140,00

	TELA TAPUME DE SINALIZAÇÃO LEVE -TELA TAPUME DE SINALIZAÇÃO 1,20X50M - COMPOSIÇÃO: FIO POLIETILENO 0,24MM / 2X4MM-CORES: LARANJA COM FITAS REFORÇADAS.

	74
	127889
	15,00
	UN
	
	270,67
	4.060,05

	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA QUEDA: PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA. CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA INTEGRADO COM CINTURÃO ABDOMINAL, CONFECCIONADO EM FITA POLIÉSTER NAS CORES AMARELO/PRETO DE 45 E 25 MM, COM 02 (DOIS) PONTOS DE ANCORAGEM PARA RETENÇÃO DE QUEDAS, SENDO UM NA REGIÃO DORSAL E OUTRO NA REGIÃO PEITORAL E POSSUI 02 (DOIS) PONTOS LATERAIS IGUAIS PARA POSICIONAMENTO E 6 (SEIS) FIVELAS DE AJUSTE. EXTENSOR DORSAL OPCIONAL. AS VERSÕES POSSUEM DOIS PONTOS PARA SUSPENSÃO NOS OMBROS, ACOLCHOAMENTO NA REGIÃO DAS PERNAS E/OU DOIS PONTOS DE SUSPENSÃO VENTRAL. APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	75
	127890
	15,00
	UN
	
	180,72
	2.710,80

	TALABARTE COM ABSORVERDOR DE ENERGIA: TALABARTE DE SEGURANÇA MODELO "Y"; FITA TUBULAR ELÁSTICA SANFONADA, CONECTORES MOSQUETÃO CLASSE A COM ABERTURA DE 55MM, CONECTOR CLASSE T COM ABERTURA DE 17 MM, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA, COMPRIMENTO 1,35M, PARA TRABALHO EM ALTURA RETENÇÃO DE QUEDA E MOBILIDADE. APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	76
	127891
	15,00
	UN
	
	224,12
	3.361,80

	TRAVA QUEDAS- DISPOSITIVO TRAVA QUEDAS COM EXTENSOR PARA CORDA DE 12 MM; POSSUI TRAVAS INTERNAS ARREDONDADAS; CONECTOR CLASSE T (ABERTURA DE 17 MM) UTILIZADO NO PONTO DE CONEXÃO DORSAL OU PEITORAL DO CINTURÃO TIPO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL. EXTENSOR FITA DE POLIÉSTER 23 CM. CONECTOR CLASSE T AÇO. APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	77
	127892
	100,00
	UN
	
	43,18
	4.318,00



	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	MOSQUETÃO AÇO OVAL C/ ABERTURA 18 MM E FECHAMENTO EM ROSCA- MATERIAL AÇO CARBONO, CARGA DE RUPTURA 23 KN, TIPO DE TRAVA ROSCA MANUAL, ABERTURA 18 +/- 3 MM PESO APROXIMADAMENTE 0,16 KG-NORMAS ABNT NBR 15.837: 2020. MOSQUETÃO OVAL COM FECHAMENTO EM ROSCA.UTILIZAÇÃO: É USADO COMO COMPONENTE EM UMA INFINIDADE DE SISTEMAS EM TRABALHOS EM ALTURA, SENDO APLICADOS TANTO PARA PESSOAS COMO PARA MATERIAIS. É UM CONECTOR CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO QUE POSSUI DUPLA TRAVA DE SEGURANÇA EM ROSCA. TEM ABERTURA DE 18 +/- 3 MM E CARGA DE RUPTURA DE 23 KN INDICAÇÃO: INDICADO PARA ANCORAGENS, ASCENSÕES, DESCENSÕES E CONEXÃO DE ACESSÓRIOS. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 12,4 CM / LARGURA: 7,9 CM. APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	78
	127893
	100,00
	RL
	
	469,03
	46.903,00

	CORDA PLASMÓDIA NR-18 POLIAMIDA 12 MM P/ TRAVA QUEDAS- ESPECIFICAÇÃO: CONSTITUÍDO EM TRANÇADO TRIPLO E ALMA CENTRAL. TRANÇADO EXTERNO, INTERNO E INTERMEDIÁRIO EM MULTIFILAMENTO DE POLIÉSTER, E ALMA CENTRAL TORCIDA EM MULTIFILAMENTO DE POLIAMIDA. OBS.: CONSTRUÇÃO DOS TRANÇADOS EM MÁQUINA COM 16 E 24 FUSOS. APLICAÇÕES: CABO PARA USO ESPECÍFICO EM CADEIRAS SUSPENSAS E CABO-GUIA DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DE TRAVA-QUEDAS. APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	79
	127894
	30,00
	UN
	
	199,93
	5.997,90

	TALABARTE SIMPLES DE POSICIONAMENTO - TALABARTE DE POSICIONAMENTO; CORDA TRANÇADA POLIAMIDA DE 15 MM; POSSUI REGULADOR EM AÇO INOX; UM CONECTOR CLASSE "T" EM AÇO, COM ABERTURA DE 17 MM; UM CONECTOR CLASSE "B" EM AÇO DO TIPO OVAL COM TRAVA DE ROSCA, ABERTURA DE 18MM; PROTETOR DE CORDA; COMPRIMENTO 1,90 M; CONECTOR CLASSE T AÇO; PROTETOR DE CORDA FIBRA SINTÉTICA 80 CM MOSQUETÃO AÇO, DISPOSITIVO DE GIRO AÇO. APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

	80
	127895
	800,00
	UN
	
	84,44
	67.552,00

	SUPORTE PARA MONITOR QUADRADO COM NÍVEIS DE ALTURA SUPORTE AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO VISUAL. BASE ROBUSTA PARA GARANTIR A ESTABILIDADE DO MONITOR. DESIGN ERGONÔMICO PARA MELHORAR A POSTURA DURANTE O USO. COR PRETO

	81
	127896
	800,00
	UN
	
	105,62
	84.496,00

	APOIO PARA OS PÉS ERGONÔMICO 4 ALTURAS - APOIO PARA PÉS ERGONÔMICO COM QUATRO (4) NÍVEIS DE ALTURAS E AJUSTE DE INCLINAÇÃO-ÂNGULO. PRODUZIDO INTEGRALMENTE EM AÇO OU MADEIRA. COR PRETO VALOR TOTAL DOS ITENS: R$

	82
	131736
	400,00
	UN
	
	163,47
	65.388,00

	BOTINA C/ ELÁSTICO - CONFECCIONADA EM VAQUETA, ELÁSTICO LATERAL, PALMILHA COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL, SOBRE PALMILHA EVA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE, PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO EM LOCAIS ONDE NÃO HAJA RISCOS DE QUEDA DE MATERIAIS E/OU OBJETOS PESADOS E CHOQUE ELÉTRICO, BIQUEIRA DE COMPOSITE. APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E O LAUDO DE CONFORTO VÁLIDO EMITIDO PELO IBTEC, DEVENDO SER DA MESMA REFERÊNCIA INFORMADA NO CA. OBSERVAÇÃO: I) CALÇADO COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (CALCANHAR) (E) E COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) E PISO DE AÇO CONTAMINADO COM GLICEROL (SRC). II) SOLADO RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL(FO). QUALQUER RASGO, DANO FÍSICO OU AVARIA DEVESE TROCAR IMEDIATAMENTE. TAMANHOS DO 33 AO 47. APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.

	83
	131729
	400,00
	UN
	
	169,54
	67.816,00

	BOTINA COM ELASTICO EM COURO VAQUETA HIDROFUGADA, COM BIQUEIRA DE POLIPROPILENO, PALMILHA DE MONTAGEM PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA REMOVIVEL, SOLADO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, NÃO PODENDO SER COSTURADO E/OU BLAQUEADO. DEVERÁ APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇO O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO SENDO QUE DEVERÁ SER APROVADO PARA: CALÇADO COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA AREA DO SALTO (CALCANHAR) (E); COM RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) E PISO DE AÇO CONTAMINADO COM GLICEROL (SRC); CABEDAL RESISTENTE A PENETRAÇÃO E A ABSORÇÃO DE AGUA (WRU); SOLADO RESISTENTE AO OLEO COMBUSTIVEL (FO). QUALQUER RASGO, DANO FÍSICO OU AVARIA DEVESE TROCAR IMEDIATAMENTE. TAMANHOS DO 33 AO 47. APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.

	84
	131737
	300,00
	UN
	
	16,38
	4.914,00

	COLETE REFLETIVO TIPO X CONFECCIONADO EM PVC, FORRADO E ENTRETELA SECCIONADA PARA MAIOR COMODIDADE, DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ONDE O USUÁRIO NECESSITE ESTAR BEM SINALIZADO, EXCELENTE VISIBILIDADE EM CONDIÇÕES DE POUCA OU MUITA LUMINOSIDADE, COM FAIXAS RETRORREFLETIVAS, FECHAMENTO EM VELCRO NA REGIÃO DA CINTURA. ALTA VISIBILIDADE, EXCELENTE SINALIZAÇÃO, COR LARANJA E PRATA. TAMANHOS P, M, G, GG, EXG, XXG, G1.

	85
	131738
	200,00
	UN
	
	11,67
	2.334,00

	CREME PROTETOR DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS CLASSIFICADO COMO GRUPO 3 -ESPECIAL. EFICAZ CONTRA: ÁGUA, TOLUENO, XILENO, BENZINA, QUEROSENE, AGUARRÁS, THINNER, METILETILCETONA/MEK, GASOLINA, ÓLEO MINERAL, ÓLEO DIESEL, ACETONA, PÓS EM GERAL, PERCLOROETILENO, CLORETO DE METILENO, TINTAS (TINTA BASE ÁGUA, TINTA À BASE DE ÓLEO, TINTA BASE SOLVENTE, TINTURA DE JEANS), ADESIVOS (ADESIVO BASE ÁGUA, ADESIVO BASE SOLVENTE) (COLA DE SAPATEIRO, COLA, COLA INSTANTÂNEA), ÁCIDO ACÉTICO 10%, ÁCIDO CLORÍDRICO 15%, ÁCIDO CLORÍDRICO 30%, ÁCIDO FOSFÓRICO 15%, ÁCIDO SULFÚRICO 15%, HIDRÓXIDO DE SÓDIO 10%, HIDRÓXIDO DE SÓDIO 20%, N-HEXANO, NEGRO DE FUMO, LÃ DE VIDRO, MISTURA DE CIMENTO: AREIA E ÁGUA, ARGAMASSA, CAL A 4%, NUJOL, GRAXAS EM GERAL (GRAXA SUJA, GRAXA GRAFITADA, GRAXA SECA), TRICLOROETILENO, CLOROFÓRMIO, ACETATO DE ETILA, FORMALDEÍDO, RESINAS, ÁLCOOL ISOPROPILICO. APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.

	86
	131739
	300,00
	PR
	
	35,26
	10.578,00

	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS - LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RECOBERTA DE POLIURETANO NA PALMA, PUNHO EM ELÁSTICO. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO). TAMANHOS A DEFINIR NO ATO DA COMPRA APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.

	87
	131740
	300,00
	PR
	
	201,77
	60.531,00

	LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SILICONE, MODELO MÃO DE GATO COM RANHURAS, PUNHO RETO. TAMANHOS A DEFINIR NO ATO DA COMPRA APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.

	88
	131741
	900,00
	UN
	
	53,45
	48.105,00



	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	CONE 75CM EM PVC - CONE DE SEGURANÇA DE ALTA RESISTÊNCIA, CONFECCIONADO EM PVC. DEVIDO A PINTURA SINTÉTICA, OS CONES NÃO PERDEM A COLORAÇÃO COM O PASSAR DO TEMPO, AUMENTANDO ASSIM A SUA DURABILIDADE. COR LARANJA FLUORESCENTE; A DEFINIR NA HORA DA COMPRA.

	89
	128462
	900,00
	UN
	
	166,90
	150.210,00

	CONE 95 CM PVC - CONE DE SEGURANÇA DE ALTA RESISTÊNCIA, CONFECCIONADO EM PVC. DEVIDO A PINTURA SINTÉTICA, OS CONES NÃO PERDEM A COLORAÇÃO COM O PASSAR DO TEMPO, AUMENTANDO ASSIM A SUA DURABILIDADE. COR LARANJA FLUORESCENTE; A DEFINIR NA HORA DA COMPRA.

	90
	131742
	15,00
	UN
	
	183,29
	2.749,35

	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA QUEDA: PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA. CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL 4 PONTOS - CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER MULTIFILAMENTOS DE 45 MM E FITA SECUNDÁRIA DE POLIÉSTER DE 25MM.POSSUI QUATRO PONTOS DE CONEXÃO, SENDO UM PONTO PEITORAL POR MEIO DE DUAS ALÇAS PARA ENGATE SIMULTÂNEO DE ANCORAGEM EM POLIÉSTER, UMA MEIA ARGOLA DORSAL EM AÇO E DUAS MEIAS ARGOLAS LATERAIS DE AÇO COMO PONTOS DE CONEXÃO PARA POSICIONAMENTO NA CINTURA. POSSUI CINCO FIVELAS DUPLAS EM AÇO, SENDO DUAS PARA REGULAGEM PEITORAL, DUAS PARA REGULAGEM DAS COXAS E UMA PARA REGULAGEM NA CINTURA. COM ALMOFADA NA CINTURA, ALTURA DE 110MM E 750MM DE COMPRIMENTO. O CINTURÃO DE SEGURANÇA DEVE SER UTILIZADO COM OS SEGUINTES TALABARTES E TRAVA-QUEDAS:1) . TAMANHO A DEFINIR NO ATO DA COMPRA. APRESENTAR O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.


Total Requisição:	1.556.281,90


[bookmark: 2]	Aos órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, solicita-se o encaminhamento de manifestação formal no e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br, contendo as seguintes informações/documentos:
a) Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência;
b) Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);
c) Endereço do local de entrega;
d) Concordância com o objeto a ser licitado;
e) Documento formal contendo aprovação da autoridade competente.
Ainda, fica definido:
a) Número máximo de participantes, em conformidade com a capacidade de gerenciamento: 02. Devido ao nosso município não possuir quadro de pessoal suficiente para manejar grandes quantidades extras de Atas de Registros de Preços.
b) Não serão aceitos quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens, uma vez que nossos orçamentos já estão prontos e atrasará o lançamento da licitação, podendo acarretar em falta do material ao município.
b.1) em caso de manifestação de mais de 02 municípios, a escolha será por ordem cronológica da manifestação.

O prazo limite para envio da manifestação será de 8 (oito) dias úteis a contar da data da publicação.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br.

Porto Belo/SC, 28 de agosto de 2026.


Priscila Amâncio Brito Luiz 
Secretária de Administração
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