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MUNICÍPIO DE PORTO BELO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP Nº 008/2026 - FMEDUCA

O Município de Porto Belo/Fundo Municipal de Educação, inscrito no CNPJ nº 10.721.783/0001-56, com base no art. 86 da Lei nº 14.133/2021, vem a público convidar órgãos interessados a participar de processo licitatório com o procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços – SRP para aquisição do(s) seguinte(s) objeto(s) a seguir discriminado(s):
	
	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	131956
	10,00
	UN
	
	1.562,73
	15.627,30

		BOMBO MARCHING BAND COM COLETE - 14" X 14" + BAQUETAS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BOMBO TIPO MARCHING BAND, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 14" X 14"; CASCO CONFECCIONADO EM MADEIRA, FIBRA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADO AO USO CONTÍNUO; AROS RESISTENTES E APROPRIADOS PARA INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO; PELES ADEQUADAS PARA BOMBO, INSTALADAS E COM SISTEMA DE TENSÃO E AFINAÇÃO; FERRAGENS RESISTENTES, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E DURABILIDADE DURANTE A UTILIZAÇÃO; ACABAMENTO DE BOA QUALIDADE E RESISTÊNCIA; DEVERÁ ACOMPANHAR COLETE/SUPORTE TIPO CARRIER, PRÓPRIO PARA SUSTENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DURANTE A EXECUÇÃO, COM SISTEMA DE AJUSTE; O COLETE DEVERÁ PROPORCIONAR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA DO PESO DO INSTRUMENTO; DEVERÁ ACOMPANHAR 01 (UM) PAR DE BAQUETAS PRÓPRIAS PARA BOMBO, COMPATÍVEIS COM O INSTRUMENTO; PRODUTO NOVO, SEM USO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO; DEVERÁ ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA PERFEITA MONTAGEM E UTILIZAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.




	2
	131957
	10,00
	UN
	
	1.441,75
	14.417,50

		BOMBO MARCHING BAND COM COLETE - 16" X 14" + BAQUETAS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BOMBO TIPO MARCHING BAND, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 16" DE DIÂMETRO X 14" DE PROFUNDIDADE; CASCO CONFECCIONADO EM MADEIRA, FIBRA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADO AO USO CONTÍNUO; AROS RESISTENTES E APROPRIADOS PARA INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO; PELES ADEQUADAS PARA BOMBO, INSTALADAS E COM SISTEMA DE TENSÃO E AFINAÇÃO; FERRAGENS RESISTENTES, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E DURABILIDADE DURANTE A UTILIZAÇÃO; ACABAMENTO DE BOA QUALIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; DEVERÁ ACOMPANHAR COLETE/SUPORTE TIPO CARRIER, PRÓPRIO PARA SUSTENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DURANTE A EXECUÇÃO, COM SISTEMA DE AJUSTE; O COLETE DEVERÁ PROPORCIONAR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E ADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DO PESO DO INSTRUMENTO; DEVERÁ ACOMPANHAR 01 (UM) PAR DE BAQUETAS PRÓPRIAS PARA BOMBO, COMPATÍVEIS COM O INSTRUMENTO; PRODUTO NOVO, SEM USO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO; DEVERÁ ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA PERFEITA MONTAGEM E UTILIZAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.




	3
	131958
	10,00
	UN
	
	1.704,98
	17.049,80

		BOMBO MARCHING BAND COM COLETE - 18" X 14" + BAQUETAS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BOMBO TIPO MARCHING BAND, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 18" DE DIÂMETRO X 14" DE PROFUNDIDADE; CASCO CONFECCIONADO EM MADEIRA, FIBRA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADO AO USO CONTÍNUO; AROS RESISTENTES E APROPRIADOS PARA INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO; PELES ADEQUADAS PARA BOMBO, INSTALADAS E COM SISTEMA DE TENSÃO E AFINAÇÃO; FERRAGENS RESISTENTES, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E DURABILIDADE DURANTE A UTILIZAÇÃO; ACABAMENTO DE BOA QUALIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; DEVERÁ ACOMPANHAR COLETE/SUPORTE TIPO CARRIER, PRÓPRIO PARA SUSTENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DURANTE A EXECUÇÃO, COM SISTEMA DE AJUSTE; O COLETE DEVERÁ PROPORCIONAR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E ADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DO PESO DO INSTRUMENTO; DEVERÁ ACOMPANHAR 01 (UM) PAR DE BAQUETAS PRÓPRIAS PARA BOMBO, COMPATÍVEIS COM O INSTRUMENTO; PRODUTO NOVO, SEM USO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO; DEVERÁ ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA PERFEITA MONTAGEM E UTILIZAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.




	4
	131959
	10,00
	UN
	
	1.582,06
	15.820,60

		BOMBO MARCHING BAND COM COLETE - 20" X 14" + BAQUETAS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BOMBO TIPO MARCHING BAND, COM DIMENSÕES DE 20" DE DIÂMETRO X 14" DE PROFUNDIDADE; CASCO CONFECCIONADO EM MADEIRA, FIBRA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADO AO USO CONTÍNUO; AROS RESISTENTES E APROPRIADOS PARA INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO; PELES ADEQUADAS PARA BOMBO, INSTALADAS E COM SISTEMA DE TENSÃO E AFINAÇÃO; FERRAGENS RESISTENTES, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E DURABILIDADE DURANTE A UTILIZAÇÃO; ACABAMENTO DE BOA QUALIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; DEVERÁ ACOMPANHAR COLETE/SUPORTE TIPO CARRIER, PRÓPRIO PARA SUSTENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DURANTE A EXECUÇÃO, COM SISTEMA DE AJUSTE; O COLETE DEVERÁ PROPORCIONAR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E ADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DO PESO DO INSTRUMENTO; DEVERÁ ACOMPANHAR 01 (UM) PAR DE BAQUETAS PRÓPRIAS PARA BOMBO, COMPATÍVEIS COM O INSTRUMENTO; PRODUTO NOVO, SEM USO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO; DEVERÁ ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA PERFEITA MONTAGEM E UTILIZAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.




	5
	131960
	10,00
	UN
	
	1.708,47
	17.084,70

		BOMBO MARCHING BAND COM COLETE - 22" X 14" + BAQUETAS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BOMBO TIPO MARCHING BAND, COM DIMENSÕES DE 22" DE DIÂMETRO X 14" DE PROFUNDIDADE; CASCO CONFECCIONADO EM MADEIRA, FIBRA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADO AO USO CONTÍNUO; AROS RESISTENTES E APROPRIADOS PARA INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO; PELES ADEQUADAS PARA BOMBO, INSTALADAS E COM SISTEMA DE TENSÃO E AFINAÇÃO; FERRAGENS RESISTENTES, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E DURABILIDADE DURANTE A UTILIZAÇÃO; ACABAMENTO DE BOA QUALIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; DEVERÁ ACOMPANHAR COLETE/SUPORTE TIPO CARRIER, PRÓPRIO PARA SUSTENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DURANTE A EXECUÇÃO, COM SISTEMA DE AJUSTE; O COLETE DEVERÁ PROPORCIONAR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E ADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DO PESO DO INSTRUMENTO; DEVERÁ ACOMPANHAR 01 (UM) PAR DE BAQUETAS PRÓPRIAS PARA BOMBO, COMPATÍVEIS COM O INSTRUMENTO; PRODUTO NOVO, SEM USO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO; DEVERÁ ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA PERFEITA MONTAGEM E UTILIZAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.




	6
	131961
	10,00
	UN
	
	1.923,02
	19.230,20

		CAIXA TENOR COM COLETE - 14" X 12" + BAQUETAS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAIXA TIPO TENOR/MARCHING BAND, COM DIMENSÕES DE 14" DE DIÂMETRO X 12" DE PROFUNDIDADE; CASCO CONFECCIONADO EM MADEIRA, FIBRA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADO AO USO CONTÍNUO; AROS RESISTENTES E APROPRIADOS PARA INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO; PELES ADEQUADAS, INSTALADAS E COM SISTEMA DE TENSÃO E AFINAÇÃO; FERRAGENS RESISTENTES, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E DURABILIDADE; SISTEMA DE ESTEIRA OU CARACTERÍSTICAS SONORAS PRÓPRIAS PARA CAIXA TENOR, CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE; ACABAMENTO DE BOA QUALIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; DEVERÁ ACOMPANHAR COLETE/SUPORTE TIPO CARRIER, PRÓPRIO PARA SUSTENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DURANTE A EXECUÇÃO, COM SISTEMA DE AJUSTE; O COLETE DEVERÁ PROPORCIONAR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E ADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DO PESO; DEVERÁ ACOMPANHAR 01 (UM) PAR DE BAQUETAS PRÓPRIAS E COMPATÍVEIS COM O INSTRUMENTO; PRODUTO NOVO, SEM USO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO; DEVERÁ ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA PERFEITA MONTAGEM E UTILIZAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.




	7
	131962
	10,00
	UN
	
	362,57
	3.625,70

		PAR DE PRATOS 14" EM BRONZE B10, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PAR DE PRATOS, COM DIÂMETRO DE 14" (QUATORZE POLEGADAS); CONFECCIONADOS EM LIGA DE BRONZE B10, CONTENDO APROXIMADAMENTE 10% DE ESTANHO, PROPORCIONANDO BOA RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E QUALIDADE SONORA; PRATOS PRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO EM BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS; ACABAMENTO UNIFORME E RESISTENTE; BOA PROJEÇÃO SONORA E RESPOSTA ADEQUADA PARA APRESENTAÇÕES E ATIVIDADES MUSICAIS; DEVERÃO POSSUIR CORREIAS/ALÇAS APROPRIADAS PARA EMPUNHADURA, QUANDO APLICÁVEL; PRODUTO NOVO, SEM USO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO; DEVERÁ ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA PERFEITA UTILIZAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.




	8
	131963
	10,00
	UN
	
	734,25
	7.342,50

		PAR DE PRATOS 16" EM BRONZE B10, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PAR DE PRATOS, COM DIÂMETRO DE 16" (DEZESSEIS POLEGADAS); CONFECCIONADOS EM LIGA DE BRONZE B10, CONTENDO APROXIMADAMENTE 10% DE ESTANHO; MATERIAL RESISTENTE, COM BOA DURABILIDADE E QUALIDADE SONORA; ACABAMENTO UNIFORME E RESISTENTE; BOA PROJEÇÃO SONORA E RESPOSTA ADEQUADA PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS; DEVERÃO POSSUIR CORREIAS/ALÇAS APROPRIADAS PARA EMPUNHADURA, QUANDO APLICÁVEL; PRODUTO NOVO, SEM USO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO; DEVERÁ ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA PERFEITA UTILIZAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.




	9
	131964
	10,00
	PR
	
	83,36
	833,60

		BAQUETA PARA BOMBO MARCHING BAND 16", COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM BOMBO MARCHING BAND DE 16"; CONJUNTO COMPOSTO POR 01 (UM) PAR DE BAQUETAS; CABO CONFECCIONADO EM MADEIRA, ALUMÍNIO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA; CABEÇA COM MATERIAL APROPRIADO PARA EXECUÇÃO EM BOMBO, PROPORCIONANDO BOA RESPOSTA E QUALIDADE SONORA; COMPRIMENTO E PESO ADEQUADOS À UTILIZAÇÃO EM BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS; BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA USO CONTÍNUO; PRODUTO NOVO, SEM USO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.




	10
	131965
	10,00
	PR
	
	83,36
	833,60

		BAQUETA PARA BOMBO MARCHING BAND 20", COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONJUNTO COMPOSTO POR 01 (UM) PAR DE BAQUETAS; INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM BOMBO MARCHING BAND DE 20"; CABO CONFECCIONADO EM MADEIRA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA; CABEÇA CONFECCIONADA EM MATERIAL APROPRIADO PARA EXECUÇÃO EM BOMBO, PROPORCIONANDO BOA RESPOSTA SONORA; DIMENSÕES, PESO E EQUILÍBRIO ADEQUADOS AO PORTE DO INSTRUMENTO; BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA USO CONTÍNUO; PRODUTO NOVO, SEM USO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO.




	11
	131966
	10,00
	PR
	
	83,36
	833,60

		BAQUETA PARA BOMBO MARCHING BAND 22", COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONJUNTO COMPOSTO POR 01 (UM) PAR DE BAQUETAS; INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM BOMBO MARCHING BAND DE 22"; CABO CONFECCIONADO EM MADEIRA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA; CABEÇA CONFECCIONADA EM MATERIAL APROPRIADO PARA EXECUÇÃO EM BOMBO, PROPORCIONANDO BOA RESPOSTA E PROJEÇÃO SONORA; DIMENSÕES, PESO E EQUILÍBRIO ADEQUADOS AO PORTE DO INSTRUMENTO; BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA USO CONTÍNUO; PRODUTO NOVO, SEM USO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.




	12
	131967
	5,00
	UN
	
	2.485,26
	12.426,30

		SEXTON COM CARRIER E COLETE - 6", 8", 10", 12", 13" E 14", COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONJUNTO COMPOSTO POR 06 (SEIS) TAMBORES, NOS DIÂMETROS DE 6", 8", 10", 12", 13" E 14"; CASCOS CONFECCIONADOS EM MADEIRA, FIBRA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADO AO USO CONTÍNUO; AROS RESISTENTES, PRÓPRIOS PARA INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO; PELES APROPRIADAS PARA PERCUSSÃO, COM SISTEMA QUE PERMITA A REGULAGEM E AFINAÇÃO DOS TAMBORES; FERRAGENS RESISTENTES E ADEQUADAS À UTILIZAÇÃO EM BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS; INSTRUMENTOS COM ACABAMENTO DE BOA QUALIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; DEVERÁ ACOMPANHAR CARRIER/SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO DO CONJUNTO, APROPRIADO PARA FIXAÇÃO DOS SEIS TAMBORES; DEVERÁ ACOMPANHAR COLETE TIPO MARCHING, ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL, DESTINADO À SUSTENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA DO PESO DO CONJUNTO DURANTE A EXECUÇÃO; SISTEMA DE SUPORTE COM REGULAGENS NECESSÁRIAS PARA PROPORCIONAR SEGURANÇA E CONFORTO AO MÚSICO; PRODUTO NOVO, SEM USO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO; DEVERÁ ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA PERFEITA MONTAGEM E UTILIZAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.




	13
	131968
	5,00
	UN
	
	1.816,23
	9.081,15

		TRITON TENOR DRUMS 8"-10"-12", COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONJUNTO COMPOSTO POR TAMBORES COM DIÂMETROS DE 8", 10" E 12"; CASCOS CONFECCIONADOS EM MADEIRA OU MATERIAL DE QUALIDADE EQUIVALENTE, RESISTENTE AO USO CONTÍNUO; ACABAMENTO EXTERNO RESISTENTE E DE BOA DURABILIDADE; AROS METÁLICOS OU EM MATERIAL RESISTENTE; PELE APROPRIADA PARA INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO, COM SISTEMA DE AFINAÇÃO; FERRAGENS RESISTENTES E ADEQUADAS PARA USO EM APRESENTAÇÕES E ENSAIOS; DEVERÁ ACOMPANHAR SUPORTE/COLETE (CARRIER) APROPRIADO PARA SUSTENTAÇÃO DO CONJUNTO DURANTE A EXECUÇÃO, COM SISTEMA DE AJUSTE; PRODUTO NOVO, SEM USO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO; DEVERÁ POSSUIR TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA PERFEITA UTILIZAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.




	14
	131969
	5,00
	UN
	
	1.276,13
	6.380,65

		LIRA DE 27 TECLAS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LIRA COMPOSTA POR 27 (VINTE E SETE) TECLAS; TECLAS CONFECCIONADAS EM METAL, ALUMÍNIO OU MATERIAL EQUIVALENTE, PROPORCIONANDO BOA SONORIDADE E RESISTÊNCIA; AFINAÇÃO ADEQUADA AO PADRÃO MUSICAL DO INSTRUMENTO; ESTRUTURA RESISTENTE E APROPRIADA PARA USO EM BANDAS E FANFARRAS; BOA PROJEÇÃO E DEFINIÇÃO SONORA; DEVERÁ POSSUIR SISTEMA APROPRIADO PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO; ACOMPANHAR 01 (UM) PAR DE BAQUETAS PRÓPRIAS PARA LIRA, COMPATÍVEIS COM O INSTRUMENTO; ACOMPANHAR 01 (UM) TALABARTE PRÓPRIA PARA LIRA, COMPATÍVEL COM O INSTRUMENTO; PRODUTO NOVO, SEM USO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO; DEVERÁ ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA PERFEITA UTILIZAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.




	15
	131970
	10,00
	UN
	
	4.365,54
	43.655,40

		BOMBARDINO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INSTRUMENTO TIPO BOMBARDINO (EUPHONIUM); AFINAÇÃO EM SI BEMOL (BB); CORPO CONFECCIONADO EM LATÃO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE QUALIDADE E RESISTÊNCIA; SISTEMA DE VÁLVULAS COM, NO MÍNIMO, 3 (TRÊS) VÁLVULAS/PISTÕES, EM PERFEITO FUNCIONAMENTO; CAMPANA APROPRIADA AO MODELO DO INSTRUMENTO; ACABAMENTO RESISTENTE E ADEQUADO AO USO CONTÍNUO; BOA PROJEÇÃO E QUALIDADE SONORA; ACOMPANHAR BOCAL COMPATÍVEL COM O INSTRUMENTO; ACOMPANHAR ESTOJO OU CASE APROPRIADO PARA TRANSPORTE E PROTEÇÃO; ACOMPANHAR ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO BÁSICA E UTILIZAÇÃO; PRODUTO NOVO, SEM USO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.




	16
	131971
	10,00
	UN
	
	1.306,63
	13.066,30

		TROMPETE, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INSTRUMENTO TIPO TROMPETE; AFINAÇÃO EM SI BEMOL (BB); CORPO CONFECCIONADO EM LATÃO OU MATERIAL EQUIVALENTE, DE BOA QUALIDADE E RESISTÊNCIA; SISTEMA COM 3 (TRÊS) VÁLVULAS/PISTÕES, COM FUNCIONAMENTO PRECISO; CAMPANA CONFECCIONADA EM MATERIAL METÁLICO APROPRIADO; TUBULAÇÃO RESISTENTE E ADEQUADA AO USO CONTÍNUO; ACABAMENTO DE BOA QUALIDADE E DURABILIDADE; BOA PROJEÇÃO E QUALIDADE SONORA; ACOMPANHAR 01 (UM) BOCAL COMPATÍVEL COM O INSTRUMENTO; ACOMPANHAR ESTOJO OU CASE APROPRIADO PARA TRANSPORTE E PROTEÇÃO; ACOMPANHAR ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO BÁSICA E UTILIZAÇÃO; PRODUTO NOVO, SEM USO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.




	17
	131972
	10,00
	UN
	
	451,74
	4.517,40

		SURDO 30" X 14", COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INSTRUMENTO TIPO SURDO, COM DIMENSÕES DE 30" DE DIÂMETRO X 14" DE PROFUNDIDADE; CASCO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, MADEIRA, AÇO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA; PELES APROPRIADAS PARA INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO; SISTEMA DE TENSÃO E AFINAÇÃO, PERMITINDO A REGULAGEM ADEQUADA DA SONORIDADE; AROS E FERRAGENS RESISTENTES E DURÁVEIS; BOA PROJEÇÃO SONORA E RESPOSTA ADEQUADA PARA ACOMPANHAMENTO RÍTMICO; ACABAMENTO RESISTENTE E APROPRIADO PARA USO CONTÍNUO; PRODUTO NOVO, SEM USO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO; DEVERÁ ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA PERFEITA UTILIZAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.




	18
	131973
	10,00
	UN
	
	4.323,28
	43.232,80

		CORNETA CURTA EM SI BEMOL (BB) NIQUELADA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INSTRUMENTO TIPO CORNETA CURTA; AFINAÇÃO EM SI BEMOL (BB); CORPO CONFECCIONADO EM LATÃO OU MATERIAL METÁLICO EQUIVALENTE, COM ACABAMENTO NIQUELADO; SISTEMA COM 3 (TRÊS) VÁLVULAS/PISTÕES, COM FUNCIONAMENTO PRECISO E ADEQUADO; CAMPANA INTEGRADA AO CORPO DO INSTRUMENTO, CONFORME PADRÃO DO MODELO; BOA PROJEÇÃO E QUALIDADE SONORA; ACABAMENTO RESISTENTE E ADEQUADO AO USO CONTÍNUO; ACOMPANHAR 01 (UM) BOCAL COMPATÍVEL COM O INSTRUMENTO; ACOMPANHAR ESTOJO, CASE OU CAPA APROPRIADA PARA TRANSPORTE E PROTEÇÃO, QUANDO APLICÁVEL; ACOMPANHAR OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA PERFEITA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO BÁSICA; PRODUTO NOVO, SEM USO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ESTABELECIDAS. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.




	19
	131974
	20,00
	UN
	
	28,22
	564,40

		TALABARTE PARA INSTRUMENTO MUSICAL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TALABARTE CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E DURÁVEL, NYLON, COURO SINTÉTICO OU MATERIAL EQUIVALENTE; SISTEMA APROPRIADO PARA SUSTENTAÇÃO E TRANSPORTE DO INSTRUMENTO DURANTE A EXECUÇÃO MUSICAL; POSSUIR REGULAGEM DE COMPRIMENTO, PERMITINDO AJUSTE ADEQUADO AO USUÁRIO; EQUIPADO COM GANCHO, MOSQUETÃO OU SISTEMA DE FIXAÇÃO RESISTENTE, COMPATÍVEL COM O INSTRUMENTO; COSTURAS E FERRAGENS RESISTENTES AO USO CONTÍNUO; PROPORCIONAR SEGURANÇA E CONFORTO DURANTE A UTILIZAÇÃO; ADEQUADO PARA USO EM INSTRUMENTOS DE SOPRO, PERCUSSÃO OU OUTROS INSTRUMENTOS COMPATÍVEIS; PRODUTO NOVO, SEM USO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.




	20
	131975
	20,00
	UN
	
	46,45
	929,00

		MAÇANETA PARA BOMBO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MAÇANETA/BAQUETA PARA BOMBO, APROPRIADA PARA EXECUÇÃO DO INSTRUMENTO; CABO CONFECCIONADO EM MADEIRA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA; CABEÇA REVESTIDA OU CONFECCIONADA EM FELTRO, LÃ, BORRACHA, ESPUMA OU MATERIAL EQUIVALENTE, ADEQUADO PARA PRODUÇÃO SONORA E PROTEÇÃO DA PELE DO INSTRUMENTO; BOA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA USO CONTÍNUO; PESO E DIMENSÕES ADEQUADOS PARA PROPORCIONAR EQUILÍBRIO E CONFORTO DURANTE A EXECUÇÃO; PROPORCIONAR RESPOSTA SONORA ADEQUADA AO INSTRUMENTO; PRODUTO NOVO, SEM USO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO;




	21
	131976
	10,00
	UN
	
	1.432,38
	14.323,80

		TROMBONE DE VARA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INSTRUMENTO TIPO TROMBONE DE VARA; AFINAÇÃO EM SI BEMOL (BB); CORPO CONFECCIONADO EM LATÃO OU MATERIAL METÁLICO EQUIVALENTE, DE BOA QUALIDADE E RESISTÊNCIA; SISTEMA DE VARA DESLIZANTE COM FUNCIONAMENTO SUAVE E PRECISO; CAMPANA CONFECCIONADA EM MATERIAL METÁLICO APROPRIADO; BOA PROJEÇÃO E QUALIDADE SONORA; ACABAMENTO RESISTENTE E ADEQUADO AO USO CONTÍNUO; ACOMPANHAR 01 (UM) BOCAL COMPATÍVEL COM O INSTRUMENTO; ACOMPANHAR ESTOJO, CASE OU CAPA APROPRIADA PARA TRANSPORTE E PROTEÇÃO; ACOMPANHAR ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO BÁSICA E UTILIZAÇÃO; PRODUTO NOVO, SEM USO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.




	22
	131977
	10,00
	UN
	
	3.165,87
	31.658,70

		TROMBONE DE PISTO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INSTRUMENTO TIPO TROMBONE DE PISTO; AFINAÇÃO EM SI BEMOL (BB); CORPO CONFECCIONADO EM LATÃO OU MATERIAL METÁLICO EQUIVALENTE, DE BOA QUALIDADE E RESISTÊNCIA; SISTEMA COM 3 (TRÊS) PISTOS/VÁLVULAS, COM FUNCIONAMENTO SUAVE E PRECISO; CAMPANA CONFECCIONADA EM MATERIAL METÁLICO APROPRIADO; TUBULAÇÃO RESISTENTE E ADEQUADA AO USO CONTÍNUO; BOA PROJEÇÃO E QUALIDADE SONORA; ACABAMENTO RESISTENTE E DE BOA DURABILIDADE; ACOMPANHAR 01 (UM) BOCAL COMPATÍVEL COM O INSTRUMENTO; ACOMPANHAR ESTOJO, CASE OU CAPA APROPRIADA PARA TRANSPORTE E PROTEÇÃO; ACOMPANHAR ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO BÁSICA E UTILIZAÇÃO; PRODUTO NOVO, SEM USO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.




	23
	131978
	10,00
	UN
	
	988,71
	9.887,10

		CLARINETE 17 CHAVES, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INSTRUMENTO TIPO CLARINETE; AFINAÇÃO EM SI BEMOL (BB); SISTEMA COMPOSTO POR 17 (DEZESSETE) CHAVES; CORPO CONFECCIONADO EM RESINA ABS, EBONITE OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA; CHAVES METÁLICAS, RESISTENTES E COM FUNCIONAMENTO PRECISO; SISTEMA DE DIGITAÇÃO PADRÃO PARA CLARINETE; BOA PROJEÇÃO, AFINAÇÃO E QUALIDADE SONORA; ACABAMENTO RESISTENTE E DE BOA DURABILIDADE; ACOMPANHAR BOQUILHA COMPATÍVEL COM O INSTRUMENTO; ACOMPANHAR ABRAÇADEIRA E COBRE-BOQUILHA; ACOMPANHAR PALHETA COMPATÍVEL, QUANDO APLICÁVEL; ACOMPANHAR ESTOJO OU CASE APROPRIADO PARA TRANSPORTE E PROTEÇÃO; ACOMPANHAR ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM, MANUTENÇÃO BÁSICA E UTILIZAÇÃO; PRODUTO NOVO, SEM USO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.




	24
	131979
	10,00
	UN
	
	8.448,31
	84.483,10

		TUBA 3/4 EM SI BEMOL (BB), 3 PISTOS, LAQUEADA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INSTRUMENTO TIPO TUBA 3/4; AFINAÇÃO EM SI BEMOL (BB); SISTEMA COM 3 (TRÊS) PISTOS/VÁLVULAS; CORPO CONFECCIONADO EM LATÃO OU MATERIAL METÁLICO EQUIVALENTE, DE BOA QUALIDADE E RESISTÊNCIA; CAMPANA E TUBULAÇÃO CONFECCIONADAS EM MATERIAL METÁLICO APROPRIADO; PISTOS COM FUNCIONAMENTO SUAVE, PRECISO E ADEQUADO; ACABAMENTO LAQUEADO, RESISTENTE E DE BOA DURABILIDADE; BOA PROJEÇÃO, AFINAÇÃO E QUALIDADE SONORA; ACOMPANHAR 01 (UM) BOCAL COMPATÍVEL COM O INSTRUMENTO; ACOMPANHAR ESTOJO, CASE OU CAPA APROPRIADA PARA TRANSPORTE E PROTEÇÃO; ACOMPANHAR ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO BÁSICA E UTILIZAÇÃO; PRODUTO NOVO, SEM USO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.




	25
	131980
	10,00
	UN
	
	2.106,84
	21.068,40

		QUADRITON COM CARRIER E COLETE - 8", 10", 12" E 13", COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONJUNTO COMPOSTO POR 04 (QUATRO) TAMBORES, COM DIÂMETROS DE 8", 10", 12" E 13"; CASCOS CONFECCIONADOS EM MADEIRA, FIBRA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADO AO USO CONTÍNUO; TAMBORES COM SISTEMA DE AFINAÇÃO INDIVIDUAL, PERMITINDO REGULAGEM ADEQUADA DA TENSÃO DAS PELES; PELES PRÓPRIAS PARA INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO, RESISTENTES E ADEQUADAS À UTILIZAÇÃO EM BANDAS MARCIAIS; AROS E FERRAGENS METÁLICAS RESISTENTES, PROPORCIONANDO SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE; ACABAMENTO EXTERNO RESISTENTE E ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO; DEVERÁ ACOMPANHAR CARRIER/SUPORTE TIPO MARCHING, COMPATÍVEL COM O CONJUNTO DE QUATRO TAMBORES; DEVERÁ ACOMPANHAR COLETE DE SUSTENTAÇÃO, COM SISTEMA DE REGULAGEM E AJUSTE AO USUÁRIO; O SISTEMA CARRIER/COLETE DEVERÁ PROPORCIONAR ADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DO PESO, ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO; DEVERÁ ACOMPANHAR 01 (UM) PAR DE BAQUETAS APROPRIADAS PARA OS TAMBORES, COMPATÍVEIS COM O CONJUNTO; INSTRUMENTO ADEQUADO PARA EXECUÇÃO DE LINHAS MELÓDICAS E RÍTMICAS EM BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E GRUPOS DE PERCUSSÃO; PRODUTO NOVO, SEM USO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO; DEVERÁ ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM, FIXAÇÃO E PERFEITA UTILIZAÇÃO DO CONJUNTO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.




	26
	131981
	10,00
	UN
	
	2.218,16
	22.181,60

		QUINTO-TON COM CARRIER E COLETE - 6", 8", 10", 12" E 13", COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONJUNTO COMPOSTO POR 05 (CINCO) TAMBORES, COM DIÂMETROS DE 6", 8", 10", 12" E 13"; CASCOS CONFECCIONADOS EM MADEIRA, FIBRA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADO AO USO CONTÍNUO; TAMBORES COM SISTEMA DE AFINAÇÃO INDIVIDUAL, PERMITINDO REGULAGEM ADEQUADA DA TENSÃO DAS PELES; PELES PRÓPRIAS PARA INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO, RESISTENTES E ADEQUADAS À UTILIZAÇÃO EM BANDAS MARCIAIS; AROS E FERRAGENS METÁLICAS RESISTENTES, PROPORCIONANDO SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE; ACABAMENTO EXTERNO RESISTENTE E ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO; DEVERÁ ACOMPANHAR CARRIER/SUPORTE TIPO MARCHING, COMPATÍVEL COM O CONJUNTO DE CINCO TAMBORES; DEVERÁ ACOMPANHAR COLETE DE SUSTENTAÇÃO, COM SISTEMA DE REGULAGEM E AJUSTE AO USUÁRIO; O SISTEMA CARRIER/COLETE DEVERÁ PROPORCIONAR ADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DO PESO, ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO; DEVERÁ ACOMPANHAR 01 (UM) PAR DE BAQUETAS APROPRIADAS PARA OS TAMBORES, COMPATÍVEIS COM O CONJUNTO; INSTRUMENTO ADEQUADO PARA EXECUÇÃO DE LINHAS MELÓDICAS E RÍTMICAS EM BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS E GRUPOS DE PERCUSSÃO; PRODUTO NOVO, SEM USO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO; DEVERÁ ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM, FIXAÇÃO E PERFEITA UTILIZAÇÃO DO CONJUNTO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.




	27
	131982
	10,00
	UN
	
	807,42
	8.074,20

		SURDO DE MARCHA - 14" X 14", COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SURDO DE MARCHA (MARCHING BAND), COM DIMENSÕES DE 14" DE DIÂMETRO X 14" DE PROFUNDIDADE; CASCO CONFECCIONADO EM MADEIRA, ALUMÍNIO, FIBRA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADO AO USO CONTÍNUO; SISTEMA DE AFINAÇÃO POR MEIO DE TIRANTES, PARAFUSOS OU MECANISMO EQUIVALENTE, PERMITINDO A REGULAGEM DA TENSÃO DAS PELES; PELES PRÓPRIAS PARA SURDO, ADEQUADAS À EXECUÇÃO EM BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS; AROS E FERRAGENS METÁLICAS RESISTENTES, COM ACABAMENTO ADEQUADO AO USO CONTÍNUO; BOA PROJEÇÃO SONORA, VOLUME E RESPOSTA ADEQUADA PARA ACOMPANHAMENTO RÍTMICO; ACABAMENTO RESISTENTE E DE BOA DURABILIDADE; DEVERÁ POSSUIR SISTEMA APROPRIADO PARA FIXAÇÃO E TRANSPORTE EM POSIÇÃO DE MARCHA, COMPATÍVEL COM SUPORTE/CARRIER OU TALABARTE, CONFORME CONFIGURAÇÃO DO FABRICANTE; DEVERÁ ACOMPANHAR BAQUETA/MAÇANETA PRÓPRIA PARA SURDO, COMPATÍVEL COM O INSTRUMENTO; ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO EM BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS, BANDAS ESCOLARES E GRUPOS DE PERCUSSÃO; PRODUTO NOVO, SEM USO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO; DEVERÁ ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA PERFEITA MONTAGEM E UTILIZAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.




	28
	131983
	10,00
	UN
	
	1.001,00
	10.010,00

		SURDO DE MARCHA - 16" X 14", COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SURDO DE MARCHA (MARCHING BAND), COM DIMENSÕES DE 16" DE DIÂMETRO X 14" DE PROFUNDIDADE; CASCO CONFECCIONADO EM MADEIRA, ALUMÍNIO, FIBRA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADO AO USO CONTÍNUO; SISTEMA DE AFINAÇÃO E TENSIONAMENTO DAS PELES, PERMITINDO REGULAGEM ADEQUADA DA SONORIDADE; PELES PRÓPRIAS PARA SURDO, RESISTENTES E ADEQUADAS À UTILIZAÇÃO EM BANDAS MARCIAIS; AROS E FERRAGENS METÁLICAS RESISTENTES, PROPORCIONANDO SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE; BOA PROJEÇÃO SONORA, VOLUME E RESPOSTA ADEQUADA PARA ACOMPANHAMENTO RÍTMICO; ACABAMENTO RESISTENTE E DE BOA DURABILIDADE; SISTEMA APROPRIADO PARA FIXAÇÃO E TRANSPORTE EM POSIÇÃO DE MARCHA, COMPATÍVEL COM SUPORTE/CARRIER OU TALABARTE, CONFORME CONFIGURAÇÃO DO FABRICANTE; DEVERÁ ACOMPANHAR 01 (UMA) BAQUETA/MAÇANETA PRÓPRIA PARA SURDO, COMPATÍVEL COM O INSTRUMENTO; ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO EM BANDAS MARCIAIS, FANFARRAS, BANDAS ESCOLARES E GRUPOS DE PERCUSSÃO; PRODUTO NOVO, SEM USO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO; DEVERÁ ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SUA PERFEITA MONTAGEM E UTILIZAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.




	Total Requisição:
	448.239,40
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Aos órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, solicita-se o encaminhamento de manifestação formal no e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br, contendo as seguintes informações/documentos:
a) Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência;
b) Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);
c) Endereço do local de entrega;
d) Concordância com o objeto a ser licitado;
e) Documento formal contendo aprovação da autoridade competente.

Ainda, fica definido:
a) Número máximo de participantes, em conformidade com a capacidade de gerenciamento: 02. Devido ao nosso município não possuir quadro de pessoal suficiente para manejar grandes quantidades extras de Atas de Registros de Preços.
b) Não serão aceitos quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens, uma vez que nossos orçamentos já estão prontos e atrasará o lançamento da licitação, podendo acarretar em falta do material ao município.
b.1) em caso de manifestação de mais de 02 municípios, a escolha será por ordem cronológica da manifestação.

O prazo limite para envio da manifestação será de 8 (oito) dias úteis a contar da data da publicação.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br.

Porto Belo/SC, 30 de setembro de 2026.



Adriana Aparecida Schimiguel
Secretária Municipal Educação
image1.png




image2.png
Poorily Bl um boly lisgar!




