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MUNICÍPIO DE PORTO BELO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP Nº 087/2026 - PMPB

[bookmark: _Toc1.0]O Município de Porto Belo, inscrito no CNPJ nº 82.575.812/0001-20, com base no art. 86 da Lei nº 14.133/2021, vem a público convidar órgãos interessados a participar de processo licitatório com o procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços – SRP para aquisição do(s) seguinte(s) objeto(s) a seguir discriminado(s): 

	Item
	Cód.
	Qtde.
	
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	132032
	1,00
	
	UN
	
	531.333,00
	531.333,00

	
	CAMINHÃO TIPO B, NOVO, ZERO QUILÔMETRO, ANO/MODELO 2026/2027 OU SUPERIOR, COM TRAÇÃO 4X2, PBT MÍNIMO DE 13.000 KG, CMT MÍNIMA COMPATÍVEL COM 18.000 KG, MOTOR A DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 180 CV E TORQUE MÍNIMO DE 550 NM, TRANSMISSÃO MANUAL OU AUTOMATIZADA COM NO MÍNIMO 6 MARCHAS À FRENTE E 1 À RÉ, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELETRO-HIDRÁULICA, CABINE AVANÇADA PARA NO MÍNIMO 2 OCUPANTES, AR-CONDICIONADO DE FÁBRICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, ASSENTO ERGONÔMICO, FREIOS ABS, CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE (ESC), CINTOS DE SEGURANÇA DE TRÊS PONTOS, ENCOSTOS DE CABEÇA, ALARME DE MARCHA À RÉ, LUZES DRL, TACÓGRAFO HOMOLOGADO E PNEUS COMPATÍVEIS COM A CAPACIDADE DE CARGA. DEVERÁ SER EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6,0 M³, ESTRUTURA RETANGULAR EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, TAMPA TRASEIRA COM TRAVA AUTOMÁTICA DE SEGURANÇA E ABERTURA LATERAL OU TIPO PORTÃO, ALÉM DE SISTEMA HIDRÁULICO COMPLETO, ACIONADO POR TOMADA DE FORÇA A PARTIR DA CABINE, CONTENDO BOMBA HIDRÁULICA, CILINDROS DE ELEVAÇÃO, RESERVATÓRIO DE ÓLEO COM FILTRO, MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO E VÁLVULA LIMITADORA DE FIM DE CURSO. O CONJUNTO DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO REFLETIVA E SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO OU TRAVAMENTO PARA MANUTENÇÃO, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO À LEGISLAÇÃO VIGENTE, ÀS NORMAS TÉCNICAS E AMBIENTAIS APLICÁVEIS, RESPEITANDO OS LIMITES DE CARGA POR EIXO E GARANTINDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO OPERACIONAL.

	2
	132033
	1,00
	
	UN
	
	503.082,50
	503.082,50

	
	VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE FABRICAÇÃO NACIONAL COM CABINE DUPLA/ESTENDIDA E CARROCERIA DE MADEIRA INSTALADA E ADAPTADA 1. ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO: VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ZERO QUILÔMETRO, CHASSI 4X2, MOTOR A DIESEL COM INJEÇÃO ELETRÔNICA, COM CABINE DUPLA/ESTENDIDA INTEGRADA E CAPACIDADE PARA MÍNIMO 8 OCUPANTES (BANCO TRASEIRO INTEIRIÇO PARA 4 PASSAGEIROS E BANCO DIANTEIRO DUPLO PARA 4 PASSAGEIROS), ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2026/2027 OU SUPERIOR, NA COR BRANCA. 2. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: POTÊNCIA MÍNIMA DE 160 CV A 2.200 RPM; TORQUE MÁXIMO DE, NO MÍNIMO, 500 NM; TRANSMISSÃO MECÂNICA COM NO MÍNIMO 6 MARCHAS SINCRONIZADAS À FRENTE E 1 À RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU SUPERIOR; TRAÇÃO TRASEIRA; RODAGEM DUPLA NO EIXO TRASEIRO; PESO BRUTO TOTAL (PBT) MÍNIMO DE 8.500 KG; CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL COM CARROCERIA: MÍNIMO 5.000 KG; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS; DIMENSÕES: ENTRE-EIXOS MÍNIMOS DE 4.400 MM, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 6.900 MM; PNEUS 215/75 R17,5 OU SUPERIOR, COM ESTEPE (PNEU SOBRESSALENTE); AR-CONDICIONADO DE FÁBRICA; VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS; COMPUTADOR DE BORDO; SISTEMA DE SOM COM RÁDIO AM/FM, BLUETOOTH, ENTRADA USB, MÍNIMO 2 ALTO-FALANTES; SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE E TRAÇÃO; ASSISTENTE DE PARTIDA EM RAMPA; FREIOS COM SISTEMA ANTI-BLOQUEIO (ABS) OU SUPERIOR; FARÓIS DE NEBLINA E LUZES DIURNAS; CINTOS DE SEGURANÇA EM TODOS OS ASSENTOS; PROTETOR DE CÁRTER; ALARME SONORO DE MARCHA À RÉ; ALARME ANTIFURTO; TOMADA 12V OU 24V; TAPETES DE BORRACHA; MANUAIS E CHAVE RESERVA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES DE USO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM; TACÓGRAFO E TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. 3. ESPECIFICAÇÕES DA CARROCERIA EM MADEIRA: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS DA CARROCERIA: COMPATÍVEL COM O MODELO OFERTADO NO ITEM 1; CARROCERIA NOVA, FABRICADA EM MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA (PREFERENCIALMENTE MADEIRA GARAPA OU SIMILAR), TRATADA CONTRA CUPINS, FUNGOS E INTEMPÉRIES,

	3
	132038
	1,00
	
	UN
	
	728.196,00
	728.196,00

	
	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, NOVA (ZERO HORA), CATEGORIA: PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 10.000 KG CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DE DESEMPENHO: CONDIÇÃO: EQUIPAMENTO NOVO, ZERO HORA DE USO, MODELO DE FABRICAÇÃO EM LINHA CORRENTE DO FABRICANTE; COR: COR PADRÃO DO FABRICANTE; SEGURANÇA E HOMOLOGAÇÃO: EQUIPADO COM TODOS OS ITENS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN E NORMAS REGULAMENTADORAS (NRS) VIGENTES, INCLUINDO ALARME SONORO DE RÉ; CABINE: FECHADA, CLIMATIZADA (AR-CONDICIONADO DE FÁBRICA), COM CERTIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS (ROPS/FOPS), ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL, COM APOIO PARA BRAÇOS E CINTO DE SEGURANÇA RETRÁTIL; PESO OPERACIONAL: MÍNIMO DE 10.000 KG; MOTORIZAÇÃO: MOTOR DIESEL DE 6 (SEIS) CILINDROS, TURBOALIMENTADO COM INTERCOOLER (AR-AR); POTÊNCIA LÍQUIDA/BRUTA MÍNIMA DE 150 HP (APROXIMADAMENTE 112 KW) A ROTAÇÃO NOMINAL MÁXIMA DE 2.200 RPM; EMISSÃO DE POLUENTES EM CONFORMIDADE COM O SISTEMA MAR-I / TIER 3 (OU SUPERIOR), ATENDENDO ÀS NORMAS AMBIENTAIS BRASILEIRAS VIGENTES; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE
200 LITROS; TRANSMISSÃO E TRAÇÃO: TRANSMISSÃO DO TIPO POWERSHIFT OU EQUIVALENTE, COM NO MÍNIMO 4 MARCHAS À FRENTE E 3 MARCHAS À RÉ; TRAÇÃO 4X4; CAÇAMBA / IMPLEMENTO: CAÇAMBA DE USO GERAL PARA MATERIAL PARTICULADO/ ESCAVAÇÃO LEVE A MÉDIA, COM DENTES E/OU LÂMINA DE DESGASTE; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA COROADA DE NO MÍNIMO 1,8 M³ A 2,2 M³; LARGURA MÍNIMA DA CAÇAMBA: 2.450 MM; RODADO / PNEUS: PNEUS NOVOS (PRIMEIRA VIDA), DO TIPO 20.5-25 (COM BANDA DE RODAGEM L3 OU EQUIVALENTE PARA APLICAÇÃO SEVERA); SISTEMA HIDRÁULICO E FREIOS: SISTEMA HIDRÁULICO DE ALTO RENDIMENTO, COMANDADO POR BOMBA DE VAZÃO VARIÁVEL OU BOMBA PRINCIPAL DE PISTÕES OPERANDO COM SENSORIAMENTO DE CARGA (LOAD-SENSING); SISTEMA DE FREIO DE SERVIÇO A DISCO BANHADO A ÓLEO (DISCO ÚMIDO), COM ATUAÇÃO HIDRÁULICA EM TODAS AS RODAS; FREIO DE ESTACIONAMENTO ACIONADO ELETRO-HIDRAULICAMENTE OU MECANICAMENTE COM ATUAÇÃO NAS RODAS/EIXO; DIMENSÕES E GEOMETRIA OPERACIONAL: ALTURA ATÉ O TOPO DA CABINE: MÁXIMO DE 3.450 MM; ALTURA LIVRE DO SOLO: MÍNIMO DE 350 MM; DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: MÍNIMO DE 2.750 MM; ACESSÓRIOS E GARANTIA: EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SÉRIE CONFORME CATÁLOGO COMERCIAL OFICIAL DO PRODUTO; MANUAL DO OPERADOR E DE MANUTENÇÃO EM PORTUGUÊS;


Total Requisição:	1.762.611,50
[bookmark: 2]	Aos órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, solicita-se o encaminhamento de manifestação formal no e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br, contendo as seguintes informações/documentos:
a) Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência;
b) Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);
c) Endereço do local de entrega;
d) Concordância com o objeto a ser licitado;
e) Documento formal contendo aprovação da autoridade competente.
Ainda, fica definido:
a) Número máximo de participantes, em conformidade com a capacidade de gerenciamento: 02. Devido ao nosso município não possuir quadro de pessoal suficiente para manejar grandes quantidades extras de Atas de Registros de Preços.
b) Não serão aceitos quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens, uma vez que nossos orçamentos já estão prontos e atrasará o lançamento da licitação, podendo acarretar em falta do material ao município.
b.1) em caso de manifestação de mais de 02 municípios, a escolha será por ordem cronológica da manifestação.
O prazo limite para envio da manifestação será de 8 (oito) dias úteis a contar da data da publicação.
Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br.
Porto Belo/SC, 05 de outubro de 2026.


Priscila Amâncio Brito Luiz 
Secretária de Administração
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Poorily Bl um boly lisgar!




