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MUNICÍPIO DE PORTO BELO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP Nº 048/2026 - PMPB

[bookmark: _Toc1.0]O Município de Porto Belo, inscrito no CNPJ nº 82.575.812/0001-20, com base no art. 86 da Lei nº 14.133/2021, vem a público convidar órgãos interessados a participar de processo licitatório com o procedimento auxiliar Sistema de Registro de Preços – SRP para aquisição do(s) seguinte(s) objeto(s) a seguir discriminado(s): 


	[bookmark: 1]Lote 1: LOTE 01

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	122930
	60,00
	UN
	
	661,21
	39.672,60

	CILÍNDRICO CANALIZADOR, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIO UV, RESISTENTE A INTEMPÉRES,(SOL E CHUVA), COM 1,23 M DE ALTURA , COM 3 FITAS ADESIVAS REFLETIVAS DE ALTA VISIBILIDADE DE 7 CM CADA CONFORME ABNT NBR 14.644/2021, COM REBAIXO INDIVIDUAL PARA A PROTEÇÃO DAS MESMAS. NA PARTE SUPERIOR , POSSUI ALÇA PARA FACILITAR O TRASPORTE E ORIFÍCIOPARA ENCAIXE DE PISCA DE ADVÊRTENCIA, EXTERNO OU INTERNO (SINALIZADOR NOTURNO). BASE QUADRADA DE 60CM X 60CM, COM AREA EXTERNA PARA PERSONALIZAÇÃO, CONFORME NECESSIDADE DO CLIENTE, E AREA INTERNA PARA ACOMODAÇÃO DE DE GAVETAS DE AREIA (INCLUSAS). MA PARTE INFERIOR POSSUI 4 ELEVAÇÕES PARA PASSAGEM DE AGUA. PESO DO CONE 5,0KG, E COM GAVETAS ACOPLADAS CHEGA ATÉ 12KG. EMPILHAVEL, PARA FÁCIL ARMAZENAMENTO. ARIAL BLACK, CAIXA ALTA, COR PRETA E TAMANHO ENTRE 3 A 4 CM . OBS ATENDER NORMA ABNT NBR 15692/2022 E ABNT NBR 14644/2021.

	2
	122695
	800,00
	UN
	
	211,17
	168.936,00

	CONE REFLETIVO PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA INJETADO EM PVC NA COR LARANJA FLUORESCENTE CONFORME NORMA ABNT NBR 15071/2022. PARA UMA MELHOR SUSTENTAÇÃO POSSUI 8 SAPATAS (PÉS DE APOIOS) EM SUA BASE, MATERIAL FLEXÍVEL, PESO ENTRE 3 A 4 KG. ATENDER NORMA DA ABNT NBR 15071/2022. POSSUI DUAS FAIXAS REFLETIVAS TIPO PVC MICROPRISMATICO NA COR BRANCA, CONFORME A PELÍCULA TIPO III DA NORMA ABNT NBR 14.644/2021. ( OBS: GRAVAÇÃO NO PROPRIO MATERIAL, ITEM DEVE SER PERSONALIZADO COM LETRAS TR- PB FONTE ARIAL BLACK, CAIXA ALTA, COR PRETA E TAMANHO ENTRE 3 A 4 CM.)

	3
	122364
	50,00
	UN
	
	1.554,87
	77.743,50

	BARREIRA PANTOGRAFICA RETRATIL MATERIAL POLIETILENO, COR LARANJA, FAIXAS REFLETIVAS TIPO III, DIMENSÃO DA FAIXA: 40 CM DE ALTURA X 5 CM DE LARGURA, ALTURA DOBRADA 1,17 M ALTURA DESDOBRAMENTO MÁX. 0,4 M LARGURA DOBRADA: 0,8 M LARGURA DESDOBRAMENTO MÁX. 6,4 M ESPESSURA 3 CM, COM TRÊS PÉS METÁLICOS.

	4
	114557
	100,00
	UN
	
	333,87
	33.387,00

	BALIZADOR CÔNICO T, FABRICADO EM POLIETILENO SEMI FLEXÍVEL, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RESISTENTE A INTEMPÉRIES ( SOL E CHUVA), COM 1,10 M DE ALTURA, COM 2 FITAS ADESIVAS REFLETIVAS, OU NÃO REFLETIVAS, COM REBAIXO INDIVIDUAL PARA PROTEÇÃO DAS MESMAS. POSSUI ORIFÍCIO PARA ENCAIXE DE PISCA DE ADVERTÊNCIA EXTERNO (SINALIZADOR NOTURNO), E ENCAIXE DE VIGAS DE SINALIZAÇÃO. BASE QUADRADA, 40 CM X 40 CM, NA COR PRETO OU LARANJA, EM PVC, COM ENCHIMENTO DE AREIA. PESO DO CONE, 1,5 KG, E COM ENCHIMENTO DE AREIA, 4,5 KG. EMPILHÁVEL PARA FÁCIL ARMAZENAMENTO. POSSIBILIDADE DE OUTROS REFLETIVA. POSSIBILIDADE; PVC MICRO PRISMATICO, AI (ALTA INTENCIDADE) E CAMISA REFLETIVA. POSSIBILIDADE DE OUTRAS BASE: BASE EM POLÍMERO PESADA, BASE DE BORRACHA MACIÇA. UTILIZADO PARA INTERDIÇÃO DE ÁREAS E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA. FABRICAÇÃO NAS CORES LARANJA COM REFLETIVO BRANCO OU PRETO COM REFLETIVO AMARELO. ITEM DEVE SER PERSONALIZADO COM LETRAS TR- PB FONTE ARIAL BLACK, CAIXA ALTA, COR PRETA E TAMANHO ENTRE 3 A 4 CM.

	5
	117575
	100,00
	UN
	
	187,35
	18.735,00

	PISCA DE ADVERTÊNCIA SANFONADO, FABRICADO EM POLIETILENO FLEXÍVEL DE LATA DENSIDADE, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RESISTENTE A INTEMPÉRIES (SOL E CHUVA). POSSUI SISTEMA FOTOCÉLULA, COM 4 LEDS DE ALTO BRILHO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 4 PILHAS AA, COM DURABILIDADE ESTIMADA EM 180 HORAS, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA E DESLIGA. BASE COM ENCAIXES PARA CONES, SUPER CONES, BARREIRAS, CAVALETES E BALIZADORES. CÚPULAS NAS CORES, VERMELHO OU AMARELO. UTILIZAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA.

	6
	25358
	50,00
	UN
	
	671,27
	33.563,50

	CAVALETE PLÁSTICO, DESMONTÁVEL, FABRICADO EM POLIETILENO, DE BAIXA DENSIDADE, COM PROTEÇÃO CONTRA DE RAIOS UV, RESISTENTE A INTEMPÉRIES (SOL E CHUVA), COM 1,03 M DE ALTURA X 1 M DE COMPRIMENTO X 90CM DE LARGURA.POSSUI 2 VIGAS DE 17 CM DE LARGURA, COM RELETIVO ADESIVO DE ALTA VISIBILIDADE, E REBAIXO PARA PROTEÇÃO DAS MESMAS , DOS DOIS LADOR DA PEÇA.POSSUI ORIFÍCIO SUPERIOR PARA ENCAIXE DE PISCA DE ADVERTÊNCIA EXTERNO (SINALIZADOR NOTURNO). COM ENCHIMENTO MINERAL (AREIA) NAS LATERAIS, PESO DE APROXIMADAMENTE 6,5KG ATÉ 25KG. UTILIZAÇÃO EM INTERDIÇÃO DE ÁREAS E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA. FABRICAÇÃO NAS CORES LARANJA COM REFLETIVO BRANCO OU PRETO COM REFLETIVO AMARELO.ITEM DER SER PERSONALIZADO COM A LETRAS TR-PB FONTE ARIAL BLACK, CAIXA ALTA, COR PRETA E TAMANHO ENTRE 3 A 4 CM

	7
	122931
	1.000,00
	RL
	
	29,88
	29.880,00

	FITA ZEBRADA PRETO/AMARELO 70MM X 200 METROS. FAIXA DE ISOLAMENTO PLÁSTICA, ZEBRADA, NÃO ADESIVA, NAS CORES AMARELO E PRETO, COM 0,05 MM DE ESPESSURA, LARGURA DE 7CM. FORNECIMENTO EM ROLOS DE 200 METROS.


Total Lote:	401.917,60
	Lote 2: LOTE 02

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	21452
	200,00
	BD
	
	491,34
	98.268,00

	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE RESINA ACRÍLICA À BASE DESOLVENTE, NA COR BRANCA (PADRÃOMUNSELL N 9,5). DEVE ATENDER A NORMAVIGENTE DA ABNT NBR 11.862, EM BALDECOM 18 LITROS COM TAMPA DE ABERTURA TOTAL EALÇA PARA CARREGAMENTO. MATERIAL RESISTENTEAO EMPILHAMENTO DE 04 BALDES. SECAGEM: 20MINUTOS TRÂNSITO PODERÁ SER LIBERADO.AUSÊNCIA DE SÓLIDOS NO FUNDO DO BALDE.ASPECTO NA LATA SEM GRUMOS, COM 2 ANOS DEDURABILIDADE. COR BRANCA

	2
	21458
	200,00
	BD
	
	502,70
	100.540,00



	Lote 2: LOTE 02

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE RESINA AMARELA TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE RESINA ACRÍLICA À BASE DE SOLVENTE, NA COR AMARELA (PADRÃO MUNSELL N 9,5). DEVE ATENDER A NORMA VIGENTE DA ABNT NBR 11.862, EM BALDE COM 18 LITROS COM TAMPA DE ABERTURA TOTAL E ALÇA PARA CARREGAMENTO. MATERIAL RESISTENTE AO EMPILHAMENTO DE 04 BALDES. SECAGEM: 20 MINUTOS TRÂNSITO PODERÁ SER LIBERADO. AUSÊNCIA DE SÓLIDOS NO FUNDO DO BALDE. ASPECTO NA LATA SEM GRUMOS, COM 2 ANOS DE DURABILIDADE.

	3
	21459
	30,00
	BD
	
	548,10
	16.443,00

	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE RESINA AZUL TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE RESINA ACRÍLICA À BASE DE SOLVENTE, NA COR AZUL (PADRÃO MUNSELL N 9,5). DEVE ATENDER A NORMA VIGENTE DA ABNT NBR 11.862, EM BALDE COM 18 LITROS COM TAMPA DE ABERTURA TOTAL E ALÇA PARA CARREGAMENTO.MATERIAL RESISTENTE AO EMPILHAMENTO DE 04 BALDES. SECAGEM: 20 MINUTOS TRÂNSITO PODERÁ SER LIBERADO. AUSÊNCIA DE SÓLIDOS NO FUNDO DO BALDE. ASPECTO NA LATA SEM GRUMOS, COM 2 ANOS DE DURABILIDADE.

	4
	21462
	100,00
	BD
	
	520,75
	52.075,00

	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE RESINA VERMELHA TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE RESINA ACRÍLICA À BASE DE SOLVENTE, NA COR VERMELHA (PADRÃO MUNSELL N 9,5). DEVE ATENDER A NORMA VIGENTE DA ABNT NBR 11.862, EM BALDE COM 18 LITROS COM TAMPA DE ABERTURA TOTAL E ALÇA PARA CARREGAMENTO. MATERIAL RESISTENTE AO EMPILHAMENTO DE 04 BALDES. SECAGEM: 20 MINUTOS TRÂNSITO PODERÁ SER LIBERADO. AUSÊNCIA DE SÓLIDOS NO FUNDO DO BALDE. ASPECTO NA LATA SEM GRUMOS, COM 2 ANOS DE DURABILIDADE.

	5
	21461
	30,00
	BD
	
	520,23
	15.606,90

	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE RESINA PRETA TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE RESINA ACRÍLICA À BASE DE SOLVENTE, NA COR PRETA (PADRÃO MUNSELL N 9,5). DEVE ATENDER A NORMA VIGENTE DA ABNT NBR 11.862, EM BALDE COM 18 LITROS COM TAMPA DE ABERTURA TOTAL E ALÇA PARA CARREGAMENTO.MATERIAL RESISTENTE AO EMPILHAMENTO DE 04 BALDES. SECAGEM: 20 MINUTOS TRÂNSITO PODERÁ SER LIBERADO.AUSÊNCIA DE SÓLIDOS NO FUNDO DO BALDE. ASPECTO NA LATASEM GRUMOS, COM 2 ANOS DE DURABILIDADE.

	6
	6991
	150,00
	BD
	
	407,16
	61.074,00

	DILUENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, ACONDICIONADA EM BALDES DE 18 LITROS

	7
	13742
	2.500,00
	SACO
	
	324,53
	811.325,00

	MICROESFERA DE VIDRO PARA DEMARCAÇÃO TIPO II - 25 KG

	8
	111764
	1.000,00
	BD
	
	439,25
	439.250,00

	TINTA A BASE DE ÁGUA NA COR AMARELA ACONDICIONADA EM BALDES COM 18 LITROS, ABNT NBR 13.699

	9
	111765
	1.000,00
	BD
	
	438,33
	438.330,00

	TINTA A BASE DE ÁGUA NA COR BRANCA ACONDICIONADA EM BALDES COM 18 LITROS, ABNT NBR 13.699

	10
	111763
	50,00
	BD
	
	417,20
	20.860,00

	TINTA A BASE DE ÁGUA NA COR PRETA ACONDICIONADA EM BALDES COM 18 LITROS, ABNT NBR 13.699


Total Lote:	2.053.771,90
	[bookmark: 3]Lote 3: LOTE 03

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	120808
	500,00
	CONJ
	
	623,60
	311.800,00

	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM CHAPA CIRCULAR DE AÇO 18 COM D= 0,60M COM ACABAMENTO EM PELÍCULA REFLETIVA TIPO I-A (GTP) PRISMÁTICA, INCLUINDO SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO DE 2" X 2,65" X 3,00M. NBR-11.094; NBR-14.644; NBR-14962; NBR-14.89

	2
	120809
	500,00
	CONJ
	
	628,48
	314.240,00

	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE AÇO 18 COM L= 0,60 X 0,60M COM FACE PRINCIPAL TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA TIPO I-A (GTP) PRISMÁTICA, INCLUINDO SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO DE 2" X 2,65" X 3,00M. NBR-11.094; NBR-14.644; NBR-14962; NBR-14.890

	3
	120810
	250,00
	CONJ
	
	689,48
	172.370,00

	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE AÇO 18 OCTAGONAL COM L= 0,25M COM FACE PRINCIPAL TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA TIPO I-A (GTP) PRISMÁTICA, INCLUINDO SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO DE 2" X 2,65" X 3,00M. NBR-11.094; NBR-14.644; NBR-14962; NBR-14.890

	4
	50975
	150,00
	CONJ
	
	766,11
	114.916,50

	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE AÇO 18 COM DIMENSÕES 0,60 X 0,80M COM FACE PRINCIPAL TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA TIPO I-A (GTP) PRISMÁTICA, INCLUINDO SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO DE 2" X 2,65" X 3,50M. NBR-11.094; NBR-14.644; NBR-14962; NBR-14.890

	5
	50976
	150,00
	CONJ
	
	837,13
	125.569,50

	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA AM CHAPA DE AÇO 18 COM DIMENSÕES 0,60 X 1,20M COM FACE PRINCIPAL TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA TIPO I-A (GTP) PRISMÁTICA, INCLUINDO SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO DE 2" X 2,65" X 3,50M. NBR-11.094; NBR-14.644; NBR-14962; NBR-14.890

	6
	50977
	150,00
	CONJ
	
	738,13
	110.719,50

	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE AÇO 18 COM DIMENSÕES 0,50 X 1,00M COM FACE PRINCIPAL TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA TIPO I-A (GTP) PRISMÁTICA, INCLUINDO SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO DE 2" X 2,65" X 3,50M. NBR-11.094; NBR-14.644; NBR-14962; NBR-14.890

	7
	50978
	150,00
	CONJ
	
	694,01
	104.101,50

	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE AÇO 18 DE DIMENSÕES 0,50 X 0,75M COM FACE PRINCIPAL TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA TIPO I-A (GTP) PRISMÁTICA, INCLUINDO SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO DE 2" X 2,65" X 3,50M. NBR-11.094; NBR-14.644; NBR-14962; NBR-14.890



	Lote 3: LOTE 03

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	8
	50979
	150,00
	CONJ
	
	1.014,38
	152.157,00

	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE AÇO 18 DE DIMENSÕES 1,00 X 1,00M COM FACE PRINCIPAL TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA TIPO I-A (GTP) PRISMÁTICA, INCLUINDO SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO DE 2" X 2,65" X 3,50M. NBR-11.094; NBR-14.644; NBR-14962; NBR-14.890

	9
	50980
	500,00
	UN
	
	260,00
	130.000,00

	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE AÇO 1,25"MM DIMENSÕES 0,30 X ,060M TIPO GRAVATA, INCLUINDO PLOTAGEM EM PELÍCULA TOTALMENTE REFLETIVA TIPO I-A (GTP) PRISMÁTICA, FIXADAS EM SUPORTES EXISTENTES, FORNECIDA COM TODOS OS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO NBR-11.094; NBR-14.644;

	10
	120816
	500,00
	CONJ
	
	657,50
	328.750,00

	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE LOGRADOUROS EM CHAPA DE AÇO 18 DE DIMENSÕES 0,50 X 0,25M, DUPLA FACE, EM IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO OVERLAY SOBRE PELÍCULA TIPO I-A (GTP) PRISMÁTICA, INCLUINDO SUPORTO EM AÇO GALVANIZADO DE 2" X 2,65" X 3,00M. NBR-11.094; NBR-14.644; NBR-14962; NBR-14.890

	11
	114168
	500,00
	CONJ
	
	361,17
	180.585,00

	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DE 2" X 2,65MM X 3,0M COM DUAS ALETAS ANTI-GIROS E FURAÇÃO, TAMPA SUPERIOR EM AÇO E FURAÇÃO PADRÃO, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. NBR-14.890

	12
	50983
	100,00
	MT²
	
	918,00
	91.800,00

	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS E TURÍSTICAS, EM CHAPA DE AÇO #18- MODULADAS, GALVANIZADO A FOGO,REVESTIDA COM PELÍCULA AIP, TOTALMENTE REFLETIVA TIPO III PRISMÁTICA, NBR 14.644, INCLUINDO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM PÓRTICOS E BANDEIRAS EXISTENTES

	13
	50981
	350,00
	UN
	
	251,00
	87.850,00

	FORNECIMENTO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO, EM CHAPA DE AÇO #18, GALVANIZADO A FOGO, D= 0,60M, REVESTIDA COM PELÍCULA GTP, TOTALMENTE REFLETIVA TIPO I-A (GTP) PRISMÁTICA, NBR 14.644

	14
	50982
	300,00
	UN
	
	250,00
	75.000,00

	FORNECIMENTO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA, EM CHAPA DE AÇO #18, GALVANIZADO A FOGO, L= 0,60M, REVESTIDA COM PELÍCULA GTP, TOTALMENTE REFLETIVA TIPO I-A (GTP) PRISMÁTICA, NBR 14.644

	15
	114171
	300,00
	UN
	
	452,00
	135.600,00

	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DE 2" X 2,65MM X 4,0M COM DUAS ALETAS ANTI-GIROS E FURAÇÃO, TAMPA SUPERIOR EM AÇO E FURAÇÃO PADRÃO. NBR-14.890

	16
	19392
	10,00
	CONJ
	
	16.150,00
	161.500,00

	SEMI-PÓRTICO CÔNICO COMPOSTO TIPO II. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SEMI-PÓRTICO CÔNICO COMPOSTO TIPO II GALVANIZADO A FOGO COM PLACA DE 1,5 X 3,0 M TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULAS GRAU AI PRISMÁTICA. ALTURA LIVRE DA PLACA EM RELAÇÃO AO SOLO 5,50 M.

	17
	126562
	300,00
	CONJ
	
	577,38
	173.214,00

	FORNECIMENTO DE PLACA EM CHAPA CIRCULAR DE AÇO 18 COM D= 0,60M COM ACABAMENTO EM PELÍCULA REFLETIVA TIPO I-A (GTP) PRISMÁTICA, INCLUINDO SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO DE 2" X 2,65" X 3,00M. NBR-11.094; NBR-14.644; NBR-14962; NBR-14.890

	18
	126563
	300,00
	CONJ
	
	576,13
	172.839,00

	FORNECIMENTO DE PLACA EM CHAPA DE AÇO 18 COM L= 0,60 X 0,60M COM FACE PRINCIPAL TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA TIPO I-A (GTP) PRISMÁTICA, INCLUINDO SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO DE 2" X 2,65" X 3,00M. NBR-11.094; NBR-14.644; NBR-14962; NBR-14.890

	19
	126565
	100,00
	CONJ
	
	638,68
	63.868,00

	FORNECIMENTO DE PLACA EM CHAPA DE AÇO 18 OCTAGONAL COM L= 0,25M COM FACE PRINCIPAL TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA TIPO I-A (GTP) PRISMÁTICA, INCLUINDO SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO DE 2" X 2,65" X 3,00M. NBR-11.094; NBR-14.644; NBR-14962; NBR-14.890

	20
	126566
	100,00
	CONJ
	
	718,42
	71.842,00

	FORNECIMENTO DE PLACA EM CHAPA DE AÇO 18 COM DIMENSÕES 0,60 X 0,80M COM FACE PRINCIPAL TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA TIPO I-A (GTP) PRISMÁTICA, INCLUINDO SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO DE 2" X 2,65" X 3,50M. NBR-11.094; NBR-14.644; NBR-14962; NBR-14.890

	21
	126568
	100,00
	CONJ
	
	363,75
	36.375,00

	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DE 2" X 2,65MM X 3,5M COM DUAS ALETAS ANTI-GIROS E FURAÇÃO, TAMPA SUPERIOR EM AÇO E FURAÇÃO PADRÃO, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. NBR-14.890

	22
	114712
	40,00
	UN
	
	1.044,00
	41.760,00

	PLACA DE SINALIZAÇÃO NAS DIMENSÕES DE 1,00X0,80M CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,25MM, REVESTIDA PELÍCULA TIPO 1GTP E EGENDA DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 14.644/2013, E SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM CAVALETE DE CANTONEIRA COM ACABAMENTO EM PINTURA PRETA

	23
	114713
	40,00
	UN
	
	1.146,33
	45.853,20

	PLACA DE SINALIZAÇÃO NAS DIMENSÕES DE 1,20X0,80M CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,25MM, REVESTIDA PELÍCULA TIPO 1GTP E LEGENDA DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 14.644/2013, E SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM CAVALETE DE CANTONEIRA COM ACABAMENTO EM PINTURA PRETA


Total Lote:	3.202.710,20
	[bookmark: 4]Lote 4: LOTE 04

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	126260
	50,00
	UN
	
	731,85
	36.592,50



	Lote 4: LOTE 04

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	ESPELHO CONVEXO PANORÂMICO, BASE E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO DE 600 MM REDONDO E CAMPO DE VISÃO DE 180 GRAUS. MATERIAL DO VIDRO: INCOLOR COM ESPESSURA DE 2 MM ANTI-ESTILHAÇAMENTO. ACOMPANHA SUPORTE E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO GALVANIZADOS. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 3 (TRÊS) MESES.


Total Lote:	36.592,50
	[bookmark: 5]Lote 5: LOTE 05

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	50985
	3.000,00
	UN
	
	37,48
	112.440,00

	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE MINI-TACHÃO FABRICADO EM RESINA ACRÍLICA NA COR AMARELO COM ELEMENTO REFLETIVO BIDIRECIONAL COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE (200 X 100 X 40MM). 15.576

	2
	50986
	5.000,00
	UN
	
	26,86
	134.300,00

	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TACHA FABRICADO EM RESINA ACRÍLICA NA COR AMARELO COM ELEMENTO REFLETIVO BIDIRECIONAL COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE (100 X 100 X 20MM). NBR-14.636

	3
	50987
	5.000,00
	UN
	
	53,63
	268.150,00

	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TACHÃO FABRICADO EM RESINA ACRÍLICA NA COR AMARELO COM ELEMENTO REFLETIVO BIDIRECIONAL DE DIMENSÕES APROXIMADAS DE (250 X 150 X 50MM). NBR-15.576


Total Lote:	514.890,00
	[bookmark: 6]Lote 6: LOTE 06

	Item
	Cód.
	Qtde.
	Unid.
	Marca
	Preço Unit.
	Preço Total

	1
	50988
	100,00
	UN
	
	3.163,19
	316.319,00

	DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL BARRA DE 4 (QUATRO) METROS, CONFORME AS NORMAS ABNT6.970/6.971/14.282 E ZINCADOS POR IMERSÃO QUENTE CONFORME A NORMA NBR6.323

	2
	126569
	50,00
	UN
	
	21.550,00
	1.077.500,00

	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATENUADOR DE IMPACTO, DISPOSITIVO DE CONTENÇÃO PONTUAL, TIPO TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA BIDERECIONAL SIMPLES E DUPLO, ABNT NBR 15486/2016 NO NÍVEL DE CONTENÇÃO T60 PARA 60KM COM COMPRIMENTO DE 2 MTS, INSTALAÇÃO EM GRAMA, SOLO OU ASFALTO. CONEXÃO A DEFENSA DUPLA ONDA SIMPLES, DUPLA OU EM DUAS LINHAS DE SIMPLES PARA APLICAÇÕES EM LATERAIS, CANTEIROS CENTRAIS/SEPARAÇÕES DE PISTAS E BIFURCAÇÕES

	3
	126575
	100,00
	CONJ
	
	558,94
	55.894,00

	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE MARCADOR DE ALINHAMENTO, CONSTITUIDO DE PLACA FIXADA EM SUPORTE COM UMA PONTA DE SETA INSCRITA, INDICANDO A DIRECAO DA MUDANCA DO ALINHAMENTO DA PISTA NAQUELE TRECHO DE VIA. DEVE TER FUNDO NA COR AMARELA E PONTA DE SETA NA COR PRETA EM CASO DE USO PERMANENTE E, EM SITUACAO DE USO TEMPORARIO, NAS CORES LARANJA E PRETA, RESPECTIVAMENTE. DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT E OS REQUISITOS DO MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO AUXILIARES, TAMANHO 0.50X0.60CM, AÇO #18 COM REFLETIVO PRISMÁTICO, CHAPA DE AÇO #18 1,25MM GALVANIZADO (ABNT NBR 11904), COM PELICULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I ABNT 14644, OS SUPORTES DEVEM SER CONFECCIONADOSEM AÇO SAE 1012 E SUBMETIDOS AO PROCESSO DE GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME NBR 6323, DIMENÇÕES; EXPESSURAS 2,65MM X 40MM X 40MM(PERFIL QUADRADO), COMPRIMENTO 2,5 MTS.


Total Lote:	1.449.713,00
Total Requisição:	7.659.595,20


[bookmark: 2]	Aos órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, solicita-se o encaminhamento de manifestação formal no e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br, contendo as seguintes informações/documentos:
a) Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência;
b) Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);
c) Endereço do local de entrega;
d) Concordância com o objeto a ser licitado;
e) Documento formal contendo aprovação da autoridade competente.
Ainda, fica definido:
a) Número máximo de participantes, em conformidade com a capacidade de gerenciamento: 02. Devido ao nosso município não possuir quadro de pessoal suficiente para manejar grandes quantidades extras de Atas de Registros de Preços.
b) Não serão aceitos quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens, uma vez que nossos orçamentos já estão prontos e atrasará o lançamento da licitação, podendo acarretar em falta do material ao município.
b.1) em caso de manifestação de mais de 02 municípios, a escolha será por ordem cronológica da manifestação.

O prazo limite para envio da manifestação será de 8 (oito) dias úteis a contar da data da publicação.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail administracao@portobelo.sc.gov.br.

Porto Belo/SC, 01 de julho de 2026.


Priscila Amâncio Brito Luiz 
Secretária de Administração
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